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מעודכן ליום 15/1/2020 שעה 11:00 

בטרם יענה עורך המכרז של שאלות שהתקבלו אצלו, מבקש הוא מיוזמתו להודיע למציעים על השינויים החשובים הבאים (האמור כאן גובר על מסמכי המכרז) : 

1. טופס הצעת המחיר כולל שני מרכיבים: הראשון – הצעת מחיר בגין המכשיר עצמו (לרבות שלוש שנות אחריות יצרן), השני – מחיר לשנת תחזוקה. 
עורך המכרז מודיע י היחס לשקלול שתי הצעות אלו משתנה ויעמדו מעתה על 50:50. 
2. הצעת מחיר שתוגש כאשר אינה נוקבת בעלות ביחס לשתי השורות המבוקשות – תפסל. 
3. בהתאם למוסבר מעלה, תקופת ההתקשרות המצויינת במכרז (ובההסכם הנלווה לו) תשתנה אף היא ותקבע באופן הבא: 
a. תקופת ההתקשרות הבסיסית עם הספק הזוכה תהיה למשך שלוש שנים: 
i. לאחר חתימת ההסכם יספק הזוכה (יתקין,  יוביל ירכיב ידריך וכן הלאה) את המכשיר בחצרי המשרד ומרגע ההצבה,  לשביעות רצון המשרד,  יכלול המכשיר באופן מובנה שלוש שנות אחריות יצרן (שלוש שנים אלו ימנו מרגע המסירה). 
התמורה בגין אספקת המכשיר ושלוש שנות האחריות תעשה בהתאם לחלק הראשון של הצעת המחיר – "רכישת מכשיר אוסמזה הפוכה". 
ii. תקופת ההקתקשרות הבסיסית תכלול גם שלוש שנות תחזוקה, כאשר התמורה בגין מתן שירותי התחזוקה כאמור תעשה בסוף כל שנה:  שנה 1 , שנה 2 שנה 3 ותיתנן בהתאם להצעת הזוכה לשורה "שנת תחזוקה". 
b. בתום השנה השלישית להתקשרות (התקופה הבסיסית) תעמוד למשרד זכות ברירה על יסוד תנאי תקנה 3 ג לתח"ם, להארכת תקופת ההתקשרות בעד 4 שנים לכל היותר (סה"כ 7 מיום חתימת ההסכם לראשונה) וזאת לצורך רכיש שירותי תחזוקה ביחס לשנים 4,5,6 ו-7, ככל שהמשרד בחר לממש את זכות הברירה תשולם התמורה בגין התחזוקה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה לשורת "שנת תחזוקה". יובהר כי המשרד יהיה רשאי להפעיל את זכות הברירה גם באופן חלקי. 

מצ"ב מענה עורך המכרז לשאלות נוספות שהתקבלו ממציעים פוטנציאליים: 
	מס' סידורי 
	הסעיף במכרז
	השאלה 
	תשובה

	1
	סעיף 2.1 סעיף משנה 2.1.1
	האם בדירוג ההצעות בנושא 40% של שנת תחזוקה שוטפת מדובר ב1/3 של מחיר התחזוקה ל3 שנים?
	ראה הבהרת עורך המכרז בראשית מסמך זה.  

	2
	מפרט טכני למערכת אוסמוזה הפוכה (ע"מ 28)
	מה נפח מערך ( מיכל ) האגירה הנדרש? 

	מיכל האגירה בין 700 ליטר – 1,000 ליטר.

	3
	מפרט טכני למערכת אוסמוזה הפוכה (ע"מ 28)
	מה הנתונים הנדרשים עבור מערך ההפצה ( ספיקה ולחץ משאבה)?

	משאבה להפצת  המים בקצב דל 4-5 מ"ק לשעה.

	4
	מפרט טכני למערכת אוסמוזה הפוכה (ע"מ 28)
	מה  מרחק הפיזור המקסימלי של המערכת  לצרכנים ? 

	המרחק של המשתמש הקצה האחרון הוא 100 מטר.

	5
	מפרט טכני למערכת אוסמוזה הפוכה (ע"מ 28)
	מה הכוונה בסחרור ? ככל הידוע לנו מערכות בספיקה הנדרשת לא זקוקות לסחרור

	לאור אופי השימוש נדרש סחרור למערכת (המים המזוקקים נדרשים לנוע ולהסתחרר).

	6
	מפרט טכני למערכת אוסמוזה הפוכה (ע"מ 28)
	האם השירות כולל החלפת פילטרים וממברנות (מתכלים) ?
	במסגרת שירות התחזוקה השירות כולל החלפת פילטרים ומתכלים.



