קבצים בנושא חשמל
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 מקרא ביטחון
הסבר פריט נושא


 ארון ריכוז מערכת 
 פריצה ובקרת כניסה


ארונות
 ארון ריכוז תקשורת


 PTZ  מצלמה חיצונית


 מצלמה חיצונית קבועהמצלמות


 מצלמה פנימית


 גלאי נפח תקרתי


מערכת 
הפריצה


 גלאי נפח פינתי


 גלאי מגנטי


 לחצן מצוקה


 גלאי הצפה


 לוח מקשים


 קורא קרבא או ביומטרי


  בקרת  
כניסה


 לחצן פתיחה


 לחצן שבירה מגע כפול


 מנעול אלקטרומגנטי


 מנעול חשמלי


שופר כריזה


אינטרקום
וכריזה


 יחידה שולחנית


 יחידת קצה


Panic


תותקן ע"ג עמודי התאורה בגובה 4.5 מטר 
והקירות החיצוניים, נדרש צינור 50 מ"מ 


עם חוט משיכה עד לריכוז מערכות..  


גודל ארון מרכזי:
80 ס"מ רוחב
80 ס"מ עומק
220 ס"מ גובה


נדרשת הזנת חשמל 16 אמפר


גודל:
40 ס"מ רוחב
30 ס"מ עומק
60 ס"מ גובה


נדרשת הזנת חשמל 16 אמפר


תותקן ע"ג עמודי התאורה בגובה 4.5 מטר 
והקירות החיצוניים, נדרש צינור 25 מ"מ 


עם חוט משיכה עד לריכוז מערכות. 


גודל ארון מקומי:
60 ס"מ רוחב
40 ס"מ עומק
40 ס"מ גובה


נדרשת הזנת חשמל 16 אמפר


גודל ארון חיצוני:
40 ס"מ רוחב
20 ס"מ עומק
60 ס"מ גובה


נדרשת הזנת חשמל 16 אמפר


יותקן ע"ג התקרה, נדרש צינור 25 מ"מ 
עם חוט משיכה עד לריכוז מערכות.


יותקן בפינות בגובה 220 ס"מ לפחות, 
נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה       


עד לריכוז מערכות


יותקן ע"ג או בתוך משקופי חלונות 
ודלתות, נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט 


משיכה עד לריכוז מערכות.


תותקן ע"ג התקרה בגובה 2.2 מטר 
לפחות, נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט 


משיכה עד לריכוז מערכות.


ישולב בפריטי נגרות, נדרש צינור 25 מ"מ 
עם חוט משיכה לריכוז מערכות.


יותקן ע"ג הקיר בגובה 120 ס"מ, נדרש צינור 25 
מ"מ עם חוט משיכה עד לריכוז מערכות.


יותקן ע"ג שולחן, נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט 
משיכה עד לריכוז מערכות.


יותקן ע"ג עמודון ייעודי, נדרש חיבור לארון מנ"מ 
הקרוב


יותקן בחדרי מכשירים בגובה 10 ס"מ, נדרש 
צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לריכוז מערכות.


יותקן ע"ג הקיר בצד החיצוני בגובה 120 ס"מ, 
נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לקופסת 


חיבורים מעל לדלת בתוך התקרה ומשם 50 מ"מ 
לריכוז מערכות.


יותקן ע"ג או בתוך משקופי דלתות, נדרש 
צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לקופסת חיבורים 


מעל לדלת בתוך התקרה ומשם 50 מ"מ לעד 
לריכוז מערכות.


יותקן בתוך משקופי דלתות, נדרש צינור 25 מ"מ 
עם חוט משיכה לקופסת חיבורים מעל לדלת 


בתוך התקרה ומשם 50 מ"מ עד לריכוז מערכות.


יותקן ע"ג הקיר בצד הפנימי בגובה 120 ס"מ, נדרש 
צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לקופסת חיבורים 


מעל לדלת בתוך התקרה ומשם 50 מ"מ עד לריכוז 
מערכות.


יותקן ע"ג הקיר בצד הפנימי בגובה 150 ס"מ, 
נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לקופסת 


חיבורים מעל לדלת בתוך התקרה ומשם 50 מ"מ  
עד לריכוז מערכות.


יותקן ע"ג הקירות החיצוניים/הפנימיים. נדרש 
צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לריכוז מערכות.
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מקרא
הסבר פריט נושא


 ארון ריכוז מערכת 
 פריצה ובקרת כניסה


ארונות
 ארון ריכוז תקשורת


 PTZ  מצלמה חיצונית


 מצלמה חיצונית קבועהמצלמות


 מצלמה פנימית


 גלאי נפח תקרתי


מערכת 
הפריצה


 גלאי נפח פינתי


 גלאי מגנטי


 לחצן מצוקה


 גלאי הצפה


 לוח מקשים


 קורא קרבא או ביומטרי


  בקרת  כניסה


 לחצן פתיחה


 לחצן שבירה מגע כפול


 מנעול אלקטרומגנטי


 מנעול חשמלי


שופר כריזה


אינטרקום
וכריזה


 יחידה שולחנית


 יחידת קצה


Tripodשער 
ניהול תנועת 


שער מגנומטראדם


יותקן ע"ג התקרה, נדרש צינור 16 מ"מ עם חוט משיכה לארון 
ריכוז של מערכת הפריצה


יותקן בפינות בגובה 220 ס"מ לפחות, נדרש צינור 16 מ"מ עם 
חוט משיכה לארון ריכוז של מערכת הפריצה


יותקן ע"ג או בתוך משקופי חלונות ודלתות, נדרש צינור 16 
מ"מ עם חוט משיכה לארון ריכוז של מערכת הפריצה או ע"פ 


סימון הדלת המבוקרת במידה ויותקן בדלת


יותקן ע"ג הקיר בגובה 120 ס"מ, נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט 
משיכה לארון ריכוז של מערכת הפריצה


תותקן ע"ג התקרה בגובה 2.2 מטר לפחות, נדרש צינור 25 מ"מ 
עם חוט משיכה לארון מנ"מ הקרוב, ניתן לבצע הכנה בתקרה 


האקוסטית


תותקן ע"ג עמודי התאורה בגובה 4.5 מטר והקירות 
החיצוניים, נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לארון מנ"מ 


הסמוך. סיומת בקופסה 50 מ"מ עגולה אטומה בקירות.


יותקן ע"ג שולחן, נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לארון 
מנ"מ הקרוב


יותקן ע"ג עמודון ייעודי, נדרש חיבור לארון מנ"מ הקרוב


Panic


יותקן בחדרי מכשירים בגובה 10 ס"מ, נדרש צינור 16 מ"מ עם 
חוט משיכה לארון ריכוז של מערכת הפריצה


ישולב בפריטי נגרות, נדרש צינור 16 מ"מ עם חוט משיכה 
לארון ריכוז של מערכת הפריצה


גודל ארון מרכזי:
80 ס"מ רוחב
80 ס"מ עומק
220 ס"מ גובה


נדרשת הזנת חשמל 16 אמפר


גודל:
40 ס"מ רוחב
30 ס"מ עומק
60 ס"מ גובה


נדרשת הזנת חשמל 16 אמפר


יותקן ע"ג הקיר בצד החיצוני בגובה 120 ס"מ, נדרש צינור 25 
מ"מ עם חוט משיכה לקופסת חיבורים מעל לדלת בתוך 
התקרה ומשם 50 מ"מ לארון ריכוז של מערכת הבקרה.


ארון תלוי


יותקן ע"ג או בתוך משקופי דלתות, נדרש צינור 25 מ"מ עם 
חוט משיכה לקופסת חיבורים מעל לדלת בתוך התקרה 


ומשם 50 מ"מ לארון ריכוז של מערכת הבקרה.


יותקן בתוך משקופי דלתות, נדרש צינור 16 מ"מ עם חוט 
משיכה לקופסת חיבורים מעל לדלת בתוך התקרה ומשם 50 


מ"מ לארון ריכוז של מערכת הבקרה.


יותקן ע"ג הקיר בצד הפנימי בגובה 120 ס"מ, נדרש צינור 25 
מ"מ עם חוט משיכה לקופסת חיבורים מעל לדלת בתוך 
התקרה ומשם 50 מ"מ לארון ריכוז של מערכת הבקרה.


יותקן ע"ג הקיר בצד הפנימי בגובה 150 ס"מ, נדרש צינור 25 
מ"מ עם חוט משיכה לקופסת חיבורים מעל לדלת בתוך 
התקרה ומשם 50 מ"מ לארון ריכוז של מערכת הבקרה.


תותקן ע"ג עמודי התאורה בגובה 4.5 מטר והקירות 
החיצוניים, נדרש צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה לארון מנ"מ 


הסמוך. סיומת בקופסה 50 מ"מ עגולה אטומה בקירות.


יותקן ע"ג הקירות החיצוניים/הפנימיים. נדרש צינור 25 מ"מ 
עם חוט משיכה לארון מנ"מ הסמוך. סיומת בקופסה 50 מ"מ 


עגולה אטומה בקירות.


ENTER
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ENTER


EXIT


גודל ארון מקומי:
60 ס"מ רוחב
40 ס"מ עומק
40 ס"מ גובה


נדרשת הזנת חשמל 16 אמפר


גודל ארון חיצוני:
40 ס"מ רוחב
20 ס"מ עומק
60 ס"מ גובה


נדרשת הזנת חשמל 16 אמפר
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