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מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 


19/10/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר י ק ע ו  ה ת י ר כ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תושרל תורגא ללוכ םיצע תתירכ ריחמה      
תלוספ רתאל יוניפו התירכ ,תימוקמה      
הנמטה תרגא ללוכ .השרומ      
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     01.01.0010
םהבוגו מ"ס 03 דע וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      


    960.00   320.00     3.00 'מ 0.6 דע 'חי   
      
ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.02.0010


  4,305.00    41.00   105.00 'מ 1 לע הלוע וניאש ק"מ   
      
םיידי תדובעב הריפח רובע תפסות     01.02.0020


 10,200.00   102.00   100.00 השירד יפל ,םינוש םיטנמלאל ק"מ   
      
רמוחב(יולימ/ו הריפח י"ע םיחטש רושיי     01.02.0030
ףושיח תוברל הדובעה רתאב )ימוקמ      


  2,250.00    15.00   150.00 'וכו הייבשע תרסה,חטשה ר"מ   
      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  30.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
)הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     01.03.0020


  1,050.00     7.00   150.00 םייעבט עקרק ינפ וא/ו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 18,765.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../002 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     002 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאב הדלפ יליפורפ תכימתל גגב ןוטב תרוק     02.01.0010
י"ע םייק ןוטב ריקל רוביח תוברל םיבעמה      


    285.00 1,900.00     0.15 םיצוק ק"מ   
      
,תופמר ןוגכ 03-ב ןוטבמ םינוש םיטנמלא     02.01.0020
םיחתפ סוסיב ,םישדח תודוסי,חותיפ תוריק      


 63,700.00 1,300.00    49.00 המודכו םישדח ק"מ   
      
תעלוצמ הדלפמ תותשר וא/ו הדלפ תוטומ     02.01.0030
םישרדנה םיכרואהו םירטקה ,תודימה לכב      


 18,060.00 4,200.00     4.30 ןוטבה ןויזל ןוט   
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.01.0040


  3,750.00    75.00    50.00 םיפצרמו תודוסיל ר"מ   
      
ם י ט נ מ ל א  ר ו ז ח ש ו  ם ו ק י ש  20.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ       
      
תמגודכ ןוטבמ םיטסקירפ הקעמ רוזחש     02.02.0010
תיזחב גניפוקה תוברל ירוקמה      


 35,100.00 2,700.00    13.00 תישאר הסינכ/תיברעמ רטמ   
      
רדגב םייביטרוקד ןוטב ידומע רומישו םוקיש     02.02.0020


  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק תויחנהו תוינכת יפל טלפוק לכה תיברעמה  
      
דומעל תרטועמ ןוטב טסקירפ תרתוכ רוזחש     02.02.0030


 15,000.00 5,000.00     3.00 תיברעמה רדגב 'חי   
      
ןוטבה םהב םיחטשב םימייק םינוטב םוקיש     02.02.0040
לזרבה יוקינ תועצמאב דולח ןויזהו קודס      
06 גוסמ םינוטב םוקישל ידועיי רמוחבו      
    ARAPIR CET REBEW-ידועיי רמוח  
יטרפל םאתהב םשויי רשא םינוטב םוקישל      
תייריע לש 02 טרפמ י"פעו רוטקורטסנוקה      


 37,500.00   500.00    75.00 א"ת ר"מ   
      
רוקמה י"פע םייביטרוקד םיחתפ רוזחש     02.02.0050


  2,500.00   500.00     5.00 גגה הקעמב 'חי   
      
-חותיפב רוקמה תמגודכ הגרדמ רוזחש     02.02.0060


  2,210.00 1,300.00     1.70 לפאוו רמג םע ןוטב תקיצי רטמ   
      
םייביטרוקד ןוטב ידומע רומישו םוקיש     02.02.0070
טלפוק לכה .הנבמה ךותבו תישארה הסינכב      


 20,000.00 1,000.00    20.00 'פמוק תויחנהו תוינכת יפל  
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../003 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     003 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


 12,000.00   200.00    60.00 הנבמה ביבס תיפקיה הרוגחב ןוטב םוקיש רטמ  02.02.0080
      


  6,400.00    80.00    80.00 הנבמה ףקיהב דסמ ריק םוטיא ר"מ  02.02.0090
      


  7,500.00   250.00    30.00 תועיריב קוזיחל חטש תנכהו ןוטב םוקיש ר"מ  02.02.0100
      
,רמיירפ ללוכ ןמחפ תועיריב הרקת קוזיח     02.02.0110
ןמזב הרקתה תכימת,ןוגיע ירזיבא ,קבד      


 22,500.00   750.00    30.00 .םלשומ עוציבל שרדנה לכו הדובעה ר"מ   
      


  7,150.00   650.00    11.00 לפאוו םגדמ םוקישל ןוטב תוגרדמ רטמ  02.02.0120
      
MSLC 30.20 ק ר פ  ת ת       
      
    MSLC "קזוחב "רקובמ ךומנ קזוח לעב ןוטב 02.03.0010


 37,100.00   700.00    53.00 ינוניב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


293,955.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../004 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     004 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
הינב תודובע 40 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
חטשב)'דכו תותלד ,תונולח( םיחתפ תריגס     04.01.0010
םימייק ןוטב יקולב תוציחמב ר"מ 0.1 דע      
השדח הינב בוליש תוברל ,מ"ס 03-02 יבועב      


  2,450.00   350.00     7.00 ןוטבמ רשק ינניש י"ע תמייק הינבב 'חי   
      
חטשב)'דכו תותלד ,תונולח( םיחתפ תריגס     04.01.0020
םימייק ןוטב יקולב תוציחמב ר"מ 0.1 לעמ      
השדח הינב בוליש תוברל ,מ"ס 03-02 יבועב      


  4,500.00   500.00     9.00 ןוטבמ רשק ינניש י"ע תמייק הינבב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


  6,950.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../005 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     005 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ט ר       
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     05.01.0010
םירמילופב םיחבשומ םיירמוטסלא םיינמוטיב      
וא "זפוטסלא" וא "סקלפוטסלא" גוסמ      
"1 קט יפורפ סקלפופאנ" וא "01 םוגיטסמ"      
זפ"  גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל ,ע"ש וא      
ידוסי ריפס" וא "םוגיטסמ רמיירפ" וא "דוסי      
2 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא "0001      
ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב יופיצ תובכש      
תוברל.מ"מ 2 לש יבועב שבי יופיצ תלבקל      
מ"ס 03 -כ לש הבוגל ריקה ג"ע םוטיא      


  5,859.00    93.00    63.00 הפצרהמ ר"מ   
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי לש תובכש 2-ב םיחוטש תוגג םוטיא     05.02.0010
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS, זפילופ" גוסמ ,מ"מ 4 יבועב R4" וא  
וא "ןבל R4 סקלפריפס" וא "R4 םוגמוטיב"      
דבל ןוירש םע ,ע"ש וא "R4 הבונארשי"      
תועיריה .לוחמ ןוילע יופיצו רטסאילופ      
תיתשתל תומחלומ הנותחתה הבכשב      
תועיריל תומחלומ הנוילעה הבכשב תועיריהו      
ינמוטיב רמיירפ תוברל ,הנותחתה הבכשה      
" SG-474 רמיירפ" וא "101 רמיירפ" גוסמ      
תומכב ע"ש וא "B-0002 רמיירפ ריפס" וא      


 19,500.00   130.00   150.00 ר"מ/'רג 003 ר"מ   
      
"םוטיא תועוצר" תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.02.0020
לש תובכש -2 מ תויושע,מ"ס 03 בחורב      
S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב תועירי      


  4,290.00    66.00    65.00 מ"מ 5 העיריה יבוע רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 29,649.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../006 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     006 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
,)רפוטס( תלדל רוצעמ :ללוכ תותלדה ריחמ      
ףלק ללוכ הניקת הזוזמ      
      
תלדל ההז השדח תלד(ץע תלד רוזחש     06.01.0010
הסינכב תיפנכ וד )תירוטסיה תירוקמ      
ןמש ריזחמ ללוכ תיברעמ תיזח-תישארה      
טרפ יפל טלפמוק לכה. םוקרטניאל הנכהו      
טרפמל םאתהבו תורגנ תמישרב 1.2      


 23,940.00 23,940.00     1.00 תורגנה תמישרל תויחנהה 'חי   
      
תלדל ההז השדח תלד(ץע תלד רוזחש     06.01.0020
תיברעמ תיזחב תיפנכ וד )תירוטסיה תירוקמ      
יפל טלפמוק לכה. יפנכ וד סירת רוזחש ללוכ      
טרפמל םאתהבו תורגנ תמישרב 2.2 טרפ      


 66,100.00 33,050.00     2.00 תורגנה תמישרל תויחנהה 'חי   
      
תלדל ההז השדח תלד(ץע תלד רוזחש     06.01.0030
הסינכב תיפנכ וד )תירוטסיה תירוקמ      
וד סירת רוזחש ללוכ תיחרזמ תיזח-תירוחאה      
תמישרב 3.2 טרפ יפל טלפמוק לכה. יפנכ      
תמישרל תויחנהה טרפמל םאתהבו תורגנ      


 35,340.00 35,340.00     1.00 תורגנה 'חי   
      
השדח תלד(תוגרדמ רדחל הסינכ תלד רוזחש     06.01.0040
טלפמוק לכה.)תירוטסיה תירוקמ תלדל ההז      
םאתהבו תורגנ תמישרב 4.2 טרפ יפל      


 17,080.00 17,080.00     1.00 תורגנה תמישרל תויחנהה טרפמל 'חי   
      
תלדל ההז השדח תלד(ץע תלד רוזחש     06.01.0050
המוקל הסינכב תיפנכ וד )תירוטסיה תירוקמ      
יפנכ וד סירת רוזחש ללוכ ןורשגה רוזאב 1      
תורגנ תמישרב 3.2 טרפ יפל טלפמוק לכה.      


 35,340.00 35,340.00     1.00 תורגנה תמישרל תויחנהה טרפמל םאתהבו 'חי   
      
תיפנכ דח ,ןבל ץע 001% יולימ םע תלד     06.01.0060
מ"ס 012/001 תודימב ,תיריצ החיתפל      
1.3 טרפ יפל לכה.לוזרפו ףוקשמ תוברל      


  6,400.00 3,200.00     2.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
תיפנכ דח ,ןבל ץע 001% יולימ םע תלד     06.01.0070
תוברלמ"ס 012/08 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תמישרב 2.3 טרפ יפל לכה.לוזרפו ףוקשמ      


 12,000.00 2,400.00     5.00 תורגנ 'חי   
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../007 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     007 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


תיפנכ דח ,ןבל ץע 001% יולימ םע תלד     06.01.0080
תוברל מ"ס 012/09 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תמישרב 3.3 טרפ יפל לכה.לוזרפו ףוקשמ      


 15,000.00 3,000.00     5.00 תורגנ 'חי   
      
טלפמוק לכה אלמ ץעמ תמייק ץע תלד םוקיש     06.01.0090


 42,000.00 6,000.00     7.00 תורגנה תמישרב 9.3 , ,7.3  4.3 םיטרפ יפל 'חי   
      
מ"ס 012/09 תודימב תיטסוקא ץע תלד     06.01.0100
טרפ יפל טלפמוק לכה.ןדוקו ףוקשמ תוברל      


  8,500.00 8,500.00     1.00 תורגנ תמישרב 5.3 'חי   
      
ץעמ רוקמה תמגודכ השדח תיטסוקא תלד     06.01.0110
תוברל טפשמה תיב םלואל הסינכב אלמ      
6.3 טרפ יפל טלפמוק לכה.לוזריפו ףוקשמ      


 17,000.00 17,000.00     1.00 תורגנה תמישרב 'חי   
      
תיפנכ דח ,ןבל ץע 001% יולימ םע תלד     06.01.0120
מ"ס 012/001 תודימב ,תיריצ החיתפל      
8.3 טרפ יפל לכה.לוזרפו ףוקשמ תוברל      


  3,200.00 3,200.00     1.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      


    420.00    60.00     7.00 "יונפ סופת" לוענמ רובע לוענמל תפסות 'חי  06.01.0140
      
ץ ע  ת ו נ ו ל ח  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
ינרתק וא םודא רילק ץעמ שדח יפנכ-וד ןולח     06.02.0010
ןונגנמ,גוגיז,עבצ,ףוקשמ תוברל      
יסירת רוזחש ללוכו 'וכו לוזרפ,םוטיא,הליענ      
, 1.1-נ טרפל םאתהב טלפמוק לכה .ץע      


264,550.00 20,350.00    13.00 תורגנה תומישרל תויחנהה טרפמלו תוינכתל 'חי   
      
ינרתק וא םודא רילק ץעמ שדח יפנכ-וד ןולח     06.02.0020
תוברל עובק יתשק ןוילע ןולחו      
לוזרפ,םוטיא,הליענ ןונגנמ,גוגיז,עבצ,ףוקשמ      
, A1.1-נ טרפל םאתהב טלפמוק לכה .'וכו      


 30,900.00 15,450.00     2.00 תורגנה תומישרל תויחנהה טרפמלו תוינכתל 'חי   
      
ינרתק וא םודא רילק ץעמ שדח יפנכ-וד ןולח     06.02.0030
ןונגנמ,גוגיז,עבצ,ףוקשמ תוברל ןוילע פיקו      
יסירת רוזחש ללוכו 'וכו לוזרפ,םוטיא,הליענ      
, 1.2-נ טרפל םאתהב טלפמוק לכה .ץע      


273,560.00 19,540.00    14.00 תורגנה תומישרל תויחנהה טרפמלו תוינכתל 'חי   
      
טלפמוק לכה .תשק תרוצב עובק ץע ןולח     06.02.0040
טרפמלו תוינכתל , 3.1-נ טרפל םאתהב      


  5,050.00 5,050.00     1.00 תורגנה תומישרל תויחנהה 'חי   
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../008 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     008 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


טלפמוק לכה .יפנכ תלת עובק ץע ןולח     06.02.0050
טרפמלו תוינכתל , 4.1-נ טרפל םאתהב      


 22,100.00 11,050.00     2.00 תורגנה תומישרל תויחנהה 'חי   
      
ינרתק וא םודא רילק ץעמ שדח יפנכ-וד ןולח     06.02.0060
תוברל עובק יתשק ןוילע ןולחו      
לוזרפ,םוטיא,הליענ ןונגנמ,גוגיז,עבצ,ףוקשמ      
טלפמוק לכה .ץע יסירת רוזחש ללוכו 'וכו      
טרפמלו תוינכתל , 5.1-נ טרפל םאתהב      


133,500.00 22,250.00     6.00 תורגנה תומישרל תויחנהה 'חי   
      
טרפל םאתהב טלפמוק לכה .לוגע עובק ןולח     06.02.0070
תומישרל תויחנהה טרפמלו תוינכתל , 6.1-נ      


  7,900.00 7,900.00     1.00 תורגנה 'חי   
      
טרפל םאתהב טלפמוק לכה .לוגע עובק ןולח     06.02.0080
תויחנהה טרפמלו תוינכתל , A6.1-נ      


  7,900.00 7,900.00     1.00 תורגנה תומישרל 'חי   
      
אלל(לוגע ןולחב תינועבצ תיכוכז תפלחה     06.02.0090
טרפל םאתהב טלפמוק לכה.)ןולחב לופיט      
תומישרל תויחנהה טרפמלו תוינכתל , 7.1-נ      


  2,460.00 1,230.00     2.00 תורגנה 'חי   
      
ת ו ר ג ס מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
,)רפוטס( תלדל רוצעמ :ללוכ תותלדה ריחמ      
ףלק ללוכ הניקת הזוזמ      
      
לוזרפו תישאר הסינכ רעש רומישו םוקיש     06.03.0010
רישע עבצב הנגה ,יוקינ תוברל םייק ןוילע      
תידיו לוענמ,הזתהב העיבצו ןווליגב וא ץבא      
M-1.1 טרפ יפל טלפמוק לכה.לזרבמ      
תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה תמישרב      


  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תורגסמה תמישרל ףרוצמה  
      
לוזרפו ינשימ הסינכ רעש רומישו םוקיש     06.03.0020
רישע עבצב הנגה ,יוקינ תוברל םייק ןוילע      
תידיו לוענמ,הזתהב העיבצו ןווליגב וא ץבא      
M-2.1 טרפ יפל טלפמוק לכה.לזרבמ      
תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה תמישרב      


  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק תורגסמה תמישרל ףרוצמה  
      
      
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../009 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     009 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


הקעמ י"ע גגב םייק הקעמ תהבגה     06.03.0030
םידומעה,תינכת יפל הבוגב הטסורינמ      
הקעמה ןוגיע .'מ 5.1 דע קחרמב הטסורינמ      
הטזור יוסיכב לידב תוסוכב היהי ןוטבב      
תמישרב M-3.1 טרפ יפל לכה.'נימ הלוגע      
ףרוצמה תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה      


 37,500.00   750.00    50.00 תורגסמה תמישרל רטמ   
      
יוקינ תוברל םייק םינפ תוגרדמ הקעמ םוקיש     06.03.0040
עבצה תרסהו העיבצו םח ןווליג עוציב,עבצה      
הכלב העיבצו יעבטה ןווגל דיה זחאממ      
M-4.1 טרפ יפל לכה.שא ןקת םע הפוקש      
תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה תמישרב      


 24,660.00 1,370.00    18.00 תורגסמה תמישרל ףרוצמה רטמ   
      
תדובעב עצובי ץעמ זחאמו שדח לזרב הקעמ     06.03.0050
םיטרפ יפל לכה.רוקמה תמגודכ תוחפנ      
    9.1-M    ,5.1-M ,7.1-M תורגסמה תמישרב  
תמישרל ףרוצמה תויחנהה טרפמ יפלו      


 52,800.00 2,400.00    22.00 תורגסמה רטמ   
      
502/001-09 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.03.0060
טרפ יפל לכה .לוזרפו ףוקשמ תוברל מ"ס      


 12,000.00 3,000.00     4.00 תורגסמה תמישרב M-6.1 'חי   
      
ריקל רבוחמ אלמ סלגוד ץעמ דבלב די זחאמ     06.03.0070
תמישרב M-7.1 טרפ יפל לכה .תמייק רדג      


  5,700.00   600.00     9.50 תורגסמה רטמ   
      
שדח ןוילע לוזרפו הפמרל הסינכ רעש     06.03.0080
דבלב ןמוא חפנ י"ע עוציב רוקמה תמגודכ      
'וכו לוזרפ,םינוגיע,םיליפורפ,ףוקמ תוברל      
תמישרב M-01.1 טרפ יפל טלפמוק לכה.      
ףרוצמה תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה      


  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק תורגסמה תמישרל  
      
הנגה רוניצו הפשא יחפ רותסמ הזזה תותלד     06.03.0090
לכה.לזרב ליפורפ תרגסמב חפמ יפקיה      
תמישרב M-11.1 טרפ יפל טלפמוק      
ףרוצמה תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה      


  4,940.00   950.00     5.20 תורגסמה תמישרל ר"מ   
      
תרגסמב חפמ למשח רליפ ןורא תותלד     06.03.0100
M-21.1 טרפ יפל טלפמוק לכה.לזרב ליפורפ      
תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה תמישרב      


  1,008.00   840.00     1.20 תורגסמה תמישרל ףרוצמה ר"מ   
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../010 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     010 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


שא יוביכ תדמע ןוראל הפפר תותלד     06.03.0110
טרפ יפל טלפמוק לכה.לזרב ליפורפ תרגסמב      
    41.1-M טרפמ יפלו תורגסמה תמישרב  


  1,615.00   950.00     1.70 תורגסמה תמישרל ףרוצמה תויחנהה ר"מ   
      
תרגסמב םימ ןועש ןוראל הפפר תותלד     06.03.0120
M-51.1 טרפ יפל טלפמוק לכה.לזרב ליפורפ      
תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה תמישרב      


  2,945.00   950.00     3.10 תורגסמה תמישרל ףרוצמה ר"מ   
      
העיבצו םח ןווליגב תוחפנ תדובעב רעש     06.03.0130
לכה.לזרבמ תידיו לוענמ תוברל הזתהב      
תמישרב M-61.1 טרפ יפל טלפמוק      
ףרוצמה תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה      


  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תורגסמה תמישרל  
      
העיבצו םח ןווליגב תוחפנ תדובעב רדגו רעש     06.03.0140
לכה.לזרבמ תידיו לוענמ תוברל הזתהב      
תמישרב M-71.1 טרפ יפל טלפמוק      
ףרוצמה תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה      


  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק תורגסמה תמישרל  
      
תירוחא םידבוע תסינכ תפמרל הקעמ     06.03.0150
לע תמסוחמ תיכוכז םע תשרבומ הטסורינמ      
תשרבומ הטסורינמ די זחאמ תוברל ןקת יפ      
םיקוזיחהו םירוביחה לכ תוברל,הלוגע      
M-8.1 טרפ יפל טלפמוק לכה.םישרדנה      
תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה תמישרב      


 39,000.00 1,500.00    26.00 תורגסמה תמישרל ףרוצמה רטמ   
      
הדימ לכב תונולחל הדלפ יגרוס קוריפ     06.03.0160
יוקינ,לעפמל הלבוה,ןוטב תוריקב םינטובמה      
הרזחה ,המח הליבטב ןווליג,לוחב הזתהב      
יפל טלפמוק לכה-רתאב שדחמ הבכרהו      
יפל ,םיגרוסה דחא .תויחנההו תוינכתה      
ללוכ ףיעסה ריחמ .חתפנ גרוס היהי ,תינכת      


 57,000.00 1,500.00    38.00 דרפנב הז רובע םלושי אלו וז הנכה 'חי   
      
ן ו ח ב ט מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
הקירטב לוזרפ ללוכ חבטמ תונורא ריחמ      
לכירדאה תריחבל אלמ לוזרפ ,הטקש      
      
'ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.04.0011
ץוח יופיצו םינפ יופיצ,'מ 7.1  ךרואב      
יפל לכה.'ץיוודנס ןותחת לקוס, הקימרופ      


  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק תולכירדא תוינכת  
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../011 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     011 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ךרואב 'ץיוודנס יושע ןוילע חבטמ ןורא תדיחי     06.04.0021
לכה.הקימרופ ץוח יופיצו םינפ יופיצ,'מ 7.1      


  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק תולכירדא תוינכת יפל  
      
תוברל ע"ש וא רסיק ןבא לש שיש חטשמ     06.04.0031
רויכל חתפ ךותיח,חטשמ הצק דוביע      


  3,400.00 2,000.00     1.70 תירוחא ההבגהו הללוסלו רטמ   
      
יפל ךרואב ןוחבטמב הבישי קפלד ה"וא     06.04.0041


  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה.םירוביח תוברל תינכת  
      
ת ו נ ו ש  50.60 ק ר פ  ת ת       
      
2 יבעו מ"ס 51 הבוגב ןולא ץע חולמ ריק ןגמ     06.05.0010


  7,800.00   130.00    60.00 ריקל רבוחמ ,מ"ס רטמ   
      


 19,800.00   180.00   110.00 ץבא חפ יופיח רטמ  06.05.0020
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


1,350,408.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../012 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     012 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
לכ .3 .העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
יצל י"ת תושירדב דומעת הכירצה ימ תכרעמ      
.הייתש ימל תואירבה דרשמ תוארוהו הייתש      
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0010
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      


  4,000.00   200.00    20.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0020
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      


  3,200.00   160.00    20.00 .םיחפס רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0030
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  


  1,000.00   100.00    10.00 .םיחפס תוברל רטמ   
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0040
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      


    900.00    90.00    10.00 .םיחפס תוברל , קמוע רטמ   
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0050
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      


  2,800.00   140.00    20.00 . הריפחו תוביצח רטמ   
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0060
ימ / שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
וא םייומס םייולת םייולג םינקתומ )הכירצ      
םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב      


  2,400.00   120.00    20.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו רטמ   
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../013 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     013 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0070
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      


  4,000.00    80.00    50.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      


  5,400.00    90.00    60.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0080
      


  1,000.00   100.00    10.00 .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0090
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב ילרנימ רמצ דודיב     07.01.0100
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      


    350.00    35.00    10.00 . טמלוג תרצות וא/ו יטסלפ טרס רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0110
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      


  5,400.00 1,800.00     3.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      


  1,750.00   350.00     5.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0120
      


    220.00   110.00     2.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  07.01.0130
      


    780.00   390.00     2.00 2" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  07.01.0140
      


    250.00   125.00     2.00 .שניא 4/3 םינובה ןג זרב 'חי  07.01.0150
      
, תינכותב טרפ יפל 3" ישאר תכרעמ שאר     07.01.0160
STTAW "3  ח"זמ  , דרא 3" םימ דמ תוברל      
2" הריגס זרב + 3 "םיפוגמ 3 +  3" ןנסמ +      
3" יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" רזוח לא +      


 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק . ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק , הקידבל  
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     07.01.0170
, הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל      
תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      
+ תורחאה תוישרה לכו הייריע + למשחה      


  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק . םימה דיגאת  
      
      
      
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../014 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     014 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


/ םיצחל רוטינל רזיבא הנקתהו הקפסא     07.01.0190
ע"ש וא דרא תרצות תופילד / תוקיפס      
תוארתה תושירדב הדימע , .רשואמ      
, הכירצל םירקו םימח םימ לש םיטרדנטסל      
ןקתומ ,6951 י"ת יפל םיזתמל שא יוביכ      
הלעפהל םישרדנה םירוביחה לכ ללוכ םלשומ      


  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק . תמלשומ  
      
תינורטקלא תכרעמ הנקתהו הקפסא     07.01.0200
היזורוק תעינמ + תינבא תורבטצה תתחפהל      
תרצות 2" רטוקב הכירצב ימ וק לע ,      
    OLFORDYH להנמ י"ע רשואמ ע"ש וא  
תנקתומ , תזכר + למשחל רבוחמ , טקייורפה      


 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק . םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ תמלשומ  
      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות TNELIS ARTLU ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
יולימב וא םייומס , םייולג םינקתומ , תוילוח      
הקורי הינב י"ת יפל תורשואמ , םיחפס ללוכ      


  4,200.00   140.00    30.00 . ןוטב תפיטע +  4" רטוק , . רטמ   
      
תוילוח תרצות TNELIS ARTLU תורונצ     07.02.0020
רטוקב א"מ זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל      
תורשואמ , םישורדה םיחפסה לכ ללוכ )04(      


  3,500.00    70.00    50.00 . הקורי הינב י"ת יפל רטמ   
      
, םיחפס ללוכ תוילוח 2" רטוקב ךא ל"נכ     07.02.0030
ןוטב תפיטע + הקורי הינב י"ת יפל תורשואמ      


 11,000.00   110.00   100.00 . הילצ ירזיבא ללוכ יולת וא/ו רטמ   
      


    300.00   150.00     2.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.02.0040
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0050
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      


  3,360.00   280.00    12.00 .תוילוח תרצות , זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ הרעק     07.03.0010
לג" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ , חבטמל      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ "06 רוד      


    550.00   550.00     1.00 .ךרע הווש וא , ןופיסו 'חי   
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../015 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     015 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     07.03.0020
REXIM ןרטש תרצות ל"נה רויכל , םירק /      
    NEHCTIK רחא גוס לכ וא "פמט תוסיו םע  
דע תוסיוו םע םימ םכסח + הכואר היפ ללוכ      


    850.00   850.00     1.00 . הקד/'ל 7 'חי   
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0030
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      


  3,300.00   550.00     6.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
לאידא תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0040
05% ןתונה( "קילק" ןונגנמ םע טרדנטס      
, םורכ הפוצמ )תיקלח היחתפב ןוכסיח      
םימ םכסח + םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ      


  4,500.00   750.00     6.00 .הקד / 'ל 6 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0050
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      


  1,300.00   650.00     2.00 . ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0060
לאידא תרצות, םיכנל דעוימה קפרמ טומ      
05% ןתונה( "קילק" ןונגנמ םע טרדנטס      
'ל 6 םימ םכסח +  , )תיקלח היחתפב ןוכסיח      


  1,500.00   750.00     2.00 .הקד / 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0070
הסכמו בשומ ללוכ , םטול םגד "הסרח"      
, םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      
יתומכ וד ייורג תרצות יומס החדה לכימ ללוכ      


 12,500.00 2,500.00     5.00 . 'ל 6/3 'חי   
      
םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0080
סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ תקרב      
זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      
יומס החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ די      


  5,600.00 2,800.00     2.00 . 'ל 6/3 יתומכ וד ייורג תרצות 'חי   
      
/ קיסלק ןגומורכ בכוש 'ל 03 ילמשח דוד     07.03.0090
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ , ע"ש וא רפוס      
זרב "הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש,      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      


  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .  תרנצ ירוביח +םיחתור םימ תולעמ  
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../016 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     016 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


/ קיסלק ןגומורכ בכוש 'ל 54 ילמשח דוד     07.03.0100
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ , ע"ש וא רפוס      
זרב "הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש,      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      


  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .  תרנצ ירוביח +םיחתור םימ תולעמ  
      


  1,000.00   125.00     8.00 הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 'חי  07.03.0110
      


    300.00   150.00     2.00 הרקתה ללחב וא ריקב 1" קותינ יזרב 'חי  07.03.0130
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.03.0140


  6,600.00 3,300.00     2.00 'פמוק .םורכ הפוצמ היתש  
      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
ןקתומ ץבא חפמ עבורמ וא/ו 4" לוגע בזרמ     07.04.0010
תריחב יפל ןווגב עובצ םיחפס ללוכ םלשומ      
ללוכ םלשומ ןקתומ , םימאתמ + לכירדאה      


 12,000.00   200.00    60.00 . הילת רטמ   
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.04.0020
רטוק ,חישק ןליפורפילופמ תיכנא האיצי      
    "4X4" "הרדס "טיבלד S-01 רמלד" תמגוד"  
תרנצל ריהמ רוביח םע ףוג תוברל ,ע"ש וא      


  4,450.00   890.00     5.00 םילע םסוח P.P.U סדרבו 'חי   
      


  1,500.00   250.00     6.00 . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.04.0030
      
8.0 יבועב ץבאמ םשג ימ רוניצ ךפשמ     07.04.0040
אבויו ירוטסיה טרפ י"פע היהי ךפשמה.מ"מ      
עוציבה ינפל אמגוד י"פע רושיאו םואיתל      
תמישרב  M-3.1 טרפ יפל לכה.חטשב      
ףרוצמה תויחנהה טרפמ יפלו תורגסמה      


  2,500.00   500.00     5.00 תורגסמה תמישרל 'חי   
      
ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../017 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     017 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     07.05.0010
וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ , תוילוח תרצות      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      


  1,200.00   120.00    10.00 .רטמ 52.1 דע קמועב יללכה טרפמב רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0020
, הביצח וא הריפח ללוכ םותכ, תוילוח תרצות      
לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      


  3,000.00   150.00    20.00 .מ"ס 521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0030
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
מ"ס 06/06 לדוגב הסכמו הרקת םע , ע"ש      
וא הייריע למס תעבטה ללוכ ןמפלוו תרצות      
תוברל ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ דיגאת      
יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת      
םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה      
תומיטא ללוכ , "טסלפוטיא" םטא תועצמאב      
ררבנ יולימ ללוכ תמלשומ תנקתומ , ק'צניב +      


  8,800.00 2,200.00     4.00 . קודיה ללוכ רזוח 'חי   
      
והש רטוק לכב החוש ךותב תינקת לפמ     07.05.0040


    500.00   500.00     1.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     07.05.0050
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      


    200.00   200.00     1.00 'פמוק .ותמדוקל בצמה תרזחהו תורחאה תויושרה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


183,160.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../018 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     018 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י נ ו ש  ם י ר ז י ב א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תנגומ הביתב רפמא 23X3 טקפ םרז קספמ     08.01.0010


    696.00   232.00     3.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי   
      
ן ו פ ל ט  י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     08.02.0010
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X02 "קזב" תושירדל      


  1,656.00    20.70    80.00 ע"ש וא רטמ   
      
ת ו ד ו ס י  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב  י א ת ו  ם י ד ו מ ע ל       
      
ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     08.03.0010
רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה      


 13,140.00   146.00    90.00 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ   
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     08.03.0020
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      


  1,840.00 1,840.00     1.00 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 'חי   
      
07X05X05 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     08.03.0030
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      


  1,180.00   590.00     2.00 ןוגיע 'חי   
      
ם י ל י ב ו מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
)ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.04.0010
לבח תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 23 רטוק      


    686.00     9.80    70.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
לבח םע מ"מ 57 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.04.0020
תושירדל  םאתהב  ןופלט  יוק רובע הכישמ      


  3,300.00    27.50   120.00 5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח רטמ   
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.04.0030


  2,816.00    17.60   160.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.04.0040
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      


  3,960.00   132.00    30.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../019 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     019 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.04.0050
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      


  3,360.00    56.00    60.00 םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.04.0060
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      


  4,080.00    68.00    60.00 םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ רטמ   
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב )YX2N EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.05.0010
    5.1X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      


  1,444.00     7.60   190.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
ךתחב )YX2N EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.05.0020
    01X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      


  7,308.00    40.60   180.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
ךתחב )YX2N EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.05.0030
    52X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      


  4,500.00    75.00    60.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
םע ר"ממ 01 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.05.0040
םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      


    392.00     9.80    40.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.05.0050
םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      


  2,130.00    14.20   150.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.05.0060
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      


  1,076.00    26.90    40.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס רטמ   
      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.06.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      


    666.00   333.00     2.00 םיירוקמ 'חי   
      
,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     08.06.0020


    946.00   473.00     2.00 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע 'חי   
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.06.0030


    489.00   489.00     1.00 מ"מ 4x04x004 תודימב 'חי   
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../020 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     020 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.06.0040
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      


  4,620.00   154.00    30.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'חי   
      
יאלג תוברל למשחב ןוכסיחל חפנ יאלג תדוקנ     08.06.0050
זראמ יבטק וד ןעגמ , רמייט , העונת וא חפנ      
רדחב ןגזמו רואמ קותינל םלשומ טוויחו ירוקמ      


 12,350.00   950.00    13.00 טלפמוק לכה 'חי   
      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו י ל י ע  ת ו ת ש ר  70.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     08.07.0010
ןוטב דוסי תוברל ,הננב ינוק ,'מ 8 הבוגב      
הנכה ,טולישו רוטקורטסנוק רושיאו ןיוזמ      
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      


 13,340.00 6,670.00     2.00 ושארב 'חי   
      
'מ 5.21 דעו 'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע תעיבצ     08.07.0020


    454.00   227.00     2.00 תימי הביבסל עבצב רטמ   
      
עבצב תשלושמ תינוק עורז תעיבצ     08.07.0030


    988.00   494.00     2.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      
'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל תשלושמ עורז     08.07.0040


  1,260.00   630.00     2.00 ףפוכמ 'חי   
      
ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.07.0050
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה      


  1,914.00   319.00     6.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
ה ר ק ב ו  ג ו ת י מ  ת ו ח ו ל  80.80 ק ר פ  ת ת       
ך ו מ נ  ח ת מ ל       
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.08.0010
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      


 20,400.00 3,400.00     6.00 A001X3 דע טלפמוק ר"מ   
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     08.08.0020
    002X003X005 56 מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      


    610.00   610.00     1.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ 'חי   
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../021 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     021 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.08.0030
  3,356.70    50.10    67.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי   


      
תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.08.0040


  1,920.00   240.00     8.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא04X3 דע םית"מאמ     08.08.0050
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      


  4,260.00   710.00     6.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ     08.08.0060
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      


  1,500.00   750.00     2.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     08.08.0070
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      


  2,100.00 1,050.00     2.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
םע רפמא 1 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ     08.08.0080


    891.00   297.00     3.00 םיפילחמ רזע יעגמ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X2 תחפ רסממ     08.08.0090


    876.00   292.00     3.00 A םגד רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.08.0100


  1,376.00   344.00     4.00 A םגד רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 08X4 תחפ רסממ     08.08.0110


    880.00   880.00     1.00 A םגד רפמאילימ 'חי   
      


    459.00   459.00     1.00 יעובש/ימוי ילטיגיד ןועש קספמ 'חי  08.08.0120
      


    168.00   168.00     1.00 תוגרדמ רדח טמוטוא 'חי  08.08.0130
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.08.0140


  1,785.00   357.00     5.00 11KW - AC3 'חי   
      
האיצי םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.08.0150


    320.00   320.00     1.00 OSI - 655 B הרקב גצמ תמגוד תחא 'חי   
      
םרז הנשמל רוביחל םיאתמ.... /5 רטמרפמא     08.08.0160
םלושי םרזה הנשמ רובע( 5A האיצי םע      


    420.00   140.00     3.00 )דרפנב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../022 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     022 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר     08.08.0170
,םיקפסה ,תינומרה 46 דע ,םימרז ,םיחתמ      
,DHT ינומרה תוויע ,קפסה ימדקמ ,רדת      
,ז'ועת לודומ תוברל ,היגרנאו שוקיב איש      
וא "טנלא" 'בח י'ע קוושמה TL םגדה תמגוד      


  1,840.00 1,840.00     1.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( ע'וש 'חי   
      


    639.00    71.00     9.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.08.0180
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.08.0190


  1,380.00 1,380.00     1.00 רפמאוליק 02 'חי   
      
)ת ו ר ו נ מ ( ה ר ו א ת  י פ ו ג  90.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
וא יתילכת דח ,ידדצ וד ,םורח הנווכה טלש     08.09.0010
לעב  DEL W1.4 תרואת ,יתילכת בר      
תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש 3 תלוביק      
    "PG2X CET AGEM AMSALP" תרצות  


  2,350.00   470.00     5.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" 'חי   
      
דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג     08.09.0020
תמגוד DEL 72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת      
    "TSDW72M AMSALP" היולג הנקתהל  
,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע הרקתל      
2 תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות      


  8,820.00   490.00    18.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 'חי   
      
העוקש הנקתהל םוינימולאמ הרואת ףוג     08.09.0030
םגד "531 דלסקיפ" תמגוד הרקתב      
    "55F1385" םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא  


  8,679.00   263.00    33.00 םלשומ ןקתומ ,הרקתל 'חי   
      
תיפקיה הרואתל םוטא ירטמיסא רוקרז     08.09.0040
    mL0036, לש תירוא תוליצנ  W/ML39  
לעב ,ע"ש וא "00011 דל רטיפוי" תמגוד      


 11,220.00 1,870.00     6.00 םלשומ ןקתומ ,IRC 08 םדקמ 'חי   
      
הרקתל וא ריקל הנקתהל םוטא הרואת ףוג     08.09.0050
    mL0062, לש תירוא תוליצנ  W/ML401  
09 םדקמ לעב ,ע"ש וא "0093 דל יס" תמגוד      


  7,800.00   650.00    12.00 םלשומ ןקתומ ,IRC 08 וא 'חי   
      
הראה תונולח 3 םע עוקש דל תרואת ףוג     08.09.0060
    06X06 W15 מ"ס mL0535, תירוא תוליצנ  
"0066/3 דלאטנפ" תמגוד W/ML501  לש      
םיקוזיח תוברל ע"ש וא 34P5535   ט'קמ      
ןקתומ ,IRC 08 וא 09 םדקמ לעב ,הרקתל      


 42,000.00   840.00    50.00 םלשומ 'חי   
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../023 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     023 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


וא ריקל הנקתהל םוטא לוגע הרואת ףוג     08.09.0070
לש תירוא תוליצנ ,mL6241הרקתל      
    W/ML201 םגד "0081 דל סוקסיד" תמגוד  
    5G4043 08 םדקמ לעב ,ע"ש וא IRC,  


 15,300.00   850.00    18.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
הרואתל טנוברקילופמ םוטא הרואת ףוג     08.09.0080
םגד "0002דל ראטס" תמגוד תיפקיה      


  4,250.00   850.00     5.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 4975Z41 'חי   
      
םע שעג לש הרצ תיריק W4 הרואת ףוג     08.09.0090
PI-56 םימ ןגומ ריק יבג לע ןקתומ תפרפר      


  7,800.00   650.00    12.00 הנבומ רביירד םע 'חי   
      
שעג תרצות וקא םגד דל W5.4 הרואת ףוג     08.09.0100
םע 56-פI םימ ןגומ רדגה יבג לע ןקתומ      


 11,700.00   650.00    18.00 הנבומ רביירד 'חי   
      
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.10.0010
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב  C.V.P דודיב      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      
וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד ,ןיירושמ      
םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומו      


 28,143.00   159.00   177.00 הילת וו תוברל ,שרדנ 'חי   
      
תשוחנ ילבכ רובע רואמ תדוקנל תפסות     08.10.0020


    600.60    28.60    21.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ וא/ו RF/YX2N 'חי   
      
ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.10.0030
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
,ר"ממ 5.1X3 ךתחב  C.V.P דודיב      
,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב םילחשומ      
61 עקת תיב ןכו עקתה תיב דע חולהמ      
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד  ,רפמא      


  7,380.00   164.00    45.00 םימאתמ תוברל םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ 'חי   
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.10.0040


    363.00    24.20    15.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי   
      
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.10.0050


  1,237.50    27.50    45.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ 'חי   
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../024 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     024 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.10.0060
    209.00    20.90    10.00 םימ 'חי   


      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.10.0065
4-ל ע"ש וא  41D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תדוקנ ,61A  עקת יתב 2 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
)םירזיבא אלל תחא ךומנ חתמ תדוקנ(      
,לבכו רזיבא תוברל תמלשומ ןופלט תדוקנו      


  2,440.00   610.00     4.00 םיטרפו תוינכתב ןיוצמה לכ ללוכ 'חי   
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.10.0070
6-ל ע"ש וא  71D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תדוקנ ,61A עקת יתב 4 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      
ללוכ ,לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט      


  5,460.00   910.00     6.00 םיטרפו תוינכתב ןיוצמה לכ 'חי   
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.10.0080
8-ל ע"ש וא  81D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תודוקנ 61A, 2 עקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      
ללוכ ,לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט      


 29,000.00 1,160.00    25.00 םיטרפו תוינכתב ןיוצמה לכ 'חי   
      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב ןגזמל הדוקנ     08.10.0090
02 רטוקב תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב      
חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ,מ"מ      
םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דע למשחה      
לכ ללוכ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ      


    807.00   269.00     3.00 םיטרפו תוינכתב ןיוצמה 'חי   
      
5.1 םיכילומ וא/ו םילבכב טטסומרט תדוקנ     08.10.0100
רוביחו רוניצ תוברל שרדנכ תומכב ר"ממ      


  2,618.00   119.00    22.00 םירחא י"ע קפוסיש טטסומרטה 'חי   
      
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     08.10.0110
ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ      


    530.00   530.00     1.00 הריבשל תיכוכז םע רזיבאו 'חי   
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../025 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     025 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.10.0120
היושע  )'ודכו  םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג      
,הכישמ טוח םע  שרדנכ רטוקב תרנצ      
הנקתהב רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תביתמ םיוקה תוברל ,הפישח וא היומס      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      


 18,275.00    85.00   215.00 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ 'חי   
      
למשח וק תחנה רובע םיקולב תוריקב הביצח     08.10.0130
ינוקית תוברל ,מ"מ 23 דע רטוקב רוניצב      


  2,256.00    28.20    80.00 םלשומ ,חיט רטמ   
      
02 דע יבועב ןוטב תפצרב וא ריקב הביצח     08.10.0140
52X02 דע תודימב ,למשח ילבכ רבעמל מ"ס      


  2,676.00   223.00    12.00 חיט ינוקית תוברל מ"ס 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


357,685.80 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../026 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     026 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תויביטרוקד חיט תודובע :ללוכ חיטה ריחמ      
רוקמה יפ-לע חיטב ינרוצ ץורח תמגודכ      
ריק ירויצו עבצ תכרעמ דועית חודל םאתהבו      
0202 טסוגואמ      
      
ם י נ פ  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םיירושימ םיחטש לע תובכש יתש םינפ חיט     09.02.0010
- םיליפורפ יפל תועוצרב סולפו רושיי      
דוביע תוברל ,)םיקיימ חיט( "םיקיימ"      


 48,000.00   150.00   320.00 םינתיווזו )תוניפ( תועוצקמ ר"מ   
      
םיירושימ םיחטש לע םייק םינפ חיט ינוקית     09.02.0020
ביבס ,תוריקב מ"ס 03 דע בחור תועוצרב      
תוריקב ובכרוהש תותלדו תונולח יפוקשמ      
תורקת וא/ו תוריק ןיב םישגפמב ,םימייק      
תמאתהו תותיס תוברל לכה םימייקל םישדח      


 12,000.00    60.00   200.00 םייקל שדחה חיטה יבוע רטמ   
      
ץ ו ח  ח י ט  30.90 ק ר פ  ת ת       
      
דיס ב"ע םיקיימה תטישב ץוח חיט     09.03.0010
    ELARUTAN ATLAM טכילש רמג תבכשו  
םאתהב לכה   ENIF ATLAM גוסמ      
לכירדא תויחנהל םאתהבו טרפמלו תוינכתל      


507,500.00   700.00   725.00 רומיש ר"מ   
      
יפל לכה.הכישמב זינרק רוזחשו דוביע     09.03.0020


 54,000.00   900.00    60.00 תולכירדאה תוינכתב תויחנהה רטמ   
      
ם י ק ד ס  ן ו ק י ת  40.90 ק ר פ  ת ת       
ם י י ב י ט ק ו ר ט ס נ ו ק       
      
לכ תוברל םייביטקורטסנוק םיקדס ןוקית     09.04.0010


 10,000.00   200.00    50.00 חיטל ןכומ םלשומ עוציבל שרדנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      


631,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../027 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     027 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב הקימרק/ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
וא מ"ס 54/54 וא מ"ס 05/52 וא מ"ס 33/33      
06 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/06 וא מ"ס 05/05      


  3,360.00   240.00    14.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0020
    11R ריחמ ,מ"מ 8 יבוע מ"ס 03/03 תודימב  


 11,256.00   268.00    42.00 ר"מ/ח"ש 08 דוסי ר"מ   
      


  3,000.00   150.00    20.00 קרופש רחאל םייק ףוציר תנקתה ר"מ  10.01.0030
      
ירוטסיה ףוצירל ההז ףוציר תנקתהו הקפסא     10.01.0040


 39,000.00   780.00    50.00 שרדייו הדימב םייק ר"מ   
      


  1,000.00   100.00    10.00 ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.01.0041
      
הקבדה/קוזיח,יוקינ :םייקה ףוצירב לופיט     10.01.0050
עוציבו תופצרמהמ טיט יוקינ ללוכ שדחמ      


 46,400.00   200.00   232.00 הנגה תבכש ר"מ   
      
יוסיכ רובע "הכירד ספ" הבכרהו הקפסא     10.01.0051
םוינימולאמ הלעת ,הפצרב תרבועה הליבכ      


  1,400.00   200.00     7.00 לכירדאה תריחבל םגד ,בצועמ רטמ   
      
י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
םירייואמ ןוטב יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.02.0010
תינכת יפל תודימב ע"ש וא אקסולג תרבחמ      


 75,000.00   500.00   150.00 תוסירפו ר"מ   
      
ף ו צ י ר ב  ה ר ה ז א  י נ מ י ס  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ -שיגנ     10.03.0010
י"ת השירד יפל ,ןטירואילופמ מ"ס 06/021      


  3,200.00   640.00     5.00 6 קלח 8191 'חי   
      
"פילס יטנא" גוסמ חישק יניערג ספ -שיגנ     10.03.0020
לע קבדומ מ"ס 5 בחורב הקלחה תעינמל      
וא תופמר יבג לע ,תוגרדמ יחלש תוצק      
יפל ,)רוחש ןבל( ידוגינ ןווגב ,הכירד יחטשמ      
חקפמה תייחנהב ןקתוי .9722 '"ת תשירד      


  2,925.00    45.00    65.00 דבלב בתכב רטמ   
      
      


186,541.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../028 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     028 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא םינפ חיט לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.01.0010
דוסי תבכש תוברל ,הזתהב וא החירמב סבג      
תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"      


 30,900.00    30.00 1,030.00 ע"ש וא "לירקרפוס" ר"מ   
      
ץ ו ח  ע ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא סוטול "03MT" ילירקא ינועבצ טכילש     11.02.0010
םינפ( ןוטבו סבג תוריק לע ןידע םקרמב ע"ש      
,הבכשב ר"מ/ג"ק 2.2-8.1 לש תומכב ,)ץוחו      
ג"ע טכילשה ןווגב ילירקא דוסי תוברל      


 15,000.00   150.00   100.00 רשיימ טכילש תיתשת ר"מ   
      
תרבח לש LATINARG יטקיליס ץוח עבצ     11.02.0020


 58,000.00    80.00   725.00 KEIM ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


103,900.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../029 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     029 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןבא תודובע 41 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
תישאר הסינכ/תיברעמ רדג יופיח רוזחש     14.01.0010


 50,000.00 1,000.00    50.00 ירוקמה תמגודכ ןבאב ר"מ   
      
מ"ס 5 דע יבועב )"גניפוק"(שאר יכבדנ     14.01.0020
לכ תוברל ,א"מ/ח"ש 011 ןבאל דוסי ריחמב      


 21,500.00   430.00    50.00 ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 71,500.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../030 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     030 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה לש      
      
לע םינקתומ טטסומרט-הלעפהה תוחול לכ      
האר( דיינ טלש אלל העובק הרוצב ריקה      
)תינכות      
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     15.01.0040
    FRV,ע"וש וא הרטקלא תרבח תרצות  
ש"טב 005631 רורק תקופת ,רשואמ      
    YREVOCER taeH תורבחתה ללוכ ל"נה  
יופיצ, טקפ ,זג יולימ , טלפמוק למשח זוקינל      
, םוח תבאש טקש הבעמ .דלוגייאלב הללוס      
רופישל לבק,םירוטרווניא םיסחדמה לכ      
    SOC?, דע טלפמוק לכה,הדמעה ,הפנה  


 40,000.00 40,000.00     1.00 . הלעפהה 'חי   
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     15.01.0041
    FRV,ע"וש וא הרטקלא תרבח תרצות  
ש"טב 003411 רורק תקופת ,רשואמ      
    YREVOCER taeH תורבחתה ללוכ ל"נה  
יופיצ, טקפ ,זג יולימ , טלפמוק למשח זוקינל      
, םוח תבאש טקש הבעמ .דלוגייאלב הללוס      
רופישל לבק,םירוטרווניא םיסחדמה לכ      
    SOC?, דע טלפמוק לכה,הדמעה ,הפנה  


 32,000.00 32,000.00     1.00 . הלעפהה 'חי   
      
יזכרמ טלש-יזכרמ רקב הנקתהו הקפסא     15.01.0045
+ רמייטו עגמ ךסמ םע  'חי 05 דע הטילשל      
    tinu ylppus rewop  לכל דחא רקב(םיבעמל  


 12,000.00 6,000.00     2.00 .)לגעמ 'חי   
      
תכרעמל לעותמ דייאמ הנקתהו הקפסא     15.01.0070
    FRV- ד"למר 099 ריוא תקיפסל, הובג ץחל ,  
    ps=52.1" ש"טב 00283 תילנמונ הקופתל ,  
הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ      
, םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו      
ינקת שימג זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ      
ללוכ ,  קורי זג , NL טקש דייאמ , רופא      
ריקה לע הלעפה תיחול + ריוא הבעמל רוביח      
'חי קוריפ תוברל , תונכתל הייצפוא םע      
תמייק הייזכרמל השדח 'חי רוביחו תמייק      


  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק, 'חי   
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../031 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     031 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.01.0142
,ד"למר 056 ריווא תקיפסל FRV תכרעמל      
חנומ חופמ , ש"טב 00191 תילנמונ הקופתל      
, םיקוזיחו הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק לע      
תרבוחמ , םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי      
, רופא ינקת שימג , זג תרנצו זוקינו למשחל      
תיחול + ריואה הבעמל רוביח ללוכ , קורי זג      


  5,000.00 5,000.00     1.00 . הלעפה 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.01.0144
,ד"למר 055 ריווא תקיפסל FRV תכרעמל      
חנומ חופמ , ש"טב 00451 תילנמונ הקופתל      
, םיקוזיחו הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק לע      
תרבוחמ , םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי      
, רופא ינקת שימג , זג תרנצו זוקינו למשחל      
תיחול + ריואה הבעמל רוביח ללוכ , קורי זג      


 28,000.00 4,000.00     7.00 . הלעפה 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.01.0146
,ד"למר 054 ריווא תקיפסל FRV תכרעמל      
חנומ חופמ , ש"טב 00321 תילנמונ הקופתל      
, םיקוזיחו הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק לע      
תרבוחמ , םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי      
, רופא ינקת שימג , זג תרנצו זוקינו למשחל      
תיחול + ריואה הבעמל רוביח ללוכ , קורי זג      


  7,000.00 3,500.00     2.00 . הלעפה 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.01.0148
,ד"למר 004 ריווא תקיפסל FRV תכרעמל      
חנומ חופמ , ש"טב 0069 תילנמונ הקופתל      
, םיקוזיחו הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק לע      
תרבוחמ , םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי      
, רופא ינקת שימג , זג תרנצו זוקינו למשחל      
תיחול + ריואה הבעמל רוביח ללוכ , קורי זג      


  6,000.00 3,000.00     2.00 . הלעפה 'חי   
      
, FRV תכרעמל יליע דייאמ הנקתהו הקפסא     15.01.0150
ללוכ , ש"טב 00242 תילנמונ הקופתל      
למשחל רבוחמ , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
,  קורי זג , ילניגרוא שימג זג תרנצו זוקינו      
לע הלעפה תיחול + ריוא הבעמל רוביח ללוכ      


  4,500.00 4,500.00     1.00 . תונכתל הייצפוא םע ריקה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../032 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     032 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0190
ילנימונ רורקה תקופתל   ע"וש וא הרטקלא      
רטרווניא A יטגרנא גוריד,ש"טב 06411      
רוביח תוברל, תרש רדח דבלב רוריקל      
תרנצו זוקינ , טקפ תודיחי ןיב םילבכ למשחל      
רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה      
תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח ירושרש      
טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע הלעפה      


  9,000.00 4,500.00     2.00 . 'חי   
      
תוימוג + םיגרוסו םוחב םינבלגמ תונחלוש     15.01.0192


  1,000.00   250.00     4.00 . םיבעמה יגוס לכל 'חי   
      
הקיניל ילגופורטנצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.01.0197
,לוק קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב םיתורישמ      
:תמגודכ,1" ץחל לפמ,ד"למר 054 הקיפסל      
    RIVA הנקתה הלעפה תיחול ללוכ ע"וש וא  
ןחלוש + רמייט י"ע הלעפה , טלפמוק טווחו      
סירת + טקפ + תוימוג + קזוחמ ןוולגמ      
םיקרח דגנ תשר + הטילפב םיאתמ רזוחלא      


  1,800.00 1,800.00     1.00 )תינכות האר( 'חי   
      
הקיניל ילגופורטנצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.01.0198
,לוק קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב םיתורישמ      
:תמגודכ,1" ץחל לפמ,ד"למר 003 הקיפסל      
    RIVA הנקתה הלעפה תיחול ללוכ ע"וש וא  
ןחלוש + רמייט י"ע הלעפה , טלפמוק טווחו      
סירת + טקפ + תוימוג + קזוחמ ןוולגמ      
םיקרח דגנ תשר + הטילפב םיאתמ רזוחלא      


  1,200.00 1,200.00     1.00 .)תינכות האר( 'חי   
      
חצ ריווא תסנכהל 6" הטנוו הנקתהו הקפסא      15.01.0200
יפל ( ד"למר 002 לש הקיפסל אבס לקמ םע      
תיחול ללוכ ע"וש וא RIVA :תמגודכ) תינכת      
י"ע הלעפה , טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה      
םיקרח דגנ תשר + טקפ + תוימוג +  רמייט      


  1,200.00 1,200.00     1.00 .)תינכות האר( 'חי   
      
רורוואל ילגופורטנצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.01.0201
006 הקיפסל ,לוק קיתשמ ללוכ תילעמ ריפ      
ע"וש וא RIVA :תמגודכ,1" ץחל לפמ,ד"למר      
טווחו הנקתה הלעפה תיחול ללוכ      
+ רמייט י"ע הלעפה ,אבס לקמ םע,טלפמוק      
+ טקפ + תוימוג + קזוחמ ןוולגמ ןחלוש      
דגנ תשר + הטילפב םיאתמ רזוחלא סירת      


  2,000.00 2,000.00     1.00 .)תינכות האר( םיקרח 'חי   
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../033 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     033 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
רוביח מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     15.02.0040


 13,500.00    90.00   150.00 . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש ר"מ   
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.02.0050


  5,500.00    55.00   100.00 1" יבוע  ENYD ORUD ר"מ   
      
יתרקת  ןיילפירטס רזפמ תנקתהו הקפסא     15.02.0055
,סבגב עוקש רטמ 5.1 ךרוא  מ"ס 51 בחורב      
רוביח ללוכ לכירדא תריחב יפל עבצ      


  2,200.00   550.00     4.00 . תדדובמ חפ תאספוקל 'חי   
      


    750.00   150.00     5.00 . תסוו + 6" רטוק לוגע הקיני סירת 'חי  15.02.0100
      


    150.00   150.00     1.00 תסוו + 6" רטוק לוגע חצ ריווא תקפסא סירת 'חי  15.02.0110
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     15.02.0120


  1,200.00    60.00    20.00 . 8" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא רטמ   
      
ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     15.02.0130


    750.00    50.00    15.00 . 6" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא רטמ   
      
יתרקת רזוח ריווא סירת תנקתהו הקפסא     15.02.0140
תריחב יפל עבצ ,תינכות יפל תונוש תודימב      
תדדובמ חפ תאספוקל רוביח ללוכ לכירדא      


    270.00 1,500.00     0.18 תומכ תסוו+ןנסמ+. ר"מ   
      
תסו ללוכ םוינמלאמ םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.02.0150


     36.00 1,800.00     0.02 תינכתה יפל תונוש תודימ , םיקרח דגנ תשרו ר"מ   
      
'חיל תודימה לכל רופא ינקת תינושמש שימג     15.02.0160


    250.00   250.00     1.00 . גוזימה 'חי   
      
ם י ר ז ב א ו  ז ג  ת ר נ צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םירטקב זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.03.0015
ןיב םילבכ , למשחו )ןרציה תוארוה יפל(      
תוברל םינגזמה יגוס לכל דודיבו , תודיחי      
חטשב שרדנה יפל תוריקב םיחודיקו הביצח      


  2,250.00   150.00    15.00 .)תינכות האר( רטמ   
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../034 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     034 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.03.0020
למשח ילבכ  תילמשח היצלטסניא תוברל      
, זג יולימ , םוקאו עוציב , תרושקת , דוקיפו      
תוארוה יפל ןקנחב תומחלה , תרנצ טסט      
וא םיחודיק עוציב תוברל, )טלפמוק( ןרצייה      
'עמל , תרנצ רבעמל םילוורש תנקתהו הביצח      
םילצפמ וא םיקלחמ + iTLUM YTIC - גוזימ      
, ןרצייה תייחנהב ךרוצה יפל םיגוסה לכמ      


 35,000.00   250.00   140.00 (CUPER PIPE). רטמ   
      
rellortnoC םירוביח תספוק תנקתהו הקפסא     15.03.0125
    CB  תוברל זוקינ , למשח רוביח תוברל  


 50,000.00 25,000.00     2.00 . המחלה , זג תרנצ רוביח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


269,056.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../035 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     035 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
תוילעמ 71 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ן ו ל ע מ ו  ת י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח לש PETSXELF יכנא ןולעמ     17.01.0010
    SNOITULOS L&S תוקעמ תוברל ע"ש וא  
חול,ןולעמב םוריח תריצע רותפכ,םידומעו      
תכרעמ,רזע תכרעמ,ףלשנ לוענמ םע דוקיפ      
תיתשת תנכה,למשח תדוקנ םינשייח,תוחיטב      


110,000.00 110,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק הנקתהל שרדנה לכו  
      
8-ל  ,רדת רקובמ sselraeG -LRM תילעמ     17.01.0020
תילעמה את יופיח( ג"ק 036 ,םיעסונ      
. )טרפמלו תוינכתל םאתהב םיפוקשמו      
.מ"ס 012/09 תופוקש .תויפוקסלט תותלד      
בחור :הנייהת אתה לש תוימינפה תודימה      
תילעמה .מ"מ 004,1 קמוע ,מ"מ 001,1      
תונחת 2 תתרשמ ,םשור ילסרבינוא דוקיפב      
הינש/מ 0.1 תוריהמב תילעמה . דצ ותואב      
תילעמה ,העשל 081 הענתה ,.F.V.V.V-ב      
םירומיגהו םירמוחהו םיקלחה לכ תא תללוכ      
,ןגזמל שרדנה לכו אתל ןגזמ,הקיפרג תוברל      
ללוכו רידסו שיגנ  שומישל  תרושקתו טוליש      
תפוקתב תורשו םישדוח 21-ל תוירחא      
תושרדנה תוקידבה לכ תא ללוכו תוירחאה      
תונקתל םאתהב לכה .ןרובע םולשתהו      
םיילארשיה םינקתהו הינבהו ןונכתה      
םע םישנאל תושיגנלו תוילעמל םייטנוולרה      
י"תל המיאתמ היהת תילעמה .א  .תולבגומ      
םינושה ויקלח לע  8191 י"תו 07 קלח 1842      
4 קלחו  1.3 קלח תוברל ,3A ןוכדע ללוכ      
70 קלח 1842 י"ת תוארוה הב ומייקתיו      


280,000.00 280,000.00     1.00 'פמוק 8191 י"ת תוארוהו 7 דע 5 םיפיעסב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../036 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     036 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
תוילעמ 71 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


תונחתב  ,תרושקתה תוכרעמו טולישה לכ .ב      
הלש יוהיזלו התלעפהל םיצוחנה ,תילעמבו      
ויקלח לע  8191 י"תב טרופמה יפל ויהי       
טוויחו תרנצ ללוכ.4 קלח תוברל םינושה      
עבקיש דוקפ רוזיאל ריפה שארמ תרושקתל      
הארנ םוקמב ןייוצי המוקה רפסמ .ג  .חוקלה      
הייארבו העונתב תולבגומ םע םישנאל  שיגנו      
יפל )ןימזמה י"ע( תילעמה ףוקשמ לע תוברל      
ץיחל לכ דיל .ד  .1.3 קלח 8191 י"ת      
וא ,אתב דוקפה חולב ,םיעסונל ילנויצקנופ      
ליירב בתכב ותועמשמ םשרית ,וילע      
4 קלח 8191 י"ת תוארוה וב ומייקתהש      
היהי ץיחל לכ  .ליירב בתכב ןדה ףיעסב      
ןקתלו תונקתל םאתהב רתויב הלודגה הדימב      
לכו דוקיפ חול ללוכ ריחמה .8191 ילארשי      
םאתהב לכה .תילמשח היצלטסניא תודובעה      
תוילעמ ץעוי לש ינכט טרפמה תושירדל      
תכרעמ תנקתה ללוכ.תוינכתל םאתהבו      
ןפלואב עצבתת הטלקהה( .אתב הזירכ      
תלבטב ןקתוי לוקמרה .א .)יעוצקמ תוטלקה      
אל לוקמרה .אתב רתסומ םוקמב וא םינצחלה      
.אתה גג לע ןקתוי      
      
תושירדל םאתהב היהי הזירכה ןכות .ב       
תנקתומ וב הנבמל המאתהבו ןימזמה      
ריפ ךותב הדובע םוגיפ תיינב ללוכ.תילעמה      
לש תינכת יפל תילעמ תבכרהל תילעמה      
תינכתל םאתהב עוציבה.תוילעמ תרבח      
רושיאבו תוילעמה ץעוי לש ינכט טרפמו      
חטשב חקפמה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../037 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     037 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
תוילעמ 71 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


םע הדלפ תיצקורטסנוקמ תילעמ ריפ תמקה      17.01.0030
)סקלפירט( תיתבכש תינקת תיכוכז יופיח      
הבכרה תוינכת ללוכ  EL דודיב תוחפל 8+6      
תותיא ירזיבא תוינכת ,תוטרופמ      
לכו ריפה רורווא תכרעמ תינכת,דוקיפו      
,הדובעה עוציב ךרוצל שרדתש תפסונ תינכת      
תושרדנה תוולנה תודובעה לכ עוציב תוברל      
,םוטיא,סוסיב,הריפח ןוגכ ריפה תמקהל      
,ריפהמ ץלואמ רורווא,ןולעמה רוב עוציב      
,תיכוכז,'סנוק      
עיבצ,םינגוע,םיגרב,תוטלפ,םיכותיר,םירוביח      
תלחשה ,ריפה שארב רורווא חתפ ,ןווליג ,ה      
האוושה ספמ תורישי ריפל הקראה לבכ      
לכה.'וכו דויצ תמרה יוו עוציב ,םילאיצנטופ      
ץעוי לש ינכטה טרפמלו תינכתל םאתהב      
.חטשב חקפמה תושירדל םאתהבו תוילעמה      
תואיציב םינוגגה תא םג ללוכ הז ףיעס ףסונב      
ןורשגה תא,תוידיצה תוריגסהו תילעמהמ      
שרדנה תיכוכזה ריק תא ןכו הנוילעה המוקב      


170,000.00 170,000.00     1.00 'פמוק תוילעמה ץעוי יפל  
      
רחאל תילעמל "ליגר" יתנש תורש ריחמ     17.01.0040


 10,000.00 10,000.00     1.00 תוירחאה תפוקת הנש   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


570,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../038 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     038 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
תורגסמ תודובע 91 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
ת כ ת מ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
עבצ תכרעמב העובצ היהת היצקורטסנוקה      
יללכה טרפמב 225011 ףיעס יפל      
      
תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש םיכתחב      
יתש,יטטניס דוסי עבצו םיכותיר תוברל      


 50,080.00 25,040.00     2.00 ןווליג תפסותו ןוילע יטטניס עבצ תובכש ןוט   
      
יליפורפמ היצקורטסנוק - הנבמב םיקוזיח     19.01.0020
םינוש םיכתחב 063eF גוסמ םינוולוגמ הדלפ      
,םיגרב ,תונטובמ תוטלפ ,םיכותיר תוברל      
תשר ,ןוטיב ,יטנמצ סייד ,םינגוע ,םוטיא      


 50,000.00 25,000.00     2.00 םלשומ עוציבל שרדנה לכו דדנפסקא ןוט   
      
ללוכ תמייק הדלפמ הינח תככס 'סנוק םוקיש     19.01.0030
לכו םוטיא ,העיבצ ,הדולחב לופיט ,יוקינ      


  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק )יוריק דבלמ( םלשומ רמגל שרדנה  
      


 14,400.00   120.00   120.00 מ"מ 57 ןגאזפרט גוסמ ילג חפב הינח יוריק ר"מ  19.01.0040
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


121,480.00 תורגסמ תודובע 91 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../039 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     039 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
)ת ו ש ע ו ת מ ( ת ו ל ק  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-וד סבג תוציחמ     22.01.0010
הליסמ םע ,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
םיבצינ םע םיחתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ      
םידדמנ יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב      


 33,600.00   240.00   140.00 )דרפנב ר"מ   
      
הלופכ היצקורטסנוק םע סבג תציחמ     22.01.0020
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תימורק-וד      
תונותחתו תונוילע תוליסמ םע ,מ"מ 051      
חפמ םיבצינו  מ"מ 07-ו מ"מ 05 בחורב      
ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ הדלפ      
קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל      
דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב םיבצינ םע חתפל      


  8,000.00   320.00    25.00 )דרפנב םידדמנ יטסוקא ר"מ   
      
וא )קורי( םימ דימע סבג חול רובע תפסות     22.01.0030
דצב( - ליגר סבג חול םוקמב )דורו( שא ןיסח      


  1,890.00    10.50   180.00 )דחא ר"מ   
      
דודיב רובע ורקתו סבג תוציחמ תפסות     22.01.0040
לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא      


 38,090.00    65.00   586.00 ק"מ/ג"ק 08 ר"מ   
      
חול תוברל ,סבג חולב תוריקל םינפ יופיח     22.01.0050
היצקורטסנוק ,מ"מ 7.21 יבועב סבג      
וא/ו ריקל תקזוחמ הגמוא יליפורפמ      
הנותחתו הנוילע הליסמ םע היצקורטסנוק      
רמג דע לכה ,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      


 50,080.00   160.00   313.00 העיבצל ןכומ םלשומ ר"מ   
      
היצקורטסנוק אלל הקבדה י"ע תוריק יופיח     22.01.0060


 53,210.00   170.00   313.00 העיבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה,דודיבו ר"מ   
      
םיבצינ תוברל ,סבג חולב תוריקל םינפ יופיח     22.01.0070
וא/ו ריקל םיקזוחמ מ"ס 5 בחורב      
הנותחתו הנוילע הליסמ םע היצקורטסנוק      
ןכומ םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ הדלפ חפמ      


 18,000.00   200.00    90.00 העיבצל ר"מ   
      
SHR 6.2/05/05 יליפורפ הבכרהו הקפסא     22.01.0080
הקטלפ י"ע הרקתו הפצרל ןוגיע תוברל מ"מ      


  5,175.00   115.00    45.00 ןוולוגמ לכה םיגרב 4-ו רטמ   
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../040 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     040 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ו א  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
)ב ת ו ת  ת ו ר ק ת ( ת ו י ט ס ו ק א       
      
יצח םיילרנימ םיחיראמ תיטסוקא הרקת     22.02.0010
תמגוד "סקמ ןויד" םגד םיעוקש      
    ''gnortsmrA''  ע"ש וא,  wa=56.0, חירא  
יבועב ,מ"ס 16/16 וא מ"ס 06/06 תודימב      
םיליפורפה תא ללוכ ריחמה .מ''מ 91      
הבוגב( הילתה יטנמלא ,םיינשמהו םיאשונה      
דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיווז רמגו )'מ 0.1 דע      
הדובעה לש םלשומ עוציבל דע ,תוריקה      


 28,000.00   200.00   140.00 )ר"מ/ח"ש 85 םיחיראל דוסי ריחמ( ר"מ   
      
:ןבל עבצב עובצ ןוולוגמ חפ ישגמ תרקת     22.02.0020
6.0 יבועבו מ"ס 03 בחורב ,םיררוחמ םישגמ      
,םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה .מ"מ      
רמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא      
תוברל ,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיווז      


  8,686.00   202.00    43.00 )שרדנו הדימב( תודשה ןיב הגמוא ליפורפ ר"מ   
      
יבועב סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.02.0030
,מ"ס 001 לעמ סורפ בחורב ,מ"מ 7.21      
תוברל ,תויטסוקא תורקת יפקיהב      
דע לכה  )'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      
הסירפב הדידמה( העיבצל ןכומ םלשומ רמג      


    825.00   275.00     3.00 )ר"מב ר"מ   
      
יבועב סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.02.0040
םיסלפמ ןיב וא סלפמ ותואב מ"מ 7.21      
יפקיהב ,מ"ס 001 דע סורפ בחורב ,םינוש      
היצקורטסנוק תוברל ,תויטסוקא תורקת      
ןכומ םלשומ רמג דע לכה )'מ 0.1 דע הבוגב(      


 20,774.00   221.00    94.00 העיבצל ר"מ   
      
רמצ ינרזמ י"ע חפ יחירא תורקת דודיב     22.02.0050
ק"מ/ג"ק 06 לש לקשמב 2" יבועב םיעלס      
שא דגנ תודימע ןליטאילופ תועיריב םיפוטע      


  2,064.00    48.00    43.00 )ב"אלפ( ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../041 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     041 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ס ב ג  ת ו ר ק ת  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיעוקש יצח סבג יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.03.0010
םגד "ןיילונד" תמגוד ורקימ רוריחב םיררוחמ      
)wa ,ע"ש וא ''היברגלב''      
    CRN=56.0=08.0(, 06/06 תודימב חירא  
תא ללוכ ריחמה .מ"מ 5.21 יבוע ,מ"ס      
יטנמלא ,םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה      
דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיווז רמגו הילתה      
הדובעה לש םלשומ עוציבל דע ,תוריקה      


 12,750.00   255.00    50.00 )ר"מ/ח"ש 69 םיחיראל דוסי ריחמ( ר"מ   
      
י ו פ י ח  40.22 ק ר פ  ת ת       
      
3 יבועב ןוולוגמ חפ חול יופיח רובע תפסות     22.04.0010


 14,250.00   285.00    50.00 תוריקל מ"מ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


295,394.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../042 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     042 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
הנבמה סוסיב 32 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ה נ ב מ ה  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
      
ה נ ב מ ה  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
,םישרדנ םילכ תלבוה :ללוכ םיפיעסה ריחמ      
לכו רמוחה יפדוע יוניפ ,חטשב תונגראתה      
תמלשומ הדובעה עוציב רובע שרדנה      
      
יטנמצ טוארג ט'ג ידומע תקרזהב סוסיב     23.01.0010
השירד י"פע תיוזב וא םירשי מ"ס 08 רטוקב      


128,000.00 2,000.00    64.00 ךרוצה יפל הנטק וא הליגר הנוכמב רטמ   
      
ירמילופ טוארג ט'ג ינימ ידומע תקרזהב סוסיב     23.01.0020
השירד י"פע תיוזב וא םירשי מ"ס 08 רטוקב      


208,000.00 2,000.00   104.00 ךרוצה יפל הנטק וא הליגר הנוכמב רטמ   
      
תדידמ עוציבו הדידמל ןגוע תודוקנ תעיבק     23.01.0030
תפסונ הדידמ ,תודובעה  תליחת ינפל ספא      
תודידמ 2 ,תודובעה םויס רחאל עצבתת      


 18,000.00 4,500.00     4.00 'פמוק םייתנש ךשמב הנשל תחא תופסונ  
      
מ"ס 08 רטוק הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0040


 29,160.00   405.00    72.00 תינכת יפל לכה .'מ 8 קמועבו רטמ   
      
תטישב תואסנולכ עוציב רובע ריחמ תפסות     23.01.0050


  5,760.00    80.00    72.00 םיליגר תואסנולכ םוקמב AFC רטמ   
      


 21,875.00 6,250.00     3.50 םירטקה לכב תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  23.01.0060
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


410,795.00 הנבמה סוסיב 32 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../043 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     043 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,יוניפ םיללוכ הז קרפב םיריחמה לכ      
תקפסא ללוכ ,השרומ תלוספ רתאב הנמטהו      
תרגא ללוכ ריחמה ,חקפמל הכיפש תודועת      
דרפנב םלושת אלו הכיפש      
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע -ם י ק ו ר י פ  20.42 ק ר פ  ת ת       
      
01 לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב יפצרמ תסירה     24.02.0010


  8,320.00   130.00    64.00 ןויזה ךותיח תוברל מ"ס 51 דע מ"ס ר"מ   
      
יבועב תוחיוטמ תויביסמ ןוטב תורקת תסירה     24.02.0020


 11,550.00   350.00    33.00 ןויזה ךותיח תוברל ,מ"ס 02 דע ר"מ   
      
52 יבועב םיחיוטמ ןוטב תוריק תסירה     24.02.0030


  6,225.00   415.00    15.00 ןויזה ךותיח תוברל,מ"ס ר"מ   
      
3.0 דעו ר"מ 50.0 לעמ חטשב םיחתפ רוסינ     24.02.0040
יבועב תוחיוטמ תויביסמ ןוטב תורקתב ר"מ      
תרוצ דוביעו ןויזה ךותיח תוברל ,מ"ס 52 דע      


  5,120.00   640.00     8.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה 'חי   
      
תוירוקמ אל תוינוציח ןוטב תוגרדמ קוריפ     24.02.0050


    195.00    75.00     2.60 תירוחא הסינכב םיתוריש רוזאב רטמ   
      
הסינכ רוזאב ןויז ללוכ ןוטב תינדא קוריפ     24.02.0060


  8,400.00   350.00    24.00 תירוחא ר"מ   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.02.0070
.4" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 דע יבועב      
02-ל לעמ וא דע לש תללוכ תומכל ריחמה      


  2,280.00   380.00     6.00 םיחודיק 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.02.0080
.6" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 דע יבועב      
02-ל לעמ וא דע לש תללוכ תומכל ריחמה      


  2,640.00   440.00     6.00 םיחודיק 'חי   
      
ם י י ו נ ב  ת ו ר י ק -ם י ק ו ר י פ  40.42 ק ר פ  ת ת       
      
51 יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.04.0010


  8,050.00   115.00    70.00 הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס ר"מ   
      
52 יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.04.0020


  2,192.00   137.00    16.00 הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס ר"מ   
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../044 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     044 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


דע לש חתפ תודימב תותלדל םיחתפ תביצח     24.04.0030
יבועב םיחייוטמו םייונב תוריקב מ"ס 012/09      
חתפה תנכה תוברל( טלפמוק - מ"ס 02      


    710.00   710.00     1.00 )םילופישו חיט ,ףוציר ינוקית ,ףוקשמל 'חי   
      
שיטפ י"ע םיחתפ לש הלדגה וא הביצח     24.04.0040
0.4 דעו ר"מ 0.2 לעמ חטשב )וגנוק( ילמשח      
,מ"ס 52 יבועב םיחיוטמו םייונב תוריקב ר"מ      


  5,175.00   230.00    22.50 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביע תוברל ר"מ   
      
,)ןסחמ(תומלשב תחא המוק ןב הנבמ תסירה     24.04.0050
תוברל ,הלוכתמ קיר ,ןוטבו םיקולב יושע      


  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק ר"מ 02 דע ללוכ חטשב ,תודוסי תסירה  
      
יפל(השק הקידס םע יונב ריק יקלח קוריפ     24.04.0060


  8,000.00   800.00    10.00 שדחמ ותיינבו )חקפמה תעיבק ר"מ   
      
ם ו ט י א -ם י ק ו ר י פ  50.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םימייק תוקעמו תוגגמ םוטיא קוריפ     24.05.0010
חטש ינפ תלבקל דע )םייק םא( תוקלורו הדמ      


 12,750.00    85.00   150.00 גגה יוקינ תוברל ,םירשי ר"מ   
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ -ם י ק ו ר י פ  60.42 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו       
      


  1,500.00   150.00    10.00 ןהיפוקשמו תויפנכ דח ץע תותלד קוריפ 'חי  24.06.0010
      


  1,200.00   200.00     6.00 ןהיפוקשמו תויפנכ דח הדלפ תותלד קוריפ 'חי  24.06.0020
      
ריקב ןטובמה הסינכ תלדמ הדלפ גרוס קוריפ     24.06.0030


    240.00   120.00     2.00 ןוטב 'חי   
      


    240.00   240.00     1.00 ןהיפוקשמו תויפנכ וד הדלפ תותלד קוריפ 'חי  24.06.0040
      
5.1 דע חטשב םייפנכ וד ץע תונולח קוריפ     24.06.0050
טילחיש םוקמל םייוניפו םהיפוקשמו ר"מ      


  5,250.00   150.00    35.00 ןימזמה 'חי   
      
5.1 לעמ חטשב םייפנכ וד ץע תונולח קוריפ     24.06.0060
טילחיש םוקמל םייוניפו םהיפוקשמו ר"מ      


    825.00   165.00     5.00 ןימזמה 'חי   
      


    170.00    85.00     2.00 מ"ס 021 דע הבוגב םייק הדלפ הקעמ קוריפ רטמ  24.06.0070
      
מ"ס 06 בחורב ןותחת חבטמ ןורא קוריפ     24.06.0080


    156.00   120.00     1.30 דרפנב דדמנ שישה קוריפ .מ"ס 09 הבוגבו רטמ   
      
מ"ס 03 בחורב ןוילע חבטמ ןורא קוריפ     24.06.0090


    123.50    95.00     1.30 מ"ס 06 הבוגבו רטמ   
קובץ: בית הדין השרעי   .../045 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     045 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ת ו ע ו ב ק -ם י ק ו ר י פ  70.42 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת א ו ר ב ת       
      
יאת לש רשואמ רתאל דע תלוספ יוניפו קוריפ     24.07.0010
,1 המוקבו עקרקה תמוקב םימייק םיתוריש      
,םיזרב,תרנצ ,יופיח,ףוציר תוברל      
יפוג,םוטיא,םירזיבא ,תולסא,םירויכ      
לכה .'וכו תלוספה יוניפל הלוכמ,הרואת      


  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .תינכת יפל טלפמוק  
      


    123.50    95.00     1.30 מ"ס 56 דע בחורב םייק שיש יחטשמ קוריפ רטמ  24.07.0020
      
אוהש חפנ לכב םימח םימ דוד תכרעמ קוריפ     24.07.0030


    400.00   400.00     1.00 'פמוק גגה לע למשחו תרנצ,םיטלוק תוברל  
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע -ם י ק ו ר י פ  80.42 ק ר פ  ת ת       
      
למשחה תכרעמ לכ לש טלפמוק קוריפ     24.08.0010
יפוג,תרנצ,תולעת,םילבכ תוברל,תרושקתהו      


  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק 'וכו תודוקנ,הרואת  
      
ח י ט -ם י ק ו ר י פ  90.42 ק ר פ  ת ת       
      
םיחטש לע םייק םינפ חיט תרסהו תותיס     24.09.0010


  8,060.00    31.00   260.00 קולבה ינפ דע םיירושימ ר"מ   
      
םיחטש לע םייק ץוח חיט תרסהו תותיס     24.09.0020
יפל לכה.רקובמו ריהז ןפואב םיירושימ      


 37,000.00    50.00   740.00 תוינכתב תויחנהה ר"מ   
      
ף ו צ י ר -ם י ק ו ר י פ  01.42 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םייק ירוטסיה ףוציר לש ריהז קוריפ     24.10.0010
תדימב רזוח שומישל ןוסחיאו רומיש,ןויקינ      


  9,240.00   120.00    77.00 ךרוצה ר"מ   
      
תפישחו טילונרג תבכש לש ריהז קוריפ     24.10.0020
רדחב רומישל תוירוקמ לפאוו תוגרדמ      


    440.00    80.00     5.50 ימינפ תוגרדמ ר"מ   
      
דע םייק ירוקמ אל ףוציר לש ריהז קוריפ     24.10.0030


  2,400.00   120.00    20.00 םייק ירוטסיה ףוציר יוליגל ר"מ   
      
ת ו ד ו ב ע -ם י ק ו ר י פ  21.42 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א       
      
חטשב םהיפוקשמו םוינימולא תונולח קוריפ     24.12.0010


    450.00   150.00     3.00 ר"מ 2 דע לש 'חי   
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../046 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     046 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ר י ו א  ג ו ז י מ -ם י ק ו ר י פ  51.42 ק ר פ  ת ת       
      
קוריפו קותינ תוברל ןגזמ תדיחי יוניפו קוריפ     24.15.0010


  2,100.00   350.00     6.00 'פמוק טלפמוק לכה.זגה תרנצו הלתמ,יוביעה תדיחי  
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ -ם י ק ו ר י פ  91.42 ק ר פ  ת ת       
      
בכר ילכ רובע תמייק הככס יוריק קוריפ     24.19.0010


  4,000.00    50.00    80.00 היוניפו ר"מ   
      
לכ תוברל גורמ חפמ הפמר קוריפ     24.19.0020


    700.00   100.00     7.00 היוניפו די-זחאמו היצקורטסנוקה ר"מ   
      
ש ר ח  ת ו ר ג נ -ם י ק ו ר י פ  02.42 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
ץע ידומע תוברל ץע תורוקמ תולוגרפ קוריפ     24.20.0010


    850.00   170.00     5.00 סרח יפערו ר"מ   
      
ם י ב י כ ר -ם י ק ו ר י פ  22.42 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ       
      
םילולסמ תוברל ,תומייק סבג תוציחמ קוריפ     24.22.0010


  5,040.00    72.00    70.00 הדלפמ םיבצינו ר"מ   
      
ח ט ש  ח ו ת י פ -ם י ק ו ר י פ  04.42 ק ר פ  ת ת       
      
תירוקמ אל הנוילע רדג לש ריהז קוריפ     24.40.0010


  5,250.00   350.00    15.00 תישאר הסינכ/תיברעמ תיזחב ר"מ   
      
הסינכ/תיברעמ תיזחב רדגב חתפ תחיתפ     24.40.0020
י"ע -הפמרל רבעמו הסינכ רובע תישאר      


    800.00   800.00     1.00 'פמוק הריהז םיידי תדובעו רוסינ  
      
ר ו ד י ג -ם י ק ו ר י פ  44.42 ק ר פ  ת ת       
      
רעשו בכרל הסינכ רעש לש יוניפו קוריפ     24.44.0010


  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה.לגר יכלוהל הסינכ  
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ -ם י ק ו ר י פ  15.42 ק ר פ  ת ת       
      
ןויקינ תוברל ירוקמ ץוח ףוציר לש ריהז קוריפ     24.51.0010


    960.00   120.00     8.00 רזוח שומישל הנסחאו ר"מ   
      
      
      
      


192,625.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../047 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     047 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
טוליש 92 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
ה נ ו ו כ ה ו  ט ו ל י ש  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
לוחכ ןווגב לירקאמ םיכנ יתורש טלש - שיגנ     29.01.0010
61/61 לדוגב טלשה ינפמ מ"מ 2-ב טלבומ      
8191 י"ת יפל םיכנ יתורש את רובע מ"ס      


    184.00    92.00     2.00 4 קלח 'חי   
      
עקר ,מ"ס 02/03 לדוגב הנווכה טלש -שיגנ     29.01.0020
לדוג .בוהצ עבצב תויתואהו לוחכ טלשה      


  1,152.00   288.00     4.00 תוחפל מ"מ 81 תואה 'חי   
      
ימואלניב םיכנ למס םע תכתמ טלש -שיגנ     29.01.0030


    432.00   216.00     2.00 מ"ס 02/02 לדוגב ףוסכ וא רטויפ ,זילפ ןווגב 'חי   
      
G.E עבורמ ינקת 34/ג רורמת טלש -שיגנ     29.01.0040
תוברל ימואלניב םיכנ למס םע םיכנ תיינחב      


    360.00   360.00     1.00 ןטובמו ןגועמ דומע 'חי   
      


  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק טוליש רובע יללכ ביצקת 29.01.0050
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


  7,128.00 טוליש 92 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../048 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     048 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ן י י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ם י ת ו ר י ש ב  ם י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      


    707.00   101.00     7.00 םורכ הפוצמ תכתממ יגוז בלוק 'חי  30.01.0010
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ - שיגנ     30.01.0020
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      


    660.00   330.00     2.00 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
םוינימולאמ מ"ס 06 הזיחא תידי -שיגנ     30.01.0030
את תלד ףנכ לע הנקתהל ןוליינ יופיצב      
לנפ" תמגוד "A/044 PP" םגד ,םיכנ יתוריש      
8191 ילארשי ןקת יפל ,ע"ש וא "םיטקייורפ      


    780.00   390.00     2.00 3 קלח 'חי   
      
,06/06 לדוגב ,עובק L תרוצב די זחאמ -שיגנ     30.01.0040
םיכנ יתורישל ןוליינ יופיצב םוינימולאמ      
S/224" םגד ,הלסאה דיל ריקה לע הנקתהל      
    PP" יפל ,ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  


  1,640.00   820.00     2.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת 'חי   
      
םיכנ יתורשל םמורתמ די זחאמ -שיגנ     30.01.0050
םע מ"ס 09-37 ךרואב ,ריקה לע הנקתהל      
יופיצב םוינימולאמ תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ      
לנפ" תמגוד "PP 544" םגד ,ןוליינ      
,המרה חוכ ןוטוינ 22 ,ע"ש וא "םיטקייורפ      


  3,000.00 1,500.00     2.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
"לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ - שיגנ     30.01.0060


  2,380.00   340.00     7.00 )מ"ס 09/54 תודימ-ינקת לדוג( 'חי   
      
קיטסלפמ לור התישב םיידי בוגינ ריינ ןקתמ     30.01.0070
lloR" םגד מ"מ 771/713/403 תודימב      
    milS" ןבל ןווג ,ע"ש וא "הלגוח" תרצות  


  2,520.00   360.00     7.00 תידדצ תלגלג תוברל 'חי   
      
קיטסלפמ ובמ'ג ושיט ריינל ריינל ןקתמ     30.01.0080
תוברל ןבל ןווג ,ע"ש וא "הלגוח" תרצות      


  2,030.00   290.00     7.00 הליענ ןונגנמ 'חי   
      
וא "ונס" םגד קיטסלפמ ילזונ ןובסל ןקתמ     30.01.0090


    700.00   100.00     7.00 ק"מס 053 חפנ ,ריקה לע יולת ע"ש 'חי   
      
,קיטסלפמ רטיל 01 חפנל ינבלמ הפשא חפ     30.01.0100


    910.00   130.00     7.00 דנדנתמ הסכמ תוברל 'חי   
      


  1,400.00   200.00     7.00 רטיל 02 םיתורישל קיטסלפ ןותפשא 'חי  30.01.0110
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../049 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     049 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ם י נ פ  ט ו ה י ר -ת ו ר ג נ  20.03 ק ר פ  ת ת       
      
ןונכת וניה תוינכתב םיטרפו ןונכת .1:תורעה      
טרופמ ןונכת ןיכהל ןלבקה לע .2ינויער      
לומ טוהירה תא רשאל שרדנ .3רושיאל      
לומ ןונכת רשאלו םיאתהל שרדנ .4תילכירדא      
טוהירב בלושי רשא ינורטקלא דויצ יקפס      
      
תוברל ץעמ ריכזמ ןחלושו טופיש קפלד     30.02.0010
טרפ יפל טלפמוק לכה.הבכרהו הלבוה      
    100-N סמ םינפ טוהיר תורגנ תינכתבש'  


 55,000.00 55,000.00     1.00 'פמוק 102 'רדא תינכת  
      
לכה.הבכרהו הלבוה תוברל ץעמ הלבק קפלד     30.02.0020
תורגנ תינכתבש N-200 טרפ יפל טלפמוק      


 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק 102 'רדא תינכת 'סמ םינפ טוהיר  
      
הלבוה תוברל ץעמ ןוסחא/הלבק ןורא     30.02.0030
N-300 טרפ יפל טלפמוק לכה.הבכרהו      
'רדא תינכת 'סמ םינפ טוהיר תורגנ תינכתבש      


 29,000.00 29,000.00     1.00 'פמוק 202  
      
הלבוה תוברל שישה ללוכ ץעמ קודיב קפלד     30.02.0040
N-400 טרפ יפל טלפמוק לכה.הבכרהו      
'רדא תינכת 'סמ םינפ טוהיר תורגנ תינכתבש      


 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק 202  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


165,727.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../050 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     050 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמל( יטפוא ןשע יאלג     34.01.0010


 13,680.00   360.00    38.00 )תנעוממ - ELBASSERDDA 'חי   
      
- ELBASSERDDA תכרעמל( םוח יאלג     34.01.0020


    828.00   414.00     2.00 )תנעוממ 'חי   
      


  1,206.00   402.00     3.00 תנעוממ תכרעמל הקעזא ןצחל 'חי  34.01.0030
      
052 תלוביק ,תנעוממ ,תבשחוממ יוליג תזכר     34.01.0040


 11,470.00 11,470.00     1.00 תובותכ 'חי   
      


    758.00   379.00     2.00 תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0050
      


  1,852.00   463.00     4.00 תנעוממ תזכר רובע תימוקמ תבותכ תדיחי 'חי  34.01.0060
      
ןעטמו תטלקומ העדוה תוברל יטמוטוא ןגייח     34.01.0070


  1,120.00 1,120.00     1.00 רבצמ םע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 30,914.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../051 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     051 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןקתמב תוכרעמ תרקב 53 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ן ק ת מ ב  ת ו כ ר ע מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       
      
,ה ח ט ב א  ת ו מ ל צ מ -ן ו ח ט י ב  10.53 ק ר פ  ת ת       
'ו כ ו  ר ט מ ו נ ג מ       
      
ללוכ הז קרפב  םיטירפהו תודובעה לכ ריחמ      
תריסמ םוימ םינש 3 ךשמל ןרצי תוירחא      
ןימזמה שומישל הנבמה      
      
םע דחי  תויומכה בתכ יפיעס תא אורקל שי      
דחוימה טרפמה      
      
הנקתהל ,42" הדובע תנחתל בשחמ ךסמ     35.01.0010
וא ןקתה תועצמאב וא\ו הרקב תונחלושב      


  1,460.00   730.00     2.00 'פמוק דחוימ טרפמב 1.1 ףיעס ,.יטרדנטס דמעמ  
      
ןחלושל בשחמ יכסמ 2 דע רוביחל ןקתה     35.01.0020
תונחלושב בשחמ יכסמ תנקתהל ,הרקב      


    390.00   390.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב  2.1 ףיעס .הרקב  
      
לוציפ , תואיצי 2 ל IVD\IMDH תוא לצפמ     35.01.0030


  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 3.1 ףיעס ,בשחממ ואדיו אצומ  
      
,)RVN( תומלצמ 23 ל תימוקמ הטלקה תדמע     35.01.0040
,תומלצמ 8ל תונוישירו הנכות ,הרמוח ללוכ      


  6,700.00 6,700.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 1.2 ףיעס  
      
spf52 @ pm 2 ,RI ZTP  emod  תמלצמ     35.01.0050


  7,800.00 7,800.00     1.00 'פמוק deepS roodtuO, דחוימ טרפמב 1.3 ףיעס  
      
,spf52 @ pm 2 RI DHF telluB xiF תמלצמ     35.01.0060


 24,000.00 2,000.00    12.00 'פמוק דחוימ טרפמב 2.3 ףיעס  
      
,spf52 @ pm 2 RI DHF emod xiF תמלצמ     35.01.0070


  8,000.00 1,600.00     5.00 'פמוק דחוימ טרפמב 3.3 ףיעס  
      
םאתמ ,םא סיטרכ :ללוכ ,הקוצמו הקעזא תזכר     35.01.0080
    pI, אתו רפמא 3 ןעטמ יתכתמ ריק זראמ ,ןגייח  


  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 2.4 ףיעס ,םירבצמ  
      
,תוערתה תזכרל םירוזא 8 ל הבחרה סיטרכ     35.01.0090
טרפמב 3.4 ףיעס ,םיפסונ םיאלג 8 רוביחל      


    280.00   280.00     1.00 'פמוק דחוימ  
      
,תוערתה תזכרל םירוזא 61 ל הבחרה סיטרכ     35.01.0100
טרפמב 4.4 ףיעס ,םיפסונ םיאלג 61 רוביחל      


    500.00   500.00     1.00 'פמוק דחוימ  
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../052 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     052 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןקתמב תוכרעמ תרקב 53 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


584  רוביחב ,םישקמ דרוביק - םישקמ חול     35.01.0110
    600.00   300.00     2.00 'פמוק SR דחוימ טרפמב 5.4 ףיעס ,תזכרה ל  


      
6.4 ףיעס תלד ףוקשמל עוקש יטנגמ קפסמ     35.01.0120


  2,160.00   120.00    18.00 'פמוק דחוימ טרפמב  
      
,)םיגרב רוביח( SH ROODNI יטנגמ גתמ     35.01.0130
ףיעס ,תונולח יפוקשמו תותלד ג"ע הנקתהל      


    920.00   230.00     4.00 'פמוק דחוימ טרפמב 7.4  
      
טרפמב 8.4 ףיעס ,.D.H roodtuo יטנגמ גתמ     35.01.0140


  1,020.00   510.00     2.00 'פמוק דחוימ  
      
הנקתהל ,ROODNI MA TD חפנ יאלג     35.01.0150
ףיעס  םירדגומ ןיינע ירוזיא לומו רדח תוניפב      


  1,240.00   310.00     4.00 'פמוק דחוימ טרפמב 9.4  
      
MA TD  יתרקת תולעמ 063 חפנ יאלג     35.01.0160
    ROODNI, 01.4 ףיעס ,הרקתב הנקתהל  


  1,850.00   370.00     5.00 'פמוק דחוימ טרפמב  
      


    750.00   250.00     3.00 'פמוק דחוימ טרפמב 11.4 ףיעס ,יווק הקוצמ ןצחל 35.01.0170
      
םע בלושמ רפוצ ,ROODTUO ץנצנ+רפוצ     35.01.0180
טרפמב 21.4 ףיעס ,תינוציח הנקתהל ץנצנ      


    900.00   450.00     2.00 'פמוק דחוימ  
      
טרפמב 31.4 ףיעס ,תפסכל בלושמ יאלג     35.01.0190


  1,400.00   700.00     2.00 'פמוק דחוימ  
      
טרפמב 41.4 ףיעס ,תפסכל רפמט קפסמ     35.01.0200


    680.00   340.00     2.00 'פמוק דחוימ  
      
תרקב תכרעמ לש תרש תנכות ,תרש תנכות     35.01.0210
טרפמב 2.5 ףיעס,BD תריגאו לוהינל הסינכה      


 22,500.00 22,500.00     1.00 'פמוק דחוימ  
      
תרקבל טניילק תנכות , הדובע תנחת תנכות     35.01.0220
,םירקבה תומ תורישי הדובע תלוכי ,הסינכ      


  7,800.00 7,800.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 3.5 ףיעס  
      
,תותלד 2ל םירזיבא טסל רקב ,תותלד 2ל רקב     35.01.0230


  3,300.00 3,300.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 4.5 ףיעס  
      
,תותלד 4ל םירזיבא טסל רקב ,תותלד 4ל רקב     35.01.0240


 11,200.00 5,600.00     2.00 'פמוק דחוימ טרפמב 5.5 ףיעס  
      
6.5 ףיעס ,םיעגמל הבחרה , O\I סיטרכ     35.01.0250


  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב  
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../053 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     053 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןקתמב תוכרעמ תרקב 53 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


,roodtuO ekirtS rooD - ילמשח לוענמ     35.01.0260
טרפמב 7.5 ףיעס ,תסרוק תינושל לוענמ      


  1,480.00   740.00     2.00 'פמוק דחוימ  
      
יטנגמורטקלא לוענמ ,ג"ק 006 קולונגמ     35.01.0270
רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיפוקשמב הנקתהל      
8.5 ףיעס ,הנקתה תרוצת לכב םישרדנה      


  5,460.00   780.00     7.00 'פמוק דחוימ טרפמב  
      


  3,100.00   620.00     5.00 'פמוק דחוימ טרפמב 9.5 ףיעס ,ג"ק 003 קולונגמ 35.01.0280
      
01.5 ףיעס ,םוריחב החיתפל ,ץופינ תספוק     35.01.0290


    880.00   110.00     8.00 'פמוק דחוימ טרפמב  
      
,תלד תחיתפל ,roodnI - תלד תחיתפ ןצחל     35.01.0300


  1,040.00   130.00     8.00 'פמוק דחוימ טרפמב 11.5 ףיעס  
      
ןקתב םיסיטרכ ארוק ,הבריק יסיטרכ ארוק     35.01.0310
A epyT ןקת ךמות K1 erafiM - חוקלה      
    34441OSI. הלעפה רדת zhM65.31, ףיעס  


  5,040.00   560.00     9.00 'פמוק דחוימ טרפמב 21.5  
      
רוביחל ארוק ,םיגת קופינ תדמעל םיגת דדוקמ     35.01.0320
ףיעס ,םיגת תביתכו האירקל הדובע תדמעל      


  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 31.5  
      
טרפמב 2.6 ףיעס ,םירוזא 4 ל גותימ תדיחי     35.01.0330


  1,450.00 1,450.00     1.00 'פמוק דחוימ  
      
עוציבל , םירוזא 4 - ל שימג ראווצ ןופורקימ     35.01.0340


  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 3.6 ףיעס ,הזירכ  
      
,תינוציח הנקתהל , ttaW 04 PI רפוש\לוקמר     35.01.0350


  2,800.00   560.00     5.00 'פמוק דחוימ טרפמב 4.6 ףיעס  
      
,BT6 \ "5.3 תרשו בשחמל ddh חישק ןנוכ     35.01.0360


  2,800.00 1,400.00     2.00 'פמוק דחוימ טרפמב 2.7 ףיעס ,'גרוטס תבחרה  
      
תוכרעמל ,1 גוס - הדובע תנחת בשחמ תרמוח     35.01.0370


 12,400.00 6,200.00     2.00 'פמוק דחוימ טרפמב 3.7 ףיעס ,ב"ושו ס"מט  
      
תייחנה פ"ע ,םיטרופ 2L - 42 גתמ/בתנ     35.01.0380
ףיעס!דבלב ocsiC תרצותמ ,בושחמה תקלחמ      


  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 1.8  
      
תייחנה פ"ע ,EOP+ םיטרופ 3L - 42 גתמ     35.01.0390
!דבלב ocsiC תרצותמ ,בושחמה תקלחמ      


  6,200.00 6,200.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 2.8 ףיעס  
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../054 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     054 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןקתמב תוכרעמ תרקב 53 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


תרוצתב EOP + ץוח יאנתל םיטרופ 8 גתמ     35.01.0400
  6,700.00 3,350.00     2.00 'פמוק LIAR NID, דחוימ טרפמב 3.8 ףיעס  


      
,תימוקמ ןופ-ואידיו תכרעמל retsaM תדיחי     35.01.0410


  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 1.9 ףיעס ,תינחלוש הדיחי  
      
תימוקמ ןופ-ואידיו תכרעמל תלד לנפ ץ"קחי     35.01.0420
    roodtuO, טרפמב 2.9 ףיעס,הצק/תלד תדיחי  


  4,050.00 1,350.00     3.00 'פמוק דחוימ  
      
ה ירזיבא ללכ רוביחל , TAC- 7 תרושקת לבכ     35.01.0430


  4,500.00     9.00   500.00 דחוימ טרפמב 1.01 ףיעס ,רושיגלו PI רטמ   
      
ירוביחל ,דיג 8 - םיעצמאל הרקבו חתמ לבכ     35.01.0440
2.01 ףיעס ,הרקבה תוכרעמל םירזיבא      


  4,000.00     8.00   500.00 דחוימ טרפמב רטמ   
      
תונקתהל דויצ דסמ ,U42 roodnI דויצ ןורא     35.01.0450


  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 1.11 ףיעס ,םינפ  
      
תונקתהל דויצ דסמ ,U6 roodnI דויצ ןורא     35.01.0460


  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 2.11 ףיעסםינפ  
      
ףיעס ,םירקב תנקתהל ,םירקבל ריק ןורא     35.01.0470


  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 3.11  
      
דויצ תנקתהל ,הצק רתאל roodtuO דויצ ןורא     35.01.0480


 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק דחוימ טרפמב 4.11 ףיעס ,םירתאב  
      
1.21 ףיעס ,ROODTUO דויצל IC תאספוק     35.01.0490


  1,980.00   220.00     9.00 'פמוק דחוימ טרפמב  
      
טרפמב 2.21 ףיעס ,מ"ס 5.1x3CVP תלעת     35.01.0500


    260.00    13.00    20.00 דחוימ רטמ   
      
הליבכ לועיתל ,לוצ 1 דע ןורירמ רוניצ     35.01.0510


    500.00    10.00    50.00 דחוימ טרפמב 3.21 ףיעס ,הנבמל ץוחמ/ךותב רטמ   
      
ךותב הליבכ לועיתל ,מ"מ 52 ףכירמ רוניצ     35.01.0520


  3,000.00    15.00   200.00 דחוימ טרפמב 4.21 ףיעס ,הנבמ רטמ   
      
לועיתל ,מ"מ CVP 52 שימג ירושרש רוניצ     35.01.0530
טרפמב 5.21 ףיעס ,הנבמל ץוחמ/ךותב הליבכ      


    600.00     6.00   100.00 דחוימ רטמ   
      
עוציבל ,ףכירמ/ןורירמ תרנצל םירוביח תספוק     35.01.0540


  1,100.00    55.00    20.00 'פמוק דחוימ טרפמב 6.21 ףיעס ,םירוביח  
      
      
      
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../055 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     055 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
ןקתמב תוכרעמ תרקב 53 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ךותב הליבכ לועיתל ,02x01 תשר תלעת     35.01.0550
  4,000.00    80.00    50.00 דחוימ טרפמב 7.21 ףיעס ,הנבמ רטמ   


      
הליבכ לועיתל ,04x06 הרוגס חפ תלעת     35.01.0560


  4,000.00    80.00    50.00 דחוימ טרפמב 8.21 ףיעס ,הנבמל ץוחמ/ךותב רטמ   
      
,דויצ תנקתהו ההבגהל ,רטמ 5.1 הלוסנוק     35.01.0570


  3,600.00   900.00     4.00 'פמוק דחוימ טרפמב 1.31 ףיעס  
      
ףיעס ,העשל הירבצמ ללוכ ,AVK3 קספ לא     35.01.0580


  3,750.00 3,750.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 2.41  
      


  2,450.00 2,450.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 3.41 ףיעס ,VAK1 קספ לא 35.01.0590
      
,םיכנ רעש לולכת הקפסאה - דופירט רעש     35.01.0600


 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק דחוימ טרפמב 1.51 ףיעס  
      


 12,300.00 12,300.00     1.00 'פמוק דחוימ טרפמב 2.51 ףיעס ,רטמונגמ רעש 35.01.0610
      
םישדוח 63 רובע הקוזחתו תוירחא תורש     35.01.0620


 18,400.00 18,400.00     1.00 'פמוק םיפסונ  
      


    580.00   290.00     2.00 םירטמ 2 ךרואב חתמנ טרס םע רות דומע 'חי  35.01.0630
      
םיקשנ תדקפהל חדקאל רקול 5+5     35.01.0640
CNC רזיילב םיאתה רוציי .רטסמ + חתפמ      
בחור,65 הבוג -ץוח תודימ .רונתב עבצ תוברל      


  4,100.00 4,100.00     1.00 'פמוק הנקתהו הלבוה תוברל. 03 קמוע,64  
      
םינוולוגמ ,'מ 5.3 דע הבוגב הדלפ ידומע     35.01.0650
,לכירדאה תריחב יפל ןווגב רונתב םיעובצו      


  2,000.00   500.00     4.00 תומלצמ רובע ןיוזמ ןוטב סיסב עוציב ללוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


287,670.00 ןקתמב תוכרעמ תרקב 53 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../056 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     056 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  10.04 ק ר פ  ת ת       
      


  2,000.00 1,000.00     2.00 תינכת יפל םינוש םיכתחב ןוטב תורוגח ק"מ  40.01.0010
      
ץ ו ח  ף ו צ י ר  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
יעבט ןווגב מ"ס 02/02 טורח ןוטב יחירא     40.02.0010


 34,500.00   460.00    75.00 ע"ש וא אקסולג תרבחמ ר"מ   
      
54/54/01 תודימב רופא ילכירדא ןוטב ףוציר     40.02.0020
רשפאמה ףוציר.ע"ש וא ןייטשרקא תרבחמ      


 43,200.00   720.00    60.00 הקלחהל תודימעב ןקת י"פע םאתומ לוחלח ר"מ   
      


 13,000.00   650.00    20.00 תישארה הסינכב םייק ירוטסיה ףוציר םוקיש ר"מ  40.02.0030
      
ה פ ש א  י ח פ  30.04 ק ר פ  ת ת       
      


    800.00   400.00     2.00 רטיל 063 חפנב קורי עבצב הפשא חפ 'חי  40.03.0010
      
חפנב לוחכ עבצב ריינ רוזחמל הפשא חפ     40.03.0020


    550.00   550.00     1.00 רטיל 063 'חי   
      
חפנב םותכ עבצב תוזירא רוזחמל הפשא חפ     40.03.0030


    550.00   550.00     1.00 רטיל 063 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 94,600.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../057 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     057 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק ה  ת ר ש כ ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     41.01.0010


    360.00     2.40   150.00 רב יבשעו היחמצ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


    360.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../058 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     058 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
רודיג 44 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ה ס י נ כ  י ר ע ש  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה בכרל ילמשח ררגנ הסינכ רעש     44.01.0010


 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמה יפל  
      
תוברל תינכת יפל תודימב לגר יכלוהל רעש     44.01.0020
לכה.העובצו תנוולוגמ הדלפמ ףוקשמ      
רעשל ההז רמגב.האלמ הנקתהל דע טלפמוק      


  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק בכרל ילמשח  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 41,000.00 רודיג 44 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../059 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     059 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל,םיסורה טלפסא יחטש שודיח     51.01.0010
5 יבועב טלפסאב יולימו סוסיר,אוטאט,ףוצרק      


 57,400.00   140.00   410.00 קודיהו מ"ס ר"מ   
      
ת ו ל ע ת ו  ם י מ  י ר י ב ע מ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תימורט זוקינ תלעת לש הבכרהו הקפסא     51.02.0010
הלעת ט"קמ ןמפלוו 'בח תמגוד הכבס ללוכ      
וא 204031133 ט"קמ הכבסו 153030133      


  8,500.00 3,400.00     2.50 ע"ש רטמ   
      
ם י כ ר ד  ן ו מ י ס ו  ה ע י ב צ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
בכרל םיכנ תיינחל הנבל תרגסמ ןומיס -שיגנ     51.03.0010
העיבצ ללוכ מ"ס 006/064 תודימב הובג      
)הינחה את לכ יולימ( לוחכ םישיבכ עבצב      
,ןבל עבצב ימואלניב םיכנ למס הכותבו      


  1,630.00 1,630.00     1.00 'פמוק מ"ס 06/06 תודימב  
      


  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק בותיכ תוברל שא יוביכ תבחר ןומיס 51.03.0020
      


  3,200.00   400.00     8.00 'פמוק ןבל םישיבכ עבצב תוליגר תוינח ןומיס 51.03.0030
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 72,080.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../060 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     060 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
ד י י נ  י מ ו ר ט  ן ו ג י מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
,ףרועה דוקיפ רושיא :ללוכ םיפיעסה ריחמ      
הנבמה רוביח ,הבכרה ,הלבוה ,רוצי      
הנבמה לש םלשומ רמג דע לכה ,תוכרעמל      
      
בכרומ הנבמה .ליבי ימורט ידסומ ןגומ בחרמ     59.01.0010
)מ"ממ( ידסומ ןגומ בחרמ םיקלח ינשמ      
,'מ 51.4/8.3 ץוח תודימב מ"ממה :האובמו      
'מ 53.3/0.3 םינפ תודימ ,'מ 5.3 הבוגב      
תודימב האובמה .ר"מ 01 וטנ םינפ חטשו      
ללוכ ריחמה .'מ 5.3 הבוגב ,'מ 6.1/8.3 ץוח      
םורט ןייוזמ ןוטבמ:יושע הנבמה .הלבוה      
ןוטב תפצר ,811 י"ת תושירד יפל 04-ב      
האובמה דצמ ריקו ץוח תוריק ,מ"ס 02 יבועב      
03 יבועב תורקת ,מ"ס 04 יבועב הנבמה לש      
03 יבועב האובמ לש םינוציח תוריק ,מ"ס      
סיסב לע יופיצמ יושע גגה םוטיא .מ"ס      
גגה עופיש ."גגילופ" גוסמ תילירקא היסלומא      
זוקינ רוניצו םשג ימ טלוק תוברל ,5.1% לש      
עבצ - םינפו ץוח תוריק רמג  .4" רטוק      
תודימב הקימרק יחיראב ףוציר .ילירקא      
תורגסמ .םילנפו פילס יטנא מ"ס 33/33      
ןגומ בחרמל םיסיסרו ףדה תלד :מ"ממה      
חפמ מ"ס 002/011 תודימב תיפנכ דח ידסומ      
וד םיסיסר ףדה ןולח .ינקת ,מ"מ 03 יבועב      


148,000.00 148,000.00     1.00 'פמוק .ינקת ,מ"מ 42 יבועב חפמ יפנכ  
      
םוטא מ"ס 001/001 תודימב םוינימולא ןולח      
יפל רורוואו ןוניס תכרעמ :תוכרעמ .םיזגל      
תדעוימ ,"HAF 081/084" םגד 0754 י"ת      
הדלפמ רורווא תורוניצ השולש .תושפנ 03-ל      
ישאר למשח חול .הריגס ןגוא םע 8" רטוקב      
םיעקש 4 ,ףרועה דוקיפ תויחנה יפ לע      
עקש ,ןופלט עקש ,רפמא 61 חכ למשחל      
תוברל ,םוריח תרואתל תודוקנ 2 ,היזיוולט      
הנבמה.הנבמל דומצ למשח 'קנל רוביח      
רשואמ "מ"עב תוישעת ןמפלו" 'בח תרצות      
ףרועה דוקיפ י"ע      
      
      
      
      
      
      
      
      


148,000.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../061 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     061 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
ם י ל ע ו פ ו  ן י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש  10.06 ק ר פ  ת ת       
ם י י ע ו צ ק מ       
      


  7,440.00    93.00    80.00 יעוצקמ ןיינב לעופ ע"ש  60.01.0010
      


  6,000.00    75.00    80.00 טושפ ןיינב לעופ ע"ש  60.01.0020
      


  5,952.00    93.00    64.00 יעוצקמ ףצר ע"ש  60.01.0030
      


  7,200.00    90.00    80.00 יעוצקמ חייט ע"ש  60.01.0040
      


  7,500.00   150.00    50.00 ליעפמ תוברל )וגנוק(ילמשח שיטפ ע"ש  60.01.0050
      


  3,040.00    95.00    32.00 יעוצקמ רגנ ע"ש  60.01.0060
      


  2,560.00    80.00    32.00 שיגמו רזוע רגנ ע"ש  60.01.0070
      


  7,040.00   110.00    64.00 יעוצקמ ביכרמ רגסמ ע"ש  60.01.0080
      


  6,400.00   200.00    32.00 תודורטקלאו תכתר תוברל,יעוצקמ ךתר ע"ש  60.01.0081
      


  3,200.00   100.00    32.00 יעוצקמ ברברש ע"ש  60.01.0090
      


  2,880.00    90.00    32.00 רזוע ברברש ע"ש  60.01.0100
      


  6,489.00   103.00    63.00 ךמסומ יאלמשח ע"ש  60.01.0110
      


 13,376.00    88.00   152.00 רזוע יאלמשח ע"ש  60.01.0120
      
3 דע ,תיזח ר"מ יפל הרכשה ריחמ-םוגיפ     60.01.0130
,)שדוחל ר"מ לש הדיחיל ריחמה( םישדוח      
תפסות םלושת אל  .קוריפו הבכרה ללוכ      
ףצרב ועצובי אל חיטה תודובעו הדימב      


 22,040.00    29.00   760.00 םישדוחה 3 חווטמ וגרחיו ר"מ   
      
ריחמה -ףונמ םע תיאשמ לבדב םוגיפ תלבוה     60.01.0140


  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק יוניפו הקפסא רובע  
      


 20,480.00   320.00    64.00 )לפוש(ינפוא העי ע"ש  60.01.0141
      
ילוארדיה שיטפ םע ס"כ 026 ינפוא ןורפחמ     60.01.0142


 12,800.00   200.00    64.00 J.C.B4,3 םגד -מ"ס 06-04-02 ףכו ע"ש   
      
הדלפ תורוניצמ טלפמוק ע"ש וא "וקסמ" לגר     60.01.0143
-מ"מ 05 ימינפ רטוקו מ"מ 06 ינוציח רטוק      
יפל הרכשה ריחמ.'מ 0.3 הבוג דע הכימתל      


    240.00     8.00    30.00 שדוחל 'חי 'חי   
      


קובץ: בית הדין השרעי   .../062 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     062 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ךיראמ רוניצ רובע "וקסמ" לגרל תפסות     60.01.0144
'חיל וניה הרכשהה ריחמ.'מ 7.1 הבוגב      


    150.00     5.00    30.00 שדוחל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


135,987.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס  
קובץ: בית הדין השרעי   .../063 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     063 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


1 הנבמ 10 הנבמ
תוקידב 86 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ת ו ק י ד ב  86 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  ת ו ק י ד ב  10.86 ק ר פ  ת ת       
      
3X36 דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     68.01.0010
רובע םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא      
קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה      


    920.00   920.00     1.00 'פמוק תודידמה תכירעב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


    920.00 תוקידב 86 כ"הס  
6,077,749.80 1 הנבמ כ"הס


קובץ: בית הדין השרעי   .../064 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     064 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


2 הנבמ 20 הנבמ
בצקה 10 קרפ


      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ב צ ק ה  10 ק ר פ       
      
ב צ ק ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      


600,000.00 600,000.00     1.00 'פמוק הנבמב תונוש תודובעל בצקה 01.01.0001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


600,000.00 בצקה 10 כ"הס  
600,000.00 2 הנבמ כ"הס


קובץ: בית הדין השרעי   .../065 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 


19/10/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     065 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


   
הנבמ ךס קרפ ךס  


1 הנבמ 10 הנבמ    
   


                 18,765.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   


                293,955.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   


                  6,950.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   


                 29,649.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   


              1,350,408.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   


                183,160.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   


                357,685.80 למשח תודובע 80 קרפ   
   


                631,500.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   


                186,541.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   


                103,900.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   


                 71,500.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   


                269,056.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   


                570,000.00 תוילעמ 71 קרפ   
   


                121,480.00 תורגסמ תודובע 91 קרפ   
   


                295,394.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
   


                410,795.00 הנבמה סוסיב 32 קרפ   
   


                192,625.00 םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   
   


                  7,128.00 טוליש 92 קרפ   
   


                165,727.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
   


                 30,914.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   
   


                287,670.00 ןקתמב תוכרעמ תרקב 53 קרפ   
   


                 94,600.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   


                    360.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   


                 41,000.00 רודיג 44 קרפ   
   


                 72,080.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
 


קובץ: בית הדין השרעי   .../066 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     066 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                148,000.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   


   
                135,987.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ   


   
                    920.00 תוקידב 86 קרפ   


   
 6,077,749.80 1 הנבמ 10 כ"הס               


   
2 הנבמ 20 הנבמ    
   


                600,000.00 בצקה 10 קרפ   
   


   600,000.00 2 הנבמ 20 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


קובץ: בית הדין השרעי   .../067 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה







מ"עב תיצועי תבולשת תימע םדא
8822568-80:סקפ 4400568-80:לט דודשא 1 ןיגב םחנמ 'דש


 
19/10/2020
דף מס':     067 ןדמוא-ופי-יערשה ןידה תיב


  
הנבמ ךס  


 6,077,749.80 1 הנבמ 10 הנבמ  
  


   600,000.00 2 הנבמ 20 הנבמ  
 


  
לכה ךס  
 6,677,749.80  יללכ כ"הס  


  1,135,217.47 מ"עמ %71  
  7,812,967.27 מ"עמ ללוכ כ"הס  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
____________                             _______________________________


ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 


קובץ: בית הדין השרעי 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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 מדינת ישראל / משרד המשפטים

מכרז פומבי מס' 30-20 



נספח 2 ב' – מפרט טכני המיוחד


אוקטובר  2020

------------------------------------------------------------------


תוכן העניינים


רשימת מתכננים / יועצים מטעם המזמין



פרק א'
 - מבוא



פרק ב'  -
תנאים כלליים מיוחדים



פרק ג'
-
מפרט טכני מיוחד

נספחים


 – דוח קרקע


 – תכנית בטיחות


– מפרט מיוחד למערכת ביטחון

 – היתר  שימור ממחלקת שימור (תיק 4654)

 – הנחיות שימור ממחלקת שימור (תיק 4654)

– דוח תיעוד מערכת צבע וציורי קיר 29.09.2020

– כתב כמויות

פרק א' - מבוא


1. למדינת ישראל באמצעות משרד המשפטים נדרש לבצע עבודות שיפוץ מבנה לשימור עבור בית הדין השרעי, אשר יהיה מותאם לצורכי המזמין עפ"י מסמכי ותנאי המכרז.


2. המפרטים הטכניים המיוחדים שלהלן הינם רשימת דרישות טכניות בתחומים ההנדסיים השונים, המהווים השלמות ודגשים לתחומים ההנדסיים ביחס למפרט הכללי הבין משרדי.

המפרטים הטכניים המיוחדים מובאים עפ"י סדר הפרקים במפרט הכללי הבין משרדי, ואינם 


באים במקום המפרטים הטכניים המיוחדים.

3. הגדרות:


		"המזמין"

		-

		מדינת ישראל, באמצעות משרד המשפטים , לרבות נציגיהם המוסמכים.



		

		

		



		"המשתמש", או "המשתמשים"

		-

		משרד המשפטים



		

		

		



		"הפרויקט"

		-

		שיפוץ מבנה לשימור עבור בית הדין השרעי, יפו



		

		

		



		"הועדה המקומית"



		-

		תל אביב, יפו





		"מחלקת שימור"

		· מ

		מחלקה לשימור בעיריית תל אביב, יפו



		

		

		



		"המינהל"




		-

		רשות מקרקעי ישראל (ממ"י).



		

		

		



		"העבודה"

		-

		ביצוע עבודות שיפוץ, שיקום, תוספת בניה וכל העבודות לפי תכניות, מפרטים וכתבי הכמויות. 


 מבלי לגרוע מכלליות האמור, תכלול העבודה: כל עבודות העפר, הבניה, השימור, הפיתוח, חיבורים לרשתות ומערכות השונות, קבלת אישורים לתעודות גמר ואישור אכלוס.



		

		

		



		"עבודה למדידה" 


		-

		אותו חלק של העבודה, אשר נקבע במפורש במסמך ממסמכי ההתקשרות שיימדד.





		"תכוניות" 


		-


		התכניות מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות, לרבות כל שינוי בתכניות אלה שאושר בכתב ע"י המזמין, בין אם הן תכניות מטעם המזמין, או גורם סטטוטורי כלשהו, וכן כל תכנית אחרת אשר תאושר בכתב ע"י המזמין לעניין התקשרות זו מעת לעת.



		

		

		



		"מחיר יסוד" 


		-


		כהגדרתו בפרק מוקדמות (00) במפרט הכללי ובכפוף להוראות המפורטות בפרק מפרט טכני מיוחד שלהלן.



		

		

		



		"חומר או מוצר שווה ערך"

		-

		חומר או מוצר שאיכותו, עלותו, יכולותיו וחזותו זהים בכל הפרמטרים לחומר או המוצר שהוגדרו בדרישות המזמין.


אימוץ חומר או מוצר שווה ערך יהיה אך ורק באישור מראש ובכתב של המזמין.



		

		

		



		"קבלן" או "הקבלן"



		-


		קבלן מבצע אשר זכה במכרז לביצוע "הפרויקט".



		

		

		



		"מפקח"


		-

		מפקח שמונה על ידי המזמין, לצורך הוצאתה לפועל של ההתקשרות בין המזמין לקבלן, לרבות נציגיו המוסמכים, ויועצים מורשים מטעמו.



		

		

		



		"האדריכל"


		


		אדריכל ו / או יועץ מקצועי אחר מטעם המזמין ו/או מפקח הפרויקט, האחראי לאישור ביצוע העבודות ומתן מענה מקצועי לבעיות.





4. רשימת מתכננים:

תאום ניהול ופיקוח  
"אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ " 


כתובת: האורגים 16 , אשדוד


טלפון:  8650044 - 08


אדריכלית שימור:
עינב שחורי


טלפון: 050-4234550


אדריכל:
נדב שחורי


טלפון: 052-8749393

יועץ קונסטרוקציה:
אדר הנדסה- יצחק  קאודרס


טלפון: 052-4563334


יועץ קרקע:
זליאו דיאמנדי 

טלפון: ‎03-5756517‏

יועץ ביסוס כורכר

 וחיזוק קרקע:
שפר רונן מהנדסים 

טלפון: ‎02-6221072

יועץ מתח נמוך וחשמל:
קליינפלץ - אלכס דיאדקו


טלפון: 03-6818881


יועץ ביטחון:
טנדו טכנולוגיות

טלפון: 03-9230667

מהנדסי מיזוג אוויר:
אוסמה פרח מהנדסים יועצים


כתובת: נצרת , ת"ד 3030, מיקוד 16130


טלפון: 6021943 - 04 


מהנדסי אינסטלציה:
אוסמה פרח מהנדסים יועצים


כתובת: נצרת , ת"ד 3030, מיקוד 16130


טלפון: 6021943 - 04 


יועצי בטיחות:
                     יי. אל. אם. ווי. הנדסה ובטיחות בע"מ

טלפון: 03-9068377


יועץ נגישות:
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ 


כתובת: האורגים 16 , אשדוד


טלפון:  8650044 – 08


יועץ מעליות:                           הולץ קרסנר

                                                 טלפון: 03-6488202

מדידה:                                    איחוד מודדים

                                                 טלפון: 03-6293213

המפרט הכללי לעבודות בניין


המפרט הכללי, פירושו הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ. על כל פרקיהם במהדורתם האחרונה כולל אופני המדידה ותכולות המחירים המצורפים למפטרים הכלליים.


הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנ"ל, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם והן להנחיות נוספות שתינתנה על ידי המפקח.


הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.


תחולתם של המפרטים הכלליים יהיו הן לגבי ההוראות הטכניות והן לגבי שיטות המדידה, אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות. עבודות שאין להן תיאור טכני במפרטים הנ"ל, או במפרט המיוחד להלן, יקבל אישור לגבי אופן ביצוע מן המפקח, לפני ביצועו באתר.


______________    




 _____________________ 


       תאריך 




               שם, חתימה וחותמת הקבלן


פרק ב' - תנאים כלליים מיוחדים


00.00  כללי


א. העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ולמפרט הכללי לעבודות בניה.


ב. הדרישות במפרט זה באות להוסיף על האמור בתקנים, המפרט הכללי ובמסמכי המכרז האחרים .


ג. שלביות הביצוע תהיה בהתאם להנחיות המפקח אולם בכל מקרה עבודות הביסוס ותיקון הסדקים בחזית הצפונית והמערבית יבוצעו בתחילת ביצוע הפרויקט .

00.01. 
תיאור כללי של העבודות


1.  תיאור העבודה:


מבנה מיועד להיות בית דין שרעי לאוכלוסיית הסביבה.


המבנה הינו מבנה לשימור וחלים אליו כל ההנחיות לפי החוק מבנים לשימור.

החזיתות ומברית אלמנטים היסטוריים ישוקמו למראה המקורי.

כל הנחיות לגבי העבודות יופיעו בהנחיות לשימור אשר התקבלו ממחלקת שימור של הרשות המקומית.


למבנה תוספות בניה, כמו: רמפות נכים, מעלית.

חיזוק קרקע חלקי מתחת ליסודות כורכר קיימים בהתאם להנחיות קונסטרוקטור.

בחצר אחורית חידוש אספלט, עבודות לניקוז מגרש, חידוש סככה לרכבים, אספקה והרכבה מבנה טרומי מוגן (ממ"מ טרומי).

2.  אופי העבודה:


א. בניגוד לבניה קונבנציונלית חדשה, בה מתבצעות העבודות על פי תכניות העבודה, במבנה לשימור קיימת השפעה הדדית של העבודות עצמן על התוכניות ולהפך. במהלך העבודות תיתכן חשיפת מידע הנסתר מהעין היום. תכניות העבודה המצורפות לחוזה זה מכילות את כל הפתרונות הטכניים הנובעים מהידע שהצטבר עד היום.


ב. אופן הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטים במבנה יקבע לאחר ביצוע ניסיונות ובדיקות בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת התוצאה הרצויה. יתכנו שינויים בדרישות לאופן ביצוע העבודה מאלו המתוארות במפרט, בהתאם לקיים בשטח.


ג. על הקבלן לקחת בחשבון את אופי העבודות השימור במתן הצעתו, ללמוד ולהכיר את כל הפרטים הקשורים לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולים להשפיע על עבודתו.


ד. כן תכלול העבודה שינויים הדרושים עקב הסבת המבנה לשימוש אחר.

00.02  שלבי העבודה:


העבודות בפרויקט יבוצעו בשלבים הבאים:

בשלב הראשון יבוצעו עבודות לפי היתר השימור שנמצא בהליך רישוי מתקדם.

עבודות לחיזוק קרקע במקומות הנדרשים, טיפול בסדקים.

רוב העבודות בתוך המבנה ובחזיתות, שיקום ושיפוץ.

ביצוע מערכות הבניין כולל התחברות למערכות חיצוניות.

בשלב השני יבוצעו תוספות בניה הדורשות היתר בניה מלא.

היתר בניה לתוספות בניה בהליכי רישוי ואין למזמין מידע לגבי מועד צפוי לקבלת ההיתר.

עבודות הדורשות היתר בניה יבוצעו עם קבלת היתר הבניה כדין.

עבודות לביצוע  מעלית הוגשו בבקשה להיתר בהליך מלא ויבוצעו לאחר קבלת היתר הבניה.

במידה שלא התקבל היתר הבניה לתוספות בניה הדורשות היתר לא יוכל הקבלן להתחיל בביצועם. עבודות הנ"ל יבוצעו אך ורק לאחר קבלת היתר הבניה כדין.

לא תהיה לקבלן דרישה או תביעה כספית או אחרת במידה שיצטרך לצאת מן האתר ולחדש את העבודות לאחר קבלת ההיתר.

00.03  אופי הדרישות באפיון

מודגש שהמזמין מזמין פרויקט מושלם וראוי לתפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא את ייעודו (פרט אם צוין אחרת), ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי מכרז / חוזה זה. (לדוגמה - לא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו מגולבן או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר המתאים לייעודו וכיו"ב). מודגש שעל הפרויקט לתת מענה מלא לדרישות המזמין והמשתמש ("CUSTOM MADE"), בהתאם למפורט להלן, למפורט באפיון המשלים וביתר מסמכי ההתקשרות.

00.04 הגנות טרם תחילת העבודה:

טרם תחילת העבודות באתר יש להגן בלוחות דיקט או לוחות OSB על האלמנטים הבאים:

· מעקה חדר המדרגות משני צדדיו בכל הקומות.


· מהלכי המדרגות והפודסטים (כולל המדרגות בשביל הכניסה הראשית למבנה)


· ריצופים מעוטרים בכל החללים ובכניסה למבנה יכוסו בלוחות OBS צמודים ומחוברים להגנה מרבית עד תום העבודות. 

· עמודי בטון דקורטיביים במבואת הכניסה הראשית ובחללים המרכזיים ב2- הקומות יחופו בספוג מסביבם ובחומר קשיח על גבי הספוג.


00.05
 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים

ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק ברשם הקבלנים, מתאימים מבחינת סיווגם לבניית המבנה נשוא התקשרות זו, ומורשים בהיבט בטחון ע"י הממונה על הביטחון של המזמין, במקרה הצורך.


ביצוע העבודות יעשה באמצעות פועלים מיומנים.

00.06  הכרת המבנה ותנאיו 


על הקבלן לבקר לפני הגשת הצעתו באתר, להכיר אותו, את מבנהו ואופי הפעילות בו,  את האישורים שבהם יצטרך לבצע את העבודה לשלביה השונים, את דרכי הגישה לאתר,  השטחים הפנויים, אזורי ההתארגנות וכדומה. על הקבלן להכיר את המערכות הקיימות באתר, ולברר את כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד  של אתר בנייה ותנאי העבודה המיוחדים של עבודתו כולל עבודה בשלבים, במשמרות, התקנת פיגומים מתאימים, ושמירה על כל כללי הבטיחות בעבודה. לא תוכל להיות כל  תביעה לתוספת תשלום, פיצוי, הקלה במגבלות או חריגה מלוח זמנים כתוצאה מתנאי האתר, ולא יתקבל כל טיעון הנובע מאי הכרה מראש של מגבלות האתר ודרישותיו המיוחדות.

00.07
  עדיפות בין המסמכים 


לא קיימת עדיפות בין מסמכי חוזה שונים לתשלום ו/או לביצוע. המסמכים משלימים אחד את השני ולא בהכרח מידע שמופיע במסמך אחד חייבת להופיע גם במסמך שני. במקרה של אי התאמה בין המסמכים, המפקח הוא שמחליט וקובע את תאור הביצוע ו/או צורת ותכולת התשלום.


בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט, ומפקח הפרויקט ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

00.08
  תכניות עדות (AS-MADE)


תיק המתקנים והציוד:


לקראת מסירת הפרויקט, יכין הקבלן 4 עותקים של תיק המתקנים והציוד הרלבנטיים לתפעול ולאחזקת הפרויקט, אשר יכלול בין היתר:


1. עם מסירת המערכת לידי המזמין, יגיש הקבלן 3 עותקים של תיעוד המערכת (עותק אחד למתכנן ו-2 למזמין). תיעוד זה יכלול:

1. תיאור המערכת ועקרון פעולתה (כולל ספציפיקציות טכניות).


2. הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א' - מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה (בליווי הסבר בשרטוטים על פקדים וכו') כולל צילום צבעוני של מרכיבי הציוד במיקומם הסופי, הצילום יבוצע בתיאום עם המתכנן / מזמין. 


3. תוכניות MADE-AS


עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תוכניות הביצוע, מערכת התוכניות של כל העבודות של המתקנים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת חלקי המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור המתכנן. התוכניות יבוצעו בתכנת שרטוט אוטוקד 2000 לפחות.


הקבלן ישמור על כל תוכנית שינוי ותיקון שייעשה תוך ביצוע העבודה. התוכניות כפי שבוצעו בצירוף תוכניות שינוי ותיקון יימסרו ב-4 עותקים בתיק פלסטי קשיח למתכנן לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור הכנת התוכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה. התיעוד יכלול עוד:


 1.  תוכניות מכאניות ואלקטרוניות,


2.  תוכניות חיווט .


3.  פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.


4.  נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה. נהלים אלו ייכתבו כתרשימי זרימה.


2. הדרכה

1. הקבלן יקיים על חשבונו הדרכה, 30 יום לפני מסירת המערכת למזמין. ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים של המזמין, כדי להכשירם לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת.


2. הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות, כולל הכנת ספרות הדרכה שתאושר ע"י המתכנן/המזמין.

עבור הכנת תכניות כנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתם כלולה במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתבי הכמויות.


00.09 
מכרזים נוספים:


המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכרזים נפרדים לעבודות מסוימות לפי בחירתו. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלים שייבחרו ועליו תהיה מוטלת האחריות המלאה לתיאום עבודתם ולוח הזמנים עימם. התיאום בין המערכות השונות ביצוע תיקונים  הנובעים מעבודות קבלני המשנה ואספקת פיגומים ואמצעי הרמה, כולל שימוש במנופים, חשמל ומים לכל העבודות לפי הצורך, שטחי אחסנה ומקום להקמת מחסנים זמניים. פרט לסיכומים הרשומים בסעיפי החוזה לא תשולם לקבלן כל תוספת בעד טיפול בקבלנים אלה. הוצאות שהיו לו בקשר לעבודתם או בעד עבודות תיקון אחריהם. הוצאות השמירה והנקיון בשטח הבניין והמגרש על ציוד לעבודות שלה קבלני המערכות, יחולו על הקבלן הראשי.


00.10.  אופני המדידה והתשלום:

אופני המדידה והתשלום המצוינים בתנאים כלליים מיוחדים ובמפרט הטכני המיוחד והפירוש בכתב הכמויות, עדיפים בכל מקרה על אופני המדידה והתשלום של המפרט הטכני הכללי. כתב הכמויות הוא בהערכה בלבד. המזמין רשאי להפחית, להוסיף, לבטל, לשנות כל סעיף וסעיף מן הפריטים, ללא שום פיצוי לקבלן,  ללא הגבלה בכמות.


מזמין רשאי לבטל גם פרק שלם ללא פיצוי לקבלן. בכל מקרה של סתירה או אי תאמה בין המסמכים השונים יסב הקבלן את תשומת ליבו של המפקח לפני ביצוע העבודה ויקבל ממנו הוראות. אין זה מן ההכרח שהעבודות שיפורטו בכתב הכמויות או בתכניות אכן ימסרו לביצוע. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף העבודה, חלוקתה או גודלה כאמור לעיל. המזמין רשאי גם לבטל סעיף או פרק או חלק מפרק ולהוציא עבורו מכרז נפרד.


00.11.
חומרים:

על הקבלן לספק את החומרים וכל שאר הדברים הדרושים להוצאת העבודה לפועל כראוי ולבצע את העבודות מתוך התאמה גמורה לתכליתן הנכונה ומבנם האמיתי של התכניות העיקריות, התרשימים, השרטוטים והמפרטים הנוספים במפרט הטכני ורשימת  מחירי היחידה, גם אם הושמטה איזו עבודה מאחד המסמכים הנ"ל כל עוד ניתן להסיק באופן הגיוני את העבודה המושמטת, על סמך הכמויות הדרושות ועד סמך הכמויות בכתב  הכמויות.


כל החומרים, המוצרים והמערכות אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני, ובהעדר תקנים כנ"ל יחייבו התקנים האמריקנים או הבריטים המתאימים. הם יתאימו כמו כן לכל הדרישות במסמכי החוזה. כל הציוד א/שר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו).


ציוד אשר לא יאושר יסולק מן המקום ע"י הקבלן על חשבונו, ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר. כל בדיקות התקן תבוצענה על חשבון הקבלן.


כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכדומה של רשות מוסמכת (כגון חב' החשמל, לגבי עבודות חשמל, השלטונות הסניטריים המתאימים לגבי עבודות אינסטלציה וביוב וכד') - תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות תקנות וכד' של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא למפקח אישור זה.


00.12  כפיפות וחלות

התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:


1. חוזה.


2. ההוראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים.


3. היתר והנחיות שימור, הקבלן, באמצעות המפקח, יתאם וישתף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית ת"א יפו – בכל הקשור לשימור המבנה.

4. היתר בניה לביצוע הפרויקט.


5. הוראות כל תבע החלה על הפרויקט.


6. הוראות והנחיות הועדה המקומית ו/או מינהל ההנדסה.


7. הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות (כגון: פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, חברת הטלויזיה בכבלים, משטרת ישראל, גורמי ביטחון ממלכתיים, איכות הסביבה, רשות עירונית, וכיו"ב).

8. הוראות והנחיות המזמין ויועציו.


9. חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה.


10. חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.


11. חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.


12. המפרט הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול) - משהב"ט/ההוצאה לאור - כל הפרקים.


13. תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם - מפרטי מכון (מפמ"כ). בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון רלוונטיים - תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המנהל.


14. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) - המוסד לבטיחות וגהות.


15. חוק החשמל - המוסד לבטיחות וגהות.


16. תקנות הבטיחות בעבודה.


כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר.


כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.


הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במסמך זה, כי קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.


המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 16, הקריה, ת"א.


00.13
  מערכת בקרת טיב

1. באחריות הקבלן לקיים מערכת בקרה פנימית ויזואלית ממוחשבת במהלך ביצוע העבודה ולבצע את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי. מערכת הבקרה הנ"ל תנוהל ע"י מהנדס או טכנאי מוסמך בעל ניסיון בשטח הנדון. מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות לקבלן. התאמת מנהל מערכת הבקרה לתפקידו תהיה באישור מפקח הפרויקט. מתכונת מערכת הבקרה ומידת הפרוט שלה טעונות אישור מוקדם של מפקח הפרויקט.

2. כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת הבקרה הדרושות תהיינה על חשבון הקבלן.

3. הסכם מול מעבדה מוסמכת וביצוע הבדיקות הדרושות, כולל אלו הדרושות לקבלת טופס 4 ואישור אכלוס,  יהיו על חשבון הקבלן.


4. המפקח זכאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות החומרים או מלאכה שתראה כנחוצה כדי להבטיח איכותם הטובה בהתאם לחוזה. הקבלן  יבצע את הבדיקות הדרושות על חשבונו ולא ישולם עבור הבדיקות בנוסף.

5. הוצאות בדיקת צמנט, בדיקות לשם קביעת המתכונות, אגרגטים של בטון ובדיקות קוביות הנלקחות ממקום העבודה וכל יתר הבדיקות לפי סעיף א' יחולו על הקבלן, כמו כן בדיקות כל החומרים השונים. 


6. הקבלן יספק את הכלים הדרושים למשלוח הדוגמאות מאתר הבניין למעבדה של מכון התקנים. הוא יטפל באריזה ובמשלוח. הוצאות אלו חלות על הקבלן.

7.  מפקח הפרויקט שומר לעצמו את הזכות:


1. לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות.


2. להזמין את ביצוע הבדיקות.


00.14  קבלת המבנה ומבדקי קבלה

בתום עבודות ההתאמה, יבצע הצוות המקצועי של המזמין בחינות קבלה למבנה בהתאם לתוכניות העבודה , תוכניות המכרז והמפרט הטכני.


1. בדיקת קדם - במפעל הקבלן


הקבלן יבצע בדיקת קדם לפני ההתקנה בשטח. בבדיקת קדם זו תחובר מערכת באופן מדגמי ובצורה שתאפשר לבדוק את האינטגרציה בין המערכות השונות במפעל. המזמין והמפקח יאשרו את תוכנית בדיקת הקדם לפני הביצוע.


2. ביקורת לפני קבלת המערכת מהקבלן


שבועיים לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של המערכת, יחל הקבלן בשיתוף עם המפקח, בבדיקות מוקדמות לקראת מסירה בשטח.  הקבלן הראשי, המתכנן, המפקח, והקבלן, בשיתוף בא כוח המזמין, יבדקו את כל המערכות מבחינת איכות ושלמות הביצוע, בהשוואה למפורט בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה תכלול הפעלת כל יחידת קצה ורישום טבלה בה יצוינו כל הפרמטרים שנקודת הקצה צריכה להפעיל בתוכנה ובשטח.


עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמפורט בסעיף א' דלעיל, והכנת המסמכים ותוכניות התיעוד כמפורט , ייערך סיור קבלה סופית בנוכחות הקבלן הראשי, המפקח, המתכנן, הקבלן ונציג המזמין.


מודגש כאן שוב כי תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן ייחשב היום בו נערך הפרוטוקול של המסירה הסופית, כולל מסירת המסמכים ותוכניות עדות וערבות לתיקונים השנתיים.


3. קבלה והרצה

הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.


א.    באתר ההתקנה עד תום עבודות ההתקנה.


ב.
המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור בכל עת וזאת לאחר תיאום עם הקבלן.


בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות ומכאניות ותבוצענה בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכנו ע"י הקבלן. כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים אשר יוגשו לאישור. המתכנן רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת  כולה בדרישות.


4. הרצת המערכת

עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המפקח והמתכנן, תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך לפחות 60 יום. בזמן זה מפעילי המערכת (נציגי המזמין) יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.


ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין/המתכנן יועברו לידיעת הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה נוספת של המערכת.


בתום קבלה זו תיחשב המערכת כגמורה ותחל שנת האחריות.


1. הגדרת סיום העבודה


במידה ויישארו יחידות קצה לא מחוברות, מסיבות אשר לא תלויות בקבלן, המפקח המזמין - והם בלבד, יחליטו/יודיעו על מועד סיום העבודה.


2. במקרה זה סיום העבודה יהיה רק לאחר שהקבלן יבצע בעזרת סימולציה התחברות ליחידות החסרות ויכין את המערכת שלו לקליטה עתידית של היחידות שטרם חוברו. לנושא זה תהיה קבלה נפרדת.


3. במידה ובמשך תקופת ההרצה שנת האחריות ניתן יהיה לחבר את המערכות החסרות, הקבלן  יחברן ללא כל תוספת מחיר, במסגר חובותיו בשנת האחריות.

4. סיום העבודה בנוסף לכך יהיה לאחר קבלתה, הרצה והדרכה כפי שמפורט במפרט זה.


00.15 פרק השירות והאחריות

1. הקבלן מתחייב למתן שירותי אחזקה ותיקונים ללא תמורה למשך 12 חודשים מיום סיום עבודות בפרויקט, וקבלת המערכות האלקטרו מכאניות והאלקטרוניות ע"י המזמין. כמו כן יבצע טיפול מונע מידי 6 חודשים מיום מסירת המערכות האלקטרו מכאניות והאלקטרוניות (2 טיפולים מונעים).


2. מתן שירותי החזקה והתיקונים במשך שנת האחרות תתבצע תוך 24 שעות מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי הקבלן. בשבתות וחגים תוך 18 שעות מצאת השבת/החג.

00.16  תיאומים

1. ביצוע העבודות בשטחים ובאתר הקיים ובמקום העבודה, חייבות תיאום מלא עם המזמין כשהעבודות עצמן מתבצעות בהתאם ללוח הזמנים. ללא הפרעות, ביעילות ובצורה שקטה תוך התחשבות בקבלנים האחרים הפועלים בשטח. על הקבלן לעבוד בתיאום מלא עם הפיקוח.

2. באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את התכנון והביצוע עם הרשות המקומית, עפ"י כל נהליה בקשר עם בקורת באתר הבניה ודיווחים – לפני תחילת העבודה, עם התקדמות הבניה, ועם סיום הבניה.


3. באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את הביצוע עם כל גורמי המזמין הרלבנטיים, עם המשתמשים, ועם כל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר.

4. באחריות הקבלן המבצע לבדוק ולתאם את כל התשתיות הקימות ו / או העוברות באזור עבודתו.
כל נזק שייגרם לתשתיות אלו יהיו באחריות הקבלן ותיקון על חשבונו.

5. על הקבלן לתאם ולטפל על חשבונו באישור העירייה לעקירת עצים במידה וקיימים באזור עבודתו.

6. במידה ובמהלך עבודתו, הקבלן יפגע במדרכות ציבוריות הוא ידאג לתקנם על חשבונו בתום עבודתו.

00.17
  שיתוף פעולה עם קבלנים וספקים מטעם המזמין

1. מובהר בזה שהמזמין רשאי לבצע במבנה עבודות ע"י קבלנים הפועלים מטעמו (להלן: קבלני מערכת), בתחומים כפי שיפורטו במסמך האפיון המשלים.


2. ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות הקבלן, ובהסתמך עליהן. הקבלן  ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המזמין, לכל קבלני המערכת המועסקים על ידי המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המזמין וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו.


3. הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המערכת כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, לפי הוראות המזמין.


4. חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין קבלני המערכת או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המזמין והכרעתו תהיה סופית.


5. לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של קבלני המערכת, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים, או בכל ענין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המזמין, או הוראות החוזה.


00.18
  החזקת מסמכים באתר

עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז ועותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי העבודה, יוחזקו ע"י הקבלן באתר. נציגי המזמין ומלווה הפרויקט יהיו רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, בכל עת סבירה.


00.19
  חיבורים לתשתיות

1. בהיעדר הגדרה אחרת, יחול על הקבלן, ועל חשבונו, הטיפול בקבלת אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל הדיספלינות ההנדסיות, כולל אישור מגורמי המתקן לעקירת עצים בתוואי עבודתו, במידה ונדרש.

2. חיבור הפרויקט למקורות הזנת החשמל .

3. הזמנת חח"י או גורם רלוונטי אחר לבדיקות, לביקורת ולאישור.

4. חיבור פרויקט למערכת מים וביוב.

5. הקבלן אחראי לשמור על תקינות החיבורים ומניעת זרימה חוזרת של מים.

00.20 
מונח "שווה ערך"

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתכניות    כאלטרנטיבה  למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה  ערך מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב, טיבו, איכותו, סוגו, צורתו ואופיו של  המוצר "שווה ערך" טעונים אישורם המוקדם והבלעדי של האדריכל והמפקח.


00.21 
דוגמאות וניסיונות


1. האדריכל ו/או המפקח רשאים להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות ניסיוניות ו/או דוגמאות. כמו כן רשאי האדריכל לדרוש להכין חדר או אזור מסוים בחדר כדוגמא על כל מרכיביו. עבור דוגמאות ו/או ניסיונות לעיל לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר מעל מחירי היחידה כפי שנקבעו בכתב הכמויות.

2. בין היתר יידרש הקבלן להכין דוגמאות של: בניית לבנים, קירות גבס, חיפוי וריצוף מכל סוג שהם, צבע וכדומה. אם הדוגמא תשביע רצון היא תישאר, אם לאו, היא תפורק ותעשה אחרת מתחתיה עד לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

3. בחירת צבעים וגוונים וכן בחירת גמר של משטחים (כגון מט, סאטין) תהיה בלעדית לאדריכל. לא יחל הקבלן בביצוע עבודות הדורשות קביעת צבעים וכו' לפני שיקבל הוראותיו המדויקות של האדריכל באמצעות המפקח. 


00.22 
הודעות

על הקבלן לתת למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזה חלק שהוא מן העבודות, בכדי לאפשר לו לבקר ולקבוע לפני הכיסוי את אופן ההוצאה לפועל הנכון של העבודה הנידונה. במקרה והודעה כזו מצד הקבלן לא תתקבל, רשאי המפקח להורות  להסיר את הכיסוי מעל לעבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן אם אין אפשרות לבקרה.

00.23 
תפקידיו וסמכויותיו של המפקח:

1. המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה.
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא.

2. ניהול יומן:

1. הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן "היומן") וירשום בו מידי יום ביומו  פרטים בדבר:

1. מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע  המבנה.

2. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום המבנה או המובאים ממנו.

3. כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע המבנה.

4. הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו.

5. השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה.

6. תנאי מזג האוויר השוררים במשך היום.

7. תקלות והפרעות בביצוע המבנה.

8. התקדמות ביצוע המבנה במשך היום.

9. הוראות שניתנו לקבלן ע"י המזמין או ע"י המפקח.

10. הערות המזמין או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי   במהלך ביצוע המבנה.


2. הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם    רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.

3. רישומים ביומן פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן    (3) ישמשו כראייה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהן, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.


00.24 
מנהל פרויקט מטעם הקבלן– העומד בכל הדרישות שלהלן:

1. בעל ניסיון במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה כמנהל פרויקט של לפחות 3 פרויקטים דומים בשטח של לפחות 400 מ"ר כל אחד, ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו (יש לצרף טופס 4 או אישור גמר ואישור המזמין על שביעות רצון).

2. מהנדס בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפחות 5 שנים או הנדסאי בניין הרשום בפנקס ההנדסאים לפחות 5 שנים.


3. לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף קו"ח של מהנדס הביצוע, תעודות בדבר השכלתו ואסמכתאות בדבר הניסיון הנדרש ממנו והרישום הנדרש בפנקס המהנדסים והאדריכלים וכן אישור של רו"ח בדבר העסקתו. בנוסף, נדרש המשתתף לצרף להצעתו התחייבות בכתב בדבר העסקתו של מהנדס הביצוע למשך כל תהליך הבנייה במכרז זה. תנאי סף

4. נציג הקבלן יחתום על מסמכים נדרשים מול רשויות רלוונטיות כאחראי לביצוע המבנה. 

00.25      מנהל עבודה – העומד בכל הדרישות שלהלן:

1. בעל הסמכה של מנהל עבודה בבנייה בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח– 1988. בסיווג ג' סוג 3 לפחות.

2. בעל ניסיון במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה כמנהל עבודה של לפחות 2 פרויקטים דומים בשטח של לפחות 400 מ"ר כל אחד, ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו (יש לצרף טופס 4 ואישור המזמין על שביעות רצון).

3. מנהל עבודה מטעם הקבלן הינו אחראי בטיחות באתר העבודה על פי כן דין.

4. לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף קו"ח של מנהל העבודה, תעודות בדבר השכלתו ואסמכתאות בדבר הניסיון הנדרש ממנו וכן אישור של רו"ח בדבר העסקתו. בנוסף, נדרש המשתתף לצרף להצעתו התחייבות בכתב בדבר העסקתו של מנהל העבודה למשך כל תהליך הבנייה במכרז זה. תנאי סף

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ואחריותו של הקבלן, לרבות אחריותו כ"תופס" כמובנו בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 – כמבצע בנייה וכמעביד לפי תקנון הבטיחות בעבודה עבודות בנייה), התשמ"ח 1988, מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה מטעמו, בעל ניסיון בסוג העבודות המבוצעות לפי הסכם זה אשר ישהה במקום ביצוע העבודות בכל שעות העבודה ובמהלך הביצוע. הקבלן לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות בלי אישור המפקח מראש. למזמין הזכות לדרוש מאת החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים.


00.26 
רשימת תביעות:

1. הקבלן יגיש למפקח כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך החודש החולף.

2. תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (א'), רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא כל תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלו הוגשו לאחר המועד הנקוב בסעיף קטן (א') בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו, לשביעות רצונו של המפקח. 

00.27   הוראות בטיחות

1. הוראות אלה באות להבהיר מספר כללי בטיחות בעבודתם של הקבלנים ועובדיהם באתר הבנייה.


2. להלן פירוט ההנחיות: בטרם ביצוע העבודה, על הקבלן המבצע ועובדיו לעמוד בדרישות הבאות:


1. בטרם תחילת העבודה הקבלן-מבצע העבודה יתקין שלט במקום בולט באתר העבודה ובו יפורט: שם הקבלן, כתובתו, מס' הטלפון שלו, את שם קבלני המשנה אם ישנם כולל כתובתם ומס' הטלפון. את מס' הרישוי והרשיון הרשמיים. הגודל והצורה בהתאם למופיע בנספח  המצורף. כל העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו (ראה דף בהמשך).


2. יגדיר בצורה בטוחה את איזור העבודה ויוודא שלא תהיה גישה לאנשים שאינם צריכים להימצא במקום (בעזרת גדרות שרשראות וכד').


3. הקבלן המבצע יוודא הדרכה בטיחותית של עובדיו לגבי העבודות במקום.


4. כל כלי העבודה של הקבלן/מבצע העבודה יהיו תקינים ותקניים.


5. לכל הציוד החייב בבדיקה כחוק: כגון אמצעי הרמה, שינוע ימצאו בידי  הקבלן או נציגו תעודות בדיקה ברות תוקף חתומות ע"י בודק מוסמך המאשרות את תקינות הציוד.


6. כל עובדי הקבלן יצוידו בכל אמצעי ציוד מגן אישי הנחוצים לעבודות במקומות במקום כגון: כובע מגן, נעלי בטיחות, מסכות אבק, חגורות בטיחות, כובעי שמש ועוד.


7. הקבלן יהיה מצויד בציוד עזרה ראשונה תקין ושלם במקום העבודה.

8. עבודה בגובה - כל עבודה בגובה תבוצע בעזרת פיגומים תקינים או בעזרת במה הידראולית בעלת אישור תקף של בודק מוסמך. ניתן להעזר בסולם תקין ותקני העומד בדרישות התקן האירופאי -151EN.


9. חל איסור על הקבלן ועובדיו להשתמש בכלי עבודה מאולתרים או באמצעים לא תקניים ולא שלמים.


10. עובדי הקבלן יבצעו בדיקה של הימצאות קווי חשמל גלויים בכל שטח עבודתם ויוודאו בהפסקת זינה בכל מקרה שבו התגלה קו חשמל אשר עלול להוות סיכון וכ"כ לא יותירו בשטח/באזור נגיש למעבר קווי חשמל גלויים. 


11. כל הציוד החשמלי וכלי העבודה של הקבלן יהיו תקינים ושלמים. הציוד החשמלי המיטלטל יוזן באמצעות ממסרי זרם פחת MA30 וכמו כן כבלי החשמל יהיו תקינים ותקניים.


12. הקבלן יוודא אי פגיעה בכל אדם הנמצא בסביבת העבודה בעת עבודתו במקום (כולל גידור ושילוט אזהרה).


13. הקבלן יוודא אי השארת פסולת או כל מכשול במעברים ובכל מקרה יוודא פינויים אל מחוץ לאתר עבודתו למקום בטוח במיכלים מתאימים.

14. בעבודות המעלות אבק - יש לוודא חסימת מעבר האבק לעובדים במתקן.

15. אין סעיפים 2.1 - 2.14  באים במקום כל הוראות חוק, פקודה, תקנה או  הוראת דין אחרת בנושא בטיחות וגהות, כגון: פקודת בטיחות בעבודה תש"ל 1960, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954, חוק החשמל התשי"ד 1954 ותקנותיו.


3. מנהלי הפרויקט אשר יבחינו כי העבודה מתבצעת בניגוד להוראות הבטיחות יהיו רשאים להפסיק מיידית ולאלתר את העבודה, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

00.28 
ניקיון בגמר העבודות:

1. כל יום בגמר העבודות (או בשלבים מסוימים בעבודות לפי קביעת המפקח) על הקבלן לנקות היטב את השטח בו עבד ע"י סילוק כל הפסולת בבניין.
לכלוך, חומרים עודפים, כלים ואמצעי עזר לעבודה וכו' .

2. בנוסף לאמור לעיל, ימסור הקבלן למזמין את העבודות בעצמו (כגון ריצופים, קירות צבועים, תקרות מכל הסוגים, נגרות בניין, ארונות וכדומה), כשהן נקיות מכל לכלוך, כתמים וכד'.

3. הפוסק הבלעדי בכל הנוגע לניקיון השטח והעבודות יהיה המפקח. וכל קביעה שלו  תחייב את הקבלן.

4. עם גמר העבודה ולפני מסירתו הסופית שלכל שלב ושלב, ינקה הקבלן באופן יסודי את האזור, רצפות, החיפויים והחלונות ויבצע שטיפה פוליש ווקס. עבודה זו כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עבורה בנפרד.

5. מודגש שעל הקבלן לבצע ניקיון כללי וליטוש הריצוף לפני הבאת הריהוט והציוד האחר.

00.29 
סילוק פסולת בניין ולכלוך (ראה מפרט הריסות מפורט):

פסולת בניין ועודפי חומר, יורחקו ללא דיחוי מאתר הבנייה על ידי הקבלן, לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית. האחריות לטיפול בקבלת אישורי שפיכת הפסולת תהיה במלואה על הקבלן. התדירות בה יסולקו הפסולת והלכלוך תיקבע בלעדית על ידי המפקח. הפינוי יהיה יום יומי לפחות ובמידת הצורך יותר מפעם אחת ביום. כל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן בלעדית.


00.30 
פיגומי הגנה ודרכי גישה:

במקומות בהן תבוצענה עבודות בנייה ו/או לפי הוראת המפקח על הקבלן יהיה להתקין סביב העמודים או דרכי גישה, מערכת פיגומים שתגנה על תנועת העוברים והשבים לרגלי הבניינים ובחצרות. מערכת זו חייבת להיות אטומה ולהבטיח ששום חפץ ופסולת ו/או חומרי בניין לא יפלו מטה. מערכת פיגומי ההגנה תבוצע בהתאם לכל הוראות הבטיחות ותתוחזק באופן שוטף ע"י הקבלן עד לפירוקה בשלב המתאים של העבודה. העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן. כל ההוצאות בגין תכנון, התקנת ואחזקת הוראות סעיף זה תחולנה על הקבלן בלעדית. פיגומי הגנה לא ימדדו.


00.31 
התארגנות, מחסנים, תנועת חומרים ופועלים ומחיצות זמניות:

שטח לצורך התארגנות הקבלן לביצוע התחייבויותיו לפי מכרז/חוזה זה יהיה בשטח שיוקצה בתיאום בין הקבלן והמזמין. קביעת המזמין תהיה סופית. 


הקבלן יקים לעצמו מחסן זמני במידות ובמיקום אשר יאושר ע"י המפקח.


הקבלן יכשיר ויגדר את השטח ויקים בו מחסן. 


תנועת פועלים, חומרי בנייה ופסולת תיעשה במסלולי גישה מיוחדים שיכשיר הקבלן בין שטח ההתארגנות והקומה בה תבוצע העבודה. צורתם הסופית של דרכי הגישה תיקבע בתיאום עם המפקח. לא תורשה תנועת פועלים וחומרי בנייה וסילוק פסולת במסדרונות, ובמעליות. כל השינוי יהיה חיצוני.


במידה שהקבלן לא יפנה את כל השטח בהתאם להוראות המפקח, יוכל המזמין לפנות את כל הציוד של הקבלן על חשבונו ולחלק את הערבויות הבנקאיות.


הקבלן יעביר חומרים ועובדים אך ורק דרך חלקי בניין שבתחום העבודה.


הקבלן יקים על חשבונו מערכת פיגומים, מדרגות ומתקני הרמה לחומרים, לפריטים ולעובדים, אשר יאפשרו עבודה בבניין בלא כל שימוש בחלקי בניין שאינם בתחום העבודה. בשלבים מסוימים של העבודה, לפי הוראות המפקח, תהיה הגישה היחידה לשטחי עבודה מסוימים דרך הפיגומים, כולל עובדים, פיקוח וכדומה. 


00.31.1  
שירותים


הקבלן יספק וירכיב באתר, על חשבונו, שירותים כימיים ויהיה אחראי לריקון                   ותחזוקה של   השירותים.


00.31.2
שמירה


הקבלן ידאג לשמירה באתר על הציוד, החומרים והמבנים הזמניים. אם יקרה קלקול, אבדה או גניבה למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, יישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.


00.31.3
משרד המפקח


יש להקים בשטח העבודה מבנה בהתאם להוראות המפקח במקום (16 מ"ר לפחות) עבור משרד למפקח. במבנה יהיה מטבחון עם כיור, ברז ומקרר קטן, תא שירותים פנימיים לשימוש המפקח בלבד. המבנה יהיה ממוזג ויצויד בריהוט מתאים להארחת ישיבות יועצים ופגישות עם נציגי הקבלן, מוגן בפני השפעות מזג האוויר (מזגן מפוצל), אשר ישמש רק למטרה זו. במשרד יש לספק שולחן משרדי וכורסא, 6 כסאות ושולחן לישיבות. יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי ומסודר. כמו כן, המשרד יחובר למערכת חשמל, תקשורת אינטרנט ומכונת צילום. הוצאות אספקה/הובלה , הקמה, חיבור למערכות,  צריכת חשמל, צריכת מים, אינטרנט וניקיון על חשבון הקבלן.


00.31.4
שלט


הקבלן יתקין על חשבונו שלט לרבות קונסטרוקציה במידות 4.0×4.0 מ' או עפ"י דרישות העירייה באתר הבנייה או בסמוך לו. גודל ומיקום השלט יקבל את אישור הרשות המקומית. השלט יכיל את שם האתר, הדמיה גרפית, שמות היועצים, שם המפקח, שם מנהל הפרויקט, הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט – ייקבעו/יאושרו ע"י המפקח. כל הנ"ל יקבל באחריות הקבלן את אישור הרשות המקומית. הקבלן יישא בכל הוצאות הרישוי אשר יידרשו ע"י העירייה בגין הצבת השלט. פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא באישור המפקח. הקבלן יגיש לאישור את פריסת השלט למפקח ולרשות המקומית.


00.31.5
שמירה על איכות הסביבה  


הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח. על הקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח ובהתאם לדרישות הרשות המקומית.


כל המבנים והציוד יסולקו על ידי הקבלן עד ליום מסירת העבודה. כמו כן יוכל המזמין לדרוש פינוי השטח בשלב מוקדם אחר, כפי שימצא לנכון, ויוכל להקצות לקבלן שטחים אחרים להתארגנות וניהול ש5יתאימו לדרכי העבודה באותו השלב.


00.32 
מים וחשמל לזמן ביצוע עבודות קבלניות:


הקבלן יניח לפני תחילת העבודה ויפרק אחר סיומה צנרת לאספקת מים וחשמל הדרושים לביצוע העבודה. ההוצאות להנחת הצנרת ופירוקה, התקנות מונים וכל הוצאה או פחת חומר שיחולו עקב כך, יהיו על חשבון הקבלן. התשלום עבור צריכת מים וחשמל בזמן הביצוע יהיה על חשבון הקבלן וכלול במחיר, לא ישולם עבור הנ"ל בנוסף ו/או בנפרד.


00.33 
אחריות למבנים ומתקנים קיימים:

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה ומתקנים הקיימים ובכלל זה מתקנים תת קרקעיים -באתר ויתקן כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה, נזקים אלה יתוקנו מיד לאחר היוצרם. עם גילוי מתקן תת קרקעי שלא צוין בתוכניות על הקבלן להודיע מיד -למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.


לפני ביצוע החפירה, בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה בהתאם לפרוט הבא:


א. כבלי חשמל.


ב. כבלי תקשורת.


ג. קווי ביוב.


ד. קווי מים.


ה. כבלים או צנרת אחרת.


הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם למבנה ולמתקנים הקיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

00.34 
סדרי עבודה:


כניסה לאזור עבודה חדש, הזכות לשנות סדרי עבודה וניתוק מערכות חשמל, מים וטלפון וכד' יהיה רק באישור המפקח בכתב ובנוכחות נציג המזמין. הקבלן ידאג בכל שלב שהוא, שכל אזור קיים או חדש, בו עובדים עובדי המזמין, יופעל ללא הפסקה עם כל המערכות - כולל כל החיבורים הזמניים הנדרשים. במידת הצורך יתכנן הקבלן את המערכות הזמניות, כולל לוחות חשמל זמניים וחיבורי תקשורת זמניים לצורך הפעלת המערכות האלה. 


במידה ויידרש ביצוע עבודה בשעה בלתי שגרתית, כולל עבודה אחה"צ ועבודות לילה, לא תשולם כל תוספת על העבודות בשעות אלו.

00.35
אישורים חלקיים:

ביצוע כל שלב או חלק של העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה (בהתאם לחוזה) לכל חלק מהעבודה ועד לגמר תקופת הבדק ולא יתפרש בקבלת אותו חלק מהעבודה כמושלם וראי שימוש.


00.36 
מידות וסטיות אפשריות:

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים בכתבי הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקום אחר, הינן תאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו באתר.


ביצוע הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל. 


00.37 
התחשבות עם תנאי החוזה:

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים במפרט זה על כל מסמכיו.


המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

00.38       מדידות

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח.


המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתכוננים.


הקבלן חייב לבצע מדידת מצב AS MADE לאחר כל שלב ושלב במהלך הביצוע, הנדרש ע"י הרשות המקומית לצורך קבלת טופס 4 ותעודת השלמה. 


מדידות נוספות לנ"ל עפ"י צרכי בקרת איכות ו/או דרישת המפקח.


קבלת תוכנית AS MADE (עדות) הוא תנאי לאישור התשלום בגין אותה העבודה. תוכנית העדות תוגש על פי מפרט שכבות של קש"ת ועל גבי תוכנית האדריכלות של המבנה כך שניתן יהיה לבדוק התאמת הביצוע לתוכנית התוכנית תכלול מדידה גיאומטרית ומדידת גבהים.


כל תוכניות ה- AS MADEתבוצענה על רקע התכנון העדכני לצורך בדיקת תכנון מול ביצוע. תוכנית עדות שלא על רקע התכנון לא תתקבל.


מודד הקבלן יסמן על גבי כל תקרה יצוקה במבנה. גובה וצירים כתנאי להמשך הביצוע.


בסיום כל חלק ו/או קומה תוצא לקבלן על ידי המפקח רשימת עבודות וליקויים שעל הקבלן יהיה להתארגן מיידית לביצוע. מובהר כי קבלן לא רשאי להתקדם בביצוע העבודות ללא השלמת כל התיקונים וההשלמות כמפורט לעיל.


המודד המוסמך של הקבלן יחתום על אישורים הנדרשים על ידי העירייה על הקמת קומת מסד והמבנה בהתאם להיתר בניה.

00.39
בדיקת מידות 



על הקבלן להתחשב בכך כי חלק מן המידות המסומנות בתכניות יכולות להיות מקורבות. הקבלן חייב לבדוק אותן באתר ולהתאים את ביצוע האלמנטים השונים למידות האמיתיות כפי שנמדדו. כמו כן על הקבלן להביא בחשבון כי פרטי הביצוע המסומנים בתכניות עשויים להיות עקרוניים בלבד ועשויים להשתנות בהתאם למצב המתחייב בשטח. כל התאמות המידות ופרטי הביצוע יתואמו עם המהנדס ו/או המתכנן והם לא יהיו בשום פנים ואופן עילה לתביעות ודרישות כלשהן מצד הקבלן לרבות ביחס להשפעת הנ"ל על לוח הזמנים.


00.40 
מחירי היחידה:

מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:


1. כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם: "מחיר יסוד" של מוצר המופיע בכתב כמויות זה, הוא המחיר ששולם עבורו במקום רכישתו.

2. כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה,  המפרט וכתבי כמויות וכולל למשל פינוי צמחיה, חפירה, השלמת אדמת גן והחזרת המצב לקדמותו באזור עבודת הקבלן.

3. השימוש בכלי העבודה: מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'.

4. הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו', המפורטים בסעיפים א' וג' אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.

5. אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכד' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.

6. המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכדומה.

7. הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקוריות.

8. ההוצאות האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.

9. רווחי הקבלן.

המחירים אינם כוללים מע"מ.


00.41 
הוצאות כלליות לעבודות נוספות:

סכום כתב הכמויות כדלקמן ייחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות והמוקדמות של עבודות נוספות כלשהן אשר המפקח רשאי להזמינן בתוקף זכות למתן "פקודות שינויים".


00.42 
כמויות:

כל הכמויות ניתנות באומדנה (בהערכה בלבד).


00.43 
מדידת כמויות:

לצורך מדידת כמויות העבודה יבצע הקבלן על חשבונו מדידות שונות וברמה מספקת לפי דרישות המפקח. יש להודיע למפקח מראש על הכוונה לערוך מדידות כדי לאפשר לו להיות נוכח במקום.


כל עבודה נוספת תימדד מדידות נטו (אלא אם כן צווין אחרת להלן), בהתאם לפרטי התכנית שהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת וכו' ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה ואותם החומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.


00.44 
תוספות עבודה:

המפקח רשאי להוסיף להיקף החוזה עבודות נוספות הדרושות לביצוע הפרויקט, גם אם אינן מופיעות בכתב הכמויות.


מחירי היחידות החסרים יקבעו עפ"י סעיפים מתאימים במחירון תקף של "המאגר המאוחד דקל" לעבודות גדולות בהפחתת 15%, ללא כל הוצאות נוספות (שלא כפי שנקבע בסעיף 49 (3) לחוזה המדף).   

______________   





  ___________________ 


תאריך, 






שם, חתימה וחותמת הקבלן


פרק ג' – מפרט טכני מיוחד


כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניין (הספר הכחול), התקנים ישראלים.


בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בניין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן:


פרק 00 – מפרט טכני מיוחד   דגשים והנחיות עבודה בשימור 


00.01 הגנות טרם תחילת העבודה:

טרם תחילת העבודות באתר יש להגן בלוחות דיקט או לוחות OSB על האלמנטים הבאים:

· מעקה חדר המדרגות משני צדדיו בכל הקומות.


· מהלכי המדרגות והפודסטים (כולל המדרגות בשביל הכניסה הראשית למבנה)

· ריצופים מעוטרים בכל החללים ובכניסה למבנה יכוסו בלוחות OBS צמודים ומחוברים להגנה מרבית עד תום העבודות. 


· עמודי בטון דקורטיביים במבואת הכניסה הראשית ובחללים המרכזיים ב2- הקומות יחופו בספוג מסביבם ובחומר קשיח על גבי הספוג – להוסיף גם עמודי בטון דקורטיביים בשערי הכניסה למגרש

00.02 פירוקים זהירים לצורך תיעוד ושימוש חוזר באלמנטים קיימים:


· פירוק עדין של דלתות עץ מקוריות יבוצעו לאחר אישורו של האדר' בשטח ואחסונם יהיה במקום נעול, שמור ויבש באתר עד תום העבודות, הכל לשם הרכבתם מחדש או כדוגמא לשחזור מדויק.

· פירוק זהיר של ריצופים מעוטרים יעשה על פי הנחיות אדריכל השימור ויתבצע אך ורק בחללים המיועדים להיות חללים רטובים עפ"י תכנית הריצוף. כמו כן, לאחר הפירוק יבוצע אחסון במקום נעול הכולל מספור האריחים, ניקוי גב כל אריח ואחסונם בתוך ארגזים עם סימון סוג הריצוף ומיקומו המקורי על גבי כל ארגז (ראו הסבר מפורט בהמשך).

· בתחילת העבודות יש לפרק ראש מרזב מקורי לתיעוד ולהעביר לידי האדריכל לשחזור פרט משפך על פי המקור.


00.03 קרניזים וארקרים: 

אין לפרק את הטיח בתחתית הארקרים, יש לעשות השלמות ידניות וחיזוקים בהזרקות בלבד ולסיים בשכבת גמר דקה במשיכה ללא צבע. שחזור כל הקרניזים יבוצע במשיכה בתערובת חרושתית המיועדת למשיכת קרניזים מסוגMT3 Weber ע"פ המסומן בחזיתות (המהוות חלק בלתי נפרד מההיתר השיפוץ וההיתר המלא). 


לאחר השיקום, יותקן מעל כל הקרניזים חיפוי פח אבץ לצורך הגנתם ומעל קרניזים דקים תיושם שכבת עופרת דקה.


על החומר למשיכת קרניזים יש ליישם שכבת גמר. שכבת הגמר תהיה בחומר מסוג L Rasatura Weber :(Finitura). – ובכל מקרה אין  לצבוע את הקרניזים כשכבת גמר.


על הקבלן לבצע שבלונה (סכין) של החתך המקורי של כל הקרניזים במבנה, כל הקרניזים יושלמו במשיכה. יש לאשר את השבלונות אצל האדריכל לפני תחילת המשיכה. העבודה כוללת ביצוע כל השלבים עד תיקון מושלם של האלמנט כולל ביצוע כל הדוגמאות והניסיונות באתר לשביעות רצון המתכננים.


00.04 הקמת פיגומים בחזיתות: 


הפיגומים יעוגנו למוטות ברזל אשר יקובעו בפתחי החלונות כדי למנוע חיבור ישיר לקירות.

עבודות הטיח בחזיתות יעשו כאשר הפיגומים עטופים בבד בראש הפיגום (עדיף להרטיבו בשלב יישום הטיח.(

היריעות יכסו את הפיגום בכל הצדדים כדי למנוע התייבשות מהירה של הטיח.


00.05 אבץ:

כל המרזבים יהיו מפח אבץ טבעי גלוי ובעובי של 0.8 מ"מ בחתך מלבני, ללא צביעה, בתוואי אנכי על פי המקור. החבקים ימוקמו בתפר בין החלקים השונים ויעוגנו ישירות לקיר. המשפך יהיה ע"פ  פרט היסטורי שיסופק על ידי האדריכל ברשימת המסגרות. לצורך כך, בתחילת העבודות יש לפרק ראש מרזב מקורי לתיעוד ע"י האדריכל ולשחזור פרט משפך על פי המקור. פרט מרזב לתיאום ואישור על פי דוגמא לפני ביצוע בשטח.


 מעל כל הקרניזים יותקן חיפוי פח אבץ טבעי בעובי 0.8 מ"מ לצורך הגנתם ומעל קרניזים דקים תיושם שכבת עופרת דקה. החיבורים והתפרים יעשו על ידי ריתוך בבדיל חם. לא יאושר שימוש בברגים או ניטים גלויים. בין סגמנט לסגמנט יבוצע תפר, במקומות בהם לא ניתן לבצע תפר יבוצע ריתוך עם בדיל.


ספי אבץ יותקנו בתחתית החלונות עם אף מים על פי הנחיות יועץ איטום ופרטי הנגרות של הספק.


00.06 צנרות: 

פירוק כל הצנרת הקיימת והתקנת צנרת חדשה ע"פ תכנון מפורט ותכניות היועצים: צנרות של מים, דלוחין וחשמל יהיו מוסוות ויותקנו בתוך המבנה. בזק, חשמל וכבלים –התקנת תשתית חדשה מוסווית בתוך ארונות, שיותקנו בתוך המבנה ובחצר בתיאום עם חברת חשמל ובזק.


00.07 פירוק מתקנים טכניים :

יש לפרק יח' מיזוג ישנות מהחזיתות. מיקום יח' מיזוג חדשות ימוקמו על הגג במקום נסתר שאינו נצפה מן הרחוב .


יש לפרק את דודי השמש והמתקנים הטכניים הקיימים במפלס הגג העליון.  


00.08  פתחים   דלתות, חלונות , תריסים וסורגים:


פירוק כל חלונות ותריסי האלומיניום יבוצעו בכל החזיתות תוך שמירה על משקופי העץ וסורגי הברזל המקוריים. יש להגן על חלונות ודלתות העץ המקוריים במקום יבש ונעול.


שחזור חלונות ,דלתות ותריסים יבוצע מעץ קליר אדום עד 10% לחות על פי ההנחיות ברשימת הנגרות. 


 קרניזים במשיכה שמעל פתחי החלונות יכוסו בפח אבץ בעובי 0.8 מ"מ. 


דלת כניסה ראשית, משנית ואחורית יהיו  מעץ אלון עם  מחזיר שמן פנימי מתאים למשקל הדלת . גמר לכה על בסיס מים בגוון לבחירת האדריכל.


סורגים מקוריים בפתחים  ינוקו בהתזת חול וייצבעו מחדש בגמר לכה על בסיס מים.


שחזור חלונות בארקר שבחזית המערבית בקומה העליונה יבוצעו בשילוב שיקום הזכוכיות הצבעוניות בחלקם העליון .כמו כן,חלונות עגולים וקבועים בחזית המערבית והמזרחית  ישוקמו אף הם בשילוב זכוכיות צבעוניות על פי רשימת הנגרות ועל פי דוגמא מקורית בשטח.


בתחתית כל חלון ייושם סף אבץ  עם אף מים על פי הנחיות יועץ איטום ופרטי הנגרות   של הספק .


על הנגר חלה האחריות הבלעדית לכל המידות ולהתאמת חלקי הנגרות החדשים לפתחים .  הקבלן אחראי לדווח לאדריכל השימור על כל שינוי בין המידות המצוינות בתוכנית למידות בשטח.  

חלקי נגרות חדשים יהיו זהים למקוריים כולל מנגנוני הסגירה והפירזולים .שיקום \שיחזור חלונות העץ, דלתות העץ ותריסי העץ יהיו על פי המקור וההיתר לפי המידות המקוריות, החלוקות המקוריות והפתיחות המקוריות ועם משקוף עיוור מפח 2 מ"מ.חלונות ודלתות העץ ייצבעו בלכה על בסיס מים בגמר גלוי ובמצבעה מקצועית.כל הפזות ייעשו בחלקי הנגרות לפני הסגירה וההדבקה בהתאם לפרטי הנגרות.


00.09 מרפסת גג : 

איטום מפלס הגג והגג העליון יבוצע בשתי שכבות של יריעות ביטומניות כולל רולקות של  כ-30 ס"מ בכל צדדי מעקה הגג ועל פי הנחיות יועץ  איטום .

שחזור מעקה הגג יבוצע על פי המקור (פתחים דקורטיבים בחזית ה ראשית ושחזור קרניז היקפי עליון) + מעקה הגבהה מנירוסטה עד לגובה תקני של 105 ס"מ מפני ריצוף.


מתקנים טכניים כדוגמת דוד שמש ומזגנים, ימוקמו מתחת לגובה מעקה הגג הקיים ולא במפלס הגג העליון.

00.010 חדר המדרגות:


טרם תחילת העבודות תונח הגנה קשיחה באמצעות לוחות OBS על כל מדרגה בכל הקומות,על הריצוף המעוטר ובפודסטים במהלך עבודות השיקום. שיקום המדרגות יבוצע ע"פ המצב בשטח . כמו כן, חיפוי הגרנוליט וריצוף לא מקורי במהלכי המדרגות עד לקומה העליונה,  יוסרו בזהירות באמצעות פטישון,תוך הגנה על המדרגות המקוריות (מדרגות טרומיות בדוגמת וואפל  יצוקות בטון) . ריצופים אשר יפגעו, יוחלפו ע"י ריצוף מקורי אחר  שפורק ואין בו שימוש חוזר.


מעקה הברזל ומאחז היד ההיסטורי ישוקמו ע"י הסרת הצבע , ניקוי החלודה , גלוון וצביעה מחדש בהתזה. מאחז היד מעץ המקורי ינוקה וייצבע בלכה על בסיס מים בגוון לבחירת האדריכל.  


00.011 גדרות, שערים ופיתוח שטח:


פיתוח שטח של שבילים צדדיים יהיו מריצוף המאפשר חלחול מים על פי בחירת האדריכל.


שביל הכניסה הראשי ומדרגות הגישה אל הכניסה הראשית מבטון עם הטבעת וואפל המקוריות יוגנו במהלך העבודות ויתוקנו במידת הצורך על פי המקור. 


שחזור שערי הכניסה יבוצעו מברזל בנפחות אמן על פי המקור. יש לשמור על העיטור העליון של השערים הקיימים ולשלבם בשערים החדשים ל אחר ניקוי החלודה וצביעתם מחדש.


גדר החזית הראשית (מערבית)בנויה לבנים בחזית הראשית טיח שפריץ יקולף באופן זהיר ובחלקה העליון בלבד של הגדר על פי הנחיות האדריכל ותשוקם מחדש על פי המקור כולל שחזור בקבוקוני בטון  טרומיים. כמו כן, עמודי הבטון בכל שער ישוקמו ואלמנטים מבטון דקורטיבי ישוחזרו על פי המקור. בשלב העבודות יש להגן על עמודי הבטון והעיטור הקיים באמצעות חיפוי בספוג לוחות OBS מכל צידי העמודים

הגדרות  בחזיתות הצד יחופו בטיח חלק עם שכבת גמר לוטוס של חברת נירלט בגוון לבחירת האדריכל.


התקנת ארונות חיצוניים עבור חדר אשפה, פילר ,שעון מים וכו' יבוצעו עם גג בטון מעל ודלתות פח בגוון לבחירת האדריכל. 


ריצוף הרמפה והרחבה משני צידי הכניסה הראשית (ראו פיתוח  בתכנית קומת הקרקע) ירוצפו בדגם לבחירת האדריכל.


עצים או שיחים המהווים נזק ישיר למבנה ו/או ליסודות יכרתו לאחר אישורו של פקיד היערות ובתיאום מחלקת השימור.  


פרק 01 – מפרט טכני מיוחד 

עבודות עפר 

01.00 מוקדמות


כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי לעבודות עפר פרק 01 אלא אם צוין אחרת

במפרט המיוחד ובכתב הכמויות.

המונח חפירה פרושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע שהוא לרבות חפירה

בתחום המצעים.


במידה שבזמן החפירה ימצאו מי תהום הקבלן ירחיק את המים ע"י משאבת מים או כלים אחרים, עבודות הנ"ל כלולות במחירי החפירה ולא תשולם תוספת בגין שאיבת המים.


01.01 כללי


עבודות העפר לביצוע ע"י הקבלן כוללות:


א. חפירה ופינוי הרימות פסולת קיימות, חפירה כללית באתר, חפירה לבורות ולקורות., מילוי חוזר מסביב ומתחת למבנים תת קרקעיים והדוק מבוקר, השלמת מצעים מתחת לרצפות או אחר לפי המפרט,  הידוק שתית חפורה,  מילוי חוזר בחומר חפור,  מילוי והידוק מצעים, או אחר עפ"י הנדרש.

01.02 סילוק פסולת ומפגעים


על הקבלן לסלק כל פסולת, חומרי בנין, וכל חומר הגורם להפרעות המצוי בשטח

העבודה. סילוק הפסולת ומפגעים אחרים יבוצע לאתר פסולת מורשה. 

הוצאות הובלת הפסולת ואגרת שפיכה כלולים במחירי ההסכם  ולא ישולם עבור בנפרד או בנוסף.


01.03 חפירה 


עבודות החפירה הנדרשות יעשו באופן זהיר ביותר על מנת להימנע מפגיעה ביסודות

המבנה הקיים. במידת הצורך יש לבצע את החפירות בעבודת ידיים .

אין לרדת מתחת למפלס תחתית הביסוס הקיים בחפירה. ככל שבזמן הביצוע עולה

חשש או ספק יש לפנות למפקח לקבלת התייחסות של המהנדס.


01.04 חפירה מיותרת


בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכנית,


ימלא הקבלן את עודף החפירה בתערובת בטון  CLSM בחוזק נ 1.5-3.0 מגפ"ס.  הכל כפי שיקבע ע"י המפקח. עבודה

זו תעשה כולה על חשבונו של הקבלן בכל מקרה שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן

בתוכניות, לא ייחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל תמורה כלשהי עבור חפירה זו.

01.05 דיוק העבודה


דיוק העבודות בגמר הסופי של העבודות הקבלן יהיה 2 ס"מ הן לגבי המפלס ו/או

השיפוע המתוכנן והן לגבי סרגל ישר באורך 3 מ' בכל כיוון שהוא.

01.06  מילוי


כל עבודות המילוי הנדרשות, הן בחוץ למבנה והן בתוך המבנה, יבוצעו באמצעות בטון

CLSM  בעל בחוזק) 1.5-3.0 מגפ"ס(.

אין לבצע בפרויקט מילוי חוזר של קרקע חפורה, מצעים וכד'.

01.07 מדידות


מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה מעודכנת של המצב הקיים. התכנית תתייחס למתחם ולסביבתו, כולל לאזורי החיבורים לסוגיהם של המערכות, ושל דרכי הגישה למתחם, ותיעשה על פי הוראות כל דין והנחיות להכנת  תכנית מדידה. תכנית זו תועבר גם למפקח, אשר יבדוק אותה ויעיר הערותיו. על הקבלן יהיה לתקן את התכנית לפי הערות המפקח.


במהלך העבודה על הקבלן לבצע מדידות באורח שוטף ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן. מינוי המודד טעון אישור מראש ובכתב מהמפקח, המזמין או מי מטעמו.


במידה ולא צוין אחרת בכתבי כמויות או המפרט המיוחד - אופני המדידה בהתאם למפורט הבין משרדי לעבודות בינוי פרק 01.00 .


פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר


בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן:


02.01
כללי



הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר, אשר תבוצענה בכפיפות לדרישות פרק 02 במפרט הכללי.



כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים.



גמר הבטונים הגלויים לעיין יהיו בגמר בטון חשוף רגיל,לפי האמור במפרט המיוחד בפרק  20 בסעיף 0208.


02.02
תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה


א. סוג הבטון באלמנטים יהיה מבטון מובא מסוג ב- 30 , דרגת חשיפה 3, שקיעה S6 , אגרגט מקסימלי 25 מ"מ.


ב. סוג ברזל הזיון יהיה מסוג פ- W400 )מותר שימוש במוטות פ- W500 .)


ג. עובי כיסוי יהיה 4.5 ס"מ .


ד. טפסנות תהיה מעץ לבוד )דיקטים( שלמים, נקיים וללא פגמים, מרוחים בשמן תבניות.


ה. פלטות מבוטנות לעיגון עמודי הפלדה יוטמעו בבטון לפני היציקה.

02.03
תיקוני בטונים



באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטונים כגון שקעים ו/או כיסוי חצץ או כל ליקוי אחר שיתגלה על פני הבטון ויאושר ע"י המפקח לתיקון.



המפקח יבדוק ויאשר בכתב את שיטת התיקון הנדרשת.


02.04
מעברים ביציקות

במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני סוגים:


א.
מעברים "נקיים" - מעברים אלו יבוצעו באמצעות תבניות מוכנות מראש בזמן הכנת טפסנות הקירות או קורות.


ב.
        שרוולים.


מיקום המעברים השונים יהיה בהתאם למסומן בתכניות היועצים השונים למקצועותיהם.


על הקבלן לבצע את השרוולים והמעברים עפ"י תכניות המערכות גם אם לא סומנו בהן ולא סומנו בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, על הקבלן חלה האחריות לביצועם.


02.05
בטונים חשופים

א.
תבניות


התבניות יהיו בשתי שכבות כמפורט במפרט הכללי בחלקן מלוחות חדשים מהוקצעים משלושה צדדים (2 קנטים והצד הפונה החוצה), בעלי עובי ורוחב אחיד, ובחלקן מלבידים חדשים חלקים ונקיים. יש להניח את התבניות באופן שתתקבל הטקסטורה הנדרשת בתכניות האדריכלות בשלמותה ובצורה רציפה.



חיבור הלוחות לאורך יהיה לסירוגין ועם חפיפה אחידה לכל הבניין ולרוחב יהיה בקווים ישרים בהתאם לאשור המפקח. כל הפינות תהיינה קטומות במידות 1.5X1.5 ס"מ, או בהתאם לפרטי האדריכל.  



יש לשים לב ולבצע בהתאם להערות ושרטוטים המופיעים בתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה והמתייחסות לנושאים הבאים: סרגלים, שקעים, חריצים, אפי מים, כיווני לוחות וכו'.



על הקבלן לתאם אופן יציקת האלמנטים וסומך הבטון, לקבלת אופי שווה של האלמנטים.


בקורות ובתקרות היצוקים בתבניות לבידים לצורך קבלת בטון גלוי המחיר יכלול גם את השחזת התפרים שבין הלוחות וסתימת חורי אויר ביציקה.


ב.
שלבי יציקה

יש לצקת בהתאם להפסקות היציקה המוכתבות בתכניות הקונסטרוקציה.


כל הצעה אחרת טעונה אישור המתכנן והמפקח.


ג.
קשירת התבניות תהיה ע"י מחברי "פטנט", ולא באמצעות חוטי קשירה. המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע לכל הבניין (עבור כל כוון וכוון) ובשורות אופקיות ומסודרות, הכול באישור האדריכל והמפקח.


ד.
הגודל המרבי של האגרגט הגס בבטונים החשופים יהיה 12 מ"מ (עדש).


ה.
יציקת התקרות תעשה לאחר בנית קירות חוץ מאיטונג או בלוקים.


02.06
בטונים רגילים (לא חשופים)


א.
התבניות לבטונים שיטויחו תעשינה מלוחות עץ לבידים, לפי בחירת הקבלן.


ב.
כל התבניות (פנים וחוץ) של הבטונים שלא יטויחו (מלבד היסודות), ייעשו מלבידים חדשים לשם קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר - צביעה ו/או עבודות איטום.


ג.
קביעת צינורות ואביזרים שונים בבטונים.



הצינורות למי גשם, שרוולים, צנרת אינסטלציה וכו', יורכבו בבטונים בזמן היציקה בהתאם למסומן בתכניות.


ד.
על הקבלן לקרוא בעיון ולמלא את כל ההוראות והדרישות שיש להן השלכות על ביצוע יציקת הבטונים.


ה.
פרוק תבניות והפסקות יציקה (מתייחס לכל סוגי הבטון)



לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח.



יש לבצע את היציקות בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות.


ו.
קביעת צנרת ואביזרים, פלטקות ברזל וכו' - תבוצע ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף ומחירם יהיה כלול במחיר עבודות הבטון.


02.07
הפסקות יציקה

הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י האדריכל והמהנדס תעשינה במקומות לפי הוראות המפקח. 


02.08
בטון 



כל הבטון בפרויקט הינו מסוג ב-30 אלה אם יוגדר אחרת.


הבטון יוצק בתבניות ע"ג שכבת בטון רזה המונח על קרקע מהודק.


02.09 
 דיפון חפירות

דיפון חפירות והשמירה על יציבותן יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. לא תוכרנה שום תביעות הנוגעות לתאום ביצוע הדיפון עם המגרשים הגובלים, בהיבטים סטטוטוריים, הנדסיים, כספיים, או כל היבט אחר.


02.10       שיקום בטונים:


שיקום בטונים יעשה באמצעות חשיפת הברזל ובניקוי באמצעות חומר יעודי לשיקום בטונים מסוג 60 ripara tec weber - חומר יעודי לשיקום בטונים אשר ייושם בהתאם לפרטי הקונסטרוקטור וע"פ מפרט 20 של עיריית ת"א.

איטום המבנה יבוצע ע"י הנחיות יועץ האיטום, מטעם הקבלן ועל חשבונו,  לאחר אישורו של האדריכל לפרטי האיטום.

שיקום אלמנטים טרומיים, פריטים עיטוריים (עמודונים ותומכות למרפסות בקומה ראשונה) : פרוק אלמנטים אלה יבוצעו לאחר ביצוע תיעוד ביציקה לצורך ייצור הפרטים העיטוריים על-פי היציקות והתשלילים שנעשו במהלך העבודות המקדימות והכנתם להתקנה חוזרת בבניין. 


יש לבדוק בשטח ע"י אדריכל, צוות שימור והקונסטרוקטור את מצב האלמנטים ואת האפשרות לשקם אותם על ידי חומר ייעודי לשיקום בטונים מסוג 60, ripara  tec weber  של חברת פרסקו ולעבד את העיטור המקורי בחומר משיכה לקרניזים.

02.11        תיקון סדקים רחבים:

· תיקון הסדקים יעשה לאחר השלמת עבודות הביסוס.


· יש להסיר חלקי קיר רופפים וסדוקים עד לקבלת תשתית יציבה משני עברי הסדק.


· מילוי הסדק יעשה באמצעות מילוי טיט מסוג Coulys M המשווק על ידי חברת Arco Lime. הכנת החומר והביצוע יעשו בהתאם להנחיות היצרן .


· יש להקפיד על מילוי מלא של כל החלל ללא השארת חללי אויר. במידת הצורך יש להשתמש במזרק .

· לאחר השלמת המילוי יש להחליק את המילוי עם מפלס הטיח על מנת לאפשר ביצוע שכבת גמר וצביעה .

02.12        שיקום בטון פגוע בהיקף חיצוני של המבנה:


02.12.01 בהיקף המבנה, מעל מפלס היסוד, קיימת חגורת בטון עם בטון פגוע וברזל עם קורוזיה    משמעותית .


02.12.02 נדרש לבצע תיקון יסודי של חגורה היקפית זו כמפורט להלן:

1.  הסרת כל חלקי בטון רופפים וסדוקים עד לקבלת פני בטון נקיים ויציבים .

2. חשיפת הברזל בכל היקפו ולפחות כ- 1 ס"מ מאחוריו.


3. הברשת הברזל במברשת פלדה בצורה יסודית לצורך הסרת החלודה עד לקבלת ברק מתכתי.


4. ניקוי השטח המטופל בלחץ מים.


5. יישום חומר הגנה נגד קורוזיה מסוג "ספיר 690 " של א.צ. טכנולוגיות .


6. תיקון הבטון באמצעות "ספיר 620 " של א.צ. טכנולוגיות. הביצוע בשכבות של עד 25 מ"מ, יש להמתין שעה בין שכבות וחספוס לפני שכבה חדשה. יש להקפיד על אשפרה בהרטבה תכופה במשך 72 שעות.


02.11.03 לאחר שיקום הבטון יש לבצע איטום צמנטי מסוג סיקה מונוסיל 101 בשתי שכבות בהתאם להנחיות היצרן. האיטום יבוצע ממפלס הנמוך ב- 30 ס"מ מהפיתוח המתוכנן ועד 10 ס"מ מעל מפלס חגורת הבטון .

02.13    מעברי תשתיות:

א. עבודות השיפוץ כוללות מעברי מערכות אופקיים ואנכיים )פירים(.


ב. המעברים המתוכננים מופיעים בתוכניות הקונסטרוקציה, אולם מיקום מדויק של

המעברים יבוצע בהתאם לתוכניות היועץ הרלוונטי.


ג. אין לבצע מעבר חדש שלא מופיע בתוכנית הקונסטרוקציה. בכל סתירה בין תכנית הקונסטרוקציה לתוכנית אחד היועצים יש לפנות למפקח לבירור הנושא וקבלת הנחיות ביצוע .


ד. כל מעבר המערכות, בכל סוגי האלמנטים, יבוצעו בקידוח עגול בלבד, או במספר קידוחים צמודים. אין לבצע פתחים על ידי שבירת האלמנט.

02.14- הסרת קיר ופתיחת דלתות:

א. שלביות ביצוע פתחים חדשים:


1. הצבת שורת רגלי תמיכה לתקרה משני צדדי הפתח )שורה אחת בכל צד)בהסרת הקיר באולם הדיונים יבוצעו רגלי תמיכה בכל שטח החדרים משני צדדי הקיר


 ) במרווחים של 1 * 1 מטר(


2. פתיחת הקיר תבוצע בניסור במכונה. לפני הניסור יש לבצע קידוחי כוס בפינות.


3. פינוי ההריסות.


 .4  בפתחים בהם נדרשים משקופי פלדה יש לפתוח את הרצפה ולחשוף יסוד קיים.


5. הזמנת המהנדס לאתר לבחינת היסוד הקיים וקבלת פרט לחיזוק היסוד .


. 6ביצוע יסוד

7. ביצוע קונסטרוקציית פלדה ומילוי דייס ו/או ביטון בהתאם לתוכנית .


הדייס יהיה מסוג סיקה גראוט 300PT .

ב. על קונסטרוקציית הפלדה תרותך רשת אקספנדד מגולוונת בעובי 1 מ"מ כולל צביעת ריתוכים בספריי אבץ. הרשת תעוצב בהתאם למתאר הקיר והפתח על מנת לאפשר ביצוע טיח רציף עם הקירות הקיימים כך שבהשלמת העבודה לא יראו פרטי החיזוק.


ג. הקבלן ייקח מידות באתר וייצר את הקונסטרוקציה רק לאחר מדידה באתר. אין לייצר לפי תכנית ללא מדידה בשטח.


ד. הקונסטרוקציה תהיה צבועה בהתאם לדרישות המפרט הכללי בפרק 11 סעיף 110522

ה. על חלקי הקונסטרוקציה הנמצאים מתחת למפלס הריצוף ועד ל- 20 ס"מ מעל גובה הריצוף יבוצע איטום באמצעות סיקה טופ ארמטק 110 בשתי שכבות .


ו. מילוי חוזק עד למפלס תחתית ריצוף יעשה באמצעות CLAM בחוזק בינוני.

02.15 - חיזוק תקרות פגועות: 

א. קיימות תקרות עם בטון וברזל פגועים באזור השירותים בקומה השנייה ובחדר במפלס הגג.

ב. לפני ביצוע טיפול בתקרות הפגומות נדרש לבצע תמיכות זמניות כמפורט להלן:

1. תקרת חדר תקשורת: יש לבצע תמיכות ברגלי בניין בכל שטח החדר, במרווחים של 1*1 מטר. ניתן לפרק רגל בודדת בכל פעם לצורך ביצוע טיפול מקומי באזור התמיכה.

2.  תקרת קומה ב', מעל אזור השירותים: יש לבצע תמיכות ברגלי בניין, במרווחים של 1*1 מטר, באזור המטופל ושני מטר נוספים לכל צד. ניתן לפרק רגל בודדת בכל פעם לצורך ביצוע טיפול מקומי באזור התמיכה.

ג. תיקון התקרות יעשה באמצעות יריעות חיזוק מפחמן לאחר טיפול בתשתית .

ד. טיפול בתשתית :

1. הסרת הטיח בכל האזור המיועד לחיזוק.


2. הסרת כל חלקי בטון רופפים וסדוקים עד לקבלת פני בטון נקיים ויציבים.


3. חשיפת הברזל בכל היקפו ולפחות כ- 1 ס"מ מאחוריו


4. הברשת הברזל במברשת פלדה בצורה יסודית לצורך הסרת החלודה עד לקבלת ברק מתכתי


5. ניקוי השטח המטופל בלחץ מים.


6. יישום חומר הגנה נגד קורוזיה מסוג "ספיר" 690 של א.צ. טכנולוגיות.

7. תיקון הבטון באמצעות "ספיר" 620 של א.צ. טכנולוגיות. הביצוע בשכבות של עד 25 מ"מ, יש להמתין שעה בין השכבות וחספוס לפני שכבה חדשה. יש להקפיד על אשפרה בהרטבה תכופה במשך 72 שעות.


8. הכנת התשתית תהיה בגמר מותאם לביצוע יריעות החיזוק בתיאום ואישור מבצע היריעות.


ה.  החיזוק יבוצע ביריעות סיבי פחמן (FRP) מסוג סיקה וארפ 600C בשכבה אחת

בעובי 1.3 מ"מ. החיזוק יבוצע בהתאם להנחיות היצרן כולל דבק, אביזרי עיגון בדיקות מעבדה לשליפה )שלא יפחתו מ- 2 מגפ"ס בממוצע, ולא פחות מ- 1.5 מגפ"ס לדגימה בודדת( וכל הנדרש לביצוע מושלם 


ו. ביצוע החיזוק יעשה באמצעות קבלן משנה בעל ניסיון מוכח בביצוע חיזוקים ביריעות פלדה כולל אישור מטעם המבצע על תקינות החיזוק לאחר השלמתו .

02.16 - קירות פיתוח:

א. בקצה הצפון מזרחי של החניה קיים קיר גדר מבלוקים. בסמוך לקיר זה נדרש לבנות קיר חדש בהתאם לפרט בתוכניות.


ב. סדקים בתפרים בין קירות שונים מבחינה קונסטרוקטיבית אין לסגור. ניתן לסדר את ניראות הסדק באמצעות פינות טיח משני צידי התפר.


ג. סדקים קונסטרוקטיביים בקירות יש לתקן באמצעות מילוי טיט מסוג Coulys M  המשווק על-ידי חברת  .Arco Lime הכנת החומר והביצוע יעשו בהתאם להנחיות היצרן .

02.17 - רצפות פיתוח:


א. תשתית לרצפות פיתוח תהיה במילוי CLAM בחוזק בינוני בעובי של לפחות  20ס"מ. במידה ונדרש מילוי נוסף הוא יבוצע גם כן ב. CLSM -  אין לבצע מילוי בחומרים אחרים.


ב. הריצוף יבוצע תוך הקפדה על שיפועים משמעותיים באופן שירחיק במהירות מים מקירות המבנה וימנע הצטברות מים במגרש .

02.18  - פיקוח עליון:


1. המהנדס יוזמן לפיקוח עליון בשלבים הבאים :

1. קידוח והזרקת ג'ט גראוט.

2. בדיקת ברזל ביסוס המעלית.

3. לאחר פריצת דלתות חדשות ולפני ביצוע החיזוק.

4. ביצוע חיזוקים ביריעות פחמן.

5. מסירה בסיום עבודות השלד.

ב.  במקרים נוספים במידת הצורך בתיאום עם המפקח .


ג. יש לתאם פיקוח עליון לפחות 3 ימי עבודה מראש.


02.20  
אופני מדידה 

עבודות הבטונים לא יימדדו בנפרד, כלולים בכתבי הכמויות:

1. תבניות – כל הבטון כולל את מחירי התבניות (הטפסים), כפי שנדרש במפרט המיוחד (הן לבטונים חשופים והן לבטונים רגילים).

2. דרישות ופרטים מיוחדים - מחירי הבטונים החשופים (והלא חשופים), כוללים את כל הנדרש במפרט הדרוש בהתאם לתכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמפרט המיוחד מבחינת קיטומים, סרגלים, שקעים, חורים, חריצים, אפי מים, הפסקות יציקה, עצרי מים, הנחת פלטקות, אביזרים וכו' לחיבור ולחיזוק חלקי בנין לבטון.

3. קביעת אביזרים שונים בבטון - קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה, כגון שרוולים, צנרת, מעברים, תושבות, מסגרות עץ, מסגרות מתכת וכדומה וביטונם כלולים במחירי הגדר ולא ישולם עבורם בנפרד.

4. וזה בנוסף למצוין במפרט הכללי הבין משרדי – הספר הכחול.

פרק 04 - עבודות בניה


עבודות בנייה יבוצעו לפי פרק 04 במפרט הכללי. יש להקפיד על ביצוע השטרבות והקוצים לחיבור אלמנט הבטון.


פרק 05 – עבודות איטום ובידוד


05.00
כללי


1. הקבלן לביצוע עבודות האיטום יהיה קבלן בעל ניסיון מוכח של לא פחות מ – 5 שנים בעבודות דומות במבני ציבור, כל העבודות יבוצעו עפ"י התקנים ומפרטי מכון התקנים ובכפוף למפרטי "פזקר", "ביטום" או ש"ע אחר עפ"י קביעת המפקח.

2. הקבלן יגיש לאישור שיטת הביצוע את פרטי הביצוע, הדוגמאות, מפרטי החומרים ושיטת האיטום וכן פוליסת ביטוח עפ"י הנדרש ולא יתחיל בביצוע שום עבודה טרם קבלת כל האישורים.

3. אחריות הקבלן לכל עבודות האיטום לא תפחת מ- 10 שנים. לשם כך יעביר, אמור, הקבלן למזמין פוליסה של חברת ביטוח לפני תחילת הביצוע. אם יתגלו ליקויים יהיה עליו לתקן אותם לרבות כל הנזקים הישירים והעקיפים הכל על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה  של מפקח.

4. עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ, במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע רק לאחר ייבוש מוחלט של המצע, כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכבות האיטום חייבת להיות יבשה לחלוטין, מישורית, חלקה ללא בליטות, שקעים, חורים וחלקים רופפים.

5. ביצוע שכבות האיטום ייעשה אך ורק במזג אוויר נוח ללא גשם וכשהטמפרטורה גבוהה מ – 10 מעלות צלזיוס. הביצוע רק על משטחים יבשים, נקיים וישרים ללא שקעים ובליטות. בליטות יסותתו, שקעים ינוקו ויסתמו ב"תיואטים 2010" או ש"ע. קוצים יקוצצו לעומק 15 מ"מ מתחת לפני הבטון והחורים ייסתמו במלט צמנט.

6. בכל מערכת האיטום יבצע הקבלן פריימר מתאים להוראות היצרן. באם לא תבוצע שכבת הפרמייר הנ"ל, יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור על העבודה והפעם כשהיא כוללת ביצוע פרמייר -  הכל על חשבונו של הקבלן בלבד.

7. אטימותם של כל חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע עבודות האיטום ואחריהן באמצעות לחץ מים עפ"י המפרט הכללי, הוראות התקנים ו / או בדיקות אחרות שייקבעו ע"י האדריכל. בכל מקרה לא יפחת גובה המים בבדיקה מ – 20 ס"מ וזמן ההצפה מ – 72 שעות.
במידה ויתגלו ליקויים כלשהם יתקנם הקבלן על חשבונו עד להשגת אטימות מוחלטת.
הבדיקה תבוצע בהצפה, המטרה או התזה כפי שיקבע האדריכל והמפקח.

8. בזמן תקופת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות – תוך שבוע ימים מאז מסירת ההודעה מהמזמין או ב"כ.

9. פירוט עבודות האיטום בא להשלים את האמור במפרט הכללי ואת הפרטים בתוכניות. בכל מקרה של אי התאמה מסוג כלשהו תיקבע תמיד הדרישה המחמירה ו / או הגבוהה יותר – עפ"י דעת האדריכל.

10. בנוסף למופיע בסעיפים הקודמים ואחרים תכלול העבודה, בין היתר, גם הפשלת איטום וארג סביב צינורות ומעקות, הכנת רקע, עיצוב שיפועים הגנת השטח, פרמיירים, רולקות, עיבוד סביב צנרת ומוציאים, קיבוע יריעות, בדיקות הצפה, חידוש ואיטום תוך תקופת הבדק, החלקות בטון, מריחות במלט צמנט לפני האיטום, טיח צמנט ע"ג שכבות האיטום של הקירות, בדים גיאוטכניים ובדי חציצה, שכבות הגנה על האיטום, נדבכים חוצצי רטיבות. פסי איטום מתחת לשורות הבניה הראשונה (ע"י נייר טרי פלאי).

05.01
הכנת השטחים


1. יישום חומרי האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים וישרים, ללא שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכננים. בליטות יש לסתת ו / או להשחיז. שקעים יש לנקות ולסתום בחומרי "תיו – איטום 2010" או ש"ע.

2. ברזלים יקוצצו לעומק 2 – 1 ס"מ מפני השטח והחורים יסתמו במלט אפוקי. לפני התחת ישום חומרי האיטום על פני הבטון, יש לבצע ניקיון סופי – על מנת להבטיח ניקיון מלא.

3. כל החורים והשקעים באלמנטי הבטון ימולאו בתערובת טיט צמנטי ביחסי נפח 3:1 (צמנט: חול), כמות הצמנט היא כ – 400 ק"ג מ"ק, עם הרב מסוג בי. ג'י. בונד או ש"ע להשגת יתר האטימות והידבקות לבטון קיים.

4. איטום התפרים יבוצעו תוך הקפדה על החתך המתוכנן של התפר ועל כבי בטונים יציבים נקיים ויבשים.

5. אין להתחיל בביצוע, האיטום לפניי אישור המפקח לכך בכתב.

6. בחיבור משטחים אופקיים לאנכיים יש ליצור רולקה חלקה מבטון במידות המינימליות 10 X 10 ס"מ אשר עליה יבוצע האיטום.


05.02
איטום אזורים רטובים (שירותים, מטבחונים וכד')


1. רצפות:

על רצפת הבטון יש לבצע:


1. לפני תחילת עבודות האיטום, יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות, פינות, שרוולים, קירות וכו'. יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום. לנקות ת השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכין את המשטח לקבלת האיטום.[

2. מריחת פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000"  ש"עי בכמות של 300 ג"ר / מ"ר.

3. ביצוע 2 שכבות  של חומר "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום" או "נאפופלקס פרופי טק 1" או  ש"ע בעובי של 2 מ"מ .

4. יש להעלות את האיטום עד לגובה של כ – 30 ס"מ ע"ג הקירות.

05.08
איטום חדירות צנרת


במסגרת העבודה יבצע הקבלן גם איטומים סביב חדירות צנרת מיזוג אוויר, מים, חשמל וכד'. כולל עיבודים מסביב, כולל רולקות.


05.11
שמירה ובדיקת איטום


· כל עוד לא כוסו שכבות האיטום בשכבות מגן יחוזקו שכבות האיטום בניקיון מוחלט ולא יעשה מעליהם כל שימוש.

· בדיקת שכבות האיטום בדרך של הצפה במשך 48 שעות, לפי הוראות המפקח.


05.12
תכולת העבודות

הנחיות בפרק איטום יש לראות יחד עם הנחיות שיקום בטונים בפרק 02


בנוסף למופיע במפרט הכללי ובסעיפים קודמים של המפרט המיוחד יכללו עבודות האיטום, בין היתר גם טורוסיל, נייר טול תלת שכבתי, הכנת רקע, הגנת השטח, רולקות כמפורט, פריימרים הפשלת איטום על מעקה או סביב צינורות וכד'. חפיות, מריחת רקע בטיח אמולסיה או צמנט, שכבות חציצה, שכבות הלבנה שכבות הגנה, מרחבי עבודה, סתימת חורים למיניהם, הסרת בליטות, הגנת השטח לאחר האיטום, הגנת שטחים אחרים מפני לכלול, שרוולים ואיטום מעברי צנרת מיזוג אוויר ואחרת דרך הגג עפ"י הנחיות האדריכל, בדיקות הצפה, עבודות זמניות למיניהן, ארג זכוכית מתוצרת מאושר וכן חומרי עזר שונים.


פרק 06 - נגרות אומן ומסגרות פלדה


06.00
כללי


1. חלקי נגרות חדשים יהיו זהים למקוריים כולל מנגנוני הסגירה והפירזולים .שיקום \שיחזור חלונות העץ, דלתות העץ ותריסי העץ יהיו על פי המקור וההיתר לפי המידות המקוריות, החלוקות המקוריות והפתיחות המקוריות ועם משקוף עיוור מפח 2 מ"מ.חלונות ודלתות העץ ייצבעו בלכה על בסיס מים בגמר גלוי ובמצבעה מקצועית.כל הפזות ייעשו בחלקי הנגרות לפני הסגירה וההדבקה בהתאם לפרטי הנגרות.

2. כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות פלדה ולהיפך.


3. הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודות דומות במבני ציבור. האדריכל או המפקח רשאים לפסול, לפי ראות עיניהם, כל קבלן שלדעתם הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.


4. המציע אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הסופי יתאימו לדרישות כל הרשויות המוסמכות (כגון: הג"א במקרה של פריטי מסגרות מגן, מכבי האש, משטרת ישראל, יועצי הביטחון והבטיחות של הפרויקט והמזמין במקרה של דלתות ומנגנוני בטיחות ובטחון וכד',  וארגוני הנכים בנוגע לידיות לסידורי נכים וכד'). כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה לברר את כל ההנחיות מהרשויות השונות. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישת אלו בין אם פורט הדבר או לא. 


5. הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל המרכיבים הנ"ל בבניין ובינם לבין עצמם.

המזמין רשאי בכ"א מהפריטים להורות על ממדים, או חלוקה שונה בכ25%- מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת מחיר.


6. הקבלן יכין,  דוגמאות הפרופילים והפרזול,  לאישור האדריכל  לא תבוצע שום עבודה לפני אישור סופי של הדוגמאות.


7. כל התכניות, הדגמים, הדוגמאות, הפרזול, הציפוי, הגוונים, פורמיקה, הלוחות, הדיקטאות וכד' יובאו לאישור האדריכל עפ"י קביעת המפקח להבטחת הביצוע עפ"י לו"ז.


8. הדלתות הלבודות תבוצענה, בהתאם לתקן הישראלי ותהיינה כולן מלאות 100%, אלא אם צוין אחרת. המילוי בעץ לבן חדש ובריא. בהיקף הכנף יבנה קנטלייסט מעץ אשור או אלון (עפ"י בחירת האדריכל). הכנפיים יכללו חיתוך  צוהר עגול או אחר ותריסים הכל עפ"י קביעת האדריכל (וזאת גם אם לא צוין במפורש הצוהר או התריס בתכניות).

06.01
חומרים

1. כל העץ יהיה מסוג חדש, בריא וחפשי מתולעים, מחלות ופגמים מכל סוג אפשרי. הקבלן חייב לוודא שהעץ בא ממקור ידוע אשר דאג לטיפול כימי מוקדם. על פי דרישות האדריכל יהיה חייב הקבלן להוכיח בצורה ברורה שאכן העץ חפשי מתולעים ו/או מזיקים כלשהם. 

2. לא יותר שימוש בלוחות סיבית או לוחות שבבים מכל סוג שהוא.


3. הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה פלדה -37ST חדשה וחסרת פגמים. מוצרי המסגרות יוכנו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיה. כל מוצרי המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים בצבע קלוי ועטופים כראוי.

06.02 חלונות ודלתות


4.  שחזור חלונות ,דלתות ותריסים יבוצע מעץ קליר אדום או קתרני עם לחות שאינה עולה על  10% , על פי ההנחיות ברשימת הנגרות. 

5. ייצור החלונות יכלול משקוף עוור מאלומיניום.

6. עובי פרופיל העץ יהיה עד 5 ס"מ.


7.  קרניזים במשיכה שמעל פתחי החלונות יכוסו בפח אבץ בעובי 0.8 מ"מ. 


8. דלת כניסה ראשית, משנית ואחורית יהיו  מעץ קליר אדום אלון טבעי עם לחות שאינה עולה על 8% עם נעילה וקודן, ידיות לבחירת האדריכל. עם  מחזיר שמן פנימי מתאים למשקל הדלת . 


9. כל דלתות הכניסה יהיו בחלק החיצוני והפנימי עם קיקר תחתונה מפח בגובה של 8.5 ס"מ.

10. בחלונות ספים חיצוניים יחפו בפח אבץ טבעי ובספים פנימיים אבן קררה בעובי 2 ס"מ לפי פרט.

11. בכל החלונות יותקנו בחלק החיצוני אף מים מעץ לפי פרט.


12. בחלונות החדשים בקומה עליונה יש להוסיף סף הגבהה אנכי מזכוכית מחוסמת בעובי 12 מ"מ במרכז משקופי החלונות למניעת נפילה של פי גובה תקני של 105 ס"מ מפני הריצוף.

13. שחזור חלונות בארקר שבחזית המערבית בקומה העליונה יבוצעו בשילוב שיקום הזכוכיות הצבעוניות בחלקם העליון. כמו כן, חלונות עגולים וקבועים בחזית המערבית והמזרחית  ישוקמו אף הם בשילוב זכוכיות צבעוניות על פי רשימת הנגרות.


14. בתחתית כל חלון ייושם סף אבץ  עם אף מים על פי הנחיות יועץ איטום ופרטי הנגרות   של הספק .


15. על הנגר חלה האחריות הבלעדית לכל המידות ולהתאמת חלקי הנגרות החדשים לפתחים .  הקבלן אחראי לדווח לאדריכל השימור על כל שינוי בין המידות המצוינות בתוכנית למידות בשטח. 

16. דלת כניסה ראשית, משנית ואחורית צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס בארבע שכבות עפ"ע הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל. 

17. צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס חברת סאירלק או ש"ע בארבע שכבות עפ"ע הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל או לכה על בסיס מים אחרת במצבעה מקצועית.

18. זכוכית טריפלקס בעובי 5+6 מ"מ + פויל בינים אקוסטי בעובי 0.76 מ"מ.

19. פרט איטום החלונות והדלתות עם גיומיות בהיקף ומסטיק וליאוריטני מסוג סיקה פלקס HPRO2.

20. איטום חיצוני יעשה בתיאום עם הנגר ועם הקבלן ויאושר לאחר התקנת דוגמא אחת בשטח.


21. לכל דלת יורכב מחזיק שמן פנימי או תחתון בהתאם למשקל הדלת.

22. צירים לחלונות ודלתות: ציר ספר מכופף ומנגנון עצירה תחתון לכל כנף (בריח מספריים), לשונית עליונה ותחתונה לצירי כרמונה נסתרים כדוגמת מקור  הכל בגוון לבחירת האדריכל.

23. ידיות בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

24. מנגנון נעילה חב' רוטו או ש"ע עם גומיות .

06.06 דלת כניסה ראשית


1. יהיו  מעץ קליר אדום אלון טבעי עם לחות שאינה עולה על 8% עם נעילה וקודן, ידיות לבחירת האדריכל. עם  מחזיר שמן פנימי מתאים למשקל הדלת . 

2. צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס חברת סאירלק או ש"ע בארבע שכבות עפ"ע הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל או לכה על בסיס מים אחרת במצבעה מקצועית.

3. קיקר פליז פנימי וחיצוני בגובה 12 ס"מ יותקן בחלק התחתון של הדלת.

4. יותקנו 2 מחזירי שמן פנימיים בהתאם למשקל הדלת

5. בחלון עליון הזכוכית תהיה טריפלקס מרוקעת או חלקה עפ"י דוגמת המקור.

06.07 תריסים

1. בכל הפתחים נדרש להתקין תריסי עץ חדשים אשר יבוצעו מעץ קליר אדום עם לחות שאינה עולה על 8%.

2. רפפות התריס יותקנו בנעיצה לפי שיטה המסורתית ולא באמצאות סרגל זיגוג.

3. תריסים צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס חברת סאירלק או ש"ע בארבע שכבות עפ"י הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל או לכה על בסיס מים אחרת במצבעה מקצועית.

4. צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס חברת סאירלק או ש"ע בארבע שכבות עפ"י הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל או לכה על בסיס מים אחרת במצבעה מקצועית.

5. מנשלך יהיו ביציקה עם הגנה נגד חלודה ולא מאלומיניום. המנשלך יהיה מעוגנים לקיר, באחריות הקבלן.

6. פרזול וצירים יהיו לפי המלצתו של קבלן ואישור האדריכל.

06.08 חלונות עגולים קבועים

6. החלונות ישוחזרו עפ"י המקורים זכוכית צבעונית וסרגלי העץ עפ"י המופיע ברשימות.

7. הסכוכית תהיה טריפלקס מרוקעות או חלקות עפ"י דוגמת המקור מספק אשר יספק גם את הדבקת הטריפלקס.


06.09 סורגים


1. סורגים מקוריים בפתחים  יפורקו ויובאו למפעל

2. במפעל ינוקו בהתזת חול 

3. יגולוונו  בטבילה חמה

4. וייצבעו מחדש בגמר לכה על בסיס מים.


5. יורכבו במקומם המקורי באתר

06.02
יצור והרכבה


1. כל הפרופילים יהיו במישור ישר אחד. אין לחבר פרופילים באמצעיתם, פרט לחיבורים בזוויות שיבוצעו ב"גרונג". קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצוות חדים פרופילים חלולים יסגרו ע"י פח מרותך וליטוש קצוות. המציע יהיה אחראי על הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק של כל חלקי המבנה. האיזורי מנעולים ירותכו קופסאות נגדיות ניתנות לניקוי ופירוק קלים. כל החיבורים יהיו חזקים וקשיחים וישוייפו עד קבלת שטח חלק.

אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים (אלא אם צויין אחרת) וללא ברגים ואומים בולטים.


2. הדלתות  יהיו דלתות משופרות עמידות ברטיבות .


3. כל דלתות המתכת תיהינה מצופות בפח משני הצדדים. כל הפחים יחוברו לכל אורך התפרים ויושחזו כנדרש. הפח יהיה מישורי ללא שקעים ובליטות, והגימור בצבע אפוקסי קלוי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל. הכנפיים יכללו חיתוך תחתון, צוהר עגול או אחר ותריסים, הכל עפ"י קביעת האדריכל.


4. המידות והעוביים לא יפחתו מהמצוין לעיל: משקופים 2.0 מ"מ, פח כיסוי: 1.5 מ"מ, פרופילי פלדה: 4.0 מ"מ.


5. חלקים מגולוונים יבוצעו ע"י טבילה חמה לאחר ייצור הפריט.

ציפוי הגלוון לא יפחת מאשר 8.37 ק"ג/מ"ר. הצביעה הסופית של חלקים מגולוונים תיעשה רק אחר ביצוע פריימר מיוחד בהתאם למפרט פרק 11.


6. כל המוצרים יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שייפגם לפני מסירת הבניין יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.


7. כל הדלתות יכללו מזוזה כשרה עפ"י בחירת האדריכל.


8. כל הפריטים למיניהם כוללים, גם פרופילי חיזוק וסגירה עד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.

06.05
הפרזול

1. הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל לפני שסופקו הפריטים לאתר.


2. בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת תפעול תקין של הפריט במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל שאר הברגים יהיו בלתי מחלידים.

3. פרוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניהם, המופיע במפרט הינו חלקי בלבד. בכל מקרה נכללים במחירי הפריט כל האביזרים והפרזולים הדרושים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ו/או לתקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. הכל לפי קביעת האדריכל.


4. באזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.


5. הפירזול יהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש באלמנט במקום בצורה מושלמת ותיקנית.


6. ידיות, סגרים ומנעולים, יחוברו לפרופילים אך ורק בעזרת ברגים. לא יורשה שימוש במסמרות לצורך זה.


7. הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופיל ובהתאם למופיע במפרט והוראות האדריכל.


8. הקבלן יגיש לאישור האדריכל את כל מרכיבי הפירזול והאביזרים.


9. כל המנעולים, הדלתות והחלונות מנעולי צילינדר שונים, 3 מפתחות לכל מנעול בתוספת מפתח מסטר, כגון מערכת "רב מפתח" מתוצרת "ירדני" או ש"ע.


10. כל דלת כניסה לבניין תכלול מנעול "פרפר" (לא צילינדר), לפי תכנית הבטיחות, משופרים עם רוזטה מחוסמת למניעת קידוח, או מנעול "רב בריח".


11. כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, ברגים וכד' יהיו מחומר בלתי מחליד ויהיו זהים בגימורם לגימור הפריט כולו.


12. הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצרת "הווי", "נורמאבאו" או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל, אלא אם צוין אחרת.


13. הפרזול יתאים לדוגמה שאושרה ויהיה בצורה, בכמות ובאיכות שתבטיח פעולתו התקינה של הפריט במקום.

14. במקרה של אי התאמה בי הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות אחרים תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר.


15. דלתות השירותים יהיו בעלות התקן "תפוס/פנוי" כגון "7008 ירדני" או ש"ע. בדלתות בשרותי הנכים יהיו בנוסף גם מוטות פתיחה תקניים עפ"י בחירת האדריכל.


16. באזור הברגת הצירים יחוזקו המשקופים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי של המשקוף ומותאמים לציר ולמשקל הכנף.


17. על הקבלן לבדוק את תוכניות החשמל ולוודא ביצוע מנעולים חשמליים והכנות מתאימות לפתיחה חשמלית, קידוד, קורא כרטיסים לאינטרקום ו/או צורות פתיחה אחרות מתאימות למתוכנן.

פרק 07- מתקני תברואה


07-01-  צנרת לחץ , שופכין , דלוחין , ביוב וגשם :


צנרת למים חמים וקרים -יהיו צינורות פלסטיים מסוג מולטיגול עם צינורות מגן פלסטיים. במקלט הצינורות יהיו מפלדה מגולוונת ללא תפר סקדיול 40 לפי ת"י 593. המחברים יהיו מגולוונים מיציקת חשילה לפי ת"י 255. כל החיבורים יהיו עם הברגות ויאטמו בפישתן. צנרת דלוחין - תהיה מפוליפרופילן לפי ת"י 958 או מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.  יש לעטוף המחברים והצנרת  בבטון אטים למים (כלול במחיר) ולהגן מכנית על הצנרת  תוך  כדי  הבנייה.  


 צנרת שופכין - גלוייה בבנין - תהיה מפלסטיק קשיח לפי התקן מחומר פוליפרופילן, או פוליאטילן בצפיפות גבוהה  (H.D.P.E   ) SILENT (שקט) כולל חציבה ברצפה ביטון


צנורות שופכין מתחת לרצפה יהיו לפי קביעת המתכנן  מפוליאטילן בצפיפות גבוהה עם  חיבורי  ריתוך.  צרת מתחת לבנין תעטף בבטון של 10 ס"מ מכל צד, (כלול  במחיר  הצנור).  המעטפת תהיה קשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי של הרצפה.  


צנרת שופכים תת-קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-פי.וי.סי דגם עבה SN-8 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .


צנורות אופקיים יונחו בשיפוע כמצויין בתכניות. אם לא צוין אחרת - בשפוע  % 2  . 


כל קופסאות הביקורת בקירות וברצפה, מחסומי  הרצפה  והמחסומים  התופיים יהיו תקניים מפוליפרופילן עם מכסים מניקל.


צנורות אויר - מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.  


צינורות מי גשם גגות + חצרות יהיו קוטר "4 פוליאטלין צפיפות גבוהה H.D.P.E SILENT (שקט)  . 


מחסומי רצפה "4 / "8 יהיו מיצקת עם ציפוי פנימי אמאיל או מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.  מחסומי רצפה  "4 / "8 יותקנו מתחת לרצפה, או בתוך היציקה לפי התכניות. הקבלן יתקין שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק  החלק  החופף  (לפחות  5-3 ס"מ). המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון שייקבע.


07-02- צנרת לחץ תת-קרקעית: 


צנורות פלדה בקוטר "2 - יהיו מגולבנים סקדיול 40 עם חיבורי ריתוך וציפוי פלסטי חרושתי APC-3.  צנרת מקוטר "3 ומעלה - תהיה לפי תקן 530, עם חיבורי ריתוך, עם  עטיפה  פלסטית חרושתית APC-4 ,  וציפוי פנימי בטון . יש לעשות  תיקוני  העטיפה  לאחר  גמר  ההרכבה להשלמה מלאה של ההגנה החיצונית, תוך בקורת שדה של היצרן , הצנרת הנ"ל תספק גם לעמדות כיבוי אש פנימיות וחיצוניות .


07-03- הכנת חורים ועבודות חציבה:


לגבי כל סוגי הצנרת - על הקבלן להכין שרוולים, חורים  וחריצים  באלמנטים של הבטון שייכללו במחירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תכניות האינסטלציה וכן לבצע על חשבונו הוא את החציבה של החורים והחריצים הדרושים אשר הוכנו בשעת היציקה. החציבה תעשה רק  באשור  בכתב  של  המפקח לפני הבצוע. הקבלן יישא בכל  נזק שיגרם מחציבה לא מאושרת. כל צינורות השופכין מתחת לרצפות - יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה, פרט למקרים בהם צוין אחרת.


07-04- צביעה:


כל הצנרת תצבע כולל צנרת מגולוונת וצנרת יצקת בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות צבע סופי מסוג וגוון שיאושר ע"י המתכנן. יש לצבוע צנרת לפני הכנסתה לקירות. 


מחיר הצביעה נכלל  במחיר  הצנרת.  יש  להקפיד  לצבוע  את  הצנרת המגולוונת במקומות החתוך בצבע גילוון קר עשיר  אבץ  למניעת  קורוזיה.  כל הנאמר לעיל חל גם על  מתלים, חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת.


07-05- התקנת צנרת שופכין:


כל פתחי הביקורת - יעשו בהתאם להל"ת. פתחי הביקורת יפנו תמיד  לצד  המאפשר גישה. יש להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אין  להתקין  גישה מלמטה בשום מקרה, גם אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן. בכל שינוי כיוון בקווי שופכין - יש להשתמש  בברכיים  או בהסתעפויות של  45  מעלות בלבד ולא 90 מעלות, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן.


החפירה והכיסוי - כמפורט במפרט הכללי ונכללים במחיר הצינורות. צנרת מתחת לרצפת קומת קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנרת "תעבוד" יחד עם רצפת המבנה.


07-06- בדיקת לחץ:


מערכות המים הקרים, החמים וכיבוי האש- יעברו בדיקות לחץ של 12 אטמוספרות במשך 4 שעות, לפי הל"ת סעיף 8.8.2. הבדיקות יערכו על חשבון הקבלן  ועליו לספק את המכשירים הדרושים לכך כגון: משאבה, מנומטר, צנרת  וסגירת  קווים זמניים. הבדיקה תערך בנוכחות המפקח שיאשר זאת  ביומן  העבודה,  רק  לאחר האישור יאטמו הצינורות, או יותקן הבידוד על הצנרת המבודדת.


בדיקות לחץ לצנרת השופכין והדלוחין - תעשה לפי  הל"ת  סעיף  8.6.2.  אין לכסות את התעלות לפני אשור המפקח. יש להשתמש בפקקי  טסט  מתפרקים  לצורך הבדיקה, כדוגמת מוצר של חברת "פומס" או ש"ע מאושר.  


07-07- שיפועים:


צנרת מים קרים וחמים - אופקיים. 


צינורות דלוחין ושופכין  % 2 מינימום,  אלא אם כן יצויין אחרת בתכניות.


 צנרת שופכין  "6 – 1.5%


להנחה  בשיפועים  קטנים יותר - יש לקבל אשור בכתב מאת המתכנן.


07-08- קבועות מחרס:


סוגי הקבועות לפי  המפורט בכתב הכמויות . 


יש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד  למסירת  הבניין.  לקראת  המסירה  יש לנקותן ולמסרן מבריקות מכל פגם.  יש  להקפיד  על  המרחקים  מפני  הרצפות והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות  מאותו  הסוג. 


האסלות יהיו מתוצרת "חרסה", מושב ומכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד". בהיעדר דרישה אחרת, יהיו מכלי ההדחה  מחומר פלסטי בדגם מאושר עם מנגנון דו כמותי. אסלות תלויות יסופקו עם קונסטרוקצית פלדה לרצפה ולקיר כולל כל המפורט בתכניות-ויסופקו עם מזרם חצי אוטומטי "1 +מיכל הדחה סמוי דו-כמותי , יש לבדוק עם אדריכל סוג מיכל ההדחה .


אסלות יש לחזק לרצפה בעזרת ברגי פליז "3/16 , 40 ס"מ מצופי כרום. יש למרוח תושבת האסלה במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה.


כיורי רחצה - יורכבו על קונזולים מצנור מגולבן בקוטר "1/2 מכופף ומותאם לצורת הכיור במגע רציף. יש להקפיד על איזון הכיורים והקבועות. כיור הרחצה במקלט יהיה עשוי מפלדה בלתי מחלידה. התקנת הכיור לפי ת"י 1205.3.


כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכיורים, תהיה בקוטר "2 - מיד  עם  היציאה ממחסום הכיור והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל. 


בהיעדר דרישה אחרת יהיו כל הכלים הסניטריים תקניים מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה"  או  שווה  ערך לפי בחירת המזמין או האדריכל.  הקבלן יספק דוגמא מכל קבועה ואביזר לאישור המפקח. כל  הכלים  יורכבו  לפי  המפרט  הטכני  של היצרן. כל הארמטורות יהיו מצופות ניקל כרום בהתאם לדרישות התקן ובצבע מותאם לכלים לפי בחירת המזמין , או האדריכל. מכסי  אסלה יהיו מסוג קשיח בגוון ובסוג לפי בחירת המזמין או האדריכל.


07-09- סוללות ברזים ומחסומי פלסטיק:


כל: סוללות המים הקרים והחמים , ברזים יוצאים  ושופכין ,חלקים חיצוניים של ברזים פנימיים, מזרמים, רוזטות, ווי חיזוק וברגיהם, שסתומים לכיורים, שרשרות לפקקים, רשתות  לעביטי  שופכין  וכד' - כל אלה יעשו מסגסוגת נחושת מצופים כרום  מלוטש  כמפורט  בתקן  הישראלי  ויהיו  מהדגם  המצוין בכתב הכמויות, כפוף לדוגמאות שיאושרו על ידי המפקח .


מחסומים לכיורים ("סיפון") - יהיו מפלסטיק מתוצרת  מאושרת.  חלק מהמחסומים יסופקו עם יציאה צדדית  לפני  המחסום,  לקליטת  מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי כלים.  


07-10- ברזים ואביזרים:


ברזים עד קוטר "2 ועד בכלל - יהיו מטיפוס כדורי  מסגסוגת  נחושת  מצופים כרום.  ברזים וסוללות פנימיים - יהיו  מתוצרת  "חמת", מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל. בכל מקום בו יותקן ברז או  אביזר עם חיבור הברגה - יש להתקין רקורד לאפשר פירוקו. כל  זה  במחיר  הברז  או האביזר.


07-11- ברזי שריפה חיצוניים:


ברזי שריפה - יהיו בעלי כיפות כדוגמת דגם 3 של חברת "פומס" . על  פתח  כל ברז יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי .


07-12- מחסומי רצפה:


מחסומי רצפה "2 / "4  -  יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז  מחורר  על  משטח  רבועי בגוון שיאושר. המחסומים חייבים לשאת תו תקן. חיבור  על  ידי  חצי  רקורד קוני - בחיבור  המחסום. יש להקפיד על גמר נקי עם שטח הרצפות.


07-13- קופסאות בקורת:


קופסאות בקורת "2 / "2 או "4 / "4  - יעשו  מפלסטיק  עם  מכסים  כמפורט  לגבי מחסומי רצפה. כנ"ל לגבי מאריכים . הקופסאות חייבים לשאת תו-תקן


07-14- צנרת אספקה בשיטת מולטיגול:


צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח  תבוצע  באמצעות צנרת מולטיגול .  הצינורות  יותקנו  בתוך  צנורות  מגן  פלסטיים  המאפשרים  שליפה  לאחר ההתקנה. הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל- 10  שנים.


לחץ הצנרת 10 אטמוספרות עד 100 מעלות צלסיוס.


*  צנרת "מולטיגול " תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה ותכלול שרוול מתעל. למחלקים יינתן מחיר נפרד.  


*  מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות  כמצויין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ול- 10 שנים לצנרת אספקה בשיטת מולטיגול.  


07-15- מתקני ביוב וניקוז:  


כל השוחות לביוב / ניקוז - יעשו מבטון טרומי לפי הת"י, או פלסטיים מתוצרת מאושרת (וולפמן ). הרצפה לשוחות הבטון תהיה עם זיון  לפי  התקן  ותוצק  לפני  הנחת הטבעות תחתית שוחה מגנופלקס , או תחתיות חרושתיות המיוצרות ביציקה מונוליטית אחת עם הכנת הפתחים מראש ע"י היצרן.  בחיבור הצינורות לשוחה יותקנו מחברים מיוחדים לשוחות , בהיעדר  דרישה אחרת מכסי השוחות ייבנו ל- 25 טון מעמס , צנרת שופכים / ניקוז תת-קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-פי.וי.סי דגם עבה SN-8 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .


חיבור קו הביוב / ניקוז למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , כולל חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק תא ביוב / ניקוז קיים לפני תחילת הביצוע .


07-16- מתקני מים:


ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תכנית .


צנרת המים בפיתוח שטח תותקן בעומק עד 1 מטר , הכוללת אביזרים וספחים , חפירה והחזרת המקום לקדמתו .


חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , כולל חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק קוטר קו מים קיים לפני תחילת הביצוע .

07-17- ציוד כיבוי אש:


גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן ואשר יכלול  גם מטף אבקה יבשה 6 ק"ג. בהיעדר דרישות אחרות - הגלגלון יורכב על ציר רב  - כווני, צינור המים המזין יהיה "1 לפחות, על כל  גלגלון  יורכב  צנור  לחץ בקוטר  "3/4 ואורך 30 מטר עם מזנק רב שימושי בקוטר  "3/4 לפחות. בנוסף לנ"ל  יותקן ברז לפתיחה מהירה. חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלון ואל המזנק יהיו באמצעות מצמדי "שטורץ" בקוטר  "1.הציוד הנ"ל כפוף לאישור מכבי אש.


בעמדת כיבוי מלאה - ובהיעדר דרישה אחרת יסופקו בנוסף לנ"ל 2 זרנוקים  "2 מבד משוריין 15 מטר בתוספת מזנק סילון "2 עם  חיבורי  שטורץ, ובנוסף ברז שריפה  "2  עם  חיבור  שטורץ ומטפה אבקה יבשה 6 ק"ג.


07-18- קבלת המתקן:


בנוסף לנאמר במפרט הכללי: לאחר בקורת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות  שנתנו  מיום  רשום  הדו"ח  עד למועד הסופי לקבלה. אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא בצע את כל  התיקונים - יחוייב הקבלן בהוצאות הנובעות מבטול זמן של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל בקור נוסף לקבלת  המתקן - לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.


07-19- עבודות כיבוי אש ספרינקלרים: 


1. המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית , מידות מרחקים וגבהי המתזים יהיו לפי התוכנית והנחיות התקן , התקנת הירידה למתז לתקרה אקוסטית יהיו מקוטר "1 לפחות אם לא צוין אחרת בתוכנית .


2. הצנרת תהיה עפ"י ההגדרות המופיעות בכתב הכמויות ,על הקהלן לאשר את תוכנית הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע .


07-20- תכניות עדות:


(AS MADE) יוכנו ע"י הקבלן  לאחר  הביצוע  ויכללו  את  כל  מהלכי  הצנרת והקבועות כפי שבוצעו ויימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו.


הערה : יש להתקין טרמוסטט בקו מי חמים יוצא מדוד שקובע טמפרטורה מקסימאלית ל- 45 צלזיוס .


הקבלן חייב לעשות ניקוי לשוחות הביוב / הניקוז + צילום לקוי הביוב / הניקוז ומסירת הצילום למנהל הפרוייקט / המזמין .


פרק 08 - עבודות חשמל


תאור האתר / מבנה:


מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע מתקני חשמל , גילוי אש ,תקשורת  ותשתיות מתח נמוך מאוד במסגרת הקמת בית הדין השרעי ברח' למרטין 40 ביפו במבנה קיים לשימור . 

00.2 בצוע לפי מפרטים ותקנים


העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל08-, שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית של משהב"ט ומשרד הבנוי והשכון, לפי תקן ישראל (ובהעדרו לפי תקנים זרים מתאימים), לפי חוק החשמל ובהתאם למפרט מיוחד זה. כמו-כן תבוצע העבודה בהתאם לדרישות חברת החשמל, הנחיות מכבי אש והוראות המפקח.


00.3 העדיפויות של המסמכים לצרכי בצוע והתשלום

לא קיימת עדיפות בין מסמכי חוזה שונים לתשלום ו/או לביצוע. המסמכים משלימים אחד את השני ולא בהכרח מידע שמופיע במסמך אחד חייבת להופיע גם במסמך שני. במקרה של אי התאמה בין המסמכים, המפקח הוא שמחליט וקובע את תאור הביצוע ו/או צורת ותכולת התשלום.


בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט, ומפקח הפרויקט ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

00.4
תוכניות.


00.4.1
התאמת התוכניות למציאות.



על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני בצוע העבודה בפועל. בכל מקום שיגלה הקבלן סתירה ו\או אי התאמה, חייב הוא להודיע על כך מיד למפקח. באם לא עשה כך, ישא הקבלן בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון. בכל מקרה, יעבוד הקבלן רק לפי תכניות מאושרות לביצוע, מהדורה אחרונה.


00.4.2
אישור לפני ביצוע



לפני ביצוע עבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התוכניות שברשותו, וכן הנחיות הקשורות לפרטי ביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישור המפקח.


00.4.3
תכניות כפי שבוצעו.



א.
עם גמר העבודה יהיה על הקבלן לספק למפקח שלושה העתקים
של תכניות המתקן ועליהם מסומנים העדכונים בהתאם לביצוע 
הסופי. עדכון התכניות ומסירתם למזמין יהיה חלק ממחירי 
היחידה, וקבלן לא יקבל כל תוספת במחיר על כך. מסירת 
התוכניות מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר. כל שינוי מהלך 
הבצוע ירשם בתוכניות ביום הבצוע באישור המפקח חתום 
ומוחתם.



ב.
התכניות יסופקו לקבלן  ע"ג דיסקט (קבצי DWG. או DXF.). הקבלן יעדכן את התכניות ע"ג דיסקט המתכנן.


00.5
ציוד וחומרים


00.5.1   חומרים ומוצרים


על הקבלן יהיה לספק למפקח במשרדו קטלוגים, מפרטים טכניים וכל דבר אחר שידרש, לרבות דוגמאות מהאבזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן להתחיל בעבודת ההתקנה.


על הקבלן יהיה לספק חומרים חדשים ובטיב מעולה - מאושרים ע"י המפקח לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר, יוחלף ע"י הקבלן על חשבונו באם ידרש.


אישור הנ"ל לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים במתכונת אותם הדגימות, כפי שטיב זה מוגדר במפרטים ו\או תקנים.


כל הציוד המפורט להלן יסופק ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט ולאופיין. 


מזכותו של הקבלן, לספק ציוד שווה ערך, בתנאי שאושר ע"י המפקח.


על מנת להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מהבחינות הבאות :


- חשמליות.


- מכניות.


- פיזיות.


הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן (במידה ויוצע ציוד שווה ערך), תשמר למפקח.


00.5.2   חומרים ומוצרים



כל ציוד וחמרים אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני פגיעה, ליכלוך, צבע, טיח, חומרי בנין, השפעות אקלימיות, אש וכד'. במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציוד אשר יגרם כתוצאה מאי מילוי תנאי זה. הצנרת תהיה סגורה על-ידי פקקים ו\או סגירות אחרות במשך ההתקנה.



הקבלן חייב לכסות את הציוד על מנת להבטיחו נגד ליכלוך של צבע, טיח וחומרי בנין.



00.6
הבצוע


00.6.1
התארגנות באתר העבודה והכנת לוח זמנים לבצוע


לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית התארגנות באתר, כולל דרכי גישה, שטחי עבודה ואחסנה וכו'. רק לאחר אישורו בכתב של המפקח, יתחיל הקבלן בהתארגנות זו.



הקבלן יגיש לאשורו של המפקח לוח זמנים לבצוע עבודות החשמל.



במקרה של פיגור בביצוע לגבי לוח הזמנים שנקבע מראש, זכות המפקח לדרוש מהקבלן להגביר את כוח העבודה שלו ו\או כל אמצעי ביצוע אחר, ללא תוספת תשלום.


00.6.2
פיגומים ומעברים בבניין



על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לבצוע העבודה כגון הסולמות, הפיגומים וציוד ההרמה הדרוש לבצוע העבודה, על חשבונו. כל הציוד צריך להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.


00.6.3
אחריות למתקנים קיימים



הקבלן יהיה אחראי לשלימות המתקנים והמערכות הקיימות במקום עבודתו. כל נזק שייגרם יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.



עם גילוי פגיעה במערכת קיימת, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.


00.6.4.
בטיחות



הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על  העובדים והציוד במקום, וזאת על חשבונו וללא כל תשלום מיוחד. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו.


00.6.5
נקיון בזמן ובגמר העבודה


על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין, ולשביעות רצונו המלאה של המפקח במקום.


00.6.6
ביצוע תוך כדי תנועה שוטפת

הקבלן יבצע את עבודתו כך שתמנענה הפרעות לתנועה השוטפת.


הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה, ולמניעת הפרעות ותקלות לתנועת הולכי רגל, רכבים, עובדים ושכנים הגובלים בתחום עבודתו.


              הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל, ותמורתן תיכלל  


              במחירי היחידה עם הסעיפים השונים.


00.6.7  מים וחשמל              


המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום, אולם 


ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו על חשבון הקבלן תוך תיאום מוקדם עם המפקח. נקודות החיבור למים ולחשמל יצויינו קבלן בסיור הקבלנים. המים והחשמל שיסופקו לקבלן יהיו לצרכי העבודה בלבד.


המזמין לא יהיה אחראי על כל הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו לאספקה עצמית.


00.7
מסירת העבודה


00.7.1
בקורת המתקן



הקבלן יזמין ויתאם בקורת של בודק פרטי ובודק חברת החשמל   . הקבלן יספק לבודק כל מכשיר ואמצעי בדיקה ע"פ דרישתו, ללא כל תשלום נוסף.


00.7.2
הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין



לפני מסירת המתקן לרשות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:



א.
בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך.



ב.
בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר 500 וולט.



ג.
בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר.





הבדיקה תכלול את כל השקעים.



ד.
כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנטיות.



ה.
בדיקת נכונות השלוט.



ו.
הזמנת הבקורות והתשלום עבורן.



ז.
סיוע לבודק המוסמך בבצוע הבקורת.



ח.
הכנסת מתח בלוחות.



ט.
בדיקת איזון פאזות.



י.
בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה.



יא.
הכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל (AS MADE) בשלוש העתקים.


כל הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט והקבלן יבצע על חשבונו את כל התקונים שידרשו בבדיקות השונות וכן ישא בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש.


כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח.


הקבלן יכין דו"ח על כל הפעולות והבדיקות הנ"ל שימסר למפקח בחתימתו.


00.7.3
מסירה למזמין


לאחר בצוע בקורת ע"י הבודק תיערך קבלה סופית של המתקן ע"י המפקח.



הקבלן יבצע את כל התיקונים וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתקן.



במידה ויהיה צורך בביקורת קבלה נוספת, לפני זימונה, יתחייב הקבלן בכתב כי בדק בעצמו את כל המתקנים וכי תוקנו כל הליקויים. במידה ובביקורת הנוספת יתגלו אותם הליקויים או חלקם, יחויב הקבלן גם בתשלום שכר יום עבודה לכל המוזמנים, לפי תעריף משרדי ממשלה.


 רשימת תקנים ישראליים רלונטיים


		מס'

		מס' תקן

		שם התקן



		1

		ת"י 20 חלק 1

		מנורות : דרישות כלליות ובדיקות 



		2

		ת"י 20 חלק 2.1

		מנורות : מנורות קבועות למטרות כלליות 



		3

		ת"י 20 חלק 2.2

		מנורות : מנורות גומחה



		4

		ת"י 20 חלק 2.5 

		מנורות : מנורות חצפה



		5

		ת"י 20 חלק 2.6

		מנורות : מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות נימת להט 



		6

		ת"י 20 חלק 2.18

		מנורות : מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים 



		7

		ת"י 20 חלק 2.19

		מנורות: מנורות למובלי אוויר



		8

		ת"י 20 חלק 2.22 

		מנורות : מנורה לתאורת חירום 



		9

		ת"י 20 חלק 2.23 

		מנורות : מערכות תאורה למתח נמוך מאד לנורות נימה 



		10

		ת"י 20 חלק 2.24

		מנורות : מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת 



		11

		ת"י 20 חלק 2.25 

		מנורות : מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומרפאות 



		12

		ת"י 24 חלק 1 

		מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות חשמליות 



		13

		ת"י 24 חלק 2 

		מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות הידראוליות



		14

		ת"י 24 חלק 3 

		מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות שירות חשמליות 



		15

		ת"י 24 חלק 5 

		מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות משא ללא ליווי אדם



		16

		ת"י 32 

		תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים עד 16 אמפר 



		17

		ת"י 33

		מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים 



		18

		ת"י 33 חלק 2.1

		מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים : מפסקים אלקטרוניים



		19

		ת"י 62 על חלקיו 

		התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים



		20

		ת"י 145 

		תיבות חיבורים למתקני חשמל : תיבות פלסטיק 



		21

		ת"י 397 חלק 1 

		נטלים לשפופרות פלואורניות : דרישות כלליות ודרישות בטיחות 



		22

		ת"י 397 חלק 1.1 

		נטלים לשפופרות פלואורניות : דרישות פעולה 



		23

		ת"י 444

		צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד למתקני חשמל



		23

		ת"י 473 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט : דרישות כלליות 



		24

		ת"י 473 חלק 1 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט : מוליכים מבודדים פוליויניל כלורי ( כינוי ט ) 



		25

		ת"י 473 חלק 2 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי (כינוי ט גמיש) 



		26

		ת"י 473 חלק 3

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי ( כינוי טט )



		27

		ת"י 473 חלק 4 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: כבלי גשר מבודדים פוליויניל כלורי ( כינוי טטר )



		28

		ת"י 473 חלק 5

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: כבלים עגולים מבודדים בפוליויניל כלורי (כינוי טנט )



		29

		ת"י 473 חלק 6

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים גמישים שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי (כינוי פט )



		30

		ת"י 473 חלק 7 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי (כינוי פטט )



		31

		ת"י 473 חלק 8 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי (כינוי פטטכ)



		32

		ת"י 473 חלק 9

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים עגולים מבודדים בגומי דק ( כינוי פגג )



		33

		ת"י 473 חלק 10

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים עגולים מבודדים בגומי עבה ( כינוי פגגכ )



		34

		ת"י 489 חלק 1

		מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה : מערכות מים , ביוב , ניקוז ותיול



		35

		ת"י 520 

		שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי 



		36

		ת"י 520 חלק 2

		נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת : דרישות בטיחות ודרישות פעולה 



		37

		ת"י 547

		כבלים תת קרקעיים מבודדים בפוליויניל כלורי למתח עד 1000 וולט



		38

		ת"י 644

		מגעונים



		39

		ת"י 658 חלק 1

		חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה : חוליות גליליות מבטון לא מזוין



		40

		ת"י 658 חלק 2

		חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה : חוליות קוניות  מבטון לא מזוין



		41

		ת"י 728

		צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים



		42

		ת"י 745

		מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם יתר , למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים



		43

		ת"י 832 חלק 1

		מפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות



		44

		ת"י 832 חלק 2.1

		מפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים : חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה



		45

		ת"י 858

		מובלים ואבזריהם לכבלים ומוליכים מבודדים להתקנות תת קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת : מובלי PVC בעלי דופן מקשית ואבזריהם 



		46

		ת"י 899

		שנאים מבדלים ושנאי בטיחות מבדלים



		47

		ת"י 1038 חלק 1

		מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות



		48

		ת"י 1038 חלק 2.1

		מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים : חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה



		49

		ת"י 1058

		קבלי כוח



		50

		ת"י 1109

		תקעים , בתי תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה



		51

		ת"י 1149 

		בתי תקע משותפי ציר 75 אום לאנטנות רדיו וטלוויזיה 



		52

		ת"י 1154 חלק 1

		תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר 4 מגעות למכשירי טלפון



		53

		ת"י 1154 חלק 2

		תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר 6 מגעות לתקשורת



		54

		ת"י 1154 חלק 3

		תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר 8 מגעות , לתקשורת עד 100 מגאהרץ



		55

		ת"י 1155

		כבלים לתדר שמע : כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליויניל כלורי



		56

		ת"י 1166

		נורות פריקה : נורות אדי נתרן , הפועלות בלחץ גבוה



		57

		ת"י 1169 

		נטלים לנורות פריקה ( למעט נורות פלואורניות )



		58

		ת"י 1220 חלק 1

		מערכות גילוי אש : גלאי עשן למערכות גילוי אש 



		59

		ת"י 1220 חלק 2 

		מערכות גילוי אש : יחידות בקרה



		60

		ת"י 1220 חלק 3 

		מערכות גילוי אש : הוראות התקנה ודרישות כלליות 



		61

		ת"י 1220 חלק 4 

		מערכות גילוי אש : גלאי חום 



		62

		ת"י 1220 חלק 6 

		מערכות גילוי אש : התקני הפעלה ידניים



		63

		ת"י 1220 חלק 10 

		מערכות גילוי אש : התקנים להתרעת שמע 



		64

		ת"י 1220 חלק11   

		מערכות גילוי אש : תחזוקה 



		65

		ת"י 1280 

		אבזרי חיבור לצינורות למתקני חשמל : אבזרי פלסטיק ואבזרים משולבים 



		66

		ת"י 1337 חלק 1

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק 



		67

		ת"י 1337 חלק 2 

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : הוראות התקנה לבתי עסק 



		68

		ת"י 1337 חלק 3 

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : מוקדי בקרה 



		69

		ת"י 1337 חלק 5 

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : גלאים



		70

		ת"י 1337 חלק 6 

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה לדירות מגורים



		71

		ת"י 1381 חלק 1

		מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה : מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות כלליות 



		72

		ת"י 1381 חלק 2.1

		מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה : מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות ייחודיות – מערכות להעברת ולסינוף של כבלים המיועדים להרכבה על קירות או תקרות 



		73

		ת"י 1419 חלק 1

		לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות כלליות 



		74

		ת"י 1419 חלק 2 

		לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות ייחודיות למערכות סינוף של פסי צבירה ( מובלי צבירה )



		75

		ת"י 1516 

		כבלי כוח מבודדים בדיאלקטרן מקשי משוחל למתח נקוב מ- 1 ק"ו עד 30 ק"ו 



		76

		ת"י 1596 חלק 1

		מערכות מתזים : התקנה 



		77

		ת"י 1742 

		אלקטרודות הארקה מצופות נחושת 



		78

		ת"י 1928 

		מערכות לכיבוי אש במים : בקרה , בדיקה ותחזוקה 



		79

		ת"י 4136 

		ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים





מפרטים ישראליים 


		מס'

		מס' מפרט

		שם המפרט



		1

		"מפמ"כ 165

		תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל : לוחות עשויים פלסטיק 



		2

		מפמ"כ 335

		מצברים נייחים מטיפוס עופרת – חומצה : מצברים מאווררים – דרישות כלליות ושיטות בדיקה 



		3

		מפמ"כ 372 

		דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מקצועיים – לוחות חלוקה 



		4

		מפמ"כ 444

		חול כיסוי לכבלי טלפון בתעלות 





(IEC – הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה )

		שם התקן

		מס' התקן

		מס'



		Instrument transformers

		IEC60044

		1



		Surge arresters :Metal –oxide surge arresters without gaps for a.c. systems

		IEC60099-4

		2



		Surge arresters :Selection and application recommendations

		IEC60099-5

		3



		Electrical relays

		IEC60255

		4



		Tungsten halogen lamps (non vehicle)

		IEC60357

		5



		General requirements for enclosures for accessories for household and similar fixed electrical installations

		IEC60670

		6



		Low-voltage switchgear and controlgear : Circuit breakers

		IEC60947-2

		7



		Low-voltage switchgear and controlgear :Switches , disconnectors , switch disconnectors and fuse combination units

		IEC60947-3

		8



		Low-voltage switchgear and controlgear : Automatic transfer switching equipment

		IEC60947-6

		9



		Low-voltage switchgear and controlgear :Terminal blocks for copper conductors 

		IEC60947-7-1

		10



		Low-voltage switchgear and controlgear :Protective conductor terminal blocks for copper conductors 

		IEC60947-7-2

		11



		Metal halide lamps

		IEC61167

		12





הערה לגבי טבלת התקנים (ישראליים+בינלאומיים):


 יש לוודא תוקף התקנים עפ"י המהדורה האחרונה ליום הוצאת המפרט.


תאריך........................................
חתימת הקבלן:............................


08.2     לוחות חשמל מתח נמוך  

08.2.1
כללי

לוח חשמל ייוצר ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי 2002 לאבטחת איכות, או שיש לו הסמכה ממכון התקנים הישראלי לעמידה בתקן 61439, או שנכלל ברשימת היצרנים בעלי דרגת איכות של מנהל הרכש (מנה"ר) במשהב"ט. היצרן יהיה גם בעל תקן 9000 ISO.


08.2.2
מבנה לוח חשמל 

                       א. לוח חשמל   ייוצר מארגז פח דקופירט בעובי 2 מ"מ לפחות, עם  חיזוקים מפרופילי פלדה פנימיים, בנוי להתקנה בצמוד לקיר, עם דלתות ועם פנלים פנימיים.



ב. סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות להסרה.



ג. הצירים יהיו פנימיים (מוסתרים) מפלדת אל-חלד. הצירים יאפשרו   


      פתיחת כל דלת ב- (180, בלי קשר למצב שאר הדלתות.


                ד. כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים    


                     בכל פינות הדלתות, עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה.


                ה. יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות.


                ו. בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות (הכל   


                    בהתאם לחומר ממנו בנוי הלוח), מפח כדוגמת הפח של הפנלים. מידות 


                    הכיס יהיו 3*20*20 ס"מ לפחות.



  ז. בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה 40 ס"מ עבור פסים לקשירת כבלים ומהדקי יציאה.



ח.
על הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים ראשיים,  


     נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובוררים למערכות הפיקוד.



ט.
הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקרטוסטטית. סוג הצבע - RAL בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם צויין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה 120 מיקרון.


י.
ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטת פרטינקס.



יא. כל החלקים ה"חיים"  (נושאי מתח) יוגנו נגד מגע מקרי.



יב. חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי.    


      חלקים מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו מפלדת אל-   


      חלד.



יג.
כל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומים כפולים, למניעת התרופפות.



יד. בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור 25% מהציוד המותקן. מקום שמור    


      יכלול גם פתחים בפנלים (שיכוסו בסגרים פלסטיים), מקום למהדקים וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד.



טו. הלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות למיים  


      וחדירת אבק ע"פ המצויין בתוכניות ו\או בכתב הכמויות.


טז. תבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות (מתח נמוך ומתח נמוך   


      מאוד).


        08.2.3  ציוד


א. ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט:



    לזרם עד A50 - מא"זים מודולריים  (להתקנה ע"ג מסילה), רוחב  


                mm17.7לקוטב, כושר ניתוק: KA10. כושר הניתוק בלוחות המרוחקים עד 


                30 מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה KA30 (לכל הציוד).



לזרם מ- A63 ומעלה-  מאמ"תים קומפקטיים, עם יחידת OVER LOAD תרמית ומגנטית ניתנת לכיול (לפי דרישה בלבד ניתן יהיה לספק 


            יחידה עם הגנה מגנטית קבועה). אם לא נדרש אחרת, כושר הניתוק יהיה KA30 לפחות וכיול ההגנה המגנטית יהיה ל - IN * 4.



ב. תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת המפורטות להלן:



     1. מא"זים - מתוצרת לגרנד או מרלין ג'רן . 


                          2. מאמ"תים קומפקטיים -  תוצרת לגרנד או מרלין ג'רן .

                     3.מפסיקי זרם מסוג מפסירקי אוויר יהיו מתוצרת לגרנד או מרלין ג'רן, 


                        בעלי כושר ניתוק של 100 ק"א לפחות עם הגנות אלקטרוניות על בסיס 


                        מיקרופרוססור. 

ג. כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים  (ללא הגנה עורפית), אך לא פחות 


    מהמצויין לעיל.


ד. דגם המפסיקים יהיה: עד A63 - קומפקטיים מסוג "פקט". מפסיקים 


     מעל A63 - מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל.


ה. מגענים - מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר-מילר, או שילה, או ABB, 


     מיועדים ל-3 מליון פעולות מיתוג בתנאי עבודה -3AC.


ו. לחצנים ונורות סימון - בקוטר 22 מ"מ, תוצרת טלמכניק, או קלוקנר 


    מילר, או ברטר.


ז. מהדקים - קפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם K.A.S., או "פניקס", או "לגרנד".


ח. מודדים - בעלי סקלה מורחבת, במידות mm96*96, תוצרת "ארדו", או CELSA , או IBM.


ט. מגיני מתחי יתר (פורקי ברק) -למתח V230 וזרם פריקה KA100 לפחות, מתוצרת "דהאן" דגם 280 VA, או "פניקס" דגם "VALVETRAB", או "מרלן- ז'רן" דגם P-41KA100. המגינים יהיו חד-פזיים עם בסיס לשליפה.


י. ממסרי פקוד יהיו עם 4 מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט 11 או 41 פינים (עם ברגים), מתוצרת "איזומי" דגם VULC4RY, או "סירילק", או "אומרון". מתח והתנגדות הסליל יהיו כמצויין.


יא. ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח V230, עם 4 מגעים  


      מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרטי  (עם ברגים), דגם VULC4RY.


יב. כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט 11  


      פינים, חיזוק החווט בברגים (לא בהלחמה!). 


08.2.4   חווט


           א.  החווט יבוצע במוליכים קשיחים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים 
 


                 (אופקי ואנכי בלבד).


   ב.  חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד 

  


        המחובר.


ג.  כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי 

                        "שירשור" מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג  שהוא.


ד.  סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה 
  


     וכדומה, ע"י סרטי בידוד דביקים בצבעי הפזות (חום, כחול, סגול). 


            פסי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"ל.


ה.  מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאים. קצה 


             המוליך ייעטף בסרט בידוד.


08.2.5  סימון ושילוט

        א.  השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפרד 



                לכל אביזר שיחוזק בניטים (לא בהדבקה). יותקנו שלטים, הן על 


              הפנלים והן בתוך הלוח, כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם כאשר 


              הלוח פתוח, ללא הפנלים.


          ב.  השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון 


               המפסיקים הראשיים.


        ג.  בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל, 


           


                       הפזה וכדומה. כל גיד במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות 
 


             פלסטיות ממוספרות. מספור גידי הפיקוד יהיה לפי תכניות חיווט 

           


             שיוכנו ע"י הקבלן.


        ד. יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח (מתח נמוך, ומתח 


            נמוך מאוד).


08.2.6 תכניות ייצור


        הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התייחסות לכל האמור 

        


                   להלן  (אין להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות):


          א. תכניות בקנ"מ 1:10, בפורמט סטנדרטי 3A.


ב.
התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תנכיות בחתך צד וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים והדלתות, כל הכיפופים וההקשחות, מיקום כל הציוד ופסי צבירה, סידור המהדקים וכדומה.



ג.
תרשימים חשמליים חד-קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל 
המהדקים והגידים.


ד.
מפרט הצביעה והגוון הסופי.


ה.
 רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור בתכניות 


     ונתונים טכניים המוכיחים את התאמתו.


ו. חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל 


   עמידות המבדדים.


ז.
פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'.


ח. על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות  


    התקנת כל הציוד ומערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסת ויציאת הכבלים, 


    התאמת השילוט, המעגלים וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.



 למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח    


                      והציוד, התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה.


08.06      מפרט מיוחד לנקודות


1. נקודות בית תקע תה"ט או עה"ט  - יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות, אפס והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד-פזי או תלת-פזי וכן כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה עבור אביזר השקע. נקודת ח"ק חד פאזית תה"ט תכלול עד 2 אביזרי בית תקע מסוג "גוויס" תה"ט מותקנים במסגרת משותפת ל-4 מודולים . נקודת ח"ק עה"ט תכלול אביזר מסוג "ניסקו" דגם N-4 מותקן עה"ט . נקודת ח"ק מוגנת מים תכלול אביזר תה"ט "גוויס" במסגרת ל-3 מודולים מוגנת מים IP-55 או אביזר עה"ט מסוג "ניסקו" דגם N-4  מוגן מים IP-55 . 

2. נק' מאור -  יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות, אפס והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד-פזי או תלת-פזי וכן כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה עבור אביזר מפסק מכל סוג שהוא או לחצן מאור מכל סוג שהוא . נקודת מאור תכלול התקנה מושלמת של גוף תאורה אותו היא מזינה . התקנת גוף תאורה תכלול תליתו , חיבורו אל המעגל המזין וחיבורו אל החלקים הקונסטרוקטיביים של המבנה . 

3. נקודת לחצן חרום -  יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, כבל מסוג 2X1.5N2XY ואביזר מתוצרת טלמכניק בצבע אדום עם זכוכית שבירה ופטיש שבירה תלוי ליד האביזר . 

4. נקודת טלפון  -  יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלי טלפון מסוג 4X2X0.5 בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מארון ריכוז טלפונים ועד לנקודת קצה לרבות אביזר מסוג "גוויס" תה"ט או אביזר מתוצרת "ניסקו" עה"ט בהתאם למופיע בתכנית . 

5. נקודת תקשורת מחשבים  -   יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל צינור מסוג מריכף בעל קוטר 23 מ"מ וקופסת "גוויס" תה"ט עם כבל CAT7


6. נקודת טרמוסטט - יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל צינור מסוג מריכף בעל קוטר 16 מ"מ וקופסה עגולה בעלת קוטרנ 55 מ"מ תה"ט  עם חוט השחלה בלבד . חיווט הנקודות יבוצע ע"י אחרים . 

7. נקודת גילוי אש וכריזה משולבת – יימדדו לפי "נקודות " , כאשר המחיר כולל צנור מריכף בצבע אדום בעל קוטר 16 מ"מ עם כבל גילוי מסוג 2X0.8 מסוכך ומתאים למערכת גילוי כתובתית לכל אביזר מערכת גילוי האש לרבות השארת לפחות 1.5 מטר כבל ביציאתו מהצינור . 

08.07 תאורה: 


1.  תאורת החזיתות תעשה באמצעות גופי תאורה מזכוכית חלבית עם בסיס קרמי וכדורי עמידים לתנאי חוץ, ביבוא של חברת נגה או שווה ערך לבחירת אדריכל ובאישור צוות שימור. 

2. תאורת חדר המדרגות : תהיה הפרדה בין תאורה רגילה לתאורת חירום בחדר המדרגות. תאורת חירום תהיה ע"י מנורות לד וגופי התאורה מזכוכית חלבית של חברת נוגה או ש"ע.


תקניים ישראליים רלוונטים לנקודות-


ת"י 33 חלק 2.1, ת"י 62 על חלקיו, ת"י 145, ת"י 1109, ת"י 1149, 


ת"י 1154 חלקים-1-3, 


08.08 תשתיות למערכת ביטחון:

1. על הקבלן לבדוק התאמת תכנון מערכת הביטחון ומערכת החשמל ותכנון התשתיות המיועדות למערכות הנ"ל.

2. על הקבלן  לתאם סיור בשטח עם מתכנן מערכת הביטחון לפני תחילת ביצוע העבודות בשטח.

3. בסיור יועץ הבטון והקבלן יעברו באופן פרטני על כל העבודות ומיקומי נקודות .

תאריך........................................
חתימת הקבלן:............................


פרק 09 - עבודות טיח

09.00   כללי:


1.  פירוק שכבת טיח שפריץ וחשיפת הטיח המקורי הקיים יתבצע באופן זהיר ומבוקר, על מנת לא לפגוע בטיח המקורי המחורץ. פירוק הטיח יעשה באופן מבוקר תוך סימון עם האדריכל של חלקים בחזית בהם הטיח לא יפורק. במקומות בהם נדרש, ייושם טיח חדש חרושתי בלבד, על בסיס סיד אווירי עפ"י הוראות חברת פרסקו. יישום הטיח יתבצע ב3- שכבות ובמקביל לקיר כדי למנוע עובי לא רצוי ואף סדיקה בשכבת הטיח. עובי טיח מקסימלי עד 15 מ"מ )אין לעשות שימוש בחרס גרוס במקום הסיד האווירי.( כל שכבה תבוצע לאחר הרטבה מלאה של השכבה הקודמת. אשפרה תבוצע 3 פעמים בעונת חורף ו5- פעמים ביום בעונת הקיץ. בכל הפינות והגליפים יותקנו פינות מתכת אשר יכוסו בשכבת הטיח האחרונה.


2. יישום הטיח יהיה בשיטת המאייקים, כאשר שכבת הגמר תבוצע 3 שבועות מיום גמר השכבה המיישרת. באזורי חיבור בין קיר קיים לבטון )כדוגמת עמודים קונס' חדשים ,( תוטבע רשת לולים 


3. מגולוונת (לא פלסטית)בתוך הטיח למניעת סדקים בנק' החיבור.


4. בנקודות הממשק בין הקירות לאדמה, יופסק הטיח בכ-5 ס"מ מעל למפלס החצר באמצעות סרגל Tמאלומיניום בגוון .1013 עבודה זו תבוצע טרם תחילת עבודות הטיח, הכל כדי למנוע עלייה קאפילרית במהלך העבודה ובסיומה. הקירות החשופים בקרבת האדמה יוספגו בסילוקסן. כמו כן, המסד יחופה בטיח מוציא לחות חרושתי ויעשה שימוש במנטרל מלחים עפ"י הוראות היצרן והנחיות חברת פרסקו. טיח קיים בארקרים ובקירות הטיח המחורץ, יטופלו בתערובת של חברת CTS להצלת טיח. באזורים אלו תיושם שכבת גמר בלבד על בסיס טיח אווירי. כל זאת, למעט המקומות בהם יידרש שיקום בטונים.

5. לפני התחלת העבודות בטיח, חייב הקבלן לבדוק אם כל האביזרים נמצאים במקומם המתוכנן ולבצע את כל התיקונים הנדרשים. כל החורים, השקעים וכד' ייסתמו תערובת PL100 של חב' טרמוקיר או ש"ע והבליטות המיותרות תסותתנה, לאחר הרכבת המערכות יבצע הקבלן, על חשבונו, את התיקונים הנדרשים כגון: סביב דלתות, חלונות, נק' חשמל, אינסטלציה וכד' וכן בכל מקום שיורה עליו המפקח.
בכל המקומות המיועדים לפגיעה, תונח שכבת מגן וכיסוי מפוליאטילן או חומר אחר שייקבע ע"י המפקח.

6.  כל החומרים לביצוע הטיח יהיו בהתאם למופיע במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי היצרנים ובכפוף לדרישות האדריכל. בכל מקרה של אי התאמה או ניגוד בין דרישות תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר.

7.   על הקבלן להבטיח היאחזות טובה של הטיח בכל אמצעי שיידרש כגון:חספוס, סיתות, פריימרים, תוספים, דבקים, שכבות עזר, רשתות, עוגנים וחיזוקים מכל סוג שהוא עפ"י דרישת המפקח. כל מקום מפגש בין חומרים שונים יכוסה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת 20 ס"מ, גודל העין 12 מ"מ ועובי החוט 0.7 מ"מ. 
חריצים לצנרת סמויה ייסתמו בתערובת PL100 של חב' טרמוקיר או ש"ע ויכוסו עד לפני השטח. 
במקום שרוחב החריץ עולה על  15 ס"מ החריץ יכוסה ברשת לולים כנ"ל ברוחב 10 ס"מ מכל צד החריץ בכל כיוון.

8.  כמו כן על המציע להבטיח את מישוריות הקירות ע"י מילוי, התזת שכבות הרבצת בטון, רשתות, תוספים, דבקים, וכל אמצעי שיידרש ע"י המפקח.

9.  הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין (אלא אם צוין אחרת) ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל ופלס מכל צד של הפינה.

10.  בחיבור בין אלמנטי בטון ובנייה, הן אופקיים והן אנכיים, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס ברוחב מזערי של 15 ס"מ כשהוא מוספג בטיט צמנט עם ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב ההכנה לטיח פנים ולטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

11.  1. סדקים שיתגלו בקירות הבנויים, יטופלו כמפורט בסעיף הנ"ל.


2. סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כדלהלן:


· אם בוצעה "תחבושת" תחת טיח - תבוצע סתימת החריץ ב"פוליפילה" ויבוצע צבע על גבי התיקון.


· אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח - יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון הטיח.


12. בין קירות שלא בגמר טיח לבין קירות מטויחים וכן בין שטחים מטויחים מאלמנטים שונים יש לבצע חריץ בעובי 3-5 מ"מ ובעומק 10 מ"מ. בין קירות לתקרה יש לבצע חריץ בעובי 5-10 מ"מ ובעומק 10 מ"מ.


09.01  טיח פנים:

1. טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע עם תכולת צמנט של 100 ק"ג למ"ק מלט מוכן.
יש לאשפר את השכבה התחתונה יומיים ורק אח"כ ליישם שכבה שנייה. את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 3 ימים לפחות.
עם קירות בנייה מבלוקי בטון תהיה שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס 1:2.5 בעובי מזערי של 6 מ"מ עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן 413 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן או שווה ערך. שכבת המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי הבטון. 
במקרה של בלוקי איטונג תהיה תכולת הצמנט 150 ק"ג למ"ק מלט מוכן והוא ייושם בשכבה בעובי 4 מ"מ לפחות עם מוסף של סולן 413 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן. 

2.  הפינות בין הקירות והתקרה ובין קיר לקיר תהיינה כאמור חדות וישרות ותכלולנה חריץ בעומק 10 מ"מ וברוחב 3-4 מ"מ.
החיתוך בעזרת משור טייחים.

3. כל פינה שאינה מוגנת במשקוף תחוזק ע"י זויתנים מגולוונים בגובה כל הקומה. טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע, אמור עם תכולת צמנט של 100 ק"ג למ"ק מלט מוכן. טיח פנים ע"ג קירות איטונג, אם יהיו, ייושם בשכבות במריחות בעובי 4 מ"מ לפחות עם מוסף סולן 413 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן.

4. בכל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה, צבע אפוקסי או טיח מיוחד, תבוצע שכבת טיח צמנט ביחס של 1:3. לתערובת זו לא יהיה רשאי הקבלן להוסיף סיד בכל מקרה שהוא. הטיח יוחלק בכף.

הכנת רקע


עבודות הטיח לא יחלו לפני תום שבועיים מיום גמר עבודות היציקה והבניה. השטחים המיועדים לטיוח יהיו מישוריים ויתאימו למתוכנן. יוסרו שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים, יקוצצו חוטי קשירה. זיון הנראה לעין במישור הקיר יוגן מפני שיתוך (קורוזיה)  לפני השמת שכבת התרמוקיר PL 100. חורים ומרווחים במישקים (פוגות) שבין בלוקים ייסתמו בתערובת תרמוקיר PL 100. השטחים ינוקו משמן, אבק ומלחים. מקום המפגש בין חומרים שונים (כגון בטון ובלוקים) יכוסה ברשת סיבי זכוכית מתאימה.

תשתית

שכבת יסוד (תרמוקיר PL 100 לעבודות חוץ, תרמוקיר PL 130 לעבודות פנים או ש"ע מאושר) תיושם 24 שעות לפחות לאחר הכנת הרקע. במידה ולא מיישמים את שכבת הטיח התרמי לאחר 24 שעות, יש לבצע אשפרה בהתאם למפורט בדף המוצר הרלוונטי.

שכבת הטיח התרמי תיושם 24 עד 72 שעות מתום השמת שכבת היסוד.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-12-13 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הטיח מוכן לשימוש.


אופן ההשמה

יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת בעזרת מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת עד לעובי הנדרש.


עובי ליישום: 20 מ"מ עד 50 מ"מ בשכבה אחת.


מעל 50 מ"מ ועד 100 מ"מ בשתי שכבות.

אשפרה

יש להתחיל באשפרה למחרת גמר היישום ולהרטיב את הטיח במשך לפחות שלושה ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.


09.03  עבודות הטיח כוללות בין היתר גם:


1. כל תיקוני הטיח הדרושים, לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע עבודות שונות בבניין.


2. הכנת דוגמאות לאישור המפקח. הדוגמאות יהיו מכל סוגי הטיח ויבוצעו במקום שייקבע ע"י המפקח.


3. שכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י    המפקח.


4. כל המוספים, ההכנות והגימורים המוזכרים במפרט המיוחד ו/או בדרישות היצרנים ו/או שיידרשו ע"י האדריכל וכן שכבת הרבצה, חספוס, גירוד ו/או כל  אמצעי אחר הדרוש לשם הידבקות הטיח לרקע שמתחתיו.

5. חיתוך פינות, סרגלים להפרדת שטחים או חירוץ בשטחי טיח שונים - הכל עפ"י     הוראות האדריכל.

6.  טיח צמנט באיזורים המיועדים לחיפוי.

7.  הסרת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם. 

8.  פינות רשת אקספנדד בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף.

9. פרופילי אלומיניום מקטלוג "איל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל להפרדה בין סוגי טיח שונים ו/או בגמר טיח. כמו כן יבוצעו, ללא מדידה בנפרד, גם אפי מים וחיתוך בין קיר ותקרה.

10. ביצוע רשת .M.P.X ברוחב שלא יפחת מ- 40 ס"מ במפגשים בין בטון ובנייה ובמקומות אחרים שיורה עליהם האדריכל. 

11. שכבות עיבוי, הרבצה, שפכטל, או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח לתיקון מישוריותם או פגמיהם של אלמנטים שונים.


פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי:

010.0 כללי:


1. ריצוף מקורי במבנה:


פירוק הריצוף הקיים יתבצע בחללים הרטובים בלבד ע"י פירוק  הריצוף לפי הוראות האדריכל כולל הדבקת גזה על גבי הריצוף  ושליפה באמצעות פומפה. כמו כן, יש לנקות ול אחסן בארגזים באתר את כל הריצוף המקורי שנשמר במבנה באיכות טובה. על כל ארגז תודבק מדבקה המתארת תמונה של סוג הריצוף המא וחסן בארגז והכמויות המצויות מכל דוגמא. יש לשמור ולהגן על המרצפות לצורך שימוש חוזר ולצורך שחזור. 

ריצופים מעוטרים בכל החללים ובכניסה למבנה יכוסו בלוחות OBS צמודים ומחוברים  להגנה מירבית עד תום העבודות.

2. אין להתחיל עבודות חיפוי, כלשהן, בטרם אישר האדריכל את דוגמת החומר,     התשתית וצורת ההנחה.
 דוגמאות יומצאו לאישור לא יאוחר מ- 30 יום לפני עבודות הריצוף או החיפוי.  
הקבלן מתחייב כי כל החומרים שיסופקו על ידו יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות    המאושרות.

3. החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר, כאשר על     האריזה מצויין שם היצרן ואיכות החומר.

4. הן הריצוף והן החיפויים למיניהם חייבים להיות אטומים למים. חומר  התערובת  של תשתית הריצוף והמישקים יכיל ערבים משפרי אטימות.

5.  חיתוך מרצפות ואריחים ייעשה בניסור בלבד.

6.  עבודת הריצוף והחיפוי כוללת, בין היתר, גם התאמה עם יתר הציפויים והגימורים עם מערכות האינסטלציה, החשמל וכד'.

7. אחריות הקבלן לעבודות חיפוי וריצוף תהיה ל- 10 שנים.

8. המלט לחיפוי יכיל, בנוסף לאמור במפרט הכללי, גם ערב כגון: בי.גי.בונד או ש"ע מאושר אחר.

9.  בכל עבודות הריצוף תיכלל גם מדה מתפלסת מאליה.

10. בכל מקום בו מופיע "חיפוי, ריצוף או ציפוי" הכוונה הינה הן לקיר והן לרצפה,      ובכל חומר (טרצו, קרמיקה, גרניט פורצלן,  חרסינה וכיו"ב).

11. העבודה תכלול גם סיפי פליז או חומר אחר מקטלוג "אייל ציפויים" או ש"ע מסוג, חתך     וגמר שייקבע ע"י האדריכל. מיקום הסיפים בכל קפיצת מפלס ובכל מקום אחר עפ"י קביעת האדריכל.

12. בכל מקום בו נדרש מילוי מתחת לריצוף העולה על 7 ס"מ תבוצע מדה מבטון או מילוי חצץ איטונג עם מדה מבטון. (וזאת למניעת שקיעות). לחלופין, יבצע הקבלן, לפי דרישת המפקח, תערובת חול במלט בשיעור של 150 ק"ג/מ"ק לפחות הכל עפ"י דרישות והנחיות המפקח. הן שכבות המילוי והן שכבת המידה כלולות בעבודה, או עפ"י הוראות האדריכל 

13. באזורים רטובים תכלול העבודה גם עיצוב שיפועים בשיעור 1.5%-0.5 אל מחסומי הרצפה.

14.  מכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יהיו ריבועיים מותאמים לקווי      הריצוף או הקרמיקה, ויבוצעו בצורה ובגוון עפ"י בחירת האדריכל.

15. על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי וכן לנקות את השיפולים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.

16. לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ודינוג חם (ווקס ופוליש) על כל שטחי ריצוף הטרצו.

17. במקרה של משטחי שיש ו/או אבן נסורה תכלול העבודה גם ליטוש אבן.


10.01  גימור וסטיות:


1. לפני המסירה יהיה על הקבלן לבצע קירצוף וניקוי כללי ומושלם, במכונת שטיפה, של כל חלקי הריצוף והחיפוי משאריות טיט וצבע.
שימוש בחומרים כימיים טעון אישור מראש ובכתב ע"י המפקח.

2. סטיות מקסימליות לעבודת ריצוף וחיפוי יהיו בהתאם לטבלה כדלהלן:


		תאור העבודה

		סטיה (במ"מ) במישוריות לאורך 3.0 מ'

		סטיה (במ"מ) במפלס המתוכנן

		הפרש גובה (מ"מ) בין אריחים

		סטיה (במ"מ מהניצב בקוים של קירות לאורך 3 מ'



		אריחי רצפה (ריצוף)

		3

		+3

		0.5

		5



		אריחי קרמיים (ריצוף)

		3

		3

		0.5

		5





10.02  ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה:


1. הקרמיקה לריצוף ולחיפוי תהיה מתוצרת "נגב קרמיקה" או "אלוני" או ספק מאושר אחר מסוג א' במידות  לפי התכניות ואישורו של האדריכל. כל הדגמים והמידות בהתאם לקביעת האדריכל.
בשירותים ובמטבחונים יהיו הרצפות מחופות בקרמיקה וחיפוי הקירות יהיה לגובה המופיע בתכניות, כל הפינות החיצוניות, הסיומות האופקיות והאנכיות יבוצעו ע"י פרופיל פינה של "אייל ציפויים" או ש"ע. החומר והגימור עפ"י קביעת האדריכל.
העבודה תבוצע עפ"י מפרטי ספק הקרמיקה וכל דרישה המופיע במפרטים אלו       תיכלל בעבודה בין אם הוזכרה באחד ממסמכי המכרז ובין אם לא הוזכרה.
הגימור בגובה הנדרש יותאם ע"י "פתיחת" או "סגירת" פוגות עד לקבלת התאמה לגובה המדוייק של סוף הלבשת המשקוף הכל בתיאום עם המפקח.
מישקי הרצפה והקיר יהיו המשכיים במידת האפשר וגודל הפוגות בכל הכיוונים זהה. גודל הפוגות יהיה בין 2 ל- 6 ס"מ עפ"י קביעת האדריכל.

2. האריחים יעמדו בדרישות הבאות: 500 ק"ג/סמ"ר לכפיפה, ספיגות למים לא  יותר 0.05%, התנגדות לשפשוף (לפי פ.א.י.) דרגה IV מקדם א' החלקה 0.5, עמידות בהלם טרמי. עמידות בפני כתמים סוג 1, עמידות לשריטות (סולם מהוס), לא פחות מ- 7.

3. אריחי הקרמיקה ימויינו לפני הנחתם עפ"י גווניהם ומידותיהם המדויקות וכל אריח שאינו מתאים - יורחק. לפני תחילת העבודה, יש לקבל אישור המפקח לסדר העבודה ונקודות ההתחלה.

4. במקומות בהם יהיה חיפוי הרצפה באריחי קרמיקה ללא חיפוי קיר, יבוצעו שיפולים מאותו חומר בגובה 10 ס"מ בהתאמה. במחיר השיפולים כלול גם השימוש בשיפולים בחתך L (BULLNOSE), או לחילופין, עפ"י בחירת האדריכל.

5. הגמר העליון ומפגש המקצועות האנכיים וכן גמר השיפולים יהיה מעוגל ("אבדק") או ע"י פרופיל "אייל ציפויים" או ש"ע מאושר כאמור. 
המפקח רשאי לדרוש עיבוד פינות חיצוניות ב"גרונג".

6. לפני החיפוי יש לדאוג ליציבות הרקע. הקירות המיועדים לחיפוי ינוקו ויורטבו היטב לפני תחילת עבודות החיפוי.

7. המפקח רשאי לדרוש על פי מצב הקירות המיועדים לחיפוי, טיח צמנט בתוספת     בי.גי.בונד.

8. הרובה תהיה מלאה ותהיה על בסיס אפוקסי כפי שיפורט בהמשך. הגוון עפ"י בחירת האדריכל. גודל המישק בשני הכיוונים לא יפחת מ- 4 מ"מ. 
המידה הסופית והצורה תהיה כפי שיקבע האדריכל ואם לא צויין אחרת, תבוצע   הקרמיקה כאמור במישקים עובדים ובקווים המשכיים בקיר וברצפה. כל המישקים ינוקו מעודפי החומר תוך החדרת הרובה.
לאחר מילוי הרובה יש לנקות את שאריות החומר באותו יום.

9. בחיפוי קירות ורצפות יש לבצע תפרי הרפייה בהתאם להוראות האדריכל. 
שטח השדה בין התפרים לא יעלה על 5 מ"ר. התפר יבוצע ע"י חיתוך הטיט בקו הפוגה עד לתשתית הקונסטרוקטיבית ומילתוי ברובה סילוקנית כגון: "רובה גום" של "נגב קרמיקה" או ש"ע בגון הרובה הכללי כמצויין בהמשך.
עפ"י דרישת המפקח יבוצע מילוי תפרי הרפיה ע"י "קודיפלקס K2" משווק ע"י       "טכנוקוט". (לפני הביצוע יש לנקות ולמרוח בפריימר 71 HG) לחילופין, יושמו       פרופילים של "אייל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל.

10. בכל האזורים "הרטובים" יבוצע רובה על בסיס אפוקסי כגון KERAPOXY  (משווק ע"י "נגב קרמיקה") או COMPOUND 718 PL/E JOINT (משווק ע"י "טכנו קוט"), או ש"ע מאושר.

11. גובה הריצוף באיזורים רטובים יהיה כאמור נמוך בכ: 5-10 מ"מ מפני הריצוף הגובל בו ויכלול, בין היתר, גם סף פליז ועיבוד שיפועים לכיוון מחסומי הרצפה. 

12. חיפוי הקרמיקה על הקירות יבוצע לאחר הרכבת כל הארונות ומשטחי הכיורים.

13. איטום רצפות איזורים רטובים יבוצע בהתאם למופיע בפרק 05 במפרט המיוחד.

14. מכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למינים יהיו רבועיים (תוצרת מ.פ.ה. או ש"ע), בגוון זהה לאריחים ומותאמים לקווי הריצוף. 
יש להקפיד על חיתוך מדויק של האריחים ועל עיבוד מדויק של אזור המפגש.

15. חיפוי קרמיקה במספר גוונים בסידור מיוחד ללא תוספת מחיר. 

10.07   משטחי כיורים:


1. משטחי הכיורים (מטבחונים), יהיו עשויים מ"אבן   קיסר" בעובי שלא יפחת מ- 2 ס"מ ובעומק שלא יפחת מ-   60  ס"מ הכל עפ"י מפרטי היצרן ובאישור האדריכל.


2. המשטח יכלול, בין היתר, גם קנטים קדמיים וצידיים ומוגבהים.  בחתך של חצי עיגול הקנטים יהיו ביחידה אחת ללא חיבורים למעט החיבורים בשינוי כיוון שייעשו בגרונג.


3. המשטח גם יכלול הגבהות אחוריות וצידיות עליונות (לכיוון הקירות) בגובה שלא יפחת מ- 10 ס"מ, אלא אם צויין אחרת וכן הגבהה תחתונה בגובה שלא יפחת מ-  5 ס"מ בהיקף הפנימי של הכיור להסתרת החיבור בין המשטח לכיור.


4. כל החיבורים בין המשטח לקנטים יהיו מעוגלים.


5. המשטח יבוצע מיחידה אחת (ללא הדבקות) עם פתחים מעובדים ומותאמים לכיורים ולברזים.

פרק 11 - עבודות צבע

11.00    כללי:

1. צביעת הקירות תעשה בצבע על בסיס סיליקה לפי הוראות היצרן והנחיות חברת פרסקו. הקירות יורטבו מספר שעות לפני הצביעה. אין ליישם את הצבע בימים חמים מאוד. הגוונים במבנה יקבעו על פי חתכי צבע בשטח


2. (דוגמאות על חזית)בתיאום עם צוות השימור.


3. צביעת חלונות ודלתות העץ תעשה בהתזה וייבוש בתנור בצבע אטום על בסיס מים עם הגנה נגד קרני .UV גוון ייקבע בתיאום עם האדריכל וצוות השימור. דלתות הכניסה למבנה, דלת הכניסה האחורית ותריסי העץ ישוחזרו במלואם. אלמנטים אלו יהיו בגוון עץ טבעי ויצבעו בלכה על בסיס מים מתוצרת סאירלק או ש"ע עפ"י גוון בתיאום עם האדריכל.


4. מעקה חדר המדרגות יעבור ניקוי מחלודה ומצבע קיים. לאחר מכן, יבוצע גלוון חם ויצבע בגוון לבחירת

5. האדריכל ובצבע יסוד וגמר דו-רכיבי של חברת מולטיקוט או ICI או ש"ע. הצביעה תעשה בהתזה בלבד ולאחר ניקוי של הברזל בהתזת חול. תאום מערכת צבע וגוונים תהיה בתאום עם מחלקת שימור מראש ולפני ביצוע בשטח: יש להציג את תכנית חזיתות המבנה צבועות, כוללות התייחסות לכל האלמנטים הנ"ל לאישור לפני ביצוע בשטח כגון:


6. נגרות- פרופילי חלונות ותריסים וויטרינות, מאחז יד מסגרות- מעקות וקירות המבנה - חזיתות.

7. אין להתחיל בביצוע שום עבודות צביעה טרם אישר המפקח את הרקע לצביעה,     הדוגמאות, המקומות והגימורים השונים. גווני הצבעים וגימוריהם יבחרו ויאושרו ע"י האדריכל.


8. על הקבלן יהיה לבצע דוגמאות (בשטח של כ- 5 מ"ר) של מערות הצבע ו/או הגוונים השונים.
על המבצע להכין דוגמאות של כל סוג עבודה/חומר. דוגמאות מאושרות באתר,  עד לגמר העבודה.


9. שיטת העבודה (הברשת, גלילה, התזה למיניה, טבילה וכד') תהיה בהתאם לקביעת האדריכל.


10. העבודה תבוצע עפ"י מפרטי היצרן והוראות האדריכל.

11.  על אף האמור לעיל חלה על הקבלן אחריות בלעדית לטיב הצבע ועמידותו בתנאי  האקלים. על כן חייב הקבלן לבדוק עם יצרן הצבע את כל התנאים והפרטים הדרושים לביצוע העבודה הספציפית בטיב מעולה ולקבל את אישור היצרן.


12. כל עבודות הצבע יבוצעו ע"ג משטחים נקיים ויבשים.


13. עבודת הצבע תבוצע במספר שכבות הדרוש עד לקבלת גוון אחיד וכיסוי מלא ומוחלט ללא סימני מברשת - גם אם מפרט היצרן או המפרט הכללי מציין מספר  שכבות נמוך יותר. הגימור יהיה חלק ומבריק אלא אם צויין אחרת.


14. כל עבודות הצביעה יבוצעו רק על משטחים שנוקו מאבק, כתמי שמן, סימני מלחים וכד'. הרקע יהיה יציב וישר. בשטחים פגומים יתוקנו הפגמים לפני הצביעה.


15. דוגמאות הצבעים ייבחרו ויאושרו ע"י האדריכל.


16. התיחום בין הגוונים ייעשה בקו ישר או אחר עפ"י קביעת האדריכל.


17. שטחים צבועים יוגנו בפני פגיעות, אבק, התייבשות פתאומית, הירטבות וכד'.


18. עבודות הצבע גם כוללות בין היתר כיסוי והגנת אלמנטים סמוכים שאינם  מיועדים לצביעה וכן את כל התיקונים הנדרשים.


19. האמור בפרק זה נכון גם לגבי פרקים אחרים בהם עבודות הצביעה נכללות במחיר המוצרים.


20. כל עבודות הצביעה כוללות גם מרק ("שפכטל") במס' שכבות עד לקבלת שטח ישר וחלק לדעת האדריכל.

21. כל עבודות הצביעה יבוצעו (בנוסף לאמור במפרט הכללי) בהתאם למפרט הטכני המיוחד לעבודות צבע. במקרה של ניגוד תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר.


11.01   חומרי הצביעה:

1. כל הצבעים והחומרים יהיו צבעים מוכנים מראש אשר יסוננו וינוערו לפני העבודה ויעורבבו במערבל מכני לפני השימוש.


2. סוג הצבע יהיה מקורי והיצרן הספציפי טעון אישור המפקח.


3. המבצע חייב לוודא לפני השימוש שהחומר הינו בתוקף מתאים לשימוש.


4. חומרי הצביעה ושיטת הצביעה יבוצעו בצורה שתבטיח את אחריות הקבלן לתקופה הנדרשת במכרז/חוזה זה.


11.02   עבודות הצביעה:

1. 
לפני ביצוע העבודה יש לקבל אישור המפקח על נקיון השטח והתאמתו לצביעה.


2. בעת עבודות הצביעה יקפיד הקבלן על עבודה נקייה תוך כיסוי חלקי מבנה שאינם מיועדים לצביעה.


3. כאמור שיטת הצביעה או השילוב בין השיטות תהיה בהתאם לקביעת האדריכל.


4. תינתן עדיפות בכל מקום שניתן לדעת האדריכל, לצביעה מלאה במצבעה לרבות קלייה בתנור. הפריטים הצבועים יוגנו באתר ובמקרה של פגיעות מזעריות (עפ"י שיקול דעת המפקח) יהיה ניתן לתקן בחומר מיוחד שאושר לכך.
במידה ולדעת המפקח הפגיעות אינן ניתנות לתיקון סביר במקום, יהיה על  הקבלן לפרק את הפריט ולהעבירו לצביעה חוזרת.


11.03   צביעת חלקי המבנה:


1. צביעת חלקי בנייה כגון תקרות, עמודים, קירות ועד' בסיד סינטטי, "אמולזין",     "סופרקריל", "טמבורטקס" וכד' כוללת, בין היתר, גם גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים.


2. צביעת חלקי מבנה כגון טיח, בטון, "איתנית", גבס וכד' תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק 1103 מפרטי היצרן ומפרט מע"צ (אין לצבוע משטחי גבס, לוחות או בלוקים ביסוד סינטטי.


3. הצביעה בסיד סינטטי תהיה באמצעות "פוליסיד" או ש"ע.
ההכנה עפ"י סעיף 11031 במפרט הכללי. שכבה ראשונה סיד כבוי ואח"כ לפחות  34 שכבות סיד סינטטי (ראשונה דילול במים, 30% שנייה ו- 15% שלישית). 
העבודה כוללת גם "בונדרול" ב- 2 שכבות.


4. בצביעה בצבעי A.V.P 30%-40% ושלוש שכבות גמר נוספות לפחות.
העבודה כוללת גם 2 שכבות "בונדרול" והכנת השטח פי.וי.אי או קומפלימר אקרילי.

5. צביעה בצבע "סופרקריל" כוללת, בין היתר, גם 2 שכבות "בונדרול", שכבת "טמבורפיל" ושלוש שכבות "סופרקריל" בעובי 25 מיקרון לפחות כ"א (מסוג "סופרקריל 2000").

6. בכל מקום בו נרשם "סופרלק" רשאי האדריכל לדרוש ללא תוספת מחיר צבע סוג  אחר כגון "איתן" "אקריל עץ" מ.ד. 77, "טמבורלקס" וכד'.
גם אם לא צוין במפורש נכלל בעבודה ביצוע מרק ב- 2 שכבות, לפחות, עד לקבלת  שטח ישיר וחלק לשביעות רצון האדריכל

7.  אזורים רטובים לדעת האדריכל (כגון שירותים,  מטבחונים וכו') יצבעו ב"אקרינול 
ו- פונגיצק", אלא אם צויין אחרת. הצביעה בשכבה אחת  מדולל 205 מדלל 207 2-3 שכבות נוספות 105 כנ"ל יישום הצבע, הדילול וזמן הייבוש עפ"י  הוראות היצרן.


11.04   צביעת משטחי עץ:

1. צביעת משטחי עץ תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק 1104, מפרטי היצרן ומפרט מע"צ. אם לא צוין אחרת תהיה לכה מסוג "דור" בגמר מט משי.


2. במשטחי העץ תבוצע הכנה עפ"י סעיף 11032 במפרט הכללי.
במקרה של לכה, ההכנה עפ"י סעיף 11015 וגמר ב- 4 שכבות לכה "דור".
במקרה של גמר צבע אחר תבוצע הכנה כנ"ל, אחריה שמן פשתן (30% טרפנטין) שתי שכבות מרק, שתי שכבות צבע יסוד מ.ד. 33, שלוש שכבות צבע עליון כמפורט.


3. יש להקפיד על בחירת העץ המיועד לצביעה וכן על הכנת משטחי העץ לחלקי הצביעה בהתאם למפרט. 

11.06   בדיקות:

1. כל שכבת צבע יבשה תהיה אחידה ללא נזילות, קמטים, חורים, סדקים או כל פגם אחר.


2. יתכן שתידרש הגדלה של עובי שכבת הצבע הנדרש במפרט בהתחשב באופי השטח ליישום או שיטת יישום או גורם אחר. כל זאת עפ"י קביעת האדריכל.


3. על הקבלן ליישם מספר שכבות הדרושות על מנת להשיג את העובי הכולל הדרוש.


4. הקבלן יבדוק ויוכיח למפקח את עובי שכבת הצבע שבוצעה.


5. עובי שכבה יבשה על ברזל ופלדה תיבדק בעזרת מכשיר מגנטי מתאים כגון   ELCOMETER לאחר ייבוש סופי של השכבה.


6. במקומות שלא ניתן להשתמש במכשיר מגנטי - כמו על בטון, ניתן לבצע הערכה של עובי השכבה על ידי מדידה עקיפה על לוחיות מתכת שמצמידים על השטח הנצבע, או לפי תחשיב אחר.


7. במידה והעובי לא מתאים לעובי הנדרש, על הקבלן להוסיף שכבה או שכבות צבע או להסיר את הצבע ולבצע צביעה מחדש, הכל בהתאם להוראות המפקח.

8. כל הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן.


11.07 
א. עבודות הצבע כוללות גם צביעה במספר גוונים שונים ובמקומות שונים עפ"י  בחירת האדריכל, הן בשטחים והן בפסים. לרבות התאמת גוונים עפ"י דרישות  מיוחדות של האדריכל.


2. כמו כן, כוללת העבודה, את צביעת כל הצנרת (כמו מים, ביוב, מרזבים וכד') ע"י הסרת החלודה, טיפול בממיר חלודה, "צינכרונט 172" והתזה של "קניטקס" בהתאמה לקירות הבניין. צביעת צנרת למיניה, קונסטרוקצית פלדה, סיכוך פח, תקרות, עבודות נגרות, מסגרות, אלומיניום, מוצרי חשמל וכד' נכללות בביצוע  המוצרים הנ"ל בפרקים המתאימים של המפרט - (06,07,09,12,15,19,22 וכד').


3. במקומות בהם קיים חיבור בין אלמנטים שונים או סדקים יבצע הקבלן מערכת    "טמבורפלקס" במקום "טמבורטקס".


פרק 15 מתקני מיזוג אויר


15.1 תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אויר


15.1.1 מפרט מיוחד


המפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל גם את התקנים הזרים :N.F.P.A


AMSE,AFI,ARI,ASHRAE,AMACNA. 

עבודות שלא כלולות בפרק 15 כאן:


      1.הספקת זרם חשמלי תלת פאזי 380 וולט 50 הרץ מהרשת.


15.1.2  כללי

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, וויסות והפעלה של מתקן מיזוג אוויר מושלם.


15.1.3  כוונה


תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות את ההיקף והמערך              הכללי של המתקן ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה, כוונת התוכניות הן    לתאר את המתקן באופן כללי.


המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז.


במידה ולדעת הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש הקבלן עם הצעתו את פרוט האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתו כמכילה אותם.


בנוסף הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות האחרות במידה ואלה לא מבוצעות על ידו. את תוכניות העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד, דפי קטלוגים וחומר טכני, יגיש הקבלן למפקח בשלושה העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח.

15.1.4 הסברה


במידה והקבלן המתכוון להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא בשרטוטים, מפרט, עליו להגיש למזמין בקשה בכתב לשם פירוש, באם הפירוש כרוך בשינוי מהותי שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת, בקשה זו תוגש בכתב למזמין שבועיים לפני הגשת המכרז, לא תתקבל כל אינפורמציה בעל-פה.


15.1.5 קבלני משנה


הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש בכתב על ידי המזמין.


15.1.6 אישורים וטיב עבודה


הקבלן יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות מיזוג אוויר שבמפרט זה (במידה ונדרשים).


כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר. העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעת רצונו של המזמין כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מיד עם הוראת המזמין.


על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום נוסף.


במקרה של חלוקי דעות ביחס לפרוש הנכון של המפרט והתוכניות, תקבע החלטתו של המפקח בלבד.


15.1.7 פתחים


כל הפתחים למעברי תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו על ידי הקבלן.


15.1.8 גישה


על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו.


15.1.9 רעש ורעידות


הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים.


15.1.10 הגנה בפני חלודה


הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי הברזל והפלדה יהיו מגולוונים.


15.1.11 ניקויי,כוון,ווסות


על הקבלן לנקות את כל העבודות , יכוון ויווסת את מערכת פיזור האוויר כגון: דמפרים מפזרי אוויר וכו'.


הקבלן יבצע את כל הבדיקות של הציוד הדרושים לשם קבלת התפוקה בהתאם למכרז, הבדיקות יהיו בהתאם לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא את תוצאות הבדיקות בכתב למפקח.


באחריות הקבלן לנקות בכל יום את הלכלוך ועודפי ציוד אל מיכל אשפה חיצוני .


15.1.12 הדרכה


לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש לפעולה והחזקה תקינה של המתקן.


ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 10 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת.


15.1.13 תיקי הסבר


הקבלן יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה של המתקן כמו קטלוגים, תוכניות מעודכנות וכו'.


15.1.14 קבלת המתקן 


עם גמר העבודות תעשה מסירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של 


המתקן.


15.1.15 אחריות ושרות


הקבלן יהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין , לפעולה תקינה של המתקן מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים. הקבלן מתחייב להענות לכל קריאת שרות תוך 24 שעות מזמן קבלת הודעה. למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים אם הקבלן לא נענה לקריאה ולתבוע את ההוצאות של התיקונים. בנוסף מתחייב הקבלן שיש בידו מלאי חלקי חילוף.


האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון וגרוז ביקורת וכיול.


15.1.16 הגנה


במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על ידו או ע"י גורמים אחרים.


במידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן ע"י הקבלן ללא כל תשלום ע"י המזמין.


15.1.17 שילוט


על הקבלן להתקין שילוט ליד כל המפסקים והלחצנים, מנורות סימון ממסרים ומאבטחים. השלטים יהיו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור.


15.2  עבודות חשמל


1.        בנוסף לעבודות המפורטות על קבלן מיזוג אוויר להתחבר להזנות שמסופקות 
על ידי קבלן חשמל.


2.
כמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטלציה שכרוכה בכך.


3.
הקבלן גם יתקין מפסקים פקטים ויחבר הכל לפי הוראות היצרן.


4.
כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל.


5.
המנועים יהיו בעלי יכולת בפני העמסת יתר רגעית בשיעור של 50% ללא 
התחממות, המנועים יבחרו לפעולה שקטה ויוחלפו אם לדעת המפקח פעולתם גורמת לרעש מפריע.


6.
כל המנועים יהיו סגורים בפני פגעי מזג אוויר.


7.
לפני ביצוע העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח בשני העתקים תרשים 
חשמלי של הלוחות, תרשים פיקוד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הציוד.


8.
הקבלן יתקין את כל החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל 
המנועים ומכשירי הויסות על אביזריהם השונים.


9.
המתנעים בלוח החשמל יצוידו במפסקים אוטומטיים עם מגעי עזר כנדרש 
לפעולה אוטומטית ומיועדים לזרמי קצר 15 קילו אמפר לפחות.


ומצוידים בריליים נגד יתרת זרם, הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה מנורה ירוקה לציון פעולה תקינה, מנורה צהובה לציון גוף חימום בפעולה.


מערכת פיזור אויר


15.3.1 מערכת תעלות


מערכת התעלות כוללת פריסת כל תעלות האוויר, מדפי האוויר, פתחי גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, מיישרי זרימה, מפזרי אוויר ותריסי אוויר.


 15.3.2 תעלות  אוויר  ואביזריהן:


תעלות האוויר יהיו עשויים מפח מגולוון, עובי פח, חיבורים, חיזוקים, קשתות וכו', יהיו בהתאם למדריך ואגודה האמריקאית למהנדסי חימום קרור ומיזוג אויר "אשרי" ASHRAE.


בזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך.


תעלות מיזוג תיוצרנה מפח מגולוון ללא כל סדקים או סימני התקלפות. בכל ההתפצליות יורכב מדף מפלג.


כל התעלות המותקנות מחוץ למבנה יאטמו בכל התפרים במסטיק אפוקסי כל התפרים יהיו בתחתית התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מים.


כל התעלות תיתלנה בעזרת תליות ברזל מגולוונים ובירגי תלייה. אין להתחיל בעבודת תעלות לפני קבלת תוכנית תקרה אקוסטית מאושרת עם מידות ברורות למיקום מפזרים בתקרה.


15.3.3 בידוד טרמי


הבידוד יהיה צמר זכוכית בעובי "1 ובצפיפות של ¾ פאונדס"לרגל בחזקה שלישית. הבידוד יהיה בלתי דליק ועטוף בנייר אלמניום. תוצרת אואנס קורנינג   "1.


15.3.4 בידוד אקוסטי


הקבלן יבודד בבידוד אקוסטי בעובי "1 את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספקה.


הבידוד יהיה בלתי דליק ועשוי מסיבי זכוכית מוגן נאופרן , מותז במשקל מרחבי של 24 ק"ג למ"ק לפחות. 


יותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת Dvro Dyne.


15.3.4 מדידה


מערכת תעלות האוויר תימדדנה כשהן גמורות ושלמות . לקביעת שטח פני התעלות , תימדדנה התעלות כדלקמן:


      א.
אורכן ימדד לאורך הציר המרכזי של התעלות.


      ב.
קשת או זוית גם אם היא מצויידת בכפות מכוונות תימדדנה מטר אורך נוסף 
של התעלה בה היא נמצאת.


      ג.
חיבור גמיש ימדד במטר אורך של התעלה אליה הוא מחובר.


      ד.
הסתעפות של תעלה העשוייה בצורת קשת תימדד מטר אורך נוסף של 
התעלה בעלת החתך הקטן ביותר.


ה.
הסתעפות העשוייה בצורת מכנסיים תימדד במטר נוסף של התעלה בעלת 
החתך הגדול ביותר.


ו.
תעלה בעלת קטע עם חתך משתנה , ימדד קטע זה באורכו הנומינלי בלבד אך 
בחתך הגדול ביותר.



מחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו בנפרד.



בידוד תרמי ואקוסטי ימדד במ"ר.


*
עובי הפח ממנו יבצע הקבלן את תעלות האוויר יהיה כדלקמן:


		עובי פח (מ"מ)

		מידות התעלה (ס"מ)



		0.7

		עד 30



		0.8

		31 עד 75



		1

		76 עד 135



		1.2

		136 עד 210



		1.25

		210 ומעלה





המידה הגדולה יותר של התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הדפנות.


*
מדפי   אוויר:


יהיו תוצרת TROX עם גלגלי שיניים, המדפים עשויים מאלמניום.


 15.4 יסודות


ככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר, מפוחים מנועים, יוצבו על בולמי זעזועים. (קפיצים).


לגבי יחידות עצמאיות , קבלן הבנין יכין בסיסים צפים , פרטי הבסיס ומידות ינתנו ע"י קבלן מיזוג אוויר לאחר אישור המתכנן.


כמו כן, יונחו גומיות עם כריות אוויר מתחת ליחידות.


15.5 צנרת גז ובידודה


1.
צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון R-410 ומערכת VRF .


2.
צנורות הגז יהיו עשויים נחושת מטיפוס "L".


3.
יש לבצע בדיקת אטימות לצנרת ולמלאות את המערכת בכמות דרושה של 
R-410.


4.
צנרת הגז תבודד עם קליפות בידוד עשויות גומי סינטטי "ארמפלקס", עובי 
   
19 מ"מ.


5.
מעברי צנרת גז בקיר חיצוני יעשה על ידי שרוול פלדה. "4" אטומה על ידי 
סיליקון ובטון וזפת מסביב.


6.
קטרים של צנרת גז או נוזל ייקבע לפי גודל יחידת מיזוג אוויר ולפי הוראות 
היצרן.


15.7 חשמל ופיקוד


     1.
יחידות מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטגרלי . על קבלן מיזוג אוויר 
להתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן החשמל .


     2.
על קבלן מיזוג האוויר להתקין בתוך הלוחות קבלים לשיפור כפל ההספק

COS( = 0.92 

לכל יחידה תותקן לוחית הפעלה בחדר בקרה לווסות טמפ', כמויות אוויר, 
הפעלה, הפסקה תקלות, טיימר וכו'. אפשר כדוגמת חברת "מיטב" .


15.8 יחידות מיזוג אויר ( VRF )


1. על הקבלן לעבוד לפי הנחיות והוראות היצרן דהיינו הלחמות בחנקן .


     בדיקת טסט לצנרת , ביצוע ואקום , כולל  מחלקים למניהם הכל כפוף לאישור   


     היצרן .


2.יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות .


3.יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.


4.גז ירוק .


5.רב מאיידים ומעבה .


6.משאבת חום + דייאסיר .


7.לוחית הפעלה + שלט .


8.המחיר כולל מס קניה.


9.פקט למעבים.


10.ציפוי בלאייגולד לסוללות .


15.9 יחידות מיזוג אויר מיני מרכזי – (INV) 


1.יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות.


2.יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.


3.גז ירוק .


4.מאייד מעבה .


5.משאבת חום + דייאסיר .


6.לוחית הפעלה .


7.המחיר כולל מס קניה.


8.פקט למעבים.


* כל האגרות הנדרשים לאישורים שונים למערכת המיזוג על חשבון הקבלן . 


*  באחריות הקבלן לוודא כי קבלן השלד מכין ומבצע את כל הפתחים הדרושים למערכות שלו .


פרק 17 – מעליות

עבודות לביצוע  מעלית ויבוצעו לאחר קבלת היתר הבניה כדין.

פרק 1 - מפרט הכללי 


1.1
הקדמה


מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט להלן.


תאור המבנה


במבנה קיים של בית דין שרעי ביפו יתווסף פיר חיצוני שקוף ובתוכו תותקן מעלית חשמלית שקופה מסוג MRL כמפורט להלן.


1.2
הגדרות




המזמין 
        -   גוף עמו יחתום הקבלן על החוזה. 




קבלן ראשי
        -   קבלן המבצע את הקמת המבנה.  




הקבלן

        -   קבלן המבצע את המתקנים נשוא מפרט זה.



המפקח       
        -   המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין. 

             היועץ                      -  הולץ-קרסנר מהנדסים בע"מ.  

             


             המתקנים               
-   כל המערכות שעל הקבלן לספק לפי מפרט זה.


1.3

תקנים וחוקים




הקבלן בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים. 


             כל העבודה , החומרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמור 

בתקן ישראלי  2481-1(כולל עדכון 3A) .  




 לכל תקן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב. עבודות החשמל יתאימו 


לחוק חשמל במהדורתו האחרונה. 




התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם:




- ת.י 1004 - לגבי רעש ממעליות.




- חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות.




- הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה. 




- תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים.




- פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש (1970). 


              - דרישות נגישות לנכים לפי ת.י. 2481 חלק 70, 1918, 2279  




בכל מקרה של סתירה עדיפה כל דרישה הרשומה במפרט זה.




על הקבלן להעביר למפקח כל שינוי בתקנים או תקנות רלוונטיות שיחול או 

עומד לחול במשך ביצוע הפרויקט.


1.4

המפרט הכללי




אם לא צויין במפורש אחרת, תבוצע עבודת נשוא מפרט זה בכפיפות לתנאי 


"המפרט 
הכללי" של הועדה הבינמשרדית והפרקים למתקנים המתוארים 


             במפרט. בכל פרק הכוונה למהדורה אחרונה של אותו הפרק.


1.5    תקנות


הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על-ידי השלטונות בקשר להקמת המתקנים. כל עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתוכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל. כל העבודות                               אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסמכת (כגון  חב' חשמל, עירייה, מכבי אש) תבוצענה לפי אותן הדרישות.  כל המתקנים יעמדו בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון ובניה" - במהדורותיהן האחרונות. 


		1.6

		התאמה למפרטים ולתוכניות





כל המתקנים יבוצעו בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל שינוי בתוכנית חייב לקבל אישורו בכתב  של המפקח וזאת בין שהשינוי הוצע על-ידי הקבלן ובין שנדרש על ידי המפקח. התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם הגשת ההצעה הן כלליות, לאינפורמציה בלבד. 


על הקבלן לבדוק היטב את תכניות ומפרט המכרז ולהעיר הערותיו (אם ישנן) בשעת הגשת הצעתו. לאחר מכן כל דרישה לשינוי (אם אפשרי) תבוצע ע"ח הקבלן. 


1.7
הכרת  האתר לקבלן


לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את האתר ותנאיו, לרבות כל העבודות אשר בוצעו או עומדות להתבצע בו בעתיד הקרוב. עליו להכיר את דרכי הגישה, האחסון וההרמה של ציודו. לא יינתן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה.                         


1.8
    תוכניות הקבלן



תוך 4 שבועות מיום קבלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור  המפקח מערכת 


תוכניות שתכלול:


- תוכניות בניה מפורטות. 


- תוכניות הרכבה מפורטות. 


- תוכניות פרטים ארכיטקטוניים (לפי דרישות האדריכל). 


- תוכניות אביזרי איתות ופיקוד. 


- תוכניות חשמל מפורטות. 


- פרטי בידוד הציוד – לאישור יועץ אקוסטי. 


וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה. התוכניות תוגשנה ב - 2 


עותקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים. במידה והתוכניות לא 


אושרו, הן תוגשנה לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי. אישור 


התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החלקים, התאמה לתקנים, 


חוקים ותקנות של הרשויות. הקבלן יבסס את תוכניותיו על תוכניות המכרז ולא 


יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח. במידה וחלק מהמבנה (הנוגע לעבודת 


הקבלן) כבר בוצע לפי תוכניות המכרז, כל שינוי שידרוש הקבלן יבוצע על חשבונו. 


לפני הכנת תוכניותיו יהיה על הקבלן לבדוק את נתוני הבניין והתוכניות 


הנמסרות לו, ולבדוק את הפרטים והמידות המתייחסים לעבודתו. על כל סטייה 


או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה עליו להודיע למפקח בכתב. לא תתקבל 


כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הרגיש בסטיות, סתירות או טעויות 


בתוכניות המבנה ותוכניות המתקן. על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות 


במקום, בהתאם למדידות ולא להסתמך על תוכניות בבנין בלבד. על הקבלן 


להודיע למזמין ולידעו על סטיות באם תהיינה. 


לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת 


יהיה צורך בהריסות, שינויים וחציבות - תעשה עבודה זו ע"י הקבלן ועל חשבונו.


1.9
       עבודות הקבלן הראשי 


- הקמת פיר קונסטרוקצית פלדה עם חיפוי זכוכית רבודה (טריפלקס) מדגם LE 


   עם אחוז הצלה גבוה.


· איוורור מאולץ או מיזוג הפיר ע"מ לשמור טמפרטורה מקסימלית בפיר C 35º.

· ביצוע גגונים מעל הדלתות ותעלות ניקוז לפני דלתות הפיר ב-2 תחנות.


- הרכבת פיגום בפיר (אם נדרש).


- סימון גובה ריצוף בכניסות. 


- השחלת כבל הארקה לפיר ישירות מפס השוואת פוטנציאלים. 


- 
בניה סביב המשקופים והשלמת יציקת ספים. 


- קיבוע קופסאות לחצנים ומראי קומות בתחנות.


- 
צנרת וחיווט לתקשורת מראש הפיר לאיזור פקוד שיקבע הלקוח.


- מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן.


- קו טלפון חוץ ללוח פיקוד המעלית – נפרד לכל קבוצת מעליות (עם גיבוי של 3 


  שעות). 


- הכנת פתחים בראש הפיר (לפי תוכנית קבלן המעלית).


- פתח איורור בראש הפיר + רפפות.


- ווי הרמת ציוד בתקרת הפיר.


- הזנת חשמל לכל מעלית כולל לוח חלוקה או מפסק פאקט בקרבת לוח הפיקוד.


- תאורה במבואות מעליות כולל תאורת חרום מעל לוח הפיקוד.


   עוצמת תאורה בכל התחנות (פרט לתאורה מעל לוח הפיקוד) – 50 לוקס


   עם מפסק הדלקה במרחק שלא יעלה על 1 מטר מיציאה ממעלית.


   עוצמת התאורה מעל לוח הפיקוד – 200 לוקס עם מפסק נפרד


   תאורת חרום – 50 לוקס. 


1.10     הזנת חשמל למעליות

קבלן ראשי יספק קו חשמל תלת פאזי 400 וולט , 50 הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי 230 וולט עד לוח פיקוד המעלית כולל מפסק פאקט(עם אפשרות


לנעילה במצב מופסק).


כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות בהתאם לתקן ולדרישות חברת חשמל.


בנוסף יספק הקבלן הראשי תאורה, שקע כח חד פאזי, ויחידות תאורת חרום מעל לוחות הפיקוד.


באם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור חרום להזנת המעליות, בהעדר אספקת חשמל של חברת חשמל. על הספק להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום. קבלן החשמל יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל אחד מלוחות הפיקוד לחיווי פעולת גנרטור.


1.10.1 חיבור זמני של  חשמל    


            הקבלן הראשי יעמיד לרשות הקבלן מקור זרם זמני למשך תקופת ההרכבה. 


            הקבלן  יתקין על חשבונו הוא את הלוח ואת כל קווי ההזנה והמכשירים 


            הדרושים לו, ממקור הזרם הנ"ל וזאת לשם הספקת זרם זמני, הדרוש לו 


            למשך תקופת ההרכבה. 


1.11     אינסטלציה חשמלית


           כל האינסטלציה החשמלית, הדרושה למתקן, אחרי מפסקי הזרם הראשים, 


           תעשה ע"י הקבלן בהתאם להוראות המפרט, התוכניות ובאישורו של המפקח. 


           כל האינסטלציה מלוח הראשי עד לוחות הפיקוד כולל מפסקי מחלף תבוצע


           ע"י קבלן חשמל מטעם קבלן ראשי.


           חווט בין לוחות פיקוד מעלית למודיעין אם נדרש עבור מערכת תקשורת – 


           יבצע על ידי קבלן התקשורת.


1.12  שילוט


          הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים, בתאים, ובקומות, 


          שלט עומס מותר, שלט הוראות שימוש, שלט הוראות חילוץ.  כל השלטים - 


          לפי הוראות החוק והתקן, דרישתו של המפקח וקביעתו של האדריכל. 


          במידה וידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא תוספת מחיר.  

 


1.13 
החומרים




הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי עזר, כלי  עבודה 



ומכשירי הרמה, הדרושים לביצוע מושלם של המתקן. כל החומרים והציוד יהיו חדשים, מטיב מעולה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות כללי המקצוע והתקנים. כל החומרים והציוד יהיו עמידים בכל מזג אויר. 


הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן הציוד. 


הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי 


החומרים והציוד עונים לדרישות התקן. כל הוצאות הבדיקות והאישורים יחולו על הקבלן. המפקח רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תואם את המפרט  או דרישות התקן והמקצוע. 


אישור או הסכמה אשר יינתנו ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו 


הבלעדית לטיב המתקן. 


עם הגשת ההצעה מתחייב הקבלן ומצהיר, כי כל החומרים הציוד, המכשירים, כלי עבודה וחומרי עזר, הדרושים לשם ביצוע מושלם של המתקן נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ובמועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ובהתאם לחוזה. 


              1.14       ביצוע 


· כל העבודות תבוצענה אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים בעבודות מסוג זה, בהשגחתו המתמדת של  מומחה  ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י המפקח.  החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר. אחסנת האלמנטים והמוצרים תבוצע במחסן מתאים. הקבלן  ידאג לנעילתו ואבטחתו של מחסן זה. הציוד יונח במחסן ע"ג הגבהות   ויכוסה בצורה נאותה. 


· הקבלן יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, בעלי  דרגה   מקצועית גבוהה, במספר מספק לשם התקדמות  העבודה בקצב נאות   ובהתאם ללו"ז שבחוזה. בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הקבלן, האחראי על העבודה. כל הוראה שתימסר למנהל עבודה תחייב את הקבלן. 


· המפקח יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של הקבלן שלדעת המפקח הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח. 


· כל התשלומים של שכר העבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על-ידי הקבלן ישולמו על ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין לקבלן או בין המזמין לעובדי הקבלן. הקבלן יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים. 


· הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות והבטיחות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות בעבודה וכל חוק ותקנה אחרים העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם.


-   הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות  


     הדרושים למניעת כל סכנות, נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן ביצוע 


     העבודות במתקן זה. 


-  האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריותו הבלעדית 


    של הקבלן, ובכל מקרה יהיה עליו לפצות את המזמין עבור כל תביעה 


    שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק 


    שייגרם ע"י עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן, לרכושו 


    או לגופו של כל אדם, לבטח את הציוד, את פועליו וכל צד שלישי. לפי 


    דרישת המזמין עליו להציג כל אחת מפוליסות הביטוח לעיל.  


· העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן, או שאישר את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד, בפעולה תקינה של המתקן בכללו, או בטיב העבודה תוך תקופת אחריות, ראשי המפקח לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים, על הקבלן לבצע את התיקונים ו/או להחליף ציוד. תיקון / החלפה זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו תוך תקופה סבירה, שתיקבע על ידי המפקח. לאחר ביצוע עבודות התיקון הנ"ל ע"י הקבלן, תיערך קבלה נוספת. לכל חלק שהוחלף במתקן בתקופת האחריות (או אחריה) תינתן תקופת אחריות חדשה – זהה לתקופה המקורית.


· על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ולמתקנים כלשהם הנמצאים בשטח העבודה. כל נזק שייגרם, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא.

· כל ריתוך שיבצע רתך של הקבלן בשטח יבוצע ע"י רתך מוסמך ויסומן בקוד מתאים של אותו רתך.

1.15     אחריות  


             - הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד למסירה הסופית של המתקן, יישא בכל ההוצאות הכספיות בשל כל נזק,  קלקול, אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן יהיה הקבלן אחראי  לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.  


- הקבלן יהיה אחראי במשך 12 חודשים  לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה, לשמירת גבול הרעש, למילוי כל  הדרישות הנוגעות לתנאי אקלים ולפעולה תקינה של המתקנים שיסופקו על ידו.  כמות התקלות במתקן תהיה בגבול המותר במסגרת תו התקן.  הקבלן יפקיד בידי המזמין ערבות, בהתאם לתנאי ההסכם, למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לתקופת ההתקנה  ולתקופת האחריות.  


 השרות השוטף בתקופת של 12 חודשים מתחילת שמוש במעלית ע"י הדיירים - כלול  במחיר המעלית/יות. 


-  תקופת האחריות תתחיל מתאריך התחלת השימוש היומיומי בכל מתקן 


    וקבלה סופית של היועץ (המאוחר ביניהם) - ולא מתאריך אישור מכון 


    התקנים. 


                                  -  בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את המתקנים במצב פעולה מושלם, ויחליף ללא תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב החומר או המלאכה . לקבלן יהיו סידורי אחזקה נאותים וחלקי חילוף כמויות מספקת, כדי שיוכל לתקן או להחליף כל חלק לקוי תוך 24 שעות. 

הקבלן יחזיק במקום "ספר שרות" בו ירשמו כל העבודות המבוצעות 


                                 במתקן, הספר ייחתם מפעם לפעם על ידי נציג המזמין או הדיירים. 


- העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות, לא 


   מורידה ממנו את האחריות עבור פעולתם התקינה של כל המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משגיאות בתוכניות, שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. 


1.16   מסירה 

1.16.1  לאחר סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות 


             וימסור למפקח תעודות על בצוע הבדיקות כהוכחה לתקינות המתקנים. 




  א. מטעם חברת החשמל.



ב. מטעם מכון התקנים, או בודק מוסמך באישור מכון התקנים.



 הערה: במידה ומוזמן בודק מ"ע הוא יקבע ע"י היועץ.


וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתם 


של המתקנים. 


במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או השלמה, 


על הקבלן למלא אחר הדרישות הנ"ל מידית (עד כמה שהן בתחום בצוע 
  


עבודתו). 


1.16.2  לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הקבלן  את המסמכים הבאים ב- 3 עותקים



 למזמין.



א.  תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף 1.17.1. 



ב.   תכניות  עדות "AS MADE" הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, 


                  תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה (+ CD אם נדרש). 


            ג. תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת 
האחריות.


            ד.  אישור יועץ הנגישות.


1.16.3  לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המתקנים בהשתתפות המפקח, 
היועץ, ונציג המזמין, שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני.



 הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים 
 


            לביצוע הבדיקות.



 יתגלו אי התאמות, או ליקויים - יתקנם הקבלן  מידית.



 לאחר התיקון תערך מסירה סופית של המתקן.


1.17   הדרכה 

 
במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעליות בשמוש  בהן   
ובמתן 
"עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה 
של קלקולים ואחרים. בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק 
מוסמך, תמסרנה המעליות לשימוש.


1.18 
     שרות שוטף 


עם מסירת מעלית לשימוש הדיירים יחתום המזמין או הדיירים על חוזה שרות עם הקבלן. התשלום בגין השרות יתחיל כאמור במפרט זה. 


הקבלן יהיה חייב לספק את כל השירותים המופיעים בחוזה השרות, כולל 


מתן שרות שוטף וטיפול מונע חודשי. הקבלן מצהיר כי ברשותו מלאי 


חלקי חלוף מקוריים למתקן בכמות סבירה. חוץ מהעבודות הנ"ל חייב 


הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות, כל תיקון או טיפול ללא תשלום 


נוסף. עבור החלפת חלקים שנפגמו (לאחר תקופת אחריות) - ישלם 


המזמין רק את מחיר החלק בהתאם למחיר המקובל בשוק. עבור ביצוע 


כל טיפול, תיקון או החלפה, יש להחתים אחראי מטעם המזמין, אחרת 


העבודה לא תוכר. עבור עבודה מחוץ לשעות עבודה רגילות, רשאי הקבלן 


לדרוש תשלום נוסף, בתנאי שקיבל את הסכמת המזמין לעבוד בשעות 


אלה או המצב הבטיחותי דורש זאת. עבור תיקונים או שינויים הנובעים 


מתקנות חדשות של רשויות מוסכמות - ישולם בנפרד, לאחר קביעת 


המחיר עוד לפני ביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח 


בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין ועל חשבונו. 


              במסגרת השרות: הקבלן מתחייב להופיע ולבצע כל פעולת תיקון, סילוק 


              תקלות או הפרעה לפעולה תקינה של המתקן תוך 4 שעות מקבלת 


              ההודעה הטלפונית, וזאת במשך שעות העבודה הרגילות - 07:30 - 16:30


              בימים א'-ה' ובימי ו' וערבי חג בין 12:30 – 07:30


              תקלה שיודיעו עליה לאחר שעה 16:30, מתחייבת החברה להופיע ולתקן 


             את המתקן לא יאוחר משעה 09:00 למחרת. 


              בכל מקרה, כל קריאה לגבי מעלית תקועה שהתקבלה במסגרת שעות 


              עבודה רגילות, תטופל באותו יום.


              היענות לקריאת חילוץ מהמעלית במהירות האפשרית, משך 24 שעות ביממה (כולל שבתות וחגים), במקרים בהם המזמין אינו מצליח ו/או מסוגל להיחלץ בעצמו על פי הוראות החילוץ שנמסרו לו על ידי החברה 


              על פי תאום מראש של המזמין עם החברה יתלווה טכנאי של החברה לבודק המוסמך מטעם משרד העבודה או יועץ מטעם המזמין למשך כל זמן הבדיקה.


1.19     זמן ההספקה



               זמן הספקה והפעלת המתקן יהיה 8 חודשים מיום הזמנת המתקן ובתנאי שחלקי המבנה הדרושים להרכבת המתקן ימסרו לרשות הקבלן 3 חודשים לפני תום התקופה הנ"ל. במידה ומסירת חלקי המבנה תתאחר, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה יישאר כנזכר לעיל. 


פרק 2 -  נתונים כלליים

2.1
סוג המתקן



-
מעלית נוסעים 


2.2
עומס נומינלי 



-
8 נוסעים, 630 ק"ג


2.3
מהירות נסיעה (מ/ש)


-
1.0


2.4
דיוק עצירה (סמ' ±)


-
0.5


2.5
מהלך הנסיעה (מ')


-
4.5 ~


2.6
מספר חניות 



-
2


2.7
מספר דלתות 



-
2


2.8
מיקום חדר מכונות 


-
 ללא ח/מ MRL

2.9
מידות פנים הפיר (מ')
, (D*W)

-
1.85 X 1.65 


2.10
מידות פנים התא (מ')
, (D*W)

-
1.40 X 1.10 - שקוף


2.11
מידות הדלתות נטו (מ'), (H*W)
-
2.10 X 0.90 - שקופות


2.12
סוג הדלתות



-
 טלסקופיות שקופות


 2.13    הנע המתקן



-
GEARLESS, מבוקר תדר 


 2.14 
התנעות לשעה 


-
180


 2.15
סוג הפיקוד 



-
אוניברסלי רושם


2.16
חתך כוונות לתא              (מ"מ) 
-  
89 T

 2.17     חתך כוונות למשקל נגדי  (מ"מ)       -
82 T

2.18
תילוי




-
1 : 2


2.19    דירוג אנרגטי 



-
B

2.20    השבת אנרגיה לרשת 


-
כן 

פרק 3 – מפרט טכני מיוחד


3.1 יחידת הנע 


       יחידת הנע מורכבת ממנוע GEARLESS מבוקר תדר עם כבלים או רצועות 


       בהתאם לתקן 2481. 


       היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ.נ. או מחוברת 


       למבנה הפיר באמצעות קורות הנשענות ומבודדות.   


       באחריות הקבלן לוודא שחילוץ מהמעלית ניתן לבצע ע"י הדיירים באישור 


       מת"י ובמידה ולא על הקבלן להתחייב להגיע לביצוע חילוץ תוך 30 דקות בכל 


       שעות היממה.  


       המעלית תצוייד במערכת UCM מקורית של יצרן המעלית למניעת תנועה לא 


       מבוקרת של התא – הכל בהתאם לדרישות התקן.       


       מעצור אלקטרו-מכני מופעל אחרי עצירה חשמלית של המנוע.   


       למכונת הרמה וכל חלקיה, כולל אינקודר, תינתן אחריות ל-3 שנים.


3.1.1 חילוץ אוטומטי 


         כל מעלית MRL תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות בהגעה 


         לתחנה. (UPS או מצבר נטען) שיפעל בשעת הפסקת חשמל. 


         הערות: 1. מערכת חילוץ אוטומטי תסופק בכל מקרה (גם אם קיים גנרטור 


                           חרום בבנין). 


3.1.2
מערכת בקרת מהירות 




- העצירה תעשה חשמלית והבלם ישמש רק להחזקת התא לאחר עצירותו. 


               המערכת תצוייד בבטחונות לעצירת חירום במקרה של: 




   א. אי התאמה בין המהירות המעשית למתוכננת. 


    

   ב. נסיעת המעלית בכיוון נגדי למתוכנן. 


  

   ג.  חסר תאוטה בקרבת תחנות קיצוניות (1.0 מ' ~).


               ד. שבוש או תקלה במערכת טכו-דינמו. 



        ה. מערכת לניתור פתיחה או סגירת בלמים. 


    
      - המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על 


              ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית, גישת המעלית 


              לתחנה ישירה וללא מהירות זחילה APPROACH DIRECT. 




   המערכת דגנרטיבית עם יכולת להשבת אנרגיה לרשת ודרוג 


               אנרגטי B לפחות. 


3.1.3  רגש הצפה

          בבור המעלית/מעליות יותקן רגש הצפה שיחובר לפיקוד מעליות ויגרום לכך שמעליות יעלו לתחנה עליונה או לא ירדו לחניון במקרה של הצפת הפיר.


3.2  גלגל הטיה


 קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי 40 מקוטר כבלי התילוי. הגלגלים יצוידו


 במסבי כדורים עם סידורי סיכה נוחים. כל גלגל ייבדק לאיזון  דינמי.


 גלגלי ההטיה שיותקנו בראש הפיר על גבי קונסטרוקצית פלדה יבודדו


 מהמבנה בגומיות מייסון למניעת העברת רעידות למבנה (או יותקן בידוד בין 


 הגלגלים לקורות).  


3.3  כבלי הרמה



תא המעלית תלוי על כבלי הרמה במבנה "SEALE" או רצועות מיוחדות. מספר 


הכבלים וקוטרם  בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם 


לתקן,   כולל אביזרי תילוי שלהם. כבלים / רצועות יצויידו במתקן להשוואת 


מתיחות ומפסק חשמלי "כבל רפוי". 


לכבלי תליה תנתן אחריות של 5 שנים. קיצור ראשון של כבלי הרמה יעשה ע"י 


קבלן המעליות במסגרת האחריות. 


3.4  המשקל הנגדי


המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה וימולא בלוחות מתכת כנדרש.


        המילוי יחוזק בצורה יציבה למסגרת. המשקל מובל על ידי 4 נעלי החלקה מחומר


        פלסטי הנתון בתוך מבנה מתכתי. המילוי הפלסטי ניתן  להחלפה בקלות. 


        הנעלים כוללות קפיצים לכוונונים ומשמנות. 



תחת המשקל הנגדי (או תחת פגוש) יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי 



הרמה.


3.5  כוונות


כוונות התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק 2. המובילים מיוחדים למעליות, בעלי חתך T ומעובדים בשלושת  הצדדים הפעילים. המובילים יחוברו ביניהם בעזרת אנך בשיטת "זכר נקבה". עיגון המובילים לקירות יעשה על ידי ברגי "פיליפס" (לכל קטע מוביל 2 חיזוקים לפחות), לאחר החיבור המובילים יהיו חלקים, ישרים וללא רווחים. המובילים יעוגנו לתחתית הבור ויצוידו במיכל לאיסוף שמן בתחתית הבור. את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.   מידות הפסים בפרק 2 הן הנחיה בלבד, על הקבלן לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש ולהגיש ליועץ את החישובים הנדרשים.


3.6  נעלי התא והמשקל הנגדי


        נעלי נסיעת התא ומשקל נגדי יהיו נעלי גלגלים ניתנות לויסות ופעולה שקטה ובית 


        עם קפיצים. סוג הנעלים ידרוש אישור יועץ מראש.


3.7 קונסטרוקציות והגנות


הקבלן יספק, יציב וירכיב את כל קונסטרוקציות הפלדה הדרושות לו להרכבת המתקנים כגון קורות תמיכה, קורות הפרדה, חיזוקים, מסגרות, רשתות הפרדה, בעיקר במעליות בהן מרחק בין התאים קטן מ – 50 ס"מ, תאורה בפיר, סולמות ירידה לבורות (כנדרש בתקן), וכו'. כמו כן הוא יספק את כל הכיסויים הדרושים לסף התא, סף הדלתות או כיסוי החלק העליון של התא. כל העבודות הנ"ל יהיו מחומרים חדשים, ישרים וצבועים לפחות פעמיים בצבע יסוד. ממדי הקורות, הרשתות והכיסויים יתאימו לדרישות התקן ת.י. 2481 במהדורתו האחרונה. 


3.8 תאורת פיר 


         כנדרש בת.י. 2481 יתקין הקבלן תאורה בפיר כולל מפסקים בראש הפיר ובבור.


3.9 הנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס MRL 


        א. השתקת רעש המעליות נדרש על פי ת"י 1004 חלק 3 (בידוד אקוסטי 


             בבנינים מגורים, רעש ממעליות). תקן זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן 


             המעליות על פי חוק התכנון והבניה.    


       ב.  המעליות אשר תותקנה בפרויקט כוללות שימוש במנועי GEARLESS שקטים 


            המחוברים אל מערך הנע באמצעות רצועות / כבלים המספקות תנועה 


            ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.  


        ג.   מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על 55 בתוך 


            פיר המעלית. 


        ד.  קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של 20 ס"מ לפחות. 


       ה1. המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן, כאשר כל 


             המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא. 


       ה2. מנועים המותקנים על גבי קורות פלדה, בנוסף לבידוד של יצרן, יש לבודדם 


              ע"י 3 שכבות גומיות MASON. 


       ו.   היות ולא ניתן לנקוט באמצעים אקוסטיים נוספים לטיפול במנגנוני 


             המעליות הנ"ל ועל בסיס ההנחיות המפורטות במסמך 2566 VDI חלק 2 לא 


             תעלה עוצמתו של מצלול הגוף בתחום הפיר הצמוד למנועי המעלית על 


             הערכים הבאים: 


		500

		250

		125

		63

		HZ






		85

		85

		90

		90

		[² S / M б – 10 ] db  MAX  L





     ז.  לוח הפיקוד הממוקם בחלקו העליון של הפיר או בחזית התחנה, יתמך על ידי 


          בולמי רעידות מסוג WIC של חברת MASON או ש"ע. 


          ע"ג צידו הפנימי של לוח פיקוד ימרח חומר בידוד בעובי של 3 מ"מ. 


          מפלס הרעש אשר יופק ע"י פעולת הרכיבים בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על: 


          (A ) db 45 = Leq במרחק של מטר 1 מהלוח.    


    ח. על גבי פתחי שחרור העשן מפיר המעלית יותקנו תריסים אקוסטיים מטיפוס 


         S – 33 – AL של חברת ח.נ.א. או ש"ע.       


3.10
 התא

 והכניסות
התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא.  על המסגרת  התא יורכבו נעלי תא מגלגלים עם ציפוי גומי וקפיצים לכיוונון. מנוע להפעלת הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת התא מבודדת מהמסגרת. התא בשלמותו יהיה מוארק.  בחלק העליון והתחתון של התא תותקן מעטפת דקורטיבית מנירוסטה או פח צבוע על מנת להסתיר את כל המערכות כנהוג וכמקובל במעליות שקופות, הכל לפי בחירת האדריכל. 


קירות התא


1. החלק השקוף של התא יבנה מזכוכית בטחון דו-שכבתית 


מודבקת בעובי מינימלי של 10 מ"מ. יש לתכנן את התא כך שהעומסים על גג התא לא יעברו לקירות הזכוכית.


ב.  הקירות האטומים יבנו מפח דקופירט בעובי 1.5 מ"מ ויצופו בפח נירוסטה מרוקעת בגוון טבעי (ריגי'יד) בעובי 0.8 מ"מ או חומר ש"ע אחר לפי בחירת ואישור המזמין או האדריכל.  צידם החיצוני של הקירות האטומים יצופה בפח צבוע או נירוסטה לפי בחירת האדריכל. החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות.  משקוף הכניסה לתא יבנה מנירוסטה.  בהיקף התא יותקן מעקה אחיזה מפלב”מ.   


רצפת התא


הרצפה, על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא בעובי 4 מ"מ עם 


שקע מתאים להנחת / הדבקת לוחות  שייש ע"י הקבלן הראשי. 




תקרת התא

תקרת התא עשויה מפח פלדה צבוע בצבע לבן מט. בתוך התקרה 


תאורה אוטומטית LED בעוצמה נאותה + תאורת חירום עם מצבר 


ומטען שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה. 


בתקרה 2 מפוחים שקטים (בעלי 2 מהירויות) לאוורור התא באמצעות 


תעלות. רמת הרעש המרבית שתימדד בתא בפעולת המפוחים במהירות גבוהה לא תעלה על dB55 כאשר התא והדלתות במנוחה. 


כל אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי דקורטיבי תקני 


ומסיבי המאפשר טיפול קל ונוח בתאורה ובמאוורר. 


גובה התא נטו לפי הרשום בתכניות.


על הקבלן להגיש עם הצעתו קטלוג של היצרן וסימון התאים והכניסות 


המוצעים. 


כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור האדריכל בכתב. 


3.11 מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא - (שקופה) 

התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות מתעלת אלומיניום בעזרת גלגלי אוקולון או מתכת עם מיסב – כדוריים ואקסנטריים נגדיים. 


מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכונון לאורך כל מהלכן. החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילה מיוחדת ומצויד לפחות ב2- מובילים.  המובילים מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות. 


מנוע הדלת פועל על זרם ישר או הנע שווה ערך ומיועד לעבודה קשה (HEAVY DUTY) ומספר רב של התנעות. 


העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה מוקדמת (וחילוץ עצמי במקרה של מעלית הידראולית).  


כנפי הדלתות עשויות מזכוכית בטחון דו שכבתית תקנית ונתונות בתוך מסגרת דקה של נירוסטה ריג'יד. 


מפעיל הדלת חזק דיו להפעיל דלת תא ודלת פיר בנויים מזכוכית. 


אביזרים של מנגנוני הדלתות לא יראו דרך הזכוכית. 


הדלת צריכה להפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות של 15 ק"ג או חיתוך דטקטור. 


קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות. 


כל כנף מובילה תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר. חיתוך טור תאים מקצר את השהיית הדלתות. במקרה ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת הדלת, היא תתחיל להסגר במהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלט "דלת מוטרדת". רק לחיצה על לחצן "פתח דלת" או מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח הדלת במהירות רגילה. עזיבת לחצן "פתח דלת" או ביטול מגביל כח מחדשים מיד פעולת "דלת מוטרדת".   


בזמן הפסקת חשמל או קלקול מנגנון הדלת האוטומטית - ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא ללא מאמץ מיוחד. בדלת פתיחה מרכזית תעשה מגרעת בכל כנף להקלת הפתיחה. 


מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח צבוע בצורה אסתטית, ובגוון שיבחר האדריכל. 


במידה והדלתות נסגרו 3 פעמים והמעלית לא נסעה (חוסר נעילה אלקטרומכנית או כל תקלה אחרת) - תושבת המעלית עם דלת פתוחה עד תיקונה. 



  דלתות התא ינעלו עם נעילה אלקטרו - מכנית.  


3.12  דלתות פיר  שקופות


דלתות הפיר יבנו מזכוכית בטחון דו - שכבתית לפי תקן 2481, בתוך מסגרת 
דקה של נירוסטה ועמידות אש לפי דרישות ת.י. 2481. הן תוסענה על ידי 


       גלגלים עם מסבי כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר. סף הדלתות 


       ישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי הקבלן. מנגנון הפתיחה של 


      דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל דלת תצויד במנעול 


      אלקטרו-מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד במשקולת או אמצעי דומה 


      לסגירה עצמית. כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית על ידי ידית מיוחדת. 


      הקבלן יספק את כל הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון 


      של הדלתות. נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י. 2481 במהדורתו 


      האחרונה. הדלת תתוכנן כך שאביזרי הדלת לא יראו דרך הזכוכית.  


3.13  משקופי הכניסה


   סביב כל דלת יורכב משקוף נירוסטה 2.0 מ"מ מלוטשת או מרוקעת בעובי 



   קורות החזית עם בליטה לצורך חיבור זכוכית החזית והמזמין יחפה את 



   הכניסה בזכוכית רבודה. 


         אביזרי האיתות יותאמו להרכבה ע"ג השייש או ע"ג המשקוף – לפי בחירת 


         האדריכל.   


3.14  חומרי פלב"מ


בכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם מרוקע או RIGID, הכוונה לפלב"ם מסוג 304 


      עם טקסטורה בגוון טבעי  מתוצרת RIGID או תוצרת POLIGRAT או FSC או ש"ע 


      המבנה יהיה כלהלן:



דלתות    -  פח פלדה 1.5 מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי (או פלב"ם 


      

             מלוטש) בעובי 0.8 מ"מ לפחות. 



תאים      - פח פלדה 1.5 מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי 0.8 מ"מ 


               
 לפחות. במקרה של פלב"ם מלא, קירות התא יהיו מפלב"ם 2.0 


              
 מ"מ עובי.  


הערה:
למרות האמור לעיל, נירוסטת משקופים ודלתות פיר (חלקן האטום) תהיה 316.


3.15 
לוח פיקוד



לוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בתחנה עליונה (או תחנה מתחתיה  


                          אם נדרש), ויסגר עם דלת נירוסטה כמו דלתות הפיר. 



לוח הפיקוד יבנה כולו מנירוסטה 316 עם הגנת מים ברמה 6 X PI.



לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור (מעבד) אליו יחוברו כל הכניסות 
מהפיר ומהתא (מגעי דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו').



על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת 
לפיקוד המעליות (הניתנת לשנוי) יתן המיקרו פרוססור פקודות


 
למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן



אינדיקציות למראה הקומות חיצי הכיוון וכו'.



לוח הפיקוד יכלול מפסקים ראשיים, כולל ממסר פחת לתאורת תא 


                         ופיר.  


 
כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה


 
גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו התקינה של הלוח.


 
כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.


                         הכרטיסים וכל המערכת פיקוד ובקרי מהירות יהיו מוגנים במידה 


                         מקסימלית מנפילות או עליות מתח, "ספייקים" וכדומה – 


                         באמצעות פילטרים, מייצבי מתח ומערכות אל פסק, כך שהפראות


                         רשת לא יגרמו לנזקים בציוד חשמלי או אלקטרוני או/ו"נעילת"


                         מעליות לאחר אירוע כזה.


 
הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה


 
ולהחלפה מידית ללא שימוש בכלי עבודה.


 
מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו


 
מתאים למחבר. כניסות מעגלי הבטיחות (מגעי דלתות, מגעי


 
מנעולים, גובלים וכו'). יהיו מרוחקים אחד מהשני כך שלא


 
יוכל להווצר קצר אקראי על מעגל הבטחונות. קו "האפס" של


 
מעגל הבטחונות יהיה מוארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו


 
הבטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים.


 
במקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות (נוריות)


 
מטיפוס LED. אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקים


 
בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי. כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד


 
מראה קומות דיגיטלי. 


 
לוח פיקוד יסופק עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר


 
מערכת אנליזה שתנתח את המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן 
קריאות חוץ ותא וכו'.


 
השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם 


                           אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני.


 
השנאים שבלוח יהיו בתחתית הלוח מוגנים בפני מגע                            


                           יד, תוך התחשבות באיוורורו.


3.15 (המשך) 
מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית 
בעת ההתנעה. בלוח יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת 
המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.


 
המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח 
הזנה ראשי, כח ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי 
פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי.


 
הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג 
התא לחילופין סלקטור המופעל ע"י סרט, או מגע אינפרא אדום 
המונה פולסים.


 
כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים


 
בלוחות זיהוי קבועים וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית


 
הפיקוד. תוכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, ותוכניות 


                            פיקוד חשמלית תהיינה מצורפות. 


 
בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול 
פתיחת דלתות וכן טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד 
"שרות" לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל עליון, 
ומגע פגוש לחצן פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון, מגע 


                           פגוש ומגע התקן בטחון.הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל 


                           פיקוד שרות בלוח הפיקוד. 





לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה (ע"י מערכות  



תצוגה) לשלוף את האינפורמציה לגבי תקלות היסטוריות 





(התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח  ללוח הפיקוד).


                           לוח הפיקוד יאפשר העברת מידע על "תקלה כללית" לבקרת 




                   המבנה באמצעות מגעים יבשים ותקשורת, ולצורך זה יותקנו בלוח


                            כרטיסים אלקטרוניים מיודים.



במעלית יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי 2481. בלוח מגע 


              יבש לחיווי תקלה וחיבור למערכת גילוי עשן / אש וגנרטור חרום. 





לוח הפיקוד יכלול מערכת פקוד כבאים לפי דרישות התקן / יועץ 


                            בטיחות. בנוסף לחילוץ אוטומטי תותקן בלוח מערכת חילוץ 


                            חשמלי ומכני ואינדיקציה להגעה לתחנה. 





בלוח אפשרות צפיה ישירה במכונת הרמה או אמצעי תצוגה 


                            אלקטרוני או מצלמה + מסך לצפיה במכונת הרמה לפי 


                            ת.י. 2481-1 סעיף 6.6.2.  


3.16 
אינסטלציה חשמלית:-


 
צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות,


 
ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות


 
ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות


 
להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי, סגורות היטב ומותאמות 



לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.


 
חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים


 
בתכנית הסימון.


 
אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר


 
מ- 70% חוטים מהחלל הפנימי.


 
באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי


 
צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או כל מכשיר אחר - יהיו


 
יציבים בצנורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה. המכשירים


 
הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים


 
בצנור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.


 
כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות, מראה קומות, קופסאות


 
ההסתעפות, מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים


 
להיות מאורקים. אינסטלצית התא תהיה מוגנת, מעברי


 
האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא תהיה גמישה. 


 
כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. יש לבנות 



מערכת האינסטלציה ללא אפשרות חדירה ואיסוף מים. החוטים 


                           בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים. מפסקי הבטיחות כגון:- 


                           מפסק עצור או מפסיק בור וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים 


                           בטיחותיים חיוביים. החיווט למגעי  הבטיחות יהיה כזה שיאפשר 


                           אבחנה בין מגעי הבטיחות השונים (גובל עליון, גובל תחתון, מגעי 


                           הפגוש, מגעי ווסת מהירות). 



המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה 



אליו נוחה. כל האינסטלציה בחשמל של מעלית פיר וכבל כפיף 


                           תהיה בקוטר של 0.75 לפחות. 



 מפסיק הבור מוגן. התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו 



מאורקים. מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 



ודרישות חברת חשמל.


3.16.1 
כבל כפיף 


הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה - מיוחד למעליות. הכבל 


יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. בשעת תילוי לא 


יועבר העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות 20% חוטים מעל 


הנדרש לפי המפרט - אך לא פחות מ-10 חוטים.הכבל הכפיף יתאים 


לכל הפונקציות הנדרשות בתא (כגון תקשורת טורית, מוסיקה, 


מערכת כריזה וכו').  

3.17 אביזרי פיקוד 

א 3.17
פיקוד ואיתות בתא


            לוח לחצנים בתא כולל:


-  לחצני קריאה לקומות עם אות שמע - מוארים. 



- לחצן "אזעקה" - מואר בהפסקת חשמל - עם מגע יבש נוסף. 



- לחצן "פתח דלת". 



- לחצן "סגור דלת".



- מפסק מאוורר - מואר. 



- מפתח כבאים אחיד (מפתח מני לפי ת"י 8888) - מואר.  



- נורית עם זמזם "עומס יתר".   



- מפתח "העמסה".   



- מספר סידורי של מ.ע. - חרוט בלוח. 



- מספור קומות בולט  + כתב ברייל. 


         - חייגן אוטומטי למרכז שרות מופעל באמצעות לחצן 


            האזעקה (קו טלפון חוץ ע"י המזמין כולל גיבוי ל – 3 


            שעות).   



- מראה קומות דיגיטלי (גודל אות 5.0 ס"מ).



- חיצי כיוון נסיעה. 


        - מידע קולי בהגעה לתחנה, כיוון הנסיעה ופעולת דלתות.


ב 3.17 פיקוד ואיתות בכניסות


-   לחצנים מוארים לקריאת המעלית עם אות שמע - בכל 


             הקומות.



-   מפתח כבאים בכניסה ראשית. 


-   מראה קומות דיגיטלי (גודל אות 5.0 ס"מ) – בכל התחנות.  



-   חיצי כיוון נסיעה (מהבהבים בנסיעה) בכל התחנות.


א   כל המכסים יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי 3 מ"מ לפחות. 


ב.  כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו-מהלך מטיפוס   


     אנטי-  ונדלי מתוצרת מאושרת. יש להפעיל את הלחצנים    


     בזרם ומתח הנקובים ע"י היצרן. 


ג.   כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור 


      האדריכל  והמפקח בכתב. 


4. אם יבחר המזמין, חלק מהלחצנים יוחלף עד הזמנה סופית  


      במפתחות עם תאורה  לרישום ללא תוספת במחיר.


ה.  המכסים בלי ברגים נראים או ברגי N.L שקועים. 


ו.   חיווט לאינטרקום וקו טלפון לח/מ יספק המזמין.   


ז.
  אביזרי פיקוד ואיתות בתחנות יהיו מוגני מים ברמה 6 X IP.


3.18

פיקוד המעלית 


פיקוד אוניברסלי 


הפיקוד מכוון לשרת בו - זמנית רק קריאה אחת. 


בעת לחיצה על לחצן קריאה בקומה, ידלק אור מסביב ללחצן המסמן 


רישום קריאה. 


הפיקוד בעל השהיה מתאימה לכניסת ויציאת נוסעים וכולל פיקוד 


כבאים לפי התקן. 


אם קיים מפתח "העמסה" - עם הפעלתו, הדלת נשארת פתוחה 


והמעלית עונה לקריאות פנים בלבד עד הוצאת מפתח. אין אפשרות 


להוציא המפתח במצב "ON" .


פיקוד המעליות כולל מתקן "עומס יתר” עם זמזם ותאורה בתא, 


מתקן "עומס מלא", וכן מתקן פילוס מחדש RELEVELING)). שקילת 


העומס תבוצע באמצעות 4 תאי עומס " CELL LOAD" ב- 4 פינות התא 


הפועלים ע"ב GAUGE STRAIN" במדידה רציפה (כדוגמת 9.I.L LARIT או 


ש"ע).


בבור המעלית/מעליות יותקן רגש הצפה שיחובר לפיקוד מעליות ויגרום לכך שמעליות יעלו לתחנה עליונה או לא ירדו לחניון במקרה של הצפת הפיר.


3.19      מתקני בטחון

ווסת מהירות

הווסת יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  הירידה של  התא


עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלית  והתקן.


הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.


הווסת יתאים לדרישות תקן 2481. 


קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם.  


כבל וסת המהירות בעל קוטר 6 מ”מ לפחות. מתקן המתיחה של  הוסת מצויד במפסק. 


התקן בטחון

יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה יפעל במקרה  


שמהירות הירידה או עליה תעלה מעל המותר לפי האמור בתקן.   המתקן הנ"ל יפסיק גם את מעגל הפיקוד. 


התקן הבטחון יתאים לדרישות תקן 2481. 

    


מתקן התפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. 


גובל סופי

מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או 


התחתונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי מקו ההזנה, בכל 3 


הפאזות, או   שהזרם למנוע ולמעצור ינותק בשני מגעונים בטור, 


כמפורט ב - 2481. 


מערכת אזעקה

במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן 


אזעקה. זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה 


אוטומטית, כאמור בתקן 2481. הלחצן יפעיל גם את החייגן 


האוטומטי ויותקן גם על גג התא ובתחתיתו.   


3.20      פיקוד אחזקה

מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג 


התא של המעלית ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד 


אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן “עצור”, לחצן "משותף", לחצן 


“מעלה”, לחצן “מטה” ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה 


מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.


הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 1.8 מ’.


מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 0.63 מ/ש.


כאשר מעליות נמצאת בפיקוד "שרות" במראי קומות בכל התחנות


תופיע הודעה בהתאם – "OUT OF SERVICE"


3.21  הפגושות


הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים מתאימים לעומק הבור.


    סוג הפגושות בהתאם למהירות הנסיעה והתקן. פגושות הידראוליים יצוידו 


    במד שמן ומפסק בטחון. 


    מתחת למשקל הנגדי יותקנו הגבהות שניתן להוציאם בשעה התארכות כבלי   


    הרמה.


3.22  מנעולי דלתות הפיר

המנעולים האלקטרו-מכניים בעלי נצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק, אך ניתנים לבדיקה ויזאולית.   



      רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה. 



      המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת 
      לפתיחה  בשעת חירום על ידי מפתח מיוחד. 



     במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל אגף.


3.23   התקני בטחון  


             כל מתקני הבטחון יהיו עם מגעים מכניים מאולצים פוזיטיביים 


             (CLOSED NORMALY ) מספר ומקום התקנת המגעים בהתאם לדרישות ת.י. 2481.      


3.24   הבלם


           הבלם בנוי משתי לחיים המצופות בחומר עצירה בעל חיכוך גבוה ובלאי נמוך 
   והוא פועל על גלגל המצמד.  הבלם משוחרר על ידי אלקטרומגנט או מנוע 
  


           מיוחד ועוצר אוטומטית עם הפסקת החשמל. פותחן ידני של המעצור יסופק 


    
   כשהוא קשור קבוע למכונה. הפותחן צבוע בצבע בולט.  הבלם בנוי כך, שגם   


           לחי אחת מסוגלת לעצור את מכונת ההרמה. עם 125% מעומס הנומינלי. 


           הבלם יצוייד במערכת ניטור המצביעה על סגירה או פתיחת בלם בנסיעה.    


פרק 4 - פירוט התוצרת

עומס
-
8 נוסעים



מהירות   -  
1.0 מ/ש


                                                                                                                                                  


הקבלן מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים. הצעה שתוגש ללא מילוי מדויק של הטבלה עלולה להפסל. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי התוצרת דלהלן לפני קבלת העבודה. 




סעיף 


טיפוס החלק 

מקור היצור

ארץ היצור  


                                            ונתוניו                            (המפעל)


                                                                                                                                                 


מכונת הרמה 


                                                                                                                                                  


מנוע המכונה והספקו


מערכת בקרת תדר                                                                                                                 


וסת מהירות 


                                                                                                                


התקן תפיסה 


                                                                                                                         


כבלי הרמה (NO , Ø ) 


                                                                                                                      


לוח הפיקוד 


                                                                                                                      


מפעיל הדלתות 


                                                                           


דטקטור 


                         


תא ודלתות 


                           


מראי קומות 


                     


לוחות לחצנים 


                           


מאוורר


                  


חתך מסילות תא


                


חתך מסילות מ.נ.


                     


מנגנוני שקילה 


אינטרקום 


                         


תאריך                                                                                                                 חתימת הקבלן


פרק 5 -  מעלון אנכי FLEXSTEP

במסגרת הפרויקט יסופק ויותקן מעלות אנכי FLEXSTEP חב'   SOLUTION   L&S או ש"ע מאושר. הביצוע לפי התכניות והוראות יצרן

הכל קומפלט עד גמר מושלם של העבודה ולשביעות רצון המזמין או מי מטעמו.

                                                                                                             


                                                                                                         


ת א ר י ך                                                                                          חתימת    הקבלן

פרק 19 - מסגרות חרש

19.01
רשימת מסמכים טכניים מחייבים


19.01.1
העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי  - פרק 19.


19.01.2
בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוספים המחייבים במסגרת מכרז זה:


1. התקן הבינלאומי 630-1980-ISO לקביעת הפלדות.


2. התקן הבינלאומי 1-1878/150-898 לקביעת הברגים.


3. התקן הבינלאומי 2-1980/150-898 לקביעת האומים. 


4. התקן הבינלאומי ISO לנושא גלוון פלדות.


19.02
הכנת תכניות עבודה מפורטת (.DWG WORKSHOP) ע"י הקבלן


19.02.1
על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות, ורק לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה.


19.02.2
הקבלן יכין תכניות עבודה (DRAWINGS SHOP) בהתאם לסעיף 19003 במפרט הכללי.


19.02.3
בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם:


1) תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ 1:20.


2) פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ 1:5.


3) פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ 1:5.


4) פרטי ייצור, הובלה והרכבה.


5) תכניות הרכבה בקנ"מ 1:50 או 1:100.


19.02.4
בנוסף לתוכניות הנ"ל, יספק הקבלן תכניות בית מלאכה לחיפוי הגג וסיכוך הקירות הכוללות:


1) תכנית הרכבה בקנ"מ 1:50.


2) חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ 1:50.


3) תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ 1:20.


4) פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ 1:5.


5) פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ 1:5.


6) מפרט ייצור, הובלה והרכבה.


7) חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים הנובעים מההרכבה

19.02.5
התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים - ת"י 1225 למבני פלדה, ת"י 412 לעומסים וכו'.



רכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימסר לקבלן, אולם גם לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש.


19.02.6
לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה ועבודות הסיכוך והחיפוי לפני שהושלמו תכניות העבודה ואושרו ע"י המהנדס. יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל.


19.02.7
הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת הכנת תוכניותיו המפורטות. המהנדס יהיה הקובע היחיד - באם ניתן להשתמש בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.


19.02.8
עלות הכנת תכניות עבודה אלו, כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת. 

19.03
ייצור והרכבה - כללי

19.03.1
כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מטעם הקבלן ועל חשבונו אשר יוודא את המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.


19.03.2
כל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות ספק מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית, מוכרת בינלאומית.



מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות לביקורת המהנדס.


19.03.3
לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות הנדרשות, בדבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות, ולקבל את אישור המנהל לכך.


19.03.4
כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה ורק אביזרים כגון, חיבור אלמנטים שפורקו לצורכי הובלה ייעשו באתר. הן בבית המלאכה והן באתר יעסיק הקבלן מסגרים ורתכים מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתחומי עיסוקם.



לדרישות המפקח, יציג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרש.


19.03.5
כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י תהליכים שיאושרו ע"י המהנדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע העבודה.


19.03.6
במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס והמפקח.



בביקורים אלו ייבדקו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה, צורת הטיפול במפעל, בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב.



על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל, לאפשר למזמין או לבאי כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל המידע וההסברים בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו.


19.03.7
כל אלמנט לקוי, לפי שיקול דעת המפקח יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית.


19.03.8
במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר, קרי ריתוך, ברגים, גוף האלמנט וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של התופעה שנתגלתה, קרי - בדיקות על קולית וכד'.


19.03.9
הקבלן מתחייב לעבוד לפי כל כללי בטיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגן על עובדיו או צד שלישי כתוצאה מעבודתו, וכי אמצעי הבטחון הנ"ל מוכלים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד.



לצורכי בטיחות עבודתו, יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר, רשתות, סולמות וכל הנדרש למניעת פגיעה בעובדים או אחרים.


19.03.10 באחריות הקבלן וכלול במחיר איטום לדירת מים וגשם. מחירי הקונסטרוקציה והסיכוך כולל עבודות איטום ולא תשולם בגינם בנפרד.


19.04
מפרט טכני


19.04.01- קונסטרוקציית פלדה למעלית:


א. הקבלן יכין תכניות ייצור )שופ-דרואינג( מפורטות של קונסטרוקציות הפלדה.


התוכניות יכללו פירוט מלא ומידות מפורטות של כל האלמנטים בהתאם לתכניות האדריכלות ולמידות שלד הבטון לאחר הביצוע. תכניות הייצור יועברו לאישור המהנדס והאדריכל באמצעות המפקח.


ב. קונסטרוקציית הפלדה תוכן במלואה במפעל או על הקרקע בשטח ההתארגנות באתר ותוצב במקומה בשלמותה באמצעות מנוף. לאחר הצבתה יבוצע ריתוך אל הפלטות המבוטנות .


ג. הקונסטרוקציה תהיה צבועה בהתאם לסעיף 110522 בפרק 11 במפרט הכללי בגוון

לבחירת האדריכל.


ד. על אלמנטי הפלדה מתחת לפני הפיתוח ועד גובה 50 ס"מ מעל פני הריצוף יבוצע איטום באמצעות "סיקה טופ ארמטק 110 ". בשתי שכבות.

19.04.02- שיקום סככת חניה קיימת

א. עמודי הפלדה ממפלס הביסוס ועד גובה 50 ס"מ מעל פני הפיתוח יבוצע איטום באמצעות "סיקה טופ ארמטק 110 ". בשתי שכבות .


ב. יש להסיר את הגג הקיים .


ג. יבוצע ניקיון יסודי של הקונסטרוקציה כולל הברשת אזורים עם קורוזיה במברשת ברזל עד לקבלת גוון מתכתי וצביעת אזורים אלו בצבע יסוד.


ד. הקונסטרוקציה כולה תיצבע מחדש בהתאם לסעיף 110522 בפרק 11 במפרט הכללי

בגוון לבחירת האדריכל .


ה. יבוצע קירוי חדש מפח טרפזי מסוג טרפזאגן 75 מ"מ של חברת אגן הנדסה. הקירוי

יהיה צבוע משני צידיו בגוון לבחירת האדריכל. גובה הגל יהיה 75 מ"מ, עובי פח 0.75 מ"מ. כיוון הגלים בניצב לקורות החניה.

19.05
יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה:


19.05.1
תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבד. 


19.05.2
במידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת פטינה דקה ועדינה יהיה על הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת 2.5 לפי התקן השוודי, לפני עיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון. 


19.06
גלוון וצבע על גילוון


כללי 

מפרט זה מתייחס למערכת הגנה של קונסטרוקציית פלדה לשלד מבני אחסנה.


המפעל המגלוון והמפעל הצובע יהיו בעלי הסמכה לתקן   9002      .ISO

הקונסטרוקציה כולה תהיה מגולוונת בגילוון חם בעוביו לא יפחת מ-80 מיקרון.

תחום המפרט 


1. 
הספקת פלדה .


2. 
הכנה לגילוון בטבילה באבץ חם.


3. 
גילוון באבץ חם. 


4. 
תיקוני גילוון .


5. 
הכנת שטח מגולוון לצביעה. 


6. 
צביעה על גילוון חם


7. 
הגנת ברגים אומים דיסקיות ואביזרים. 


8. 
שינוע .


9. 
תיקוני צבע בשטח.


תקנים 

1. 
תקן ישראלי  ת"י 4271 


2. 
תקן   1461       ISO 


3. 
תקן    9002        ISO  


פלדה לייצור הקונסטרוקציה 

1. 
הפלדה לייצור הקונסטרוקציה תהיה מתאימה לגילוון באבץ חם   37/44 UST  או שווה-איכות , כאשר הצורן (סיליקון ) יהיה פחות  מ-  0.03%  והזרחן ( פוספור ) פחות מ-  0.02%.


        לפני התחלת הייצור הקבלן ישלח דוגמאות של הפלדות למפעל הגילוון לבדיקת התאמה לגילוון 


    
סעיף זה אינו חל על  ברזל מקצועי .


הכנה לגלוון באבץ חם 


1. הקבלן יכין את החומר לתהליך הגלוון בתאום עם המפעל המגולוון .


2. בחלקים חלולים יהיו חורים ו/או פתחים מתאימים לשחרור אויר ולכניסה וניקוז של אבץ.


     החורים  יבוצעו בקידוח בלבד . 


3. הריתוכים יעשו לפי כללי המקצוע, יהיו אטומים וללא שיירי סיגים (שלאקה). יש להשחיז ולהחליק ריתוכים.


4.  הפריטים ישלחו למפעל הגילוון ללא צבע, צבעי-סימון, סיגי ריתוך, נתזי ריתוך או כל זיהום אחר.


5. במידות חורים לברגים יש לקחת בחשבון הקטנת הקדח עקב הציפוי וקוטר הברגים המצופים.

גילוון באבץ חם 

1. עובי הגילוון לא יפחת מ-80 מיקרון.

2. הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות התקן 1461  ISO .

3. הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות, חספוסים, "קוצים", אפר, שאריות פלאקס,  נקודות מגע בין פריטים, עיוותים ושטחים לא מצופים . 

4. הפריטים לא יקוררו במים . 


תיקוני גילוון 


1.  לאחר הגילוון יש להחליק, במידת הצורך, את הפריטים כך שבמגע יד אדם לא תגרמנה פציעות  ולא יהיו חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה. אסור להשתמש בדיסקת השחזה. יש   להקפיד שלא לפגוע בציפוי . 


2.  תיקונים של פגמים יעשו בצבע עשיר-אבץ בתכולה של  כ- 80% בשכבה יבשה ורק בהתאם לדרישות תקן  1461ISO . 


תיקוני צבע בשטח.


1. תיקוני צבע בשטח יבוצעו בצבע רטוב בהתאם להמלצת המפעל הצובע .


הגנת ברגים אומים ודסקיות 


1. ברגים ואומים בקוטר 12 מ"מ ומעלה יגולוונו באבץ חם בהתאם לתקן 1461 ISO .


2. ברגים ואומים מגולוונים באבץ חם יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים .


3. במידה ולא ניתן לספק ברגים מגולוונים בחם אפשר לספק, באישור מראש של המפקח ,  ברגים מצופים בשיטת "שררד" ( טרמודיפוזיוני ) בהתאם לת"י  4271. עובי מינימאלי של הציפוי יהיה 30 מיקרומטר . 


שינוע 


1. הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה, שינוע ואחסנה של הפריטים באופן שימנע פגיעה בצבע .

19.07
ריתוך



1. חומרים


1.1 על המבצע לוודא ייצור המוצר מפלדה מתאימה לגלוון.



1.2 יש להימנע משמוש בחומרים שונים או חבור חומר חדש עם חומר ישן 


                    וחלוד. אם במוצר יש חלק חלוד, כל המוצר יושהה בחומצה עד שהחלק החלוד ביותר יהיה      נקי ואז יפגע החומר הפחות חלוד ללא צורך.



2. ריתוך לפני גלוון


2.1 על הריתוכים להיות חופשיים מחרירים העלולים לשמש מלכודת לחומצה.



2.2 כאשר יש ריתוך כפול רצוי לרתך ריתוך אטום ושלם סביב כל החלק על 


                    מנת למנוע חדירת חומצה לחלל שבין החלקים. 



2.3 אם אפשר, רצוי לרתך בשיטה שאינה יוצרת סיגים (שלקה) כמו ריתוך


2CO. אם משתמשים באלקטרודות מצופות, יש לנקות היטב את הסיגים לאחר הריתוך.  סיגי ריתוך (שלקה) אינם מוסרים בתהליך הניקוי הכימי של חומר לפני הגלוון. בכל מקום בחומר שאינו נקי מסיגים (שלקה) יישאר כתם שחור על המוצר לאחר הגלוון. (כלומר: המיקום הספציפי לא יגולוון).


            2.4
בכדי להקטין מאמצי ריתוך בתוך ה חומר, העלולים לגרום לעיוותים בזמן הגלוון. רצוי לרתך בסדר כפי שמופיע באיורים.


19.08
בטיחות ובטיחות אש


19.08.1
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים בזמן עבודתו - למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים סמוכים ותכולתם.



הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו.


19.08.2
בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, ינקטו לפחות האמצעים הבאים:


1. עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום.


2. אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת התלקחות.


3. הקבלן יעמיד, על חשבונו, אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וזרנוק מים מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה. (צופה אש)


4. עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות גצים, נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהי.


19.08.3
חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך - בשטח המבנה וסביבתו.


פרק 22 - רכיבים מתועשים בבניין:


22.00   כללי:

1. כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט המיוחד, כוחו יפה גם במפרט זה ובמקרה של סתירה בין המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, ו/או יתר מסמכי מכרז/חוזה זה, תקבע ההוראה הגבוהה ו/או המחמירה ביותר.


2. קבלן משנה יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון מוכח שלא יפחת מ- 10 שנים בהרכבת  ו/או ביצוע אלמנטים הנדרשים. עובדי הקבלן יהיו מיומנים, בעלי  ניסיון שלא יפחת משנה בעבודות מסוג זה.

3. על המציע להגיש לאישור המזמין דוגמאות  מהמוצרים (ללא יוצא מן הכלל) בצירוף תעודות בדיקה. רק לאחר אישור הדוגמא המזמין יהיה המציע רשאי להזמין את המוצר עפ"י הכמות הדרושה.

4. נושא הוראות הייצור, שינוע הובלה ואחסנה והציוד עפ"י המפורט במפרט הכללי  

5. המציע יכין קטע ניסיוני להדגמה של כל אחד מטיפוסי האלמנטים בגודל במיקום, בצורה שתקבע ע"י המזמין. הקטע יוצג כשהוא כולל את הגימור הסופי. המציע לא יתחיל בביצוע השוטף טרם אישור הקטע הניסיוני.

6. הוראות ההחזקה עפ"י מפרט הכללי.


22.01   תכנון (תכן):

1. המציע מתחייב להגיש תכנון מפורט לכ"א מהאלמנטים עפ"י סעיף 22.01 במפרט הכללי. התכניות יוגשו לאישור המזמין והמציע לא יתחיל בעבודה לפני שהתכניות יאושרו. יחד עם התכניות יעביר המציע מפרט מיוחד ואישורים  מוסמכים  עפ"י דרישות המזמין של המוצרים והאלמנטים השונים.


2. התכנון המפורט ייעשה בהתאם לשיטת הביצוע שאושרה ע"י המזמין.


3. למען הסר ספק שלבי העבודה בנושא האישורים יהיו כדלקמן: אישור תכנון מפורט, אישור דוגמאות ואישור קטע ניסיוני. המציע לא יעבור  משלב  אחד למשנהו ללא אישור השלב הקודם וכאמור לא יתחיל בביצוע טרם אישור כל השלבים הנ"ל.

22.02   מחיצות מתועשות:

22.02.01   כללי:


1. פרק זה מתייחס לכל סוגי המחיצות המתועשות הבלתי נושאות. סוגי המחיצות,  החומרים, הקיים והאחזקה עפ"י המפרט הכללי (בכפוף לסעיפי  המפרט המיוחד).

2.  בנוסף ובהשלמה לגבי תכונות המחיצות, הבידוד האקוסטי והעמידות באש,     המפורטים במפרט הכלל (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד) יצוין שבכל המחיצות נדרש מעבר לצנרת תברואה, חשמל, תקשורת ומ/א, כמו כן נדרשת עמידות מים לכל הגובה באיזורים "רטובים" כל זאת עפ"י    קביעת המזמין חומר הבידוד אקוסטי יהיה מצמר סלעים בדחיסות 80 ק"ג/מ"ק (בין ניצבי גבס 2 אינץ') ומוליכות תרמית של 0.034 לכל היותר, כדוגמת תוצרת גולמט או ש"ע, או כל חומר אחר עפ"י בחירת המזמין. 
עמידות האש תהיה בהתאם לקביעת המזמין וכן עפ"י דרישות התקנים     התקנות והרשויות המוסמכות.

3. המחיצה תעמוד בעומסים, כיפוף, רעידות אדמה, נגיפה וטריקה כפי שמצוין    במפרט הכללי (בכפוף לסעיפים במפרט המיוחד) בנוסף לכך יעמדו המחיצות וחלקי המחיצות המצויים באיזורי סכנת נפילה עפ"י    קביעת  המזמין בכל הקריטריונים המפורטים בתקן לגבי מעקים ומסעדים.

4. גימור המחיצות לרבות פני השטח, מישקים אנכיים מישקים מתחת לגג יהיו    עפ"י המפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד).

5. הרכבת המחיצות תהיה בהתאם למפרט הכללי (בכפוף  לסעיפי המפרט המיוחד).

6. הסבילות תהיה בהתאם למצוין במפרט הכללי בכפוף לסעיפי   המפרט המיוחד.

22.02.02   מחיצות גבס קלות:

1. תחומי התיאור, לוחות גבס והמחיצות עפ"י המפרט הכללי בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד. אם לא צויין אחרת יהיו כל המחיצות דו  קרומיות 2 לוחות מכל עבר , בידוד תרמי צמר סלעים בדחיסות 80 ק"ג/מ"ק (בין ניצבי גבס 2 אינץ') ומוליכות תרמית של 0.034 לכל היותר, כדוגמת תוצרת גולמט או ש"ע.
לוחות גבס יהיו מתוצרת G.S.U או ש"ע בדגם עפ"י בחירת המזמין ובעובי שלא יפחת מ-  "1/2.
לוחות יהיו דוחי מים באזורים "יבשים" ועמידי מים באזורים רטובים. בקירות אש ובאיזורים אחרים יהיו לוחות בעלי עמידות מיוחדות באש כל הנ"ל עפ"י קביעת המזמין וללא תוספת מחיר כלשהי.

2. השינוע האחסנה, איכות, התיקון עפ"י המפרט הכללי    (ובכפוף לסעיפי המפרט המיוחד).

3. ניצבים יהיו ברוחב 100מ"מ ובעובי דופןצ 0.6 מ"מ, מרחק בין הניצבים יהיה 406 מ"מ.

4. חיזוק  בשני צידי הדלתות יהיה ע"י ניצב בעובי דופן  1.25 מ"מ.

5.  המחיצות יחוזקו ללא תוספת תשלום לתקרות ולאלמנטים  קונסטרוקטיביים אחרים ע"י הארכה ותוספת פרופילי פלדה מעוגנים הכל עפ"י     קביעת הקונסטרוקטור והמפקח.

6. התקנת המערכות תיעשה עפ"י המפרט הכללי (בכפוף לסעיפי     המפרט המיוחד) בנוסף לכך יותקנו במחיצות ללא מדידה בנפרד "צווארוני    מעבר לצנרת עשויים פח מגולוון בכמות ובמיקום שייקבעו ע"י המפקח.

7. איחוי, החלקה וגימור המחיצות עפ"י המפורט המפרט הכללי     (בכפוף למפרט המיוחד).


22.03   כללי:

1. בנוסף לדרישות ביצוע התקרות המפורטות בסעיף 22.032 במפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד) יצוין שגמר התקרות יהיה בפרופיל Z + L החיבור למישור אנכי כל 30 ס"מ. 

2. התלייה ע"י  דיבל ניילון ובורג מגולוון מדגם L-GX בקוטר 10 מ"מ של חב' אדיט בע"מ או ש"ע מאושר.

3. לפני ביצוע ההתקנות יבוצעו 5 ברגים ראשונים באזורים שונים במבנה ותבוצע בדיקת שליפה לעומס של 100 ק"ג על ידי מעבדה מוסמכת. תוצאות הבדיקה יועברו לאישור המהנדס לפני ביצוע ההתקנות.


4. כל האריחים יהיו ניתנים לפירוק אלא אם צוין אחרת.

5. הסיבולת בהתאם למופיע במפרט כללי (בנוסף לסעיפי המפרט המיוחד).

6. האמבטיות והתעלות השקעות לגופי התאורה תהיינה מודולריות מפח דקופירט,  צבועים בצבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת המזמין. עובי הפח, ללא צבע, יהיה 1   מ"מ.                 הפח יכופף בהתאם לפרט מאושר ויכלול רפלקטור  מראה מוכסף, רוחב התעלות יהיה 30 ס"מ אלא אם צויין אחרת. האמבטיות והתעלות יכללו מאחזים מאושרים ומתואמים להתקנת הלוברים.

7. הלוברים יהיו פרבוליים מונעי סנוור, דגם, גמר וציפיות עפ"י בחירת המזמין. 
ההרכבה ע"י תפסים לתעלות.


22.03.04   תקרות פח פלדה מגלוון:

1. התקרות יהיו מסוג פסים, מגשים, ריבועי "דרופ-אין" כוורת וכד' עפ"י החלטות     המזמין. עובי הפח   1.2 מ"מ בהתאם לסוג התקרות ובכפוף להוראות המזמין.

2. הניקוב יהיה בשטח יחסי שלא יפחת מ- 15% בהתאם להחלטות המזמין.

3.  הבידוד התרמי בהתאם למפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט     המיוחד) והעיגון ע"י מוטות תלייה מתכוונים כפי שצוין בסעיפים קודמים.    הגמר סיום בפרופילי Z + L. 

4. הרכבת התקרה בהתאם למצויין במפרט הכללי (בכפוף לסעיפי     המפרט המיוחד).

5. שילוב המתקנים יהיה בהתאם למצויין במפרט הכללי (בכפוף     לסעיפי המפרט המיוחד).


22.03.06   תקרות גבס:

1. תקרת הגבס תהיינה תלויה מהתקרה הקונסטרוקטיבית או צמודה לתקרה הנ"ל הכל עפ"י קביעת המזמין. הכיסוי באריחים או לוחות או שילוב ביניהם (להלן - "הכיסוי"). הכל עפ"י קביעת המזמין. גמר האריח ו/או הלוח עפ"י קביעת המזמין.


2. הכיסוי יתאים לת"י 1490, יהיה משתי שכבות. חומר הכיסוי גבס סיבים או    גבס קרטון, יהיה לפי בחירת המזמין. באיזורים רטובים, עפ"י קביעת המזמין,     יותר שימוש בגבס עמיד מים בלבד.


3. אופן התלייה עפ"י המופיע במפרט הכללי (בכפוף  לסעיפי המפרט המיוחד) יחד עם זאת יצויין שצורת התלייה כפופה להנחיות     המזמין לרבות צורת העיגון, שיטת התלייה מהתקרה או מהקירות ואפן הדבקת     הלוחות במידה ויידרש. לא תשולם שום תוספת לגבי תלייה מגובה כלשהו או כל     חיזוק אחר.


4. פירוט תקרת אריחים, מישקים ושקעים, פסילת לוחות ואריחים יהיה עפ"י     המפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד).


5. גמר התקרה סביב ושפות הפתחים יעובדו בפרופילי Z+ L ו/או כל גמר אחר עפ"י קביעת המזמין.


22.04   כללי:

בנוסף למופיע בסעיפים אחרים במפרט הכללי והמיוחד יכללו העבודות בין היתר:


1. קטעים ניסיוניים נוספים לראשון (עפ"י דרישות המזמין).


2. הכנות למלבנים לנגרות ומסגרות במחיצות.


3. דפנות באיזור שינוי גובה תקרות.


4. סגירות ע"י פח מכופף וצבוע צבע קלוי במפגש בין תעלות תאורה.


5. בידודים אקוסטיים וטרמיים .


6. פרופילי Z - L לתקרות לרבות תיקונים בקירות לאחר ההרכבה.


7. צביעת כל חלקי הקונסטרוקציה, פרופיל חלוקה וגמר בגוונים עפ"י בחירת המזמין.

8. צביעת אריחים בגוונים שונים עפ"י בחירת המזמין (לרבות צבעים מטאליים).

9. תקרות לא מישוריות ולא רגולריות - כגון משופעות, מדורגות, חתוכים בקו עגול וכד'.

10. בדיקת תליית תקרות פריקות ע"י מעבדה כלולים במחירי היחידה.

22.05 בדיקות

על הקבלן לבצע בדיקות של תקרות פריקות וקירות גבס להתאמה לתקן.

על הקבלן לעשות כל בדיקה נוספת הנדרש לפי התקן או הנחיות המפרט הבין משרדי (הספר הכחול).

הבדיקות על חשבונו של הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד..

22.06 אופני מדידה

אופני מדידה לפי המפרט הבין משרדי (הספר הכחול ).

פרק 23  ביסוס המבנה

ג'ט גראוט  (הזרקת חומרים צמנטי)

1. חיזוק יסודות המבנה וביסוס פיר המעלית והרמפה בחזית המזרחית יבוצע בשיטת  " ג'ט גראוט" הזרקת חומרים צמנטי בלחץ גבוה לתוך הקרקע.

2. דו"ח הקרקע של זליו דיאמנדי מתאריך 18.03.20 הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.


3. ג'ט גראוטינג הוא מונח כללי המתאר מגוון רחב של טכניקות המאפשרות טיוב קרקע ושינוי תכונותיה הגיאו מכאניות כך שתוכל להתאים לצרכים החדשים הנדרשים ממנה. מבנים, מתקנים, כבישים, גשרים וכו` מבוססים ומתפקדים על פני הקרקע )לעיתים אף בתוכה( ולכן נדרשות מהקרקע תכונות מוגדרות היטב בכדי שתוכל לעמוד בדרישות התכנון כך שהמבנה יוכל לתפקד בהתאם לייעוד, לקיים ולצרכים הנדרשים ממנו .

4. אחת הטכניקות לשינוי ושיפור תכונות הקרקע נקראת Jet grouting ועיקריה שינוי המבנה –החלקיקי של הקרקע ע"י יצירת מסת חומר חדשה באמצעות טכניקות שונות.

5. לפני תחילת העבודות:


1.  יוכנסו ברגים במקומות מוסכמים על ידי המהנדס והאדריכל לטובת מדידה ומעקב תזוזות. ברגים אלו יישארו בסיום הפרויקט על מנת לנטר תזוזות במבנה .

2. לאחר התקנת הברגים תבוצע "קריאת אפס" של מיקום הברגים על ידי מודד מוסמך. המודד שביצע את המדידה הראשונה יבצע מדידות נוספות לאחר שנה ולאחר שנתיים .


3. חיזוק היקפי ע"י שני ראצטים היקפיים )חוזק מתיחה 10 טון( "לסגירת " האזור הסדוק ליציאה ממישור בעת פעולת ג'ט גראוט.

4. הכנסת תמיכות זמניות (מגדלי אקרו) לתמוך התקרה חדרים הצמודים בהם מתבצעת ההזרקה.

5. ניטור סדקים דיגיטלי בעת פעולת הג'ט גראוט.


6. חיפוי זמני על הקירות אבן בעת העבודה/הזרקה.

7. ביצוע הביסוס יעשה על ידי קבלן משנה בעל נסיון מוכר בביסוסמיני  בג'ט גראוט. זהות המבצע תאושר מראש על ידי המפקח.


8. הביצוע יהיה בהתאם למפרט הביצוע המופיע בדו"ח הקרקע )נמצא גם בתוכנית הביסוס(.

9. כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי יחידה לביצוע העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד או בנוסף.

9. יש לוודא בסיום כל הזרקה כי קיים מגע מלא בין היסוד הקיים לעמוד ההזרקה. ההזרקות לביסוס המעלית והרמפה יסתיימו במפלס גבוה מעט ממפלס הביסוס ויסותתו לאחר מכן למפלס הנדרש.


10. יש לבצע בקרת איכות מלאה כנדרש בדו"ח הקרקע לרבות הזרקת ניסיון מקדימה וחשיפתה לצורך אישור יועץ הקרקע וביצוע בדיקת חוזק על ידי מעבדה מוסמכת.


11. יש לזמן את יועץ הקרקע לפיקוח עליון לבחינת הזרקת הניסיון לאחר חשיפתה, ביום תחילת ביצוע ההזרקות בסמוך למבנה ובסיום ביצוע עבודות הביסוס.

12. בדיקות המפורטות מטה כלולות במחירי יחידה ולא ישולם עבורם בנפרד:

1. חוזק הזרקות ג'ט גראוט.

2. קידוחי גלעין במידת הצורך עפ"י הנחיית המפקח, המתכנן או מי מטעמם.

3. חוזק בטון.

מיני ג'ט גראוט (הזרקת חומרים פוליאוריטנים)

1.  חיזוק יסודות המבנה וביסוס פיר המעלית והרמפה בחזית המזרחית יבוצע בשיטת  "מיני ג'ט גראוט" הזרקת חומרים פוליאוריטנים בלחץ גבוה לתוך הקרקע, מסדרת MC-Montan או ש"ע מאושר.

6. דו"ח הקרקע של זליו דיאמנדי מתאריך 18.03.20 הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

7. מיני ג'ט גראוטינג הוא מונח כללי המתאר מגוון רחב של טכניקות המאפשרות טיוב קרקע ושינוי תכונותיה הגיאו מכאניות כך שתוכל להתאים לצרכים החדשים הנדרשים ממנה. מבנים, מתקנים, כבישים, גשרים וכו` מבוססים ומתפקדים על פני הקרקע )לעיתים אף בתוכה( ולכן נדרשות מהקרקע תכונות מוגדרות היטב בכדי שתוכל לעמוד בדרישות התכנון כך שהמבנה יוכל לתפקד בהתאם לייעוד, לקיים ולצרכים הנדרשים ממנו .

8. אחת הטכניקות לשינוי ושיפור תכונות הקרקע נקראת Mini Jet grouting ועיקריה שינוי המבנה –החלקיקי של הקרקע ע"י יצירת מסת חומר חדשה באמצעות טכניקות שונות.

9. שיטת "מיני ג'ט גראוט" ויתרונותיה הינם בלחץ -העבודה הניתן לוויסות ובחומרים לדיוס הקרקע .הזרקת חומרים פוליאוריטנים בלחץ גבוה לתוך הקרקע, מסדרת MC-Montanמבוצע ע"י החדרה של פיית הזרקה בקוטר 20 מ"מ עד לעומק של 8 10 מ' והזרקת החומרים בלחץ של 200 400 אטמוספרות תוך כדי משיכה של החנית החוצה, בסופו של דבר נוצר כלונס בקוטר של 20 40 ס"מ מתחת לאלמנט השוקע, ניתן לייצר מספר רב של כלונסאות צמודות. כל התהליך מבוצע ומבוקר באופן ידני.

10. לפני תחילת העבודות:


10.  יוכנסו ברגים במקומות מוסכמים על ידי המהנדס והאדריכל לטובת מדידה ומעקב תזוזות. ברגים אלו יישארו בסיום הפרויקט על מנת לנטר תזוזות במבנה .

11. לאחר התקנת הברגים תבוצע "קריאת אפס" של מיקום הברגים על ידי מודד מוסמך. המודד שביצע את המדידה הראשונה יבצע מדידות נוספות לאחר שנה ולאחר שנתיים .

12. חיזוק היקפי ע"י שני ראצטים היקפיים )חוזק מתיחה 10 טון( "לסגירת " האזור הסדוק ליציאה ממישור בעת פעולת ג'ט גראוט.

13. הכנסת תמיכות זמניות (מגדלי אקרו) לתמוך התקרה חדרים הצמודים בהם מתבצעת ההזרקה.

14. ניטור סדקים דיגיטלי בעת פעולת הג'ט גראוט.


15. חיפוי זמני על הקירות אבן בעת העבודה/הזרקה.

16. ביצוע הביסוס יעשה על ידי קבלן משנה בעל נסיון מוכר בביסוסמיני  בג'ט גראוט. זהות המבצע תאושר מראש על ידי המפקח.


17. הביצוע יהיה בהתאם למפרט הביצוע המופיע בדו"ח הקרקע )נמצא גם בתוכנית הביסוס(.


18. כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי יחידה לביצוע העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד או בנוסף.

13. יש לוודא בסיום כל הזרקה כי קיים מגע מלא בין היסוד הקיים לעמוד ההזרקה. ההזרקות לביסוס המעלית והרמפה יסתיימו במפלס גבוה מעט ממפלס הביסוס ויסותתו לאחר מכן למפלס הנדרש.


14. יש לבצע בקרת איכות מלאה כנדרש בדו"ח הקרקע לרבות הזרקת ניסיון מקדימה וחשיפתה לצורך אישור יועץ הקרקע וביצוע בדיקת חוזק על ידי מעבדה מוסמכת.


15. יש לזמן את יועץ הקרקע לפיקוח עליון לבחינת הזרקת הניסיון לאחר חשיפתה, ביום תחילת ביצוע ההזרקות בסמוך למבנה ובסיום ביצוע עבודות הביסוס.

16. בדיקות המפורטות מטה כלולות במחירי יחידה ולא ישולם עבורם בנפרד:

1. חוזק הזרקות ג'ט גראוט.

2. קידוחי גלעין במידת הצורך עפ"י הנחיית המפקח, המתכנן או מי מטעמם.

3. חוזק בטון.

פרק 24 - עבודות פירוק והריסה

1. כל עבודות הריסה ופירוק, והחזרת המצב לקדמותו וכו' הנדרשים לשם הקמת הפרויקט  כמפורט בתוכניות  העבודה, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. 
מחיר עבודות אלו כלול במחירי כתבי הכמויות. 
העבודה כוללת הוצאת והובלת הפסולת לאתר פסולת מורשה.


2. לפני ביצוע עבודות ההריסה והפירוק על הקבלן לבדוק את המצב הקיים, והאלמנטים אותם עליו להרוס או לפרק.

3. בעת ביצוע עבודות הריסה ופירוק שונות, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים, למלא אחר הוראות משרד העבודה והוראות המפקח באתר - על מנת להבטיח הריסה ופירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעובדים וללא פגיעות ונזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה.

4. מודגש בזאת שהמפקח רשאי בכל עת וככל שימצא לנכון, להפסיק את עבודות הבנייה באתר (על הקבלן למלא הוראה זו) באם ימצא שאמצעי הבטחון אינם מספיקים או שאינם מתאימים. העבודה תמשך רק לאחר שהמפקח ישוכנע כי אמנם ננקטו כל האמצעים בצורה היעילה ביותר לבטיחות העובדים באתר.

5. במידה ובמהלך העבודות ייגרם נזק למדרכות חיצוניות, עקב עבודת הקבלן, אזי מתחייב הקבלן לתקן את המדרכות החיצוניות ולהחזיר את המצב לקדמותו, על חשבונו.

6. כל עבודות ההריסה והפירוק יכללו במחיריהן את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים הוזכרו במסמכים ובתוכניות. 

7. עבודה ההריסה והפירוק כוללת חלקי בטון בקירות, חגורות, חיתוך ברזל הזיון, פנלים, חרסינה, צנרת חשמל, צנרת מים וכד'. העבודה הנ"ל כוללת הוצאת והובלת הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י העירייה.

8.  כל פריט שניתן לשימוש חוזר, יישמר ויטופל בהתאם להוראות המפקח. 

9. פינוי פסולת לאתר מורשה בלבד. על הקבלן לספק אישורי הטמנה למפקח.

10. מחירי עבודות הפירוק השונות כוללות: מחיר מכולת פינוי פסולת, העמסה, פינוי מהאתר, הובלה ואגרת הטמנה. לא ישולם תוספת עבור אגרות או מרחק אתר ההטמנה.

פרק 34 – מערכת גילוי וכיבוי אש


תאור העבודה (כללי)


-
המערכת כוללת מתקן גלוי אש במסגרת הקמת בית הדין השרעי ביפו במבנה קיים לשימור 


· העבודה תכלול את כל המפורט במפרט המיוחד ובתכניות, לרבות הכנסת כלל המערכת לפעולה.


· מערכת גילוי אש תהייה משולבת עם כריזת חירום לפי תקן 1220 


דרישות מהקבלן


-
על הקבלן להיות בעל נסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי וכבוי אש אוטומטיות.


-
על הקבלן להיות מורשה מטעם היצרן להתקנת המערכת הספיציפית ולהיות בקי בהוראות ההתקנה, ההפעלה והאחזקה של המערכת.


-
על הקבלן להיות בעל יכולת לספק חלקי חילוף מקוריים למערכת שתותקן, עפ"י דרישת המזמין (כמפורט בסעיף 34.05 תת-סעיף 5 להלן).


-
על הקבלן לקבל אישור מכון התקנים הן לתכנון הבצוע והן להתקנה.


-
התקנת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע"י קבלן אחד בלבד.


-
תאום בין קבלנים בנושאים שאינם קשורים ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכבוי, כדוגמת ניתוקי מ"א, חשמל, גנרטור וכד', הם באחריות הקבלן ובתאום עם המתכנן  (בתאומו יחובר הפקוד מלוח גלוי-כבוי אל ממסרי הניתוק ו/או המגעים היבשים לחשמל וכ"ו).


-
באחריות הקבלן לבצע פתחים ומעברים דרושים לגישה לצנרת החווט, הכנסת הציוד והתקנתו. כ"כ באחריותו לאטום את הפתחים והמעברים בתום העבודה, זאת עפ"י המפורט בסעיף "איטום" שבמפרט זה.


ספרות טכנית


טיוטת "ספר המערכת" תועבר על-ידי הקבלן לאישור המזמין 3 שבועות טרם בצוע בקורת הקבלה למערכת.


הקבלן יתקן בהתאם ויספק 5 עותקים של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת ברמת המתפעל והמתחזק  (דרג מעבדה), זאת ביום בקורת הקבלה למערכת.


כל עותק של "ספר המערכת" יכיל את הפריטים הבאים  (אספקת "ספר מערכת" הוא תנאי הכרחי לקבלת המערכת ע"י המזמין):


א.
תיאור מילולי כללי של המערכת והוראות הפעלתה בעברית.


ב.
קטלוגים ומפרטים מלאים של כל התקני המערכת.


ג.
שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים (כרטיסים ומחברים) שברכזת.


ד.
שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים.


ה.
שרטוטים חשמליים של מערכת הפלות מתח וכד'.


ו.
שרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים (אביזרי העזר) הנוספים, כולל ספרי אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים.


ז.
איזומטרייה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטי ומיקום חיזוקי הצנרת וקיבוע המיכלים.


ח.
הרצת מחשב של מערכת הכבוי, או אישור PRE ENGINEERED.


י.
רשימת כל הציוד המותקן (בדומה לכתב-הכמויות) ורשימת חלקי חילוף המומלצים על-ידי היצרן  (תאור פריט + N.P.+ מחיר).


יא.
פרוטוקול תקשורת של הרכזת.


יב.
הנחיות היצרון לאיתור תקלות TROUBLE SHOOTING)).


יג.
הוראות אחזקה המומלצות ע"י היצרן.


יד.
פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי.


טו.
ספרות רלוונטית נוספת - עפ"י דרישת המזמין.


בקורות קבלה


הבקורת תבוצע ע"י הקבלן, בנוכחות ולפי הנחיות המזמין.


במהלך כל בקורות הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים


הנדרשים לבצוע בקורות הקבלה, כולל גז לבדיקת הגלאים.


ראה גם ההנחיות לבצוע בדיקה ע"י מת"י בפרק ג1.

הדרכה

א.
לאחר סיום העבודה וטרם קבלתה הרשמית, יבצע הקבלן הדרכה לנציגי המזמין. ההדרכה תכלול:



1.
תאור המערכת ועקרון פעולתה.



2.
אופן תפעול המערכת בכל מצביה (רגיעה, אזעקה, תקלה וכד').


אחריות


הקבלן יתן אחריות של שנה אחת לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת העבודה, למעט המצברים, עבורם תינתן אחריות ל- 3 שנים. המצברים שימסרו עם קבלת המערכת לאחריות המזמין, הם אלה שיותקנו סמוך למועד הקבלה.


הקבלן יגיש למזמין התחייבות בכתב לאספקת חלפים, לתקופה של 10 שנים לפחות. התחייבות זו תכלול גם הצהרה שברשותו  מלאי מתאים של חלקי חילוף חדשים ומקוריים, בכמות מספקת לתת שירות מלא ומיידי לתקופת האחריו. המזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה.


תקנים


מערכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התקן הישראלי 1220 במהדורתו האחרונה. זאת בהסתמך על מפרטי, תכניות והתקנות של היצרנים המאושרים של המערכות הספיצפיות הנושאות תו-תקן UL  (כל הציוד ישא תו-תקן (UL. כמו כן תבוצע המערכת בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק 34 ומפרט מיוחד זה.


כל אבזרי המערכת, כולל יחידות לוח הבקרה, ישמשו רק למטרה שיועדה להם ע"י היצרן וישאו תו-תקן UL מהדורה אחרונה.


הגלאים יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ויהיו מאושרים גם ע"י הוועדה לאנרגיה אטומית (הקבלן יגיש את האישור למזמין).


יבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז -200FM. צפיפות הגז תהיה (יחושב ע"י הקבלן): - 7-10% מנפח החלל אותו הוא מיועד לכבות.


צנרת הכבוי תהיה מפלדה צבועה, סקדיול 40.


מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת 2 דרגות, כאשר בשלב ראשון תופעל התראה אורית בלבד. בשלב השני תופעל התראה אור-קולית ובמקביל תפעיל המערכת ניתוקי חשמל אוטומטיים, ובמקביל חייגן אוטומטי.


המזמין ידרוש מהקבלן בדיקה של גוף מוסמך (כגון מכון התקנים הישראלי וכד') לכל הציוד, עפ"י שיקול דעתו (למשל במקרה של גלוי גלאים פגומים) ראה גם מסמך ג1' לעיל.


אישור תכניות עבודה וציוד


טרם התחלת העבודה (ההתקנה) יגיש הקבלן לאישור המזמין את הפריטים הבאים:


א.
"תכניות לבצוע"  (מיקום כל ההתקנים עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז", לרבות מספר המוליכים וחתכם בכל קטע וקטע).


ב.
איזומטריית  (מהלך) צנרת הכבוי, כולל אורכים מדוייקים, קטרים מדוייקים, אורכים אקוויוולנטיים של מחברים  (ספחים)  ואביזרי זרימה וכדומה  (עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז").


ג.
הרצת מחשב מלאה של מערכת הכבוי או אישור PRE ENGINEERED.


ד.
שרטוטי תנחה, כולל פרטי ומיקום תמיכות (עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז") ותכנון תמיכות מיוחדות.


ה.
הוראות יצרן וקטלוגים מלאים (כל העמודים) של כל הציוד וההתקנים (גלוי וכבוי) שבכוונתו להתקין.


ו.
תכניות חווט (לרבות מספור החווט) של הרכזת וכלל המערכת  (כולל ניתוק חשמל וכ"ו).


ז.
אישור מת"י לתכניות הבצוע SHOP”-”DRAWINGS.


הקבלן לא יתחיל בעבודתו בטרם אושר כל החומר הנ"ל על-ידי המזמין. לאחר אישור תכניות אלה, תבוצע העבודה אך ורק לפיהן (כחלק בלתי נפרד ממפרט זה). אין הקבלן מורשה לשנות את תכנון המערכת, אלא באישור בכתב של המתכנן והמזמין.


7.
חבורי חווט:


א.
הצנורות יהיו קצרים ורציפים ככל הניתן.


ב.
החיווט יהיה רציף לכל אורכו. חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתוך ההתקנים (בסיס הגלאים, קופסאות לחצנים, צופרים וכד'), רק ע"י הלחמת קצה המוליך ו/או שרוול לחיצה, לא ע"י מהדקים) ושרוול בידוד מתכווץ.


ג.
חבורי הסתעפות יבוצעו אך ורק בקופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפויות בתוך ההתקנים!


ד.
מקום החיבור יהיה חזק לפחות כמו המוליך שאותו הוא מחבר.


ה.
כל חיבור ישולט ע"י דגלונים המסמנים את כוון המוליך ("מהיכן בא ולהיכן הולך") ומספר אזור הבקרה.


8.
סימון ושילוט


א.
כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מוליכים של כל חוג ימוספר במספר האזור, צבע המוליכים שונה.


ב.
חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרים שונה מזו של אזורי הגלוי והכבוי. המספור יהיה תואם לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמין. המספור יוצמד בנקודת חבור החווט לכרטיסים.


ג.
כבלי פקוד יסומנו בדיסקיות מתכת עם מספר הכבל המצויין בתכנית.



אותו המספר יצויין גם על פסי המהדקים.


9.
באחריות הקבלן לבצע את כל חווט הפקוד והממסרים מהרכזת ללוחות החשמל לצוךר בצוע ניתוקים, כולל הוספת מגעים מתאימים בלוחות הנ"ל, ולוודא הפעלת הניתוקים כנדרש.


רכזת גילוי אש 


המערכת


א.
 רכזת קיימת במבנה היא רכזת כתובתית  לקליטת 127 כתובות ו- 2 כיבויים . 


ב.
כל ציוד גילוי שיותקן במבנה המיון יותאם ויחובר לרכזת הנ"ל 



גלאים


1.
כל גלאי יותקן לבסיס. כל גלאי יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית TWIST LOCK, אל קופסת חיבורים שתותקן בצמוד לו.


2.
הגלאים והבסיסים יעמדו בדרישות תקנים A268 UL,  268UL ו- 521 UL (עפ"י סוג הגלאי), מהדורה אחרונה.


3.
כל סוגי הגלאים יותקנו על בסיס מאותו דגם.


4.
הגלאים יותקנו במיקום כמתואר בתכניות. הקבלן יביא בחשבון (ויוכיח זאת) את השפעת האיוורור על מיקום התקנת הגלאים בפועל.


5.
הגלאים יותקנו כך שנורית הסימון שלהם מופנית לכוון הכניסה.


6.
במידה ובבקורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל חסרים גלאים (למרות שההתקנה בוצעה בהתאם לתכניות המאושרות), באחריות הקבלן להוסיפם (לספק גלאים, בסיסים, חווט ותעלות לרבות התקנה והפעלה).


7. כל גלאי יכלול פין נעילה לבטחון. אין לשבור פין זה (גלאי שיותקן ללא פין שלם, ייפסל).

8. כל הגלאים יהיו מסוג כתובתי . 


גלאים בלוחות חשמל


א.
הגלאים יותקנו כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית ללא צורך בהפסקות חשמל.


ב.
גלאים שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי D.F.R.


ג.
הגלאים יותקנו ע"ג הדופן העליונה של הלוח, ע"ג פלטת פח מתפרקת עם צירים כך שאין צורך להכניס ידיים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלאי.


ד.    הקבלן יבצע איטום של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מים או חרקים  ללוח.


צופרים ומנורות


1.
הצופרים יענו לדרישות התקן 464 UL מהדורה אחרונה.


2.
צופר פנימי יהיה בעצמה של לפחות DBA95.


3.
צופר פנוי  ("כבוי הופעל")  יהיה משולב עם מנורה לבנה מהבהבת.


6.
צלילים וצבעים:


א.
לכל אחד מסוגי הצופרים  (אזעקת אש, תקלה, פנוי)  יהיה צליל שונה. 
הדבר ייעשה ע"י שימוש ביחידה מודולרית שנועדה לכך ע"י היצרן.



ב.
צופרי פנוי  ("כבוי הופעל") ישמיעו צלילים שונים במצבי העבודה הבאים: 




1.
בהשהייה לפני פליטת גז.




2.
במשך פליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכן לפעולה".


7.
מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת.


8.
הצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל מתמשך.


לחצנים


לחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" (SINGLE ACTION), ללא לוח זכוכית/פלסטיק לשבירה.


לחצני הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כפולה" (DOUBLE ACTION).


כל התיבות והלחצנים יהיו בעלי מנעול אחיד ועבור כל אחד ואחד מהם יסופק מפתח.


התקני סוף קו (L.O.E)


ההתקנים יותקנו במידת האפשר בתוך קופסאות לחצנים ולא בגלאים. במידת הצורך, יותקנו תכניות החווט כך שסוף קו יהיה בקופסת לחצן.


התקנים בגלאים יותקנו בתוך הבסיס. כ"כ יותקנו התקנים בתוך צופר אחרון בקו הצופרים.


בנוסף למצויין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי והכבוי.


כל התקנים והציוד ישולטו בשלטי סנדביץ' חרותים.


כל השילוט יחובר בעזרת ברגים. אין לחבר שלטים בהדבקה.


מיקום מדוייק לכל שלט ייקבע באתר.


מערכת כבוי אוטומטי


מיכלי גז כבוי


1.
המיכלים יהיו מתוצרת אותו  היצרן של מערכות הגלוי, או שנבדקו יחד וקבלו תו תקן L.U. כמערכת גלוי וכבוי אש.


2.
נפח המיכל ושיטת ההפעלה יתאימו לסוג הגז שיאושר.


3.
נפח המיכל יהיה גדול ב- 20% לפחות מנפח הגז הנדרש. נפח מדוייק יחושב ע"י הקבלן לפני ההזמנה ויוצג לאישור המזמין, בכפוף לסוג הגז שאושר  FM200  . 


4.
המיכל יגיע ממפעל היצרן כשהוא מלא בגז, חתום ובדוק להתאמתו לתקן.


5.
על כל מיכל יופיעו רישומי היצרן, התקן בו נבדק, נפח הגז  (משקל) וסוגו, תאריך הבדיקה וכל מידע רלוונטי אחר.


6.
על כל מיכל תותקן מערכת הפעלה חשמלית מבוקרת וממונעת, ידית להפעלה מכנית ושעון לחץ.


7.
עם המיכל יספק הקבלן גם אמצעי התקנה ועיגון לקיר, אוריגינליים של היצקן ומותאמים לסוג ההתקנה.


סוג הגז


1.
הגז יהיה מסוג המאושר הן ע"י מת"י לשימוש במערכות כבוי אוטומטיות בגז והן ע"י המשרד לאיכות הסביבה. כמו כן יאושר הגז ע"י המזמין.


2.
סוג הגז יהיה FM 200”"  (בכפוף לאישור המזמין).


3.
נפח ומשקל הגז יחושב במדוייק ע"י הקבלן בהתאם לסוג שאושר, לנתוני החלל המכובה, הצפיפות האופטימלית הנדרשת לפי נתוני היצרן וכדומה.


אופני מדידה מיוחדים:


ראה אופני מדידה מיוחדים כלליים בפרק 08.


המתקן יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצן, צופר


וכדומה נמדדים בנפרד לפי יחידות.


אביזרי עזר כמו דיודות, נגדי סוף קו וכדומה לא יימדדו בנפרד, ומחירם כלול במחיר הסעיפים השונים.


מיכלי כבוי יימדדו כל מיכל בנפרד לפי נפחו וגז הכבוי בו, ולפי משקלו.


המחיר שיציע הקבלן עבור גז הכבוי יהיה עבור -200FM. במדה ויידרש ע"י המזמין גז אחר, ייערך ניתוח מחירים בהתאם.


הכנת מסמכים לאישור, לרבות תכניות חיווט, חישובים, קטלוגים וכדומה לא יימדדו בנפרד. הכנת תכניות "לפי בצוע" והכנת "ספר מערכת", יימדדו כ"א בנפרד כקומפלט.


 כללי - הגדרת תקנים


מסמך זה מפרט את מערכת גילוי האש והעשן הנדרשת בפרוייקט זה.


המערכת כוללת רכזת אש מרכזית, גלאים, ציוד התרעה (צופרים, נוריות סימון וכ"ו) ואבזרי עזר לקבלת מערכת מושלמת.


תקנים


 2.1) המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים ותקן ישראלי להתקנת מערכות גילוי אש 1220/3.


2.2) בנוסף, ישא הציוד תקן .L.U האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי הפירוט הבא :


2.2.1 רכזת אזעקה    - 864   .L.U ותקן ישראלי 1220/2.


2.2.2 גלאי עשן           - 268   .L.U ותקן ישראלי 1220/1.


2.2.3 גלאי חום          - 521   .L.U ותקן ישראלי 1220/1.


2.2.4 אמצעי התרעה - 464   .L.U ותקן ישראלי 1220/1.


2.2.5 ספקי כוח          - 1481  .L.U ותקן ישראלי 1220/1.


ובנוסף תקן בינלאומי אחד נוסף מתוך התקנים הבאים : FM, VDS, BSI.


תאריך........................................
חתימת הקבלן:............................


פרק 44 – עבודות גידור

שער כניסה לרכב  קונזולי ממונע כולל ביסוס והתקנה


1.1.1. הספק


1.1.1.1. הספק יהיה יצרן מוכר ומנוסה לביצוע שערים, בעל מפעל עם שיטות יצור מתקדמות ומערכת בקרת איכות.


1.1.1.2. ייצור השער והקמתו באתר יעמדו בתנאי המפרט.

1.1.1.3. הספק יגיש יחד עם הצעתו המסמכים הטכניים הבאים:

· מפרט ותוכניות ייצור עקרוניות, אותן יפרט מי שיזכה במכרז.

· חישובי עומס ושקיעה לכל מרכיבי השער.


· תכנית הרכבה.

· תכנית חשמל ופיקוד לרבות אינטרקום.

· תכנית לעבודות הכנה, לעבודות בינוי וחשמל.

· אביזרי פרזול.

· יציקת ביטון לשער על כל מרכיביו.

1.1.2. מידות (נטו) של השער

פתח כניסה 6.0/12.0 מ' לרכב, 1.20 מ' נטו להולכי רגל (או ע"פ הגדרה ספציפית) גובה שער 2.0 מ'. מידות אלה הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס ו/או נתונים אחרים בשטח.


1.1.3. מסגרת נושאת וגלגלי נסיעה

1.1.3.1. המסגרת הנושאת תיווצר מפרופילים מרובעים ואטומים ותישא את כל הכוחות 

שמתפתחים במהלך פתיחה/סגירה של כנף השער, כוחות משקל, כוחות רוח וכוחות דינמיים ותבטיח תנועה רצופה ללא תנודות כלשהם של כנף השער. כל זאת ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.3.2. המסגרת תחובר ליסוד תוך הבטחת פילוס של מרכיבי השער בכל המישורים ותאפשר פילוס חוזר במקרה הצורך בעתיד.


1.1.3.3. גלגלי הנסיעה, המורכבים על המסגרת הנושאת יהיו ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.4. כנף השער 


1.1.4.1. כנף השער תיוצר ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.4.2. כנף השער תחושב לעמוד בפני כל הכוחות המופעלים עליה באופן טבעי בתוספת משקל 100 ק"ג בקצה המהלך.


1.1.4.3. כנף שער תשתלב לתוך עמוד מחובר ליסוד בטון, עמוד זה ישמש גם לחיבור הסגירה עם דלת להולכי רגל.


1.1.4.4. על כל המבנה העשוי מפרופילים מרובעים ו/או עגולים להיות אטום ע"מ למנוע חדירת מים ויצירת קורוזיה.


1.1.5. יסודות בטון

הקבלן יבצע בסיסי בטון במידות בהתאם לסוג הקרקע. הבטון יהיה מסוג ב-20 בתנאי בקרה בינוניים. יבוצע זיון מינימלי לפי ת"י 466 – חוקת הבטון. הקבלן יגיש לאישור תכניות ביסוס מפורטות לגבי כל אתר בנפרד, בהן יסומנו כל ההכנות הנדרשות בנושאי חשמל, פיקוד, ברגיי עיגון וחיזוקים שונים.


1.1.6. איכות וגימור השער


1.1.6.1. הריתוכים של כל חלקי השער יהיו לאחר הניקוי והשחזה לכל היקף של וו המגע של החלקים המחוברים ויהיו מלאים ואחידים.


1.1.6.2. הקבלן ישחיז כל הריתוכים הבולטים, לאחר ניקוי מסיגים ושומנים והורדת חלודה על ידי מברשות פלדה מופעלות מכנית.


1.1.6.3. חישובי החוזק והשקיעות יחושבו ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.6.4. צביעת כל מרכיבי השער תבוצע ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03). 


1.1.6.5. בעת יצור השער יקפיד היצרן על יצור אסטטי ונאה של המוצר, הכולל קוים ישרים מקבילים וניצבים כנדרש. 


1.1.7. יחידת הנעה

1.1.7.1. יחידת ההנעה תהיה באמצעות מערכת מכנית חשמלית הכוללת, מנוע חשמלי, ממסרת 
הפחתה ומצמד ריכוך. היחידה להנעת השער תתאים למשקל השער ולכוחות המופעלים עליו בתוספת משקל של 100 ק"ג בקצה המהלך ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.7.2. יחידת הינע תאפשר הפעלה ידנית של השער במצב לא מחובר. לצורך שחרור המצמד תסופק ידית מיוחדת עם סימון "פתוח-סגור".


1.1.7.3. מצמד החיכוך יהיה ניתן לכיוון כך שבמקרה של תקלות במכשול, בתחום השער ימנע נזק.


1.1.7.4. יחידת ההינע תכוסה בעטיפת פח או פיברגלס. הכיסוי יהיה קל לפירוק והרכבה ואינו ניתן לגישה מחוץ לשער.


1.1.7.5. כל תשתיות ומערכות החשמל שיותקנו יהיו בהתאם לתקן הישראלי הרלוונטי למערכות ותשתיות חשמל ולחוק החשמל.


1.1.8. חשמל ופיקוד


1.1.8.1. אספקת החשמל למערכת השער תהיה בהתאם לדרישות התקן הישראלי הרלוונטי וחוק החשמל.

1.1.8.2. לחיבור חשמל להזנת שער יועמדו לרשות הקבלן במרחק של עד 30 מ' מקצה השער מעבר כביש יבוצע ע"י כבל ההזנה בתוך שרוול עשוי מצינור מתכת בקוטר 3 ומוטמן בקרקע בעומק של עד 1.5 מ'. הלוח יסופק עם מתגי לחיצה אחת "פתיחה", "סגירה", "עצירה" של השער.


1.1.8.3. אופציה לפתיחה ע"י מדרך בכביש, קורא כרטיס (ללא הפרעה לתפקוד הלחצנים).


1.1.8.4. יש להתקין את ההגנות הנדרשות להגנה על המנוע ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.8.5. השער יסופק עם יחידות שלט רחוק לטווח אפקטיבי של 30 מ' ומעלה. הציוד יהיה מדגם חדיש ואמין ולא תתאפשר הפעלה אקראית ע"י גורם זר.


1.1.8.6. לוח ההזנה והפיקוד יסופק עם מתגי לחיצה אחת לשחרור נעילת הדלת.


1.1.8.7. בקרבת הדלת יותקן פעמון ועמדת דיבור ושמיעה (אינטרקום), עמדה נוספת תותקן בחדר שומרים משולבת בלוח הפיקוד. ציוד האינטרקום יהיה מאיכות מעולה מתאים להתקנה גלויה Outdoor.


1.1.9. הגנות

1.1.9.1. מערכות ההגנה נגד הילכדות, רשת פלדה למניעת הכנסת גפיים, מערכות הגנה למניעת פגיעה באדם, מערכות הגנה למניעת פגיעה ברכב וספי מגן נגד הילכדות, יותקנו ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03),

1.1.9.2.  בשער יותקן פנס מהבהב / נצנץ בעת פתיחת השער וסגירתו.


1.1.10. מבנה השער

1.1.10.1. שער ביטחוני.


1.1.10.2. מבנה השער כבד במיוחד.


1.1.10.3. כנף:

מסגרת מקורות פלדה בחוזק המתאים לאורך הכנף.

הגשר הנושא עשוי מפרופילים חלולים מסיביים המאפשרים העברת צנרת החשמל בתוך עמוד השער וללא תעלות חיצוניות.

1.1.10.4. יש להרכיב קוצים עליונים על מנת להקשות טיפוס מעל הכנף, בשער הנגרר.

1.1.10.5. מערכות הנעה ותמסורת - מערכות ההנעה והתמסורת יהיו מסוג העומד בדרישות התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).

1.1.10.6. בהפסקת חשמל:

שחרור התמסורת יהיה בידית מתאימה, והפעלה ידנית פשוטה לפינוי חסימת המעבר.

בתנאים תקינים, אין צורך בתחזוקה, למעט בדיקה תקופתית הנעשית בהדרכת הקבלן, או ע"י עובד מוסמך מטעם החברה.


התקנת השער על יסוד בטון (גוש המהווה משקולת נגד). לצורך עשיית היסוד מסופקת שבלונה עם ברגיי עיגון. התקנת השער תתבצע באופן עצמאי ובהדרכתו או ע"י צוות הכולל חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן.


על המציע חלה האחריות על השער וכל מרכיביו למשך 4 שנים מסיום ההתקנה

פרק 92 - עבודות רג'י ושונות :


עבודות רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם  פרוט  תיאור העבודה. סוג העבודה פירושו סוג מקצועי כפי שנקבע ע"י הארגון  המקצועי  המתאים המעסיק את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו המקצוע.


92.01    מחירים לעבודות כח – אדם בתנאי רג"י


המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככלולים :


1. שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.


2. כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח, וההטבות הסוציאליות.


3. הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.


4. זמני נסיעה (לעבודה ומהעבודה).


5. דמי שימוש בכלי העבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום                העבודה וממנו).


6. הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, 


7. הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.


8. מדידה וסימון וכל שיידרש ע"י המפקח לביצוע העבודה.


9. רווח הקבלן.


92.02 
אופני המדידה לעבודות כח - אדם ברג'י  


1. המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כח - אדם בתנאי רג'י נכונים                 עבור הפועלים - לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבניין ועבודות החוץ                 המשמשים את נושא החוזה.


2. שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ותוגשנה                  באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול  את הפרטים הבאים : תאריך,                 שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום עבודה מדויק.


3. עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך שתלום הן תחושבנה כשעות  רגילות.


4. התשלום יהיה עבור  שעות העבודה הממשיות נטו,  ריאליות או תוספות אחרות                   כלשהן.


5. דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.


92.03 
עבודות ציוד מכני


מחירי שעות עבודה


1. מחירי שעות העבודה של הציוד המכני, הניתן להלן, כוללים בין היתר את ההשכרה של הציוד, את ההובלה לשטח ממנו, את ההעמסה הפריקה והאחסון 


2. כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת הציוד (חומרי דלק, חומרי סיכה, אביזרים וכו')               החזקתו, שירותו, הטיפול בו,  התיקונים וביטוחו (לרבות ביטוח צד שלישי) וכו'.


3. את המפעילים לגבי מכשיר ריתוך, כולל רתך וכל ההוצאות הקשורות בהם, לרבות הסעתם למקום ביצוע העבודה וממנו   ובחזרה, תנאים סוציאליים, אש"ל וכל ההוצאות האחרות.


4. כל המיסים וההיטלים מאיזה סוג שהוא.


5. ההוצאות הכלליות של הקבלן (הן ישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו               המוקדמות והמקוריות.


6. הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.


המחירים כוללים את ההוצאות הכלליות ורווח הקבלן.


הקבלן מתחייב לספק את הציוד, להובילו, להחזיקו ולהפעילו לפי המחירים  המוסכמים בחוזה בכל סוגי העבודה ולכל תקופה שתידרש בהזמנה.


עבור הציוד ברג'י ישולם לפי שעות עבודה ממשיות נטו של הציוד בשטח העבודה, ללא תוספת עבור זמני נסיעה, בטלה ו/או תוספות כלשהן.


92.04  
חומרים לעבודות רגי'          



כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות הפחת שלהם, טעונים אישורו של המפקח. ההוצאות לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה תיבדקנה ותאושרנה ע"י המפקח לפי מחירי השוק. אם יידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות חשבוניות מס וקבלות חתומות ע"י הספקים.


92.05 
פיגומים ודרכים


הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בתמורת פיגומים, דרכים וכיו"ב , אלא אם כן יותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצרכי העבודה היומית.

רשימת תוכניות

		 

		 

		למכרז



		מס' גליון

		תאור מקוצר

		מס' מהדורה

		תאריך שינוי



		 

		אדריכלות

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		תכנית הגשה להיתר

		 

		 



		000-000-100

		תכנית להריסה - פיתוח

		4

		17.05.2020



		000-000-101

		תכנית להריסה - קומת קרקע + קומה עליונה

		4

		17.05.2020



		000-000-102

		תכנית להריסה - גג + גג עליון

		4

		17.05.2020



		000-000-103

		תכנית להריסה - חזית צפונית

		4

		17.05.2020



		000-000-104

		תכנית להריסה - חזית דרומית

		4

		17.05.2020



		000-000-105

		תכנית להריסה - חזית מזרחית

		4

		17.05.2020



		000-000-106

		תכנית להריסה - חזית מערבית 

		4

		17.05.2020



		000-000-107

		 אדריכלות - קומת קרקע וקומה ראשונה

		8

		02.09.2020



		000-000-108

		אדריכלות - קומת גג וגג עליון  

		6

		13.08.2020



		000-000-109

		חזית מערבית 

		4

		17.05.2020



		000-000-110

		חזית צפונית 

		4

		17.05.2020



		000-000-111

		חזית דרומית 

		4

		17.05.2020



		000-000-112

		חזית מזרחית 

		4

		17.05.2020



		000-000-113

		חתכים

		4

		17.05.2020



		000-000-114

		תכנית פיתוח

		4

		17.05.2020



		000-000-115

		תכנית תקרות קומת קרקע וקמה א'

		4

		17.05.2020



		000-000-116

		תכנית רצפה קומת קרקע וקמה א'

		4

		17.05.2020



		000-000-117

		תכנית רצפה גג

		4

		17.05.2020



		000-000-118

		פריסות גדר

		4

		17.05.2020



		000-000-119

		רמפה כניסת צוות חזית מזרחית

		4

		17.05.2020



		000-000-120

		רמפה כניסה ראשית חזית מערבית

		4

		17.05.2020



		000-000-121

		פריסות שירותי קהל קומת קרקע

		4

		17.05.2020



		000-000-122

		פריסות שירותי צוות קומה א'

		4

		17.05.2020



		000-000-123

		פריסות שירותי קאדי קומת קרקע

		4

		17.05.2020



		000-000-201

		נגרות פנים 1

		3

		26.04.2020



		000-000-202

		נגרות פנים 2

		3

		26.04.2020



		000-000-203

		נגרות פנים חלונות ודלתות בחזיתות

		4

		17.05.2020



		000-000-204

		חוברת דלתות פנים

		4

		17.05.2020



		000-000-205

		חוברת מסגרות

		7

		17.08.2020



		000-000-206

		פרט נגרות N-005 ארונות מטבח

		1

		17.08.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		קונסטרוקציה

		6

		25.05.2020



		01

		תכנית ביסוס

		6

		25.05.2020



		02

		פרטי פיתוח

		6

		25.05.2020



		03

		תכנית קומת קרקע - פתחים

		6

		25.05.2020



		04

		תכנית חיזוק פתח מס' 1

		6

		25.05.2020



		05

		תכנית קומה א' - פתחים

		6

		25.05.2020



		06

		תכנית גג - פתחים

		6

		25.05.2020



		07

		תכנית מעלית

		6

		25.05.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		אינסטלציה

		 

		 



		ENS-00

		תכנית אינסטלציה: פיתוח (מדידה)

		3

		27.04.2020



		ENS-01

		תכנית אינסטלציה: פיתוח, תחברויות וקומת קרקע

		3

		27.04.2020



		ENS-02

		תכנית אינסטלציה קומה א'

		3

		27.04.2020



		ENS-03

		תכנית אינסטלציה גג

		3

		27.04.2020



		ENS-04

		תכנית אינסטלציה גג עליון

		3

		27.04.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		חשמל

		 

		 



		A-3

		תכנית מקרא חשמל

		5

		20.08.2020



		A-A

		תכנית לוחות חשמל

		3

		11.05.2020



		A-1

		תכנית חשמל קומת קרקע: חיבורי קיר, תאורה, תעלות

		10

		06.09.2020



		A-2

		תכנית חשמל קומה א': חיבורי קיר, תאורה, תעלות

		7

		20.08.2020



		A-4

		תכנית חשמל גג

		7

		20.08.2020



		A-5

		תכנית תאורה על גבי המבנה

		2

		11.05.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		מיזוג אויר

		 

		 



		AC-01

		תכנית מיזוג אויר קומת קרקע

		3

		27.04.2020



		AC-02

		תכנית מיזוג אויר קומה א'

		3

		27.04.2020



		AC-03

		תכנית מיזוג אויר  גג

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		מעלית

		 

		 



		220025-L1-G

		תכנית מעלית

		2

		26.04.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		ביטחון

		 

		 



		456-1

		תכנית קומת קרקע

		8

		01.09.2020



		456-2

		תכנית קומה א'

		8

		01.09.2020



		456-3

		תכנית קומת גג

		8

		01.09.2020



		 

		 

		 

		 





הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבנה לשימור



עבור בית הדין השרעי



שד' ירושלים 111, תל-אביב, יפו
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  טכנולוגי  אבטחה   הקמת מערך


  


  מסמך תכולת עבודה ובקשה להצעת מחיר


  2020 ספטמבר


  .21 גרסה
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  תוכן העניינים 


  3  ...................................................................................  הקדמה  -  1פרק  


  5  ........................................................................  תכולת העבודה  –  2פרק  


  9  ..........................................................  לו"ז, השיטה ואופן המימוש  -  3פרק  


  11  ..........................................דרישות פונקציונאליות וטכניות כלליות -  4פרק  


  15  ................................................................  תיעוד טכני והדרכות  –  5פרק  


  16  ....................................................................  אחריות ותחזוקה –  6פרק  


  23  ............................................................  הנחיות כלליות לתמחור  –  7פרק  


  24  ...............................................................................  ההתקנה –  8פרק  


  30  ............................................................................  מפרט טכני  –  9פרק  
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  הקדמה  - 1 פרק


 


 


 


 


 לשימור).   מבנה קייםקומות ( 3מבנה בן  


 חניה. חצר אחורית המשמשת ל 


 חצר קדמית.   


 גדר היקפית ושערי כניסה (קדמי ואחורי).   
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  להלן רשימת קבלנים המאושרים לביצוע עבודות הנשוא מכרז זה.   3.7


  דוא"ל   טלפון  איש קשר  חברה 


  RoeyV@afcon.co.il  054-5610466  רועי וילקובסקי  אפקון  


G1     052-3534320  רובי קיגלי  group.com-robi.kigli@g1  


  pini@shamrad.co.il  052-3526999  פיני זיו   שמרד 


  gor_f@magalcom.com  054-5641424  איגור פישמן   מגלקום 


  felixg@mer.co.il  052-2460193  פליקס גורפינקל   מר 


 


 


  תיאור   ישות 
  החברה אשר הצעתה נבחרה כזוכה.  החברה \הקבלן  


  עובד מטעם הקבלן , אשר במסגרת תפקידו ינהל את העבודה.  מנהל העבודה 
  כלל העובדים מטעם הקבלן.  עובדי הקבלן 


  המזמין, הלקוח.   משרד המשפטים


  ופיקוח תכנון, ניהול   חברת אדם עמית


  אחראי מטעם המזמין, אשר במסגרת תפקידו ינהל ויפקח על העבודות.   נציג המזמין 
  מפעילי המערכות.   מוקד/מוקדנים 
  חדר השרתים, המיקום בו יותקנו השרתים  חדר התקשורת
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   תכולת העבודה – 2 פרק


 


 


  הדין.  חצר בית   –המעגל החיצוני  


  פנים המבנה.  –המעגל הפנימי  


  


 


 


 


 


 


ערוצים אליו יקושרו כלל המצלמות אשר יותקנו ברחבי   32  עם NVRבמתקן יותקן  


  המתקן.


 קבועות פנימיות וחיצוניות לצפייה באזורי העניין.  IPמצלמות ר יותקנו יהיו  אשהמצלמות  


 ובמיגון אנטי ונדלי.  עודיים למצלמותימארזי ספקים י 


 התקנת המצלמות הפנימיות תבוצע ע"ג תקרות וקירות המתקן.  


מגלוונים וצבועים בתנור  עמודי ברזלקונסולות (התקנת המצלמות החיצוניות תבוצע ע"ג  


 .  מבנה שימור),בלבד  בגוון לפי בחירת האדריכל


 ובכפוף לאישורלא יחוברו למבנה או אל הגדרות הקיימות אלא באישור מראש בלבד,  


 . הנדס שימוריועץ / מ
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 מאושר. "ע ושווה תכונותשאו   Risco/PIMAפריצה מתוצרת חברת תותקן מערכת  


וכ"ב, בהתאם לתוכנית פריסת מגנט פנימיים, גלאי נפח מסוגים שונים כגון גלאי  


 האמצעים וכתב כמויות. 


 צופר ונצנץ מובנים.  


 


 


 כניסה התומכת בכרטיסי תמו"ז של עובדי המדינה.באתר תותקן מערכת בקרת  


ממחשב שליטה וינוהלו  יתחברו לרשת התקשורת של משרד המשפטים בקרי המערכת 


 בעמדת המאבטח. 


נעילת הדלתות תבוצע באמצעות מנעולים אלקטרומגנטיים או אלקטרומכאניים (לשונית  


 בהר בהמשך .וקורסת) כפי שי


אשר  יותקנו קוראי קרבהמהדלתות הפנימיות  בכל דלתות המבנה החיצוניות וחלק 


 יקושרו למערכת בקרת הכניסה.


 


 


שרו לארון התקשורת בחדר תקשורת וחם יקתכל אמצעי הקצה אשר יותקנו ברחבי המ 


 עודי בקומת הגג. יי


ת משטרת ושכספת עבור נשקים וימוגן בהתאם לדריחדר התקשורת ישמש כחדר  


 , הכל בהתאם לתכניות.אל עבור חדר נשקישר


 מטרים.  95מרחק הכבילה בין אביזרי הקצה למתג התקשורת לא יעלה על  


הנמצא    L2טחון למתג יכלל המערכות יהיו מקושרות בארון התקשורת של המערכות הב 


 בארון.  


  Ethernetטחון תקושר באמצעות כבילת יהתקשורת מארון התקשורת של מערכת הב 


 אל ארון התקשורת המנהלתי של בית הדין. 
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(בהתאם  משטרת ישראלמיגון החדר יהיה עפ"י דרישות הרגולציה המוגדרות ע"י  


  )90.91מפרט  –כלי נשק  20מסמך הנחיות משטרת ישראל לאחסון עד ל


 


 סורגים   


מ"מ לפחות במסגרת  16 של בעובי כלל החלונות בחדר יהיו בעלי סורגים 


מ"מ לפחות, הסורג יעוגן   10מ"מ בעובי   10מ"מ כפול  50פרופיל שטוח 


  מ"מ לפחות.  13באמצעות "עוגן חץ" בעובי  


 


  .מבנה הארון / כספת לאחסון הנשק 


  . 40.7נשק הנשק יהיה בכספת שנבנתה בהתאם למפרט כספת לאחסון 


  הכספת תסופק ע"י אחרים, לא במסגרת פרויקט זה.


  


  דרישות המבנה  


 


 


 
 


 
  


  קה מערכת אזע 
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 מערכת טמ"ס  
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  לו"ז, השיטה ואופן המימוש  - 3 פרק


 


 


, הגדרה ופירוט של תכולת ום ציפיות בין הלקוח לחברה הזוכהמטרת הפגישה: תא 


העבודה הנדרשת מהקבלן המבצע, הגדרת נהלי העבודה באתר והמגבלות בביצוע 


 והעברת המידע הנדרש לביצוע הפרויקט. העבודות, בדגש על עבודות במבנה לשימור 


 החברה הזוכה תציג את אנשי הקשר וצוות העבודה אשר ממונה מטעמה לבצע את 


  הפרויקט. 


תציג את הממונים מטעמה לפעול מול החברה הזוכה בכל  משרד המשפטיםחברת  


 הקשור למימוש הפרויקט. 


 


 


 


  לפני ביצוע התקנה, יבוצע סיור מקדים במתקן.  


  בסיורים ישתתפו נציגי הלקוח ונציגי החברה המתקינה. 


הנדרשים לביצוע מלא החברה תאסוף במסגרת הסיור בשטח את כל המידע והנתונים  


 של העבודה על פי לוחות הזמנים.


 במסגרת הסיור יסוכמו כל הפרטים הרלוונטיים לביצוע העבודה במתקן, לרבות:  


 סימון מיקום התקנת האמצעים.  


 סימון מיקום התקנת ארונות המערכת. 


 תכנון מעבר הכבלים. 


 תאום כל הפרטים הנוגעים לחיבור המערכת למוקד.  


 


שייקבע בסיור ירשם בדו"ח הסיור ע"י נציג הלקוח ויהווה מסמך ישים שעל פיו תבוצע כל  


 העבודה.


 


  עם הכרזת הקבלן  על סיום העבודה, תבוצע בדיקת קבלה. 


 תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק נפרד בהמשך. 
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  . AS MADE – בסיום הפרויקט יגיש הקבלן  מסמכי תיעוד למערכת  


 דה בשלב זה תפורט בפרק נפרד בהמשך.תכולת העבו 


 


קבלן המשנה לביצוע עבודות ביטחון בפרויקט ימנה מנהל פרויקט מטעמו לתיאום וביצוע   


 עבודות במבנה. 


ובהתאם  החברה תספק ותתקין את כל המערכות והאמצעים ע"פ דרישת המפרט 


 חומרות והתוכנות. -פרטי הציוד מפרט זה, לרבות: אספקה והתקנה והפעלת כל ל


ממועד קבלת ההזמנה, תתבצע העבודה ברצף ללא הפסקות, יום יום עד לסיומה. למעט  


 מפקח לפרויקט מטעמה.  המזמיןשבתות וחגים. בשלב הביצוע, ימנה 


כל העבודות שתבצע החברה הזוכה יהיו בכפוף לכל הדרישות הטכניות הפרויקטאליות  


כל שלב  הזמנים המוגדרים, שלבי העבודה ואבני הדרך.שמפרט זה לרבות, לוחות 


 בפרויקט חייב באישור הגוף המפקח.  


 


 .על עבודות הקבלן פיקוח עליון  יועץ הביטחון של המזמין במהלך ביצוע העבודות יבצע  


במסגרת הפעילות יבוצעו סיורי בקרה ע"פ החלטת המפקח ובהתאם להתקדמות  


 העבודה.


 הפעילות יופקו דוחות ובהם הנחיות בהתאם לממצאי סיורי הפיקוח. במהלך  


ועפ"י הערות המפקח  הקבלן  מחויב לפעילות מתקנת בתהליך ע"פ הנדרש בדוחות 


 . מטעם הלקוח


למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התקנת המערכות במתקן תסתיים באופן רשמי אך ורק   


 לאחר אישור הגוף המפקח. 


כולל אשר  הבינוי הממכרז רכות האבטחה הטכנולוגיות הינו חלק פרק מעכי יודגש בזאת  


 מתבצע במתחם הפרויקט.  


קבלן בעל אישור כל עבודות ההתקנה עבור מערכות האבטחה הטכנולוגיות יבוצעו ע"י  


, ראה רשימת מורשה לביצוע עבודות ממשלתיותו להקמת תשתיות ומערכות בטחון


 . 3.9עד  3.7סעיפים   1קבלנים  פרק 


הקבלן לביצוע התקנת מערכות אבטחה טכנולוגיות יהיה קבלן משנה של הקבלן הראשי  


  מטעם הנהלת הפרויקט.   בפרויקט. קבלן זה נדרש לאישור מקדים
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  דרישות פונקציונאליות וטכניות כלליות  - 4 פרק
  


 


 מערכת טמ"ס.  


 מערכת פריצה.  


 נועת אדם.בקרת כניסה וניהול ת 


 מערכת כריזה. 


 מערכת וידאופון מקומית.  


 


 


, ייעודי עבור מערכת הטמ"ס  IP  +PoEבמסד הציוד בחדר תקשורת הביטחון, יותקן מתג  


 . בלבד


 קליינט לצפייה במערכות הטמ"ס.  בעמדת המאבטח תוצב עמדת 


עבור מערכות הביטחון בחדר תקשורת  ייעודייותקנו בארון ציוד  IP-ומתגי ה NVRה  


 הביטחון. 


ובהספק  PoEהזנת מתח עבור המצלמות תתבצע על גבי כבל התקשורת בשיטת  


 המתאים לפי הגדרות יצרן המצלמה. 


אורך הכבילה מכל נקודת קצה (שקע תקשורת, מצלמה וכיו"ב) עד למתג התקשורת לא  


 מ'.  95יעלה על 


ין המצלמה אשר יקשר ב RJ45קן שקע תקשורת בסמוך לכל מיקום התקנת מצלמה, יות 


 .לבין המתג שבחדר התקשורת הראשי


נקודות ההתחברות עבור תחנות העבודה של מערכת ניהול הווידאו במוקד יהיו מסוג  


RJ45 .המיועד להתקנה מתחת לטיח 


כבילת התקשורת בין המצלמות למתגי התקשורת תועבר בתעלות רשת בתוואי הראשי  


 .ובנפרד מתשתיות החשמלוריים בין התוואי הראשי למצלמה, ובצינורות שרש


 במשרדים מוגדרים, יותקנו מצלמות לכיסוי חלל המשרד / הכניסה. 


 


 


 בקרי מערכת בקרת הכניסה יותקנו בחדר תקשורת ביטחון.  
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 בקרת הכניסה יותקנו מצדו הפנימי של המתקן ולא יהיו גלויים כלפי חוץ.  מרכיביכלל  


מערכת בקרת הכניסה תקושר אל מערכת גילוי האש במבנה וברגע שריפה, מנעולי   


 הדלתות יידרשו להיפתח באופן אוטומטי.  


ושער הנכים בכניסה הראשית למבנה, ינוטרלו אף   Tripodבהמשך לסעיף לעיל, שערי ה  


 עות מגע למערכת גילוי אש בשעת שריפה. הם באמצ


גם לא באזורים מוסתרים כגון תקרות אקוסטיות   לא יותקנו בקרים בסמוך לדלתות, 


 וארונות חשמל סמוכים לדלתות המבוקרות.


מסוג מריכף לקופסת חיבורים בעלת פסי   PVCכל אביזר קצה יתחבר באמצעות צינור   


 מהדקים. 


ה האקוסטית מעל צידה הפנימי של כל דלת קופסת החיבורים תותקן בחלל התקר 


 מבוקרת (בצד בו נמצאים לחצני הפתיחה והניפוץ). 


מסוג מריכף עד לתעלת הרשת הרלוונטית בתוואי  PVCמקופסת החיבורים יועבר צינור  


 הראשי.


גמיש בקוטר פנימי    מסוג מריכף  PVCאביזרי קצה יבוצע באמצעות צינור   3חיבור עד   


גיד או   4/6/8כבלי  3מ"מ מקופסת החיבורים לתעלת הרשת הראשית (סה"כ  25של 


cat#7/8 .( 


 מטרים.  90אורך הכבילה בין האמצעי לבקר לא יעלה על  


לשרתים ייעודיי אשר ימוקם בחדר  TCP/IPבקרי המערכת יחוברו באמצעות תקשורת  


 התקשורת. 


ך לדלת יחוברו באמצעות כבילה נסתרת בקירות אמצעי הקצה המותקנים ע"ג ובסמו 


 ובמשקופים. 


לחצני פתיחת הדלתות יחוברו לבקר מערכת בקרת הכניסה, כך שלחיצה על לחצן   


 הפתיחה תעביר פקודה אל הבקר, והבקר יעביר פקודת פתיחת דלת.


קופסאות הניפוץ (עבור דלתות מבוקרות רגילות) ומתגי המיקרוסוויץ' המובנים (עבור  


ות אש רלוונטיות) יחוברו ישירות אל מנגנוני הנעילה בדלת, ללא העברה דרך  דלת


שלחיצה על הלחצן בעת חירום תנתק או תעביר מתח ישירות אל המנעול,   -הבקר


 ).N.Cאו   N.Oבהתאם לתצורת ההתקנה (


בלבד, כאשר המנעול  N.Cיחוברו בתצורת  (Strike lock)מנעולי הלשונית החשמליים  


 .(Fail-secure)מתח קבוע, ונפתח בעת קבלת מתח.  אינו מקבל


בחדר התקשורת יותקן לחצן ניפוץ אשר יעביר מתח אל מנעול הלשונית, לטובת שחרור  


 קבוע של הדלת במקרה של שריפה וכישלון במנגנון הפתיחה המכאני בידיות הדלת. 
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עות לחצן במקרה של חיבור יחידות האינטרקום לרשת הטלפוניה, יפתחו הדלתות באמצ 


  פתיחה ייעודי.  


מוקד אשר בכניסתו קיים אינטרקום, על גבי אחד \לחצן הפתיחה ימוקם בכל משרד


 השולחנות לפי החלטת הלקוח. 


במקרה של שימוש ביחידות קצה שולחניות ייעודיות עבור אינטרקום, פתיחת הדלת  


אם תתבצע באמצעות יחידת הקצה אשר תותקן באחד השולחנות באותו המוקד, בהת


 להחלטת הלקוח. 


יחידות הווידיאופון יותקנו בדלתות הכניסה כפי שיסומנו בתכנית ויקושרו באמצעות  


 ייעודית אל יחידות קצה שמע + וידיאו אשר יחוברו ליחידת מאסטר.  IPמרכזיית 


במקום הגלאים יוגדר   –במקרה בו קוראי הכרטיסים ובקרי המערכת מאפשרים זאת  


ל באמצעות הזמזם המובנה בקוראי הכרטיסים בדלתות צפצוף לפי המאפיינים הנ" 


 הרלוונטיות (מנגנון דלת מוטרדת).


 מערכת אינטרקום תותקן במתחמים הבאים: 


 דלת הכניסה הראשית לחצר המתחם.  


 שער הכניסה האחורי. 


 דלת הכניסה האחורית.  


 תמוקם בעמדת המאבטח בקומת הכניסה. Masterיחידת  


 יחידות קצה נוספות ייפרסו בהתאם להחלטת קב"ט משרד המשפטים.   


  


 


רכזות הפריצה וכרטיסי הרחבה אליהם יחווטו כל הגלאים המותקנים ימוקמו בחללים  


 הרלוונטיים בתכנית.


צה. במידת הצורך  במבנה תותקן רכזת פריצה אחת בלבד אליה יחוברו כלל אביזרי הק 


 יותקנו כרטיסי הרחבה בהתאם לכמות האביזרים.


מ' בצמוד   2.4 –  2.1) יותקנו על גבי קירות המתקן, בגובה הנע בין PIRגלאי הנפח ( 


לתקרה ובהתאם לגובהה ולאזורי הכיסוי הנדרשים. במידה והגלאי מותקן בפינת החדר,  


 (במרכז הפינה). 45°יותקן בזווית אופקית של 


 יותקן על גבי התקרה במתקן במיקומים המאשר כיסוי מרבי של חלל החדר.  360°גלאי  


המתגים המגנטיים בכל דלת יותקנו בחלקה הפנימי העליון של הדלת, בצד הרחוק מצירי   


 הדלת (ראה פרט דלת בתכנית).
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על כנפי השער וזה יקושר אל  Heavy Dutyבשער הכניסה האחורי יותקן מגנט מסוג  


 רכזת האזעקה בעמדת המאבטח. 


חיווט המתגים המגנטיים ע"ג הדלתות לא יהיה גלוי. במקומות שבין המגנט לכניסת  


מ"מ לכל  10קיר תועבר הכבילה בתוך צינור שרשורי מתכתי בקוטר \הכבל למשקוף


 היותר.


 . כל גלאי יחווט ישירות לרכזת או לכרטיס ההרחבה הרלוונטי 


החיווט יתועל באמצעות צינור שרשורי גמיש אל עבר אביזר המיועד להתקנה מתחת  


 לטיח אשר יותקן על קיר. 


 צופר נצנץ יותקן במקום הגבוה ביותר מצדו החיצוני של המבנה.  


 


מערכת הכריזה תנוהל מעמדת המאבטח ותאפשר כריזה ברמקולים אשר יפוזרו   


 ים. במתחם בהתאם לפריסת האמצע


אמצעי הקצה יותקנו בפנים המבנה באמצעות מתקן יעודי להתקנת פנים ובהתקנה  


חיצונית בהתאם לדרישות ההתקנה של אמצעי קצה המותאמים להתקנת חוץ (עמידות  


 דרישות אלו יפורטו בפרק המפרטים הטכניים במסמך זה.  –מז"א, ונדליזם וכיו"ב) 


) ומרחק  POEל גבי רשת התקשורת (מערכת הכריזה תופעל באמצעות אספקת מתח ע 


 מטרים.   95הכבילה מאמצעי הקצה לארון התקשורת לא יעלה על 


   







 מ בע"ומערכות ביטחוניות  טכנולוגיות ו טנד
  4913020וה ו תק-, פתח3963.ד תת אריה, י ג', קרי  21 ' יגע כפייםרח


  03-9230668, פקס:  03-9230667': טל
 www.tandu.co.il   tandu@tandu.co.il 


 


מסמך תכולת   - בית הדין השרעי יפו  –משרד המשפטים 
  עבודה ובקשה להצעת מחיר 


  2020ספטמבר  13


 110מתוך  15 דף מס 


 


    תיעוד טכני – 5 פרק
  


עם גמר העבודות יגיש הקבלן  תיעוד מקיף כמפורט להלן. התיעוד יימסר בשלושה עותקים ועל גבי  


 מדיה אלקטרונית.


 


  אור המערכת המסופקת.ית .1.1


 מכשיר (כולל התרשימים הדרושים) ולתוכנה.הוראות הפעלה לכל  .1.2


 הוראות אחזקה, בדיקה ואיתור תקלות פשוטות.  .1.3


 מפרטי יצרן מקוריים עבור ציוד סטנדרטי.  .1.4


 כתב אחריות על פי תנאי האחריות שבמפרט זה (לפחות). .1.5


 נוהל בדיקת קבלה וטופס בדיקה סופית.  .1.6


 הקבלן .אישור אבטחת איכות של החברה על הציוד שסופק ע"י  .1.7


1.8. SDK  .לכל פריטי הציוד 
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  אחריות ותחזוקה – 6 פרק


 


 


 


 


 


 אתרי ההתקנות. לתקן את כל התקלות בכל  


והאמצעים אשר הותקנו , לכל המערכות חצי שנתילספק שירותי תחזוקה מונעת , טיפול   


 .באתר


 לספק שירותי טכנאי שונים ע"פ דרישות המזמין.  


אם במהלך תקופת האחריות, תיקנה החברה ו/או החליפה חלק לקוי או פגום, יחול מנין   


ם השלמת ביצוע התיקון או  תקופת האחריות על החלק המוחלף או המתוקן מיו


 ההחלפה.


 . הצעות המחיראחזקה נוספת יוגש במסגרת  תקופתמחיר  


 התקופות יהיו בגבולות של שנה, כלומר: שנה, שנתיים וכד'.   


החליט שלא   משרד המשפטיםתוגש אף היא במידה ו (Per call)עלות קריאת השרות  


  לחדש את הסכם התחזוקה.


 השרות והתחזוקה למערכות אלו יינתנו באמצעות החברה המתקינה.  


 אחריות הספק לפעולתה התקינה של כלל המערכת היא מוחלטת. 


יתוקנו ע"י הספק כחלק מאחריותו למערכת ואחריותו בסעיף זה   (Bugs)תקלות תוכנה  


 אי קיומו של הסכם תחזוקה. אינה מוגבלת בזמן ואינה קשורה לקיומו או 


הספק מתחייב כי ימצאו ברשותו חלקי החילוף הנדרשים לביצוע התחזוקה, בכל   


תקופותיה, גם עם התחלפות הטכנולוגיה, ולא ייווצר מצב בו יהיה צורך להחליף את דגם  


  המכשיר כתוצאה ממחסור בחלקי חילוף או לחילופין, לבצע אלתורים בתוך המערכת.
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אחראית לביטוח מלא של כל אנשיה אשר ייטלו חלק בפעילות הקשורה החברה  תהיה  


 למערכת מפני כל מקרה של פגיעה מכל סיבה וגורם.  


  .משרד המשפטים השבתה תתבצע ע"פ החלטת נציגי  


 החברה תשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.  


י החברה תוודא מול המזמין כי כל העובדים שידרשו לצורך ביצוע העבודות הנם בעל 


 האישורים הביטחוניים המתאימים.


עודכנו  משרד המשפטיםהחברה תוודא ביום ביצוע התיקון שכל גורמים הרלוונטיים ב 


 בדבר קיומה של פעילות החברה.


  עודי כפי שיוגדר בהמשך.יכל פעילות תדווח על גבי טופס י 


 


 


האחריות יהיו זהים לאילו שיסופקו לאחר מכן  השירותים שיסופקו ע"י הקבלן בתקופת  


 במסגרת הסכם תחזוקה במידה וייחתם כזה מול הקבלן.


 השירותים יכללו:  


 תיקון תקלות (מהסוג שיתואר בהמשך).  


 חודשים.  6טיפול תחזוקתי אחת ל  


 


 


תקופות הסכם התחזוקה האחריות והתחזוקה למערכות יכסו את כל התקלות לאורך  


  ותקופת האחריות למעט האירועים הבאים: 


  נזק במזיד. 


 נזק הנובע משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן. 


 


 במהלך כל טיפול, יבדוק הקבלן  את מצב כל פריטי המערכת (חומרות ותוכנות). 


כי נגרמה במזיד או  במידה ותימצא תקלה, יתקנה ללא כל תמורה אלה אם יימצא  


 כתוצאה משימוש שלא ע"פ הוראות היצרן. 


בנוסף יבצע הקבלן  בדיקה של מערך המחשוב לרבות, בדיקת בסיס הנתונים, ביצוע   


 גיבויים, ניקוי כוננים ודומה. 
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למערכות מיועדים להשיג את יעדי האמינות  שיינתנושירותי האחזקה והתיקונים  


 והזמינות שלה. 


 של כל הפעילויות שיבוצעו ע"י הקבלן  בכל טיפול: אור מפורט ילהלן ת 


ביצוע בדיקת שמישות וכיול של ציוד הבקרה, הארקות, בדיקות מתח יתר,   


 .בדיקות תקינות הקשר עם מרכז הבקרה וכל בדיקה אחרת נדרשת


 :תכלולביצוע חידוש ואחזקה שוטפת  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 תקלה משביתה: תקלה שבגללה נמנעת פעולת תת מערכת שלמה.  


 תקלה משביתה חלקית: כל תקלה שאינה מוגדרת כתקלה משביתה.  


 תקלה מטרידה / חוזרת: תקלה חוזרת באותו מכלול : 


 שעות. 48עצמה יותר מפעם במשך  תקלה אשר תחזור על 


 תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעמיים במשך שבעה ימים.  
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למען הסר ספק, הסמכות לקבוע לאיזה קטגוריה שייכת התקלה היא של המזמין ולקבלן  לא תהיה  
  זכות ערעור על ההחלטה.


 


 החברה תגדיר לפחות שני אחראים לתחזוקת המערכת. 


תמסור למשרד המשפטים את  מספרי הטלפון הניידים של הגורמים האחראיים  החברה  


 הנ"ל ובנוסף מס. טלפון של מוקד השרות של החברה.


אנשי הקשר מטעם החברה יהיו בעלי היכולת להגיע לאתרי המערכת בזמן קצר במקרה  


 של תקלה.  


 האחריות לשמישות ותפקודה המלא של המערכת הינה של הקבלן . 


שעות ביממה כולל שבתות וחגים ע"פ חלונות  24תיערך החברה למתן שרות  לצורך כך 


 הזמן שיוגדרו בהמשך.


 


 תקלות במערכת ידווחו ע"י נציג המזמין לחברה באמצעות טלפון.  


 עם קבלת הודעה על תקלה, תיפתח בחברה "קריאת שרות".  


לאתר תוך זמן המוגדר במסמך זה, למען הסר ספק, טכנאי מוסמך של החברה יגיע  


  ויעבוד ברציפות עד לתיקון התקלה. 


 


  זמן בשעות   תכולה   סוג התקלה 


תקלה משביתה  
  חוזרת /


מרגע קבלת הקריאה ועד  המקסימליפרק הזמן 
  להגעת טכנאי לאתר 


2  


מרגע קבלת הקריאה ועד  המקסימליפרק הזמן 
  לסיום התיקון 


6  


תקלה משביתה  
  חלקית


מרגע קבלת הקריאה ועד  המקסימליפרק הזמן 
  להגעת טכנאי לאתר 


4  


מרגע קבלת הקריאה ועד  המקסימליפרק הזמן 
  לסיום התיקון 


10  
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מובהר בזאת כי סוג הקריאה וקביעת משך הזמן ו/או התיקון, בכפוף לאמור במפרט זה  


יקבע בלעדית ע"י המזמין או נציגו, וקביעתו תחייב את הקבלן  ללא זכות ערעור מצדו.  


כמו כן, במידה וקצב העבודה לא יספק את המזמין הוא יהיה רשאי לדרוש מהקבלן   


 הגדלת צוות העובדים ו/או שעות העבודה.


ביום  שעות ביממה,  24הקבלן  מחויב במתן מענה ע"פ לוחות הזמנים המפורטים לעיל  


 חול, שבתות וחגים. 


 


 


 


כדי להשיג זמני השבתה מינימאליים לתיקון התקלות, תתבסס שיטת האחזקה על  


 מכלולים כגון: החלפת 


 החלפת מצלמה. 


 החלפת מודולים שלמים.  


 החלפת צמות חוטים.  


 


 


  


למען הסר ספק, לא יבוצעו תיקוני מכלולים באתר! משמעות הדבר שברשות הקבלן  צריכים  
  להימצא חלפים בדמות מכלולים שלמים להחלפה במסגרת התיקון. 


  


 


 להלן פעולות האחזקה המונעת שעל הקבלן  לבצע כחלק מהאחזקה השוטפת:  


תחזוקה מונעת תכלול את כל הפעולות היזומות הנדרשות לאחזקת   


 המערכות במצב תקין.


במידה ובמהלך טיפול שוטף תתגלה תקלה שמשמעותה החלפת מכלולים,  


 תתוקן במסגרת הטיפול.  תקלה זו







 מ בע"ומערכות ביטחוניות  טכנולוגיות ו טנד
  4913020וה ו תק-, פתח3963.ד תת אריה, י ג', קרי  21 ' יגע כפייםרח


  03-9230668, פקס:  03-9230667': טל
 www.tandu.co.il   tandu@tandu.co.il 


 


מסמך תכולת   - בית הדין השרעי יפו  –משרד המשפטים 
  עבודה ובקשה להצעת מחיר 


  2020ספטמבר  13


 110מתוך  22 דף מס 


 


על הקבלן  להכין ולהגיש לאישור המזמין טפסי בדיקה אשר יכילו את כל הפעילויות שיבוצעו במהלך  
כל ביקור במסגרת האחזקה המונעת. טפסים אילו (לאחר שיאושרו) ישמשו כרשימת תיוג לביצוע  


 הביקורות השוטפות ויוגשו למזמין לאחר ביצוע.  


ה והחוזה ולכן לא ישולם לקבלן  כל תוספת כספית כל הפעילויות הנ"ל הינן במסגרת תכולת העבוד 
 . מעבר להצעתו במכרז


 


 כל התיקונים אשר יבוצעו למערכת יהיו על פי הנדרש במסמך זה, על פי הוראות היצרן.  


  החברה תבצע בדיקת תקינות חשמלית ומכאנית של כל פריט לאחר תיקונו.  


 ודית של תפקוד כל הציוד.  תבוצע בדיקה כללית ויס 


  הבדיקה תבוצע כשהמערכת מוזנת במתח הרשת.  


 תוצאות כל הבדיקות חייבות להתאים לנדרש בספרות יצרן הציוד.  


  השבתה תתבצע ע"פ החלטת הלקוח בלבד. 
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  הנחיות כלליות לתמחור  – 7 פרק


 


 


 


 


 לתמחר עלות לכל פריט.   


מת הדגמים המוצעים במפרט הטכני או שוו"ע תכונות אשר  המציע יבחר דגם מתוך רשי 


 יאושר על ידי יועץ הביטחון מראש. 


 המציע ירשום הנחה מהגובה המקסימלי לעלות הפריט במיקום המיועד לכך.   


  למען הסק ספק מובהר בזאת כי: 


אינה מחויבת להזמין את כל הפריטים המתומחרים בכתב הכמויות או   משרד המשפטיםחברת 
  כל כמות שהיא, ויש לה את הזכות לממש חלקים מכתב הכמויות באופן עצמאי.


  


 


 מחיר כל פריט יכלול את:   


 אספקתו. 


 התקנתו. 


אספקת כל האביזרים הנחוצים להפעלתו והתקנתו ע"פ דרישות המפרט לרבות: כבלים,  


 קופסאות הסתעפות וכדומה.  ברים, אביזרי התקנה, ספקי כוח ,מחברים,מח
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  ההתקנה – 8 פרק


 


 


 ההתקנה תתבצע בהתאם לתקני הבנייה בישראל, תקני בטיחות, הגנת ברקים וכו'. 


התקנת המערכת תבוצע לאחר ביצוע סיור ע"י החברה בתאום עם נציגי הלקוח, לאיתור  


 נה מושלם לדרישות המבצעיות מהמערכת.מקום התקנה אופטימאלי למתן מע


המיקומים הסופיים של אמצעי הקצה, ארונות הציוד באתרי הקצה, ייקבעו בשלב התכנון  


  המפורט ויאושרו באופן סופי ע"י הלקוח.  


בסמוך למיקום כל אביזר קצה תותקן קופסת חיבורים עצמאית, או הממוקמת בארון   


 תקשורת. באחריות הקבלן יהיה:


 לסלול את הכבילה בתוך כל סוג של טווח עד לקופסת החיבורים / ארון.  


לסלול את הכבילה בין מיקום האביזר הקצה לקופסת החיבורים באמצעות   


חציבה ו/או חריצה ו/או כל סוג של עבודת תשתית נדרשת ע"פ הנחיות 


 המתכנן.


 


עבודה אחרת ההתקנה החיצונית כוללת כל חציבה, הטמנה, טיוח, צביעה, השחלה או  


  הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית. 


במקומות בהם לא ניתן לבצע חציבה, הכבלים יונחו בצינור מסוג מרירון או בתעלה  


 מהסוג שיוגדר בתכנון המפורט. 


כל עבודת חיווט תסתיים בקופסת חיבורים. בכל קופסה יותקנו נקודות חיבור מסומנות,  


ולה בתמחור האביזרים ותבוצע ללא תוספת עלות אספקה והתקנה של קופסאות אלו כל


  תשלום.


החברה תספק אישורי מהנדס קונסטרוקציה ובודק חשמל לכל אחת מסוגי ההתקנות  


 ובכל אחד מהאתרים שבהם יותקן ציוד. 


החברה תבצע תכנון מפורט לכל צורת ההתקנה של כל פריט קונסטרוקטיבי לרבות  


  אמצעי הגבהה, עמודים וכדומה.


 תקנה, הפעלה ראשונית ובדיקת התאמת מערכת לדרישות הלקוח.  החברה תבצע ה 


החברה תספק את הכבלים ושאר האביזרים הנדרשים להתקנה, או אביזר אחר הנדרש  


 להתקנה שלמה של מערכת כולל חיבור למקור מתח. 
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תכולת העבודה כוללת כל חציבה, הטמנה, השחלה או עבודה אחרת הנדרשת לביצוע   


  איכותי של התשתית. 


  .כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה 


  .עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה ללא הפסקה 


החברה תסלק, בתום ההתקנה, כל פסולת, שיירי אריזה וכו' שהביאה ותוודא שאתר  


 .ההתקנה נקי


ביצוע תשתיות הבינוי יהיה אך ורק עפ"י תוכניות העבודה בתיק ההתקנה לאתר אשר  


ח ובהתאם למסמך זה. במקרה של אי התאמה בין מסמך זה לבין תיקי  אושר ע"י הלקו


 התכנון. באחריות הספק לדווח לנציג הלקוח בכתב במידי על אי התאימות. 


 יש לבצע ההתקנה רק לאחר קבלת אישור בכתב של נציג הלקוח.  


וולט) ומתח נמוך (מתח רשת החשמל)  50יושם דגש על הפרדת כבילה. מנ"מ (עד  


 עלות וצינורות שונים.יועברו בת


אין לעשות שימוש בסרט בידוד דביק, איזולירבנד. בידוד חיבורי חוטים ייעשה באמצעות  


 שרוולי בידוד מתכווצים. 


 חיבורי חוטים ייעשו בהלחמה בלבד. 


 כבילה באוויר תיעשה ע"ג תיל נושא מפלדה. 


 זרים. חיווט אמצעי קצה ייעשה באמצעות כבלים שלמים מארונות החיבורים לאבי 


 ברגים המשמשים להתקנות חוץ יהיו מנירוסטה. 


כל אביזרי ההתקנה המתכתיים יהיו מוגנים בפני חלודה באמצעות גילוון או לחליפין   


 יסופקו אביזרים מנירוסטה וחומרים פלסטיים. 


 בחיבור ברגי הידוק ייעשה שימוש בדיסקיות קפיציות ושטוחות. 


 עשה שימוש בדיסקיות כוכב. בחיבורי ברגים להעברת זרמים חשמליים יי 


בקצוות כל קווי החיבור לגלאים ומתגים יותקנו נגדי סוף קו שיאפשרו לרכזות גילוי חיתוך   


  וקצר בקו. הנגדים יותקנו באופן סמוי כל שלא ניתן יהיה לנסות לנטרלם. 


 


במסדי הציוד ברמת ביצוע  הקבלן נדרש לחווט ולהתקין את הציוד האקטיבי והפאסיבי  


 גבוהה.


להלן יובאו דוגמאות להמחשת הרמה המקצועית הנדרשת. כל התמונות בפרק זה הינן  


 להמחשה בלבד.
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יותקנו תמיד בחדרי תקשורת או  INDOORציוד אקטיבי תומך עבור אתרי קצה מסוג  


 בחדרים אשר יוקצו לכך ע"י הלקוח בכל אתר.


יותקנו בתנאי חוץ בארונות  OUTDOORקצה מסוג  ציוד אקטיביים תומכים עבור אתרי 


 מתאימים במיקומים שונים אשר יוגדרו ע"י הלקוח בכל אתר.


אביזרי קצה בשטחים חיצוניים ובמבנים פתוחים כגון, מצלמות, רמקולים, גלאים וכדומה  


 . ייעודיים יותקנו ע"ג עמודים וע"ג מתאמי התקנה 


 


  והפעלה יתבצעו באתרים שאושרו ע"י הלקוח.בדיקות התקנה  


הציוד יועמד לבחינת הלקוח רק לאחר שנבדק ואושר ע"י נציג מוסמך של החברה כעומד   


  בכל דרישות ההזמנה. 


  תיעוד תוצאות בדיקות ההתקנה יועברו ללקוח.  


הזמנת בוחן לבדיקות אלו תופנה ע"י החברה ללקוח לאחר הודעת החברה על סיום   


 ומוכנות המערכת באתר העבודה באתר 


הבחינות שתתבצענה ע"י בוחני הלקוח תתבססנה על מפרטי התקנה של החברה ועל   


 המסמכים המחייבים על פי הזמנת הלקוח.


 החברה תבדוק את ההתקנה וההפעלה עפ"י טופס שיאושר ע"י הלקוח. 


 


ציגי  הקבלן יבצע את ההתקנה, ההפעלה הראשונית והתאמת המערכת לדרישות נ 


 הלקוח.


הקבלן ימנה מנהל התקנות אשר ירכז את עבודת ההתקנה וישמש כאיש הקשר מול  


 נציגי הלקוח. 


 הקבלן יהיה אחראי להדרכות בטיחות לכלל העובדים כולל ביגוד מתאים לעבודה.  


  .עבודת ההתקנה עבור כל אתר בנפרד תתבצע יום יום ברצף עד להשלמתה 


פים של גורמי התכנון והביצוע בפרויקט לתיאום מנהל ההתקנה יתאם סיורי שטח משות 


 והנחיית ביצוע העבודות באתרים לפני תחילתן.  


הקבלן אחראי להחתים את כל התרי העבודה והביצוע מול הגורמים הרלוונטיים אצל  


הלקוח בכל יום עבודה. הנ"ל מתייחס לכל האישורים הנחוצים לביצוע העבודות לרבות 


 ם הכל ע"פ הנחיית מחלקת ההנדסה של הלקוח.אישורי חפירה מכל הגורמי 


האתרים במערכת על כל מרכיביהם ייוצרו ויותקנו כך שהפעלתם ואחזקתם לא יהוו סיכון   


  בטיחותי. 
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לקבלן אחריות כוללת לכלל העבודות באתר לרבות פילוס הקרקע, עבודות הביסוס,  


 אספקה ושינוע של החומרים והאמצעים לצורך העבודה.


 הקבלן אחראי לחבר את הארונות לרשת חברת החשמל.  


 הקבלן אחראי לחבר את הארונות לנקודות התקשורת שתוגדר או שתוקצה ע"י הלקוח.   


הקבלן יקים את כל התשתיות לרבות ארונות חשמל, חיבורים, הארקות, שקעים   


   ומפסקים כמתחייב מחוק החשמל.


 הקבלן יבצע ביקורת בודק חשמל מוסמך לכל האתרים והתשתיות כנדרש בחוק החשמל.  


בסיום עבודות התשתית, לפני התקנת המערכות, יבוצע סיור באתר בשיתוף הלקוח   


 לאישור התשתית. 


 


הקבלן יספק את הכבלים ושאר האביזרים הנדרשים להתקנה, כגון נעלי כבל מחברים   


 ים מסוגים שונים או כל אביזר אחר הנדרש להתקנת המערכות.שונים, מגשר


ספקים ושנאים, ממירים, זיוודים ואביזרים אחרים שאינם ניזונים ממתח הרשת יותקנו  


 במשולב עם האביזר מקבל ההזנה. 


  מחיר האביזרים יכלול את מחיר ספקי הכוח, הממירים ואמצעי ההתקנה. 


 ותקשורת.  ההתקנה תכלול חיבור המערכת למקור מתח 


הקבלן יהיה אחראי למניעת הפרעות הדדיות. אחריות זו תבוא לידי ביטוי גם בסוג הציוד   


 המסופק וגם באופן ההתקנה.


  .כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה 


 


 


כבלי תשתית ייפרסו באופן עילי ותת קרקעי בהתאם להנחיות התקניות והתכנון   


 המפורט. 


רים על קיר חיצוני של מבנה, או ע"ג חומה ושלא דרך חציבה יותקנו בתעלה כבלים העוב 


ממתכת עמידה בתנאי חוץ אשר ממדידה מספיקים להעברת כל הכבלים הנדרשים 


או לחליפין ע"פ דרישת הלקוח,   ס"מ 40, התעלה תעוגן במרווחים של 20%בתוספת 


  בצינור שרשורי ממתכת עמיד בקרינת שמש ופגעי טבע.
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כבלים העוברים בתוך מבנה יותקנו בתוך תעלת פלסטיק אשר ממדידה מספיקים  


עם מכסה חזיתי. צבע התעלה לבן.   10%להעברת כל הכבלים הנדרשים בתוספת 


 .מטר 1התעלה תעוגן במרווחים של 


  שרשוריים לבנים.    PVCקישור בין אביזרים לתעלות ייעשה ע"י צינורות 


יבית או בתוך רצפה צפה יושחלו בצינור מריכף חסין  כבלים המוסתרים ע"י תקרה דקורט 


 אש, הצינור יקובע בין תקרת המבנה והתקרה הדקורטיבית.


כבלים המותקנים על גבי רצפת גג יותקנו בתוך תעלת מתכת מתאימה לכמות הכבלים  


  ס"מ. 40עם עיגון כל  10%בתוספת 


כלפי מטה, כאשר  כל כניסת/יציאת כבל ממבנה תבוצע עם צינור מתכת מכופף מוטה 


 הכבלים נכנסים תמיד מלמטה ע"מ למנוע כניסת מים על פני הכבל.


טיח וצבע הקיר ישוקם ויושלם  .מקום החדירה יאטם באופן מושלם למניעת כניסת מים 


 בהתאמה למצב הקיים לפני ביצוע ההתקנה. 


  .מקום החדירה יאטם באופן מושלם למניעת כניסת מים 


  .מערכת התקשורת לכבלי חשמל וכבלי תקשורת אחרים ישמר מרחק תיקני בין כבלי  


  כבלי אספקת מתח יועברו תמיד בתיעול נפרד. 


כל הכבלים החיצוניים יהיו מסוג מתאים להתקנות חוץ (עמידות בפני לחות, כבה מאיליו,   


 וכו'). הכבלים הפנימיים יהיו מסוג "כבה מאליו". UVקרינת 


   RS232\485\422 ,' Ethernet     ,CAT 6,7קוד שימוש בכבלים כגון כבל מיק. מסוכך, פי 


  וסיבים אופטיים, בהתאם למרחקים תקניים לכל סוג. 


 


כל עבודות החשמל יעמדו בחוק החשמל הישראלי וילוו באישור בכתב של בודק חשמלאי  


  מוסמך שיוזמן ע"י המתקין על חשבונו.


המפורט המוגש לאישור הלקוח, את הדרישות  על הקבלן לכלול במסגרת התכנון  


 הספציפיות לחשמל, הגנות ברקים וכו' בהתאם לנדרש מהציוד בו הוא משתמש. 


 כל החומרים והאביזרים שיסופקו יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי.  


 חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ יהיו בעל תו תקן ישראלי. 
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 מפרט טכני – 9 פרק


 


 


 יותקנו בשולחן הבקרה ובאתרים השונים.אפיון זה מתייחס למסכים אשר  


 . IPS LEDבעל תאורת רקע בטכנולוגיית  TFT LCDיסופק מסך מחשב  


 .16:10או   16:9יחס צלעות  


 . 16:9ביחס   1920x1080או  16:10ביחס  1920x1200רזולוציה טבעית:  


 לפחות.  1:1,000,000קונטרסט:  


 מקסימום. 5msזמן תגובה:  


 ת לפחות. מעלו 170/  170זווית ראיה: 


 . 250cd/m²בהירות:  


 Pixel Pitch 0.27: לפחות mm . 


  עם מתאמים ע"פ הצורך. HDMIאו  DVIממשק חיבור:  


 שוו"ע): דגמים מאושרים (או  


 LG- 24MB48PHQ . 


 Samsung S24F350FH   


 PHILIPS- 243VRQDAB  . 


  


 


 מבנה:  


 עמוד תמך מרכזי.  


 מפרקית בעלת אפשרות הטיה לכל כיוון זרוע רב  


   התקן חיבור לשולחן בקרה.  


 


 חומרים: מתכת צבועה בתנור.  


 המתקן יאפשר כיוונוני גובה וזוויות קיבוע המסכים.  


המתקן יכלול מתאמי התקנה לכל מסך הכולל הברגות מתאימות  


  באמצעות מתקן מסוג זה.
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 הטיית המסכים תתאפשר ללא שימוש בכלים.  


 ברת החוטים בתוך הזרוע לקבלת מראה נקי ומעוצב. יכולת הע 


 ):שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 .  62TVMזרוע ברקן, דגם  


  Brateck   דגםCO24-LDT13 .  


 


 


 לשני אמצעי תצוגה. HDMI/DVIפיצול מקור וידאו מסוג  


 תסופק יחידה אקטיבית (אספקת מתח פעולה מספק חיצוני) .  


 . 1920x1080רזולוציה מקסימאלית :  


 . HDMI/DVI x1כניסות:  


 . HDMI/DVI x2יציאות:  


 יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו/או הנחייה).  


 ):שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 COPA דגם , LVK312PRO  


  Kramer :דגם ,VM-2HXL / 


 ATEN  דגם ,VS182A-AT-G  
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 דרישות פונקציונאליות וכלליות 


אשר תכלול את תוכנת הניהול,  Standaloneייעוד: התקנה בתצורת  


 צפייה וההקלטה ואת החומרה כרכיב אחד. 


תכולת המערכת: חומרת מחשוב גנרית, תוכנת ניהול ע"פ המוגדר ואביזרי   


 התקנה. 


כל הפעילויות המוגדרות (צפייה, אחזור,  המערכת תאפשר ביצוע של  


הקלטה וניהול) במקביל בעת ובעונה אחת מבלי שיתהוו הפרעות הדדיות  


 העלולות לגרום בין היתר לירידה בביצועים. 


המערכת תאפשר צפייה בזמן אמיתי, הקלטה, אחזור חומר מוקלט והפצה   


ירידה  ברשת, בעת ובעונה אחת, באיכות מקסימאלית, לכל הערוצים ללא 


 בביצועים. 


 חומרת המחשב שתסופק ע"פ מפרט זה תהיה גנרית ככל הניתן. 


 תוכנת ניהול הווידאו שתותקן ע"ג החומרה תהיה זהה לתוכנה הראשית.  


 


 דרישות טכניות  


  . H264 (Mpeg 4 part 10)פורמט הווידאו יהיה  


 .  H265המערכת תתמוך תמיכה מלאה בפורמט  


ואחזור של כל מקורות הווידאו  המערכת תאפשר צפייה, הקלטה  


 ברזולוציות הבאות:


Min. fps Vertical Horizontal Pixels ≈ Res. 


25 1080 1920 2 MP  Full HD 


25 720 1280 0.9 MP  HD 


25 450 800 0.35 MP SD 


25 350 640 0.25 MP  LD 
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 25fps/FHD .עבור כל ערוץ, לכל הערוצים בעת ובעונה אחת 


 כניסת רשת לחיבור לרשת תקשורת. 


  . i7או  Intel ,i5מעבד מתוצרת  


 . HDMIאו  VGAמחבר לחיבור מסך מחשב  


 מחברים לחיבור עכבר ומקלדת. 


 חיבורים בפנל האחורי.  


 כניסות מגעים יבשים. 4לפחות  


 להעברת חומר מוקלט לכונן נייד.  USBפורט  


יממות עבור   7ע"ג כונן קשיח למשך  H264מידע מוקלט בפורמט  שמירת 


 כל המצלמות באיכות מקסימלית כמוגדר לעיל. 


 כל אחד. 6TBדיסקים פנימיים,  2תמיכה בחיבור של לפחות   


להלן התכולה הבסיסית להספקה (תכולה כוללת לסעיף זה בכתב  


 הכמויות):


 


 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 Hikvision דגם ,DS-7732NXI-I4/16P/4S . 


 FLIR דגם ,DNR700  . 


 DAUHA דגם ,NVR6A08-32-4KS2 . 
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מתנייעת המכילה עדשת זום, מערכת בקרה  CCTVמפרט זה מתייחס למצלמת  


 מובנים.  IRאלקטרונית, מערכת אלקטרומכנית (מנועים וגיר) ופנסי 


  . Outdoorייעודה של מצלמה זו הינה לשימוש בתנאי  


 המצלמה כמכלול אחד. לצרכי תמחור מחיר העדשה יהיה מגולם במחיר  


 IK10עמידה בזעזועים בהתאם לתקן  


 : רזולוציות 


 המצלמה תכלול את האפשרות לשדר רצפי וידאו ברזולוציות הבאות: 


 


Max. bit rate Min. fps vertical horizontal pixels  


3.8mbps 25 1080 1920 2 MP ~ Full HD 


3.0mbps 25 720 1280 0.9 MP ~ HD 


1.9mbps 25 450 800 0.35 MP ~ SD 


1.25mbps 25 350 640 0.25 MP ~ LD 


 


בשל ההבדלים בין היצרנים הרלוונטיים השונים, הערכים הנ"ל מוגדרים   


  .   10% -\+באפיצות 


עבור כל אחת מהרזולוציות הנ"ל ניתן יהיה להגדיר גם קצב תמונות  


  לשנייה נמוך יותר. 


 


 . H.265ו/או  H.264 (mpeg part 4) פורמט וידאו: 


 9x16יחס צלעות:  


 . 12.5,  15 , 25מס. תמונות לשנייה:  


 לילה ש"ל עם מעברים אוטומטיים.  \יום צבעוני  


 IR CUT FILTER 


 פוקוס אוטומטי וידני.  


 לפחות. 85dbתחום דינמי   
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 צמצם אוטומטי עם יכולת שליטה ידנית.  


 פיצוי תאורה אחורית.  


 AGC 


 200  presets 


 12 tours 


 . presetדיוק ל    0.15% +\- 


 מובנית DSPיחידת  


 ללא עיוותים גיאומטריים  


  . white balance –מערכת בקרה לתיקון אוטומטי של איזון הלובן  


 אנגלית –שפת ממשק הגדרות  


 מבנה מכאני של המארז החיצוני : אלומיניום או פולי קרבונט 


 . domeמכלול כולל ה עבור כל חלקי ה IK10רמת עמידה בהלמים  


 שנייה לפחות.  1/10,000 – 1/50מהירות תריס :  


 אינה מופעלת.  AGC -כאשר מערכת ה 48dbיחס אות לרעש: לא פחות מ  


 אזורי מיסוך הניתנים לשינוי גודל.  25עד  


 V DC/AC 12-24מתח פעולה:  


  מחיר המצלמה שתסופק יכלול את כל האביזרים הנלווים הנחוצים להתקנתה לרבות: 


 זרוע, מתאם למתקן הורדה, ספק כוח וכדומה.. ). 


 מערכת חימום ואוורור מבוקר ע"י תרמוסטט או באמצעי אחר.  


 . 95%לחות יחסית:  


 .˚10C˚ - +60C-טמפרטורת עבודה:  


 תאימות להתקנה על גבי:  


 קירות מבנים באמצעות זרועות. 


 תרנים ועמודים באמצעות זרועות ומתקני הורדה  


 Multi stream 


רצפי וידאו לפחות, בפורמט הנ"ל כאשר עבור כל אחד   2יכולת הפקת  


 מהם ניתן להגדיר מס. תמונות בשנייה ורזולוציה אחרים.


 –אחד מהרצפים חייב להיות במקסימום רזולוציה שהמצלמה מסוגלת  


 ישמש להקלטה. 
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השני ברזולוציה מופחתת מופחת, ישמש להפצה ברשת במקרה של   


  מצוקת רוחב פס. 


 


 ה בפרוטוקולים הבאים (לפחות):תמיכ 


 Tcp/ip 


 Udp/ip 


 Multicast 


 Igmp 


 Unicast   משתמשים בעת ובעונה אחת 18עד 


 Dhcp 


 Snmp 


 RTSP 


 Onvif  


 


 ) בהתקנה עילית באמצעות זרוע:PANתנועה אופקית ( 


 360˚ 


 /שנייה לפחות  75˚מהירות ידנית: עד  


 /שנייה לפחות  275˚: עד PRESETמהירות 


  י ע"י המפעילהמהירות ניתנת לשינו 


 


 ) בהתקנה עילית באמצעות זרוע: TILTתנועה אנכית ( 


 180˚ 


 /שנייה לפחות  ˚40מהירות ידנית: עד  


 /שנייה לפחות  150˚: עד PRESETמהירות 


  המהירות ניתנת לשינוי ע"י המפעיל 


  


 . CMOSאו  CCDסוג חיישן:  


 . 1/3גודל חיישן מקסימאלי: "  


 .  X30זום אנלוגי:  


 . X10דיגיטאלי: זום  
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 עדשה: 


 מ"מ 90-100מ"מ ועד  4-5לפחות. מ  x20אופטי  -עדשת זום  


 F=1.6 – 3.5  .(מינימאלי)  


 


 רגישות לאור (דיגיטלי)  


  IRרגישות במצב ש"ל תואמת לצפייה בשטחי עניין המוארים בפנסי  


  .  850nmבאורך כי גל על 


 :לפחות LUX0.25ומצב לילה/ש"ל :  LUX 0.7במצב יום/צבעוני: 


 
 
 


  :IRפנסי  


  מטר לפחות.  100מרחק הארה :  


 850 n  .או יותר  


 . multicastיכולת הפצה למספר בלתי מוגבל של תחנות עבודה ב  


 . unicastתחנות עבודה ב  16יכולת הפצה ל  


מלא הכולל את כל אפליקציות   SDKו : אספקת התממשקות וקישור למערכת ניהול וידא 


 שהוצאו לאור ע"י היצרן.  APIה 


לפחות להתאמה מושלמת ל   100mbpsבמהירות  rj45במחבר  Ethernetיציאת רשת  


CAT5  ותמיכה בPOE . 


ניתן למימוש באמצעות פריט חיצוני   – לחיבור למגבר כריזה  aux/lineיציאת שמע ברמת  


 ת מחיר.  ללא תוספ –לרבות אנקודר 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 BOSCH:דגם ,NDP-5502-Z30L  . 


 GRUNDING :דגם ,GD-CI-BP2724P  . 


 HIKVKSION :דגם ,DS-2DE723IW-AE . 
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 לשימוש בתנאי חוץ. IP66 outdoorמותאמת להתקנה במארז בתקן  


 : רזולוציות 


 רצפי וידאו ברזולוציות הבאות:המצלמה תכלול את האפשרות לשדר  


 


Max. bit rate  Min. fps vertical horizontal pixels  


3.8mbps 25 1080 1920 2 MP ~ Full HD 


3.0mbps 25 720 1280 0.9 MP ~ HD 


1.9mbps 25 450 800 0.35 MP ~ SD 


1.25mbps 25 350 640 0.25 MP ~ LD 


 


בשל ההבדלים בין היצרנים הרלוונטיים השונים, הערכים הנ"ל מוגדרים   


  .   10% -\+באפיצות 


עבור כל אחת מהרזולוציות הנ"ל ניתן יהיה להגדיר גם קצב תמונות  


  לשנייה נמוך יותר. 


 


 . H.265ו/או    H.264 (mpeg part 4) פורמט וידאו: 


 9x16יחס צלעות:  


 . 12.5,  15 , 25מס. תמונות לשנייה:  


 לילה ש"ל עם מעברים אוטומטיים.  \יום צבעוני  


 IR CUT FILTER 


 פוקוס אוטומטי וידני.  


 לפחות. 95dbתחום דינמי   


 צמצם אוטומטי עם יכולת שליטה ידנית.  


 פיצוי תאורה אחורית.  


 AGC 


 מובנית DSPיחידת  


 ללא עיוותים גיאומטריים  


  . white balance –מערכת בקרה לתיקון אוטומטי של איזון הלובן  
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 אנגלית –שפת ממשק הגדרות  


 שנייה לפחות.  1/10,000 – 1/50מהירות תריס :  


 אינה מופעלת.  AGC -כאשר מערכת ה 48dbיחס אות לרעש: לא פחות מ  


 V DC/AC 12-24מתח פעולה:  


האביזרים הנלווים הנחוצים להתקנתה לרבות:  מחיר המצלמה שתסופק יכלול את כל  


 זרוע, מתאם למתקן הורדה, ספק כוח וכדומה... 


 מערכת חימום ואוורור מבוקר ע"י תרמוסטט או באמצעי אחר.  


 . 95%לחות יחסית:  


 .˚10C˚ - +60C-טמפרטורת עבודה:  


 Multi stream 


רצפי וידאו לפחות, בפורמט הנ"ל כאשר עבור כל אחד   2יכולת הפקת  


 מהם ניתן להגדיר מס. תמונות בשנייה ורזולוציה אחרים.


 –אחד מהרצפים חייב להיות במקסימום רזולוציה שהמצלמה מסוגלת  


 ישמש להקלטה. 


השני ברזולוציה מופחתת מופחת, ישמש להפצה ברשת במקרה של   


  מצוקת רוחב פס. 


 


 תמיכה בפרוטוקולים הבאים (לפחות): 


 Tcp/ip 


 Udp/ip 


 Multicast 


 Igmp 


 Unicast   משתמשים בעת ובעונה אחת 18עד 


 Dhcp 


 Snmp 


 RTSP 


 Onvif 


 


 . CMOSאו  CCDסוג חיישן:  


 . "1/2או  1/3גודל חיישן : "  
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 . X2זום דיגיטאלי:  


  CSעדשה בתבריג  


 רגישות לאור (דיגיטלי)  


  IRרגישות במצב ש"ל תואמת לצפייה בשטחי עניין המוארים בפנסי  


 .  850nmבאורך כי גל על 


 לפחות:  LUX 0.08ומצב לילה/ש"ל:  LUX 0.25ום/צבעוני:במצב י 


 
 
 


  


 . multicastיכולת הפצה למספר בלתי מוגבל של תחנות עבודה ב  


 . unicastתחנות עבודה ב  16יכולת הפצה ל  


כל אפליקציות  מלא הכולל את  SDKהתממשקות וקישור למערכת ניהול וידאו : אספקת  


 שהוצאו לאור ע"י היצרן.  APIה 


לפחות להתאמה מושלמת ל   100mbpsבמהירות  rj45במחבר  Ethernetיציאת רשת  


CAT5 . 


 . POEתמיכה ב  


 Bulletלמעט המארז שיהיה בתצורת  Fix Box FHDמצלמת   -מאפיינים זהים ל  


 . IK10ועמידות בתקן  IP66רמת אטימות  


 .  H265ויתמוך ב  H264יהיה  הווידאופורמט  


 באמצעות מערך לדים סביב העדשה. IRתוספת תאורת 


 מטר לפחות.  15טווח הארה אפקטיבי   


  מחיר הזיווד והעדשה יתומחרו כחלק ממחיר המצלמה. 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 Hikvision דגם ,DS-2DE7232IW-AE  . 


 Grunding דגם ,GD-CI-BP2724P . 


 Bosch דגם ,NDP-5502-Z30L . 
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 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 Grunding :דגם ,GD-I-CI-AP2627T . 


 Hikvision :דגם ,DS-2CD2625FWD-IZS . 


 Bosch :דגם ,FLEXIDOME IP indoor 4000i . 
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 המערכת תכלול את הפריטים הבאים:  


רכזת אזעקות בעלת יכולות פעולה בחיבור קווי ואלחוטי, בתוספת יחידות   


 הרחבה שונות.


 ם  יקווי  -גלאים מסוגים שונים   


 ים. י קוו -מתגים מסוגים שונים  


 ים. ילחצני מצוקה קוו  


 אמצעים נוספים שונים כפי שיפורט בפרק זה.  


  


 


  הרכזת תהיה היחידה המרכזית עליה מבוססת מערכת האבטחה בכל אתר. 


יחידת בקרה אלקטרונית המאפשרת חיבור לגלאים מסוגים שונים לצורך קבלת התרעות  


פריצה לרבות אספקת מתח לגלאים השונים המחוברים אליה, לאסוף נתונים על מצבם, 


נוי ממצב העבודה שהוגדר כמצב לייצור אזעקה ולהציג התרעות בכל מקרה של שי


  "נורמלי". 


הרכזת תהיה מותאמת לפעול ולקלוט את המידע מכל סוגי הגלאים והציוד המוגדר  


  במפרט זה.


הרכזת תהיה מותאמת לעבודה מול מוקד להעביר ולקבל מידע והתרעות בכל אמצעי   


  התקשורת כמוגדר במפרט זה.


יים בתכנות מספרי הטלפון ברכזת הקבלן יספק למזמין את כל האמצעים לביצוע שינו 


  (חומרה, תוכנה והדרכה).


  הרכזת תהיה בעלת יכולת להתממשק עם מערך העברת התראות כמפורט במפרט זה. 


כל קווי הגלאים, המתח, הסירנות יהיו מוגנים מפני ניסיונות פגיעה בזדון כולל חיבור נגדי   


נטרול אחר יגרמו מידית לאזעקה, וזאת סוף קו. קצר, נתק, שינוי התנגדות או כל ניסיון 


  ללא קשר למצב העבודה של הרכזת. 


התרעה תתקבל ברכזת כתוצאה של הפעלת כל גלאי בודד ו/או אזור גלאים המוגדר  


  במערכת.


כניסת החיווט לרכזת תבוצע דרך פתחים שיוכנו מראש מוגנים ב"גורמט" בקופסת  


  תחים מוכנים בגב הקופסא.הרכזת. הרכזת תתחבר לקיר באמצעות ברגים דרך פ
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 ספרות.  4-6הרכזת תהיה ממוחשבת, מופעלת באמצעות לוח מקשים ע"פ קוד אישי בן  


לוחות מקשים לפחות כולל שליטה סלקטיבית של כל לוח על  4הרכזת תאפשר חיבור  


  אזורים שונים. 


 הרכזת תותקן בארון קיר נפרד ויעודי עבורה.  


יחובר לדופן הרחוקה מהצירים ויחובר לרכזת בארון הרכזת יותקן מפסק סף (טמפר) ש 


 כאזור נפרד. 


 .  50vמתח הזנת הרכזת יהיה בתחום ה "מתח נמוך מאד" , עד  


  שנאי המערכת ומצברי הגיבוי יותקנו בארון הייעודי לרכזת.  


חיבור הגלאים (סנסורים) לרכזת יבוצע באמצעות מגעים יבשים הכוללים נגדי סוף קו   


 לגילוי נתק או קצר על הקו. 


אזורים הניתנים לדריכה ונטרול באופן סלקטיבי   8הרכזת תכלול אפשרות להגדרת עד  


 אליהם ניתן יהיה לשייך גלאים שונים המחוברים לרכזת.


  שונה לכל קבוצה.ניתן יהיה לדרוך ולהגדיר שיגרה  


  שעות, מושהה ונגרר: 24מיידי,  -לרכזת יהיו אזורים המופעלים במצבי עבודה שונים  


כאשר הרכזת במצב דריכה תתקבל התרעה במערכת תוך לא  -אזור מיידי  


  שנייה מקיום התנאים מחייבי ההתרעה. 1 -יאוחר מ 


לא   בכל מצב תפעולי של המערכת תתקבל התרעה תוך -שעות"  24אזור "  


  שנייה מקיום התנאים מחייבי ההתרעה. 1  –יאוחר מ 


  אזור מושהה: 


 


 


  אזור נגרר: 


 
 


  


מרוחק ובאתר מקורי במגוון אפשרויות, במקביל, הרכזת תאפשר העברת התרעה למוקד  


 כדלקמן:
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לקו אתרנט לפעולה מושלמת מול תוכנה   IPבאמצעות חיבור בפרוטוקול  


 לקבלת התרעות (חזותי וקולי).


 חיבור יחידת קצה המתריעה באופן ויזואלי (נצנץ) וקולית (אזעקה).  


עברת  חיבור המערכת לקווי טלפון קיימים במבנה לה –תקשורת קווית  


למפענחת קווית או   contact idהתרעות בחיוג באמצעות פרוטוקול 


 התרעה קולית.


  . Simהתקנת כרטיס  –העברת התרעות כנ"ל בתקשורת סלולארית   


 


 שליטה והפעלת הרכזת תבוצע באמצעות מספר התקנים: 


 לוח מקשים שיחובר ישירות לרכזת באתר המוגן. 


 טלפון קווי  


 טלפון סלולארי 


 ת ייעודית תוכנת התרעו 


 תוכנת השו"ב שתותקן במרכז הבקרה. 


 


 הרכזת תכלול חייגן שיאפשר:  


  מספרים שונים לפחות.   4 -חיוג ל 


שעה   1החיוג יהיה בעל יכולת לחזור ולחייג אוטומטית לפרק זמן של עד  


עד לקבלת מענה. המעבר מחיוג מספר אחד לבא אחריו יהיה על פי זיהוי  


  שניות.  10למשך ) No Answer(או אי מענה ) Busyמענה תפוס (


הודעות מוקלטות/סינתטיות בהתאם לתכנות מראש.   2השמעת לפחות  


  שניות לפחות.   20אורך הודעה 


  בכל מחזור חיוג תושמע ההודעה פעמיים לכל מספר.  


  ההקלטה תהיה דיגיטלית ללא חלקים מכנים נעים.  


ספרי הזוכה יספק למזמין את כל האמצעים לביצוע שינויים בתכנות מ 


  הטלפון ברכזת (חומרה, תוכנה והדרכה).


  תכנות הרכזת כולל החייגן יהיה פשוט וידידותי ככל האפשר. 


  .  TCP/IPהרכזת תהיה בעלת ממשק תקשורת מסוג  


הרכזת תהיה בעלת יכולת להתממשק עם מערך העברת התראות  


  סוגי מערכות תקשורת. 4כמפורט בפרק  
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  ה, נטרול ותכנות:דריכ –לרכזת יהיו שלושה מצבי פעולה  


  מצב דריכה:   


 
 


  


  מצב נטרול:  


 


 


 


במצב זה יתאפשר לתכנת לפחות את מצבי הפעולה של  -מצב תכנות  


  הרכזת ומערכת ההתרעה כדלקמן: 


 
 
 


 
 


  


 


 בנוסף, שליטה והפעלת הרכזת תכלול את היכולות הבאות: 


 המערכת לש החדירה גלאי כל דריכת/נטרול –דריכה ונטרול מלאה  


 לקבלת התרעה בעת גילוי. 


דריכת/נטרול הגלאים החיצוניים בלבד,   – דריכה ונטרול אזורים חיצוניים  


 במצב בו האתר פעיל בתוך המבנה. 


דריכת/נטרול מס' גלאים שהוגדרו כאזור אחד   – דריכה ונטרול אזור  


 חדר אחד בתוך מבנה). –ברכזת (לדוגמה 


ת/נטרול מס' אזורים שהוגדרו מראש  דריכ –דריכת/נטרול קבוצת אזורים  


 חדרים בתוך מבנה, כל חדר הוגדר כאזור). 3 –(לדוגמה 
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דריכת/נטרול אזור, קבוצה, או מספר קבוצות על   –דריכת/נטרול מתוזמנת  


האזור החיצוני   20:00משעה  –פי תאריך וזמן מוגדר מראש (לדוגמה 


 נדרך).


 


ת הדרכת מפעיל וללא צורך בידע תכנות המערכת יבוצע על ידי המזמין לאחר קבל 


 בשפות תכנות, תכנון המפעיל תכלול:


  הוספת ו/או גריעת אזורים מהמערכת. -הגדרת אזורים  


  הוספת סנסורים. 


  קביעת זמני השהייה. 


 הגדרה ושינוי של קודי טכנאי/משתמש.  


  


 חיבורי הרכזת 


 מגעים יבשים לחיבור גלאים הכוללים נגד סוף קו.  


כניסת תקשורת טורית לחיבור כרטיסי הרחבה לחיבור גלאים נוספים (עד   


 , כרטיסי תקשורת, מודמים וכדומה. i\oגלאים), כרטיסי  128


 כניסה טורית לחיבור לוח מקשים לשליטה וניהול הרכזת באתר.  


 לחיבור קו טלפון.  Rj11כניסת  


 . Simמפתח להתקנת כרטיס  


 . Tcp/IPלחיבור הרכזת לרשת בפרוטוקול  Rj45כניסת  


 יציאות לחיבורי צופרים ונצנצים.  


 כניסות ויציאות מגע יבש למתן וקבלת איתותים להתקנים חיצוניים שונים.  


 


אירועים אחרונים ללא תלות במקור הזנת  50הרכזת תכלול זיכרון פנימי לשמירת לפחות  


ולה שנעשתה ברכזת לרבות  כל פע  -מתח הרשת או מתח הגיבוי. אירוע מוגדר כ


 התרעות, תקלות, כניסת טכנאי, שינוי הגדרות, דריכה/נטרול וכו'. 


עבור כל אירוע הנרשם בזיכרון יצורפו נתוני התיעוד: תאריך ושעת האירוע, קוד טכנאי  


  (באם נעשה בו שימוש) וקוד משתמש. 


ים, המערכת פרט לחיוויים על דריכה, נטרול והתרעת גלא -התרעות על תקלות ברכזת  


  תייצר התרעות על תקלות ברכזת ובקווי הגילוי: 


  נפילת מתח רשת. 
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  מצבר פנימי חלש.  


  תקלת מתח גלאים. 


  תקלת נתק/קצר בקווי הגלאים, הצופרים והנצנץ.  


 תקלת תקשורת.  


 


  גיבוי מתח הרשת 


הרכזת תחובר למתח הרשת דרך אמצעי הורדת ויישור המתח ובמקביל  


 למערכת גיבוי.  


  במתח ההזנה לא יגרמו לנזקים ו/או תקלות במערכת. 15% שינויים של 


 10Aהחיבור לרשת יבוצע באמצעות מעגל סופי ייעודי הכולל מאמ"ת  


וחיבור ישיר של הקו לשנאי (ללא חיבור לשקע בקיר). החברה תבצע את  


כל עבודות החיבור והתשתית למעגל סופי זה ובאמצעות חשמלאי 


  . 120Aהמוסמך לעבודה במבנים של עד 


שעות ללא מתח רשת לכל   24 -יותקנו מצברי גיבוי אשר יתנו מענה ל 


  אמצעי המערכת לרבות הרכזת, הגלאים, אמצעי התקשורת וכו'. 


מצברי הגיבוי יהיו בטיחותיים להתקנה בחדר סגור ולא יפלטו אדים   


  כלשהם. על הקבלן להציג אישור בטיחותי לכך. 


הגיבוי יהיה אוטומטי תוך מתן  המעבר לעבודה ממתח הרשת למתח  


  התראה לנפילת המתח באמצעים שפורטו לעיל. 


המעבר לעבודה ממתח הגיבוי וחזרה למתח הרשת וכן קפיצות מתח, לא  


  יגרמו התראות שווא או אי גילוי לזמן כלשהו.


בעת העבודה תחת מתח גיבוי תמשיך בדיקה רצופה של המצבר תחת   


 ת עבודה אחת.עומס, תינתן התראה כאשר נותרה שע


 


להלן התכולה הבסיסית למכלול רכזת פריצה (תכולה כוללת סעיף רכזת בכתב   


 הכמויות):


 כניסות לסנסורים. 8רכזת פריצה ומצוקה הכוללת  


 . 1337ארון רכזת מתכתי בתקן  


 שנאי המרה ממתח הרשת למתח עבודת הרכזת.  
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לכל רכיבי שעות,   24 -מצברי גיבוי וכל הרכיבים הנלווים ליצירת גיבוי ל 


 המערכת לרבות הרכזת, הסנסורים והתקשורת.


 . Tcp/IPכרטיס רשת לחיבור הרכזת באמצעות פרוטוקול התקשורת  


  חייגן לטלפון קווי.  


  


 בלבד.  RISCO/PIMAדגמים המאושרים להצעה הינם מתוצרת החברות  


 


 הפריט יהיה מתוצרת יצרן הרכזת.  


סנסורים, בנוסף לסנסורים המחוברים ישירות   8יחידת ההרחבה מאפשרת חיבור של עד  


 לרכזת. 


 כל שמונת הסנסורים המחוברים יהוו אזור אחד בהגדרות הרכזת. 


 חיבור יחידת ההרחבה לרכזת ניתן יהיה לביצוע בשתי האפשרויות הבאות: 


 התקנת כרטיס ההרחבה בארון הרכזת בגישור ישיר.  


ס ההרחבה במיקום מרוחק מהרכזת וגישורו לרכזת התקנת כרטי 


 מטר.   100באמצעות תקשורת טורית למרחק של עד 


 


במידה וקיים צורך בחיבור הרחבה (אחת או יותר) מעבר למרחק זה, הקבלן יתקין רכזת   


 התרעות נפרדת.


 תכולת יחידת ההרחבה בכתב הכמויות: 


 אזורים. 8 -יחידת הרחבה ל 


 הרכזת או כל גודל אחר שיוגדר במסגרת התכנון המפורט. ארון זהה לארון  


 מתח (ישירות מהרכזת או באמצעות ספק כוח ייעודי).  


 הגדרת היחידה ברכזת. 
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 הפריט יהיה מתוצרת יצרן הרכזת.  


תווים כל אחת וישמש לבצוע הפונקציות   16שורות בעלות  2לוח המקשים יכלול תצוגת   


 הבאות לפחות : 


  הפעלה, כיבוי, איפוס, נטרול כללי או נטרול לפי אזור.  


תצוגת מצבי המערכת (מופעל/מופסק, מזעיק, קיום מתח רשת מצב  


 תהיה מוארת ובעברית. , מצב כל אזור) סוללות , בדיקת מערכת


 השתקת סירנה, כיבוי נצנץ וכד'.  


 אפשרות לשינוי פרמטרים במערכת. 


 דפדוף באירועים היסטוריים. 


 


לוח המקשים יקושר לרכזת באמצעות תקשורת טורית ויאפשר ביצוע כל הפעולות שצוינו   


 לעיל.


  אלפא נומרית. LCDלוח המקשים יהיה עם תצוגת  


  הכיתוב יהיה בשפה העברית. 


 הלוח יאפשר תכנות מקומי מלא של הרכזת.  


כך שפתיחת לוח המקשים ו/או תלישתו מהקיר ו/או ניסיון חבלה  TAMPERיותקן מפסק  


 בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.


אפשרות לאבחון (דיאגנוסטיקה) נתונים של גלאים דרך לוח המקשים או דרך המחשב  


  המיקרוגל או ערוץ האינפרה אדום). (כגון שינוי ערוץ 
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 ייעוד: להתקנה במשקופים מתכתיים ועץ.  


 יאפשר קבלת פיקוד מגע יבש במקרה של פתיחת הדלתות . 


  ס"מ. 5 -תתקבל התרעה בכל פתיחת דלת ופתח מילוט ל 


ות עץ או לפחות ומיועדים להתקנה בדלת ULכל המפסקים חייבים להיות מאושרים  


 מתכת. 


האלמנט המגנטי יותקן בתוך הכנף בקדח מתאים. אלמנט המיתוג יותקן בתוך המשקוף  


  בקדח מתאים (במקביל לאלמנט המגנטי). 


מרכיבי המפסק (מפסק אקטיבי ומגנט פסיבי) יודבקו אל המארז באופן שלא ניתן יהיה   


  לשלוף אותם ללא שימוש באמצעים מכניים. 


  מחזורי פעולה לפחות.    10,000,000אורך חיים:   


 עבודת ההתקנה של מפסק לגילוי פתיחה תכלול: 


 התקנה בדלת ובמשקוף, שקועה או גלויה.  


 כל עבודת הנגרות ו/או המסגרות הקשורה להתקנה.  


 התקנת צנרת וחיווט.  


 תיקון של כל פגיעה אפשרית שתגרם בזמן התקנה.  


 כל יתר הפעולות הדרושות לקבלן להפעלה המלאה. 


 גדי סוף קו לגילוי חיתוך וקצר בקו לרכזת.התקנת נ 


 


זמן תגובה של המגנט מרגע פתיחת הדלת ועד להעברת המגע היבש לרכזת יהיה  


0.1ms  .לפחות 


 כל החיבורים חשמליים יהיו מכוסים במכסה. 


 הגלאי לא יהיה מושפע משדות מגנטיים חזקים כגון שנאי חברת החשמל.  


מפסקים. תהיה אפשרות לחיבור מגעי שני המפסקים בדלתות כפולות יותקנו שני  


  במקביל כאזור אחד או בנפרד כשני אזורים. 


  ). RISCO/PIMAדגמים מאושרים: תוצרת יצרן הרכזת ( 


 


 


  ייעוד: להתקנה ע"ג דלתות ומשקופי חלונות.  







 מ בע"ומערכות ביטחוניות  טכנולוגיות ו טנד
  4913020וה ו תק-, פתח3963.ד תת אריה, י ג', קרי  21 ' יגע כפייםרח


  03-9230668, פקס:  03-9230667': טל
 www.tandu.co.il   tandu@tandu.co.il 


 


מסמך תכולת   - בית הדין השרעי יפו  –משרד המשפטים 
  עבודה ובקשה להצעת מחיר 


  2020ספטמבר  13


 110מתוך  51 דף מס 


 


או עץ \ שייעשה באמצעות ברגי פח ושאר המאפיינים כנ"ל למעט תצורת החיבור הפיזי  


 או גבס שיסופק כחלק בלתי נפרד מהמתג.\ו


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 GRI  50, דגםF-12 . 


 UTC דגם ,DC104  . 


  


 


  ייעוד: להתקנה ע"ג דלתות, שערים ומשקופי חלונות בתנאי חוץ. 


 שאר המאפיינים כנ"ל למעט הנושאים הבאים: 


או גבס  \או עץ ו\חיבור הפיזי שייעשה באמצעות ברגי פח ותצורת ה 


 שיסופק כחלק בלתי נפרד מהמתג.


 המתג עשוי ממתכת יצוקה בציפוי אלומיניום אלקטרוליטי.  


 אורתן. -סגירה הרמטית של המתג בעטיפת פולי 


 . IP67אטימות  


  מחזורי פעולה לפחות.   10,000,000אורך חיים:  


 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 GRI  4400, דגםAB  . 


 SUNWAVE :דגם ,SD-5011  . 


 LONGHORN :דגם ,HO-03P . 


  


 


 המשלב שתי טכנולוגיות גילוי:  Dual Tecגלאי מסוג  


 גלאי א.א. פסיבי בעל אלמנט כפול.  


  גלאי מיקרוגל.    


 


 מטר):  2.5טווחי גילוי בהתאם לעדשה שתסופק (בגובה  2לגלאי  


 מעלות). 90מטר (בזווית פתיחה  15 


 מעלות). 70מטר (בזווית פתיחה  25 


 . ANTI MASKהגנה מסוג  
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  בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.   


  הרגישות ניתנת לכיוון.   


  קיימת אפשרות לכיוון השהיית הגילוי.   


 .NCמוצא מגע יבש מסוג  


  בקירוב.  GHZ  10.525מיקרוגל: תדר  


  לפחות.   - C 50  +C 10טמפרטורת עבודה:  


 . Tamperהגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק  


לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות הבדיקה יינתנו  WALK-TESTבעל אפשרות לבצע ניסוי  


 . LED -באמצעות נורית ה


 הגלאי יכלול נגדי סוף קו.  


  התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת. 


 ).  RISCO/PIMA): תוצרת יצרן הרכזת (שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


 


 המשלב שתי טכנולוגיות גילוי:  Dual Tecאי מסוג גל 


 גלאי א.א. פסיבי בעל אלמנט כפול.  


  גלאי מיקרוגל.    


 


 מטר.  9מטר רדיוס הכיסוי יהיה  5.5בעת התקנת הגלאי בגובה  


 . ANTI MASKהגנה מסוג  


 בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.   


מורשים באזור הקרוב לאזור המוגן  יכולת נטרול הגנת המיקרו גל בעת המצאות גורמים  


  לצורך סינון התרעות שווא. 


 .NCמוצא מגע יבש מסוג  


  לפחות.   - C 50  +C 10טמפרטורת עבודה:  


 . Tamperהגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק  


לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות הבדיקה יינתנו  WALK-TESTבעל אפשרות לבצע ניסוי  


 . LED -באמצעות נורית ה


 הגלאי יכלול נגדי סוף קו.  


 התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת. 
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 ).  RISCO/PIMA): תוצרת יצרן הרכזת (שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


  לחצן המצוקה יפעיל התרעה באזור אליו הוא מחובר ברכזת. 


 וי (מגע יבש). הלחצן יהיה מחובר לרכזת בחיבור קו 


כך שפתיחת לחצן המצוקה ו/או תלישתו מהקיר ו/או ניסיון   TAMPERיותקן מפסק  


  חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.


 תתקבל התרעה בכל מקרה של פגיעה בכבל התקשורת לרכזת, קצר ונתק. 


 חיבור הלחצנים לרכזת הבקרה יבוצע באמצעות חיווט ישיר ומוגן.   


  די סוף קו מסווים. חיבור הלחצן יכלול נג 


 ).  RISCO/PIMA): תוצרת יצרן הרכזת (שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


 


 הצופר מיועד ומותאם להתקנה חיצונית.  


מהצופר, כשהוא מזווד במארז  מטרים 3במרחק של  dB98עוצמת הצופר הבודד תהיה  


  הייעודי עבורו. 


  דקות צפירה לפחות.   5 -לצופר יותקן בנוסף מצבר פנימי נטען בטפטוף, אשר יספיק ל 


דקות רצופות שלאחריהם יושתק הצופר למשך חצי   4בזמן התרעה יופעל הצופר במשך  


ס  דקות. המערכת תתריע שוב ושוב בצורה זו עד לאיפו 4דקה ויפעל שוב למשך 


  המערכת.


הצופר החיצוני יותקן במארז עמיד בפני נטרול באמצעות קצף, המארז יתוכנן כך שיגן על   


  הצופר והחיווט בפני פגיעה בעזרת מברג או כלי אחר.


כך שפתיחת המארז ו/או תלישתו מהקיר ו/או   TAMPERבמארז הצופר יותקנו מפסקי  


 ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת. 


 ).  RISCO/PIMA): תוצרת יצרן הרכזת (שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


 


מיועד להתקנה בכספות  )VHL )Vibration, Heat, Lightלב מטיפוס יסופק גלאי משו 


  הבאות.אשר יהיה בעל היכולות 
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 . Heavy Dutyזיווד: יצור בחומר אפוקסי, קשיח, עמיד בתנאי  


 יכולת כיוון רגישות.  


  הזיווד יכלול כיסוי והגנה עם מפסק מלכוד כנגד ניסיון פירוק ותזוזה מכוון.  


  תינתן התרעה בכל מקרה של ניסיון פתיחה, פגיעה בגלאי ובקו אספקת המתח. 


  .NCמוצא אזעקה: מגע יבש  


 ן קירות פלדה, בטון, גבס ובלוקים. תאימות למיגו 


  לפחות.   - C 70  +C 40טמפרטורת עבודה:  


 יכולות גילוי ניסיונות שבירה, חום, אור, פיצוץ, ריתוך ופריצה מכל סוג שהיא.  


 אור פנס בעוצמה חלשה.  יכולת גילוי 


 יכולת כיוון רגישות.  


 נורית ביקורת לזיהוי ניסיון פריצה.  


  גילוי זעזועים  


לוי רעידות בדלת כספת או בקיר הנגרמות ע"י מכות, קידוחים  הפעלה: גי 


  וניסיונות פריצה. 


  מ' לפחות סביב הגלאי. 3טווח גילוי: רדיוס  


  רגישות: ניתנת לכיוון.  


  


  גלאי חום ואור  


מעלות צלזיוס) (  ºC60 - ºC74הפעלה: גילוי חום בטמפרטורה שבין  


  ת.לפחות ואור המתלווה לניסיונות פריצה דרך דלת הכספ


  מ' לפחות.  3טווח גילוי:   


 מבנה: אלמנט תרמי מסוג טמפרטורה קבועה.  


  ס"מ בין המשקוף לדלת. 5 -גילוי פתיחה של דלת הכספת ביצירת פתח של לא יותר מ 


 או שוו"ע.  SesMO, דגם AvGADדגם מאושר  
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  יסופק מתג תעשייתי.  


 בעל פין הפעלת מתכוונן עם גלגלת. 


 N.O, N.C.דפוסי הפעלה:  


  פעולות .  1,000,000עמידות מכאנית:  


  . 60°עד  5°-טמפרטורת סביבה:  


 לחות יחסית.  85%~  35 


  ). שוו"ע(או  HL-5000, דגם OMRONמאושר:  דגם 


  


 


 


 


תסופק ותותקן מערכת בקרת כניסה "אנטרפרייז" מהסוג המיועד לפעול בארגון גדול,   


 ם בערים שונות ואלפי משתמשים רשומים.המכיל מספר אתרים גדול הממוקמי


המערכת תתמוך בארכיטקטורות שונות באתרים שונים ו/או דרישות מאתרים רבים   


(ריבוי אתרים) ולכן תהיה ארכיטקטורת המערכת מבוזרת חסינה וגמישה כדי שתתאים 


  לסוגים שונים של פריסות העונות על דרישותיהם של אתרים שונים. 


מרכזי שבו ינוהלו כל התצורות בכדי שתוכל לתמוך בריבוי אתרים למערכת יהיה שרת  


  ובארכיטקטורה מבוזרת.


  כלל רכיבי ליבת המערכת (תוכנות ובקרים) יהיו מאותו היצרן.  


אשר תכלול שרת ראשי, שרת  server clientתסופק ותותקן מערכת בארכיטקטורת  


 משני לגיבוי ומספר רב של תחנות עבודה.


  Mifare 1kיכה מלאה בטכנולוגיית כרטיסים חכמים ותתמוך בתקן המערכת תפעל בתמ 


, הנמצאים בשירות IIIו/או בתאימות לתקן תמו"ז (תיעוד ממשלתי לאימות וזיהוי) דור 


 המדינה. 
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ייעוד המערכת יהיה להגדיר, לנהל ולפקח על כניסתם ויציאתם של מורשי הכניסה  


וף להרשאות שיינתנו לכל הרשומים והאורחים בכל מתקני הלקוח בהם היא תותקן בכפ


  בבסיס הנתונים של המערכת.


  באתרים קטנים.  Standaloneהמערכת תתמוך בתצורת עבודה  


בנוסף תתמוך המערכת באפשרות להנפיק תגי "אורח" שיאפשרו כניסה מוגבלת לחדרים   


או מתחמים בהתאם להרשאות שיינתנו להם במעמד הנפקת התק ע"י \או קומות ו\ו


 מחלקת הביטחון של הלקוח.


המערכת תהיה בעלת אפשרות להגדרת מידור ברמות שונות כך שתתאפשר התקנה של   


קוראים בחדרים ממודרים המוגדרים כ"סודיים" , רגישים , כספות וכדומה אשר הכניסה  


 של הלקוח. VIPאליהם תוגדר רק ל 


המחוברים לרשת  יםותוכניתי מערכת בקרת הכניסה מורכבת ממספר פריטים, חומרתיים  


 האבטחה ונשלטים ע"י מערכת ממוחשבת. 


  המערכת תדע לעבוד גם מול שרת מרכזי שיתארח במרכז נתונים. 


למערכת לא תהיה אף נקודת כשל בודדת. יהיה ניתן לשמור את הנתונים באופן מקומי,   


על גבי הבקר, וכן על גבי השרת כך המערכת תמשיך לתפקד גם כאשר הקשר עם 


 ד.השרת יאב


 


 


 תוכנות 


תכנת שרת ניהול המערכת אשר מותקנת ע"ג השרת הראשי בחדר  


הבקרה ומכילה את מאגר הנתונים של מחזיקי הכרטיסים ומנהלת את כלל  


הבקרים המותקנים באתר ובקרים המותקנים באתרים נוספים המחוברים  


 לרשת הביטחון של הלקוח. 


בוי חם שתפקידו יהיה לסנכרן את השרת הראשי יהיה שרת אפליקציה בגי 


 כל שרתי האזורים השונים במערכת אשר יותקנו באתרים נוספים. 


תכנת קליינט הכוללת מודולים ע"פ בחירה ע"פ סוג המשתמש (לדוגמא  


בקליינט של הקב"ט יותקן רק מודול מתן ההרשאות) ומטרתה לנהל את 


רשאות  כלל המערכת ע"ג מפות גרפיות ידידותיות למשתמש, לתת ה


 למחזיקי הכרטיסים, להנפיק כרטיסים חדשים וכו' 
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 חומרות  


חומרת שרתים וקליינטים סטנדרטית המאופיינים במפרט זה בפרק   


 הרלוונטי לחומרות מחשוב. 


בקרים ם אשר מותקנים בחדרי התקשורת השולטים במספר דלתות על כל  


ווי  , מגנט חימגנלוקמרכיביהן בתקשורת טורית (קורא קרבה/ביומטרי, 


אזורי  \לחצני פתיחה ושבירה וכו') ומחוברים למתג התקשורת הקומתי


  . TCP/IPולשרת המערכת באמצעות פרוטוקול 


אשר מחוברים לבקרים בתקשורת טורית ויעודם הינו חיבור   i\oמודולי  


אמצעים נוספים שלא דורשים קורא קרבה/ביומטרי בדלת (למשל דלת  


 מבוקרת עם מקודד מקומי).


 גים שונים. קוראים מסו 


 מנעולים חשמליים.  


 מפסקי פתיחת דלתות בשגרה וחירום.  


 אמצעים להנפקת כרטיסים.  


 ועוד כפי שיוגדר בהמשך. 


 


 ציוד פריפריאלי 


המערכת תשלב את כל פונקציות בקרת הכניסות וניהול הזיהוי לבסיס  


 נתונים אחד בסביבת רשת. 


עבודה של בקרת המערכת תאפשר שילוב של שרתים, לקוחות כתחנות  


כניסות, תחנות עבודה של הפקת תגים ותחנות עבודה משותפות, אשר 


 ישתמשו כולם באותו בסיס נתונים ברשת מקומית או ברשת רחבה. 


המערכת תאפשר התרחבות עתידית ע"י הוספת תחנות עבודה ללא  


 פגיעה בפונקציונליות של המערכת. 


ל תחנת עבודה המוגדרת אפשר יהיה לבצע פעולות ניהול של המערכת מכ 


 במערכת והמורשה לבצע פעולות אלה. 


פונקציות מנהל מערכת כוללות יצירת מפות, רמות הרשאות, חלונות זמן,  


 חגים וחופשים, דו"חות, בקרת מעבר חוזר, יציאות וכל הגדרות המערכת.  


שרתי המערכת יתמכו בתחנות העבודה אשר יוגדרו לעבוד על מערכות  


 .   MS Windowsהפעלה של 
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יעבדו עם ניהול בסיסי נתונים   Windowsכל המערכות המבוססות על  


 .   SQLיחסיים בארכיטקטורת שרת/לקוח כמו שרת 


  


 


 כללי: 


כלל תוכנות המערכת יותקנו ע"ג חומרת מחשוב סטנדרטית ע"פ מפרט   


 זה. 


הראשיים והבקרים  תוכנת בקרת הכניסה המערכת תנהל את כלל הבקרים  


 המשניים בממשק נוח וידידותי למשתמש. 


 אפליקציות:  3חבילת התוכנות תכלול  


 
 
 


  " ותבצע תקשורת ב"זמן אמת" לבקרים.Onlineהתוכנה תהיה מסוג "  


המערכת תתמוך במספר רב של תחנות עבודה / קליינטים ע"ג רשת  


  המחשוב. 


 . SQL SERVER- ו ACCESSהמערכת תתמוך באחסון בבסיס נתונים  


  התוכנה תכלול מנגנון גיבוי מובנה לבסיס הנתונים. 


תתמוך בריבוי שפות ותהיה מתורגמת באופן מלא לשפה  התוכנה  


 העברית.


פעולות ניהול המערכת כגון הגדרת תחנות עבודה, הרשאות מפעילי  


מערכת, קבוצות כניסה, חלונות זמן, דו"חות, מפות, וכו', יבוצעו מכל תחנת 


עבודה שהיא על הרשת. הגדרה ראשונית של תצורת מסך בעלי תגים 


  . תבוצע על שרת הרשת


המערכת תהיה בעלת ארכיטקטורה פתוחה אשר תתמוך בסטנדרטים   


תעשייתיים של בסיסי נתונים, רשתות, מדפסות תגי זיהוי ומצלמות וידאו.  


לא יעשה שימוש במחשב מיוחד או תוכנת או חומרת יצירת תגים מיוחדת  


והדורשת רישוי מיוחד כדי להפעיל את המערכת. המערכת תהיה ניתנת  


צום ולנשיאה, כדי לאפשר ללקוח את היכולת להגביר להרחבה או צמ
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ביצועים על פי דרישותיו. בכך יקבל הלקוח גמישות מרבית ומרחב לצמיחה  


 בלתי מוגבלת.


  


 מערכות הפעלה 


 . MS windowsהתוכנה תהיה תוכנת מדף הפועלת בסביבות  


 MS windowsתחנות העבודה יפעלו ע"ג מחשבים עם מערכות הפעלה  


pro. עדכנית ביותר ביום ההתקנה.בגרסה ה 


  .MS windows serverהשרתים יפעלו ע"ג מחשבים עם מערכות הפעלה  


 בגרסה העדכנית ביותר ביום ההתקנה. 


התוכנה תפעל כתוכנת בקרת כניסה עצמאית ו/או בשילוב עם תוכנת  


 שו"ב. 


ניתן יהיה להגדיר עבור תחנות עבודה הממוקמות בסמוך למעברים   


ם מהירים, שבעת העברת כרטיס על ידי מבקש כניסה, ראשיים כגון מעברי 


יופיע באופן אוטומטי ע"ג המסך, כרטיסו האישי של מעביר הכרטיס כולל 


  תמונתו והרשאותיו על מנת שהמאבטח יוכל להבחין אם מדובר במתחזה.


 


  הרשאות וסיסמאות:  


 גישה לתוכנה תבוצע באמצעות שם וסיסמא. 


 לרמת הרשאה מוגדרת מראש.לכל משתמש או קבוצה יתבצע שיוך  


 כל פעולות המשתמש ירשמו בבסיס הנתונים. 


המערכת תתמוך בהגדרת משתמש רגיל ומשתמש מנהל. ניתן להתנות  


גישה למערכת של משתמש רגיל רק בביצוע אישור כניסה ע"י משתמש 


 מנהל. 


 פעולות קריטיות לניהול המערכת יורשו רק למשתמש מסוג מנהל.  


ב"ריבוי חברות". כאשר תבוצע כניסת מפעיל המשויך  המערכת תתמוך  


לחברה ספציפית יוצג המידע הרלוונטי אליה בלבד לרבות: בקרים,  


 קוראים, תנועות, דוחות, בעלי תגים וכו'. 


  


  גיבוי ויצוא/יבוא מידע  


 התוכנה תתמוך באפשרות יבוא ויצוא מידע באופן אוטומטי או יזום.  
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 חיצוני או מקובץ יבוא. המידע יגיע ישירות מבסיס נתונים 


התוכנה תכלול מנגנון יבוא שיאפשר יבוא מידע לבסיס הנתונים (בעלי  


 תגים, הרשאות, שיוך לתמונות, מידע נוסף, וכו') . 


 בעת יבוא יבוצע עדכון אוטומטי לבקרים המערכת בזמן אמת. 


 


  יתירות  


 . SQLהתוכנה תתמוך ביתירות כאשר עובדים עם בסיס נתונים מסוג  


 התוכנה תתמוך בשרת גיבוי חם לבסיס הנתונים. 


במצב של "נפילת שרת" המערכת תעביר את השליטה אוטומטית לשרת  


 גיבוי ללא פגיעה באופן פעולת המערכת. 


 .  Server Clientהתוכנה תתמוך בארכיטקטורת  


ן התוכנה לבסיס הנתונים תבוצע אוטומטית  במצב של חוסר תקשורת בי 


שמירת זמנים של התנועות מהבקרים ולאחר חידושה תבוצע שמירת של 


  המידע לבסיס הנתונים.


  


למידע הקיים בבקר.  Pollingהתוכנה תבצע  –מנגנון התקשורת יפעל בשיטת "חליבה"  


התוכנה,  במידה וקיים אירועים בבקר אשר נאגרו במצב שהבקר לא היה בתקשורת עם


עם חידוש התקשורת התוכנה "תחלוב" את האירועים ותעדכן את בסיס הנתונים 


  והמודולים השונים. 


  ניהול בעלי תגים  


 המערכת תכלול מערכת ניהול תגים המשולבת עם מערכת בקרת כניסות.  


פונקציית ניהול התגים תאפשר רישום של בעלי תגים בבסיס המידע,  


יצוא של מידע על התגים, פונקציה זו  /תפישת תמונות וחתימות ויבוא


תאפשר למפעיל המערכת לאפשר או לשנות הרשאות כניסה של בעלי  


 התגים.


 


 יצירת תגים ועיצובם  


המערכת תכיל מערכת יצירת והפקת תגי זיהוי. המערכת תפעל בתמיכה  


 . Mifare 1kמלאה בטכנולוגיית כרטיסים חכמים ותתמוך בתקן 
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ים שונים של תגים על בסיס שדה בבסיס  מערכת זו תאפשר יצירת סוג 


הנתונים, קישור השדה לסוג התג כדי לאפשר אוטומטיזציה של תהליך 


יצירת הרשאות, ושימוש בצבעים כדי לאפשר לקציני הביטחון לזהות  


 במהירות הרשאות כניסה של אנשי צוות על פי צורת התג.


צירת עיצובים  המערכת תכיל מודול לעיצוב ועריכה של תגים, כדי לאפשר י 


 ייחודיים של תגים ע"י הלקוח.  


  ממשקים: 


 התוכנה תאפשר אינטגרציה במספר פרוטוקולי תקשורת: 


 


 


 
 


  העברת חיווי מצב תקשורת 


  העברת חיווי מצב תקשורת 


  העברת חיווי מצב כניסות 


  העברת חיווי מצב יציאות 


  ,העברת חיווי מצב אזעקות (התראה, פתיחה לא חוקית


 דלת מוטרדת)


  פתיחת ממסר (דלת, שער , מחסום)קבלת פקודת 


 העברת סוג טרנזקציה 


 חותמת זמן 


 סיבת אישור 


 סיבת דחייה . 
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 יצירת מסכים/טפסים:   


המערכת תכיל מודול לתכנון ועריכה של טפסים המאפשר למנהלי   


המערכת לשנות כל שדה סטנדרטי כדי לעצב את מסך בעלי התגים  


 כרצונם.  


שדות משלהם בנוסף לשדות   המערכת תאפשר למנהלי המערכת להוסיף 


 הסטנדרטיים.


 


    יצירת מפות גרפיות: 


המערכת תכיל תוכנה ליצירת ועריכת מפות גרפיות אשר תאפשר למנהלי המערכת 


  לייבא מפות מוכנות של מתקניהם כרקע ולקשור אליהן צלמיות ייחודיות. 


  


  יבוא מידע:   


המערכת. יכולת זו המערכת תאפשר לייבא מידע של בעלי תגים לבסיס הנתונים של 


תאפשר ללקוח למלא את בסיס הנתונים של המערכת במידע קיים של בעלי תגים ו/או  


  להוסיף רשומות חדשות לבסיס נתונים קיים. 


 


  התוכנה תתמוך בפעולות הכלליות הבאות: 


 ניהול מפתח/כרטיס/טביעת אצבע. 


 שינוי מצב כרטיס (גנוב, אובדן). 


 הרשאה תכנות בלתי מוגבל של רמות  


 הגדרת חריגים לבעל תגים מסוימים  


 הגדרת שחרור דלת אוטומטי בהתאם ללוח זמנים מוגדר מראש 


הגדרת משך פתיחת דלת שונה מותנה בבעל התג (לאדם מוגבל או נכה  


 בכיסא גלגלים).


 חלונות זמן. 4תכניות יומיות בעלות  200תכנות של לפחות  


 ימים מיוחדים/חגים.  150תכנות של לפחות  


 עם מחשב וללא מחשב.  Anti-Pass back Global -ערכת תתמוך בהמ 


פעולות אדמיניסטרטיביות כמו הגדרת קבוצות, הגדרת חלונות זמן, הפקת   


דו"חות, יצירת מפות וכו', יבוצעו מכל תחנה על הרשת אשר יש לה  


  הרשאה לביצוע פעולות אלה. 







 מ בע"ומערכות ביטחוניות  טכנולוגיות ו טנד
  4913020וה ו תק-, פתח3963.ד תת אריה, י ג', קרי  21 ' יגע כפייםרח


  03-9230668, פקס:  03-9230667': טל
 www.tandu.co.il   tandu@tandu.co.il 


 


מסמך תכולת   - בית הדין השרעי יפו  –משרד המשפטים 
  עבודה ובקשה להצעת מחיר 


  2020ספטמבר  13


 110מתוך  63 דף מס 


 


למודול ניהול מחזיקי  תחנת הנפקת התגים תשמש ליצירת והכנסת המידע  


  התגים של המערכת. 


תחנת העבודה תאפשר את כל משימות הרישום והנפקת התגים, משימות   


אדמיניסטרטיביות ומשגוח אזעקות מתחנה אחת, כל המידע במערכת 


נדרש לשכון בבסיס נתונים אחד ברשת וחייב להיות נגיש בזמן אמיתי לכל 


ולת זו תאפשר שליחת תחנת עבודה של המערכת המחוברת לרשת, יכ


שינוי אוטומטי לכל תחנות העבודה של המערכת וכן בסיס נתונים משותף 


 אחד. 


השימוש הבסיסי בתוכנה יהיה בממשק ידידותי למשתמש שיאפשר   


  לתכנת את המערכת ולנהל את האירועים. 


תוכנת בקרת הכניסה תאפשר שליחת פקודות מחשב לבקר (ביטול נעילה  


  וכו').


כניסה תאפשר אחזור נתונים מהבקר באמצעות המחשב  תוכנת בקרת ה 


 (אירועים, התרעות וכו').


תוכנת בקרת הכניסה תתמוך בתכנות של מספר כרטיסי כניסה וקוד   


  כניסה אחד לכל אדם כאשר:


 
 
 


  


  תוכנת בקרת הכניסה תתמוך בלוח זמנים נפרד לכל קורא: 


 
 
 
 
 


  


  הכניסה תתמוך בניהול ופיקוח גרפי של ההתרעות:תוכנת בקרת  
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  תוכנת בקרת הכניסה תאפשר לבצע ניתוח של האירועים:  


 
 
 
 


תוכנת בקרת הכניסה תאפשר להגדיר את החיבור שבין הצגת הכרטיס   


  לבין הפקודות 


תוכנת בקרת הכניסה תאפשר לתת הרשאות להפעיל/להשבית מערכות   


  אחרות (הרשאות לפי כרטיס) בעזרת ממסר העזר לפיקוד  


יסים  תוכנת בקרת הכניסה תאפשר רישום ישיר באמצעות קורא הכרט 


  (אופציונלי)  


  תוכנת בקרת הכניסה תאפשר לאחסן ולאחזר נתונים מוצפנים   


  )interlockמנגנון תא סינון ( 


 


 


  


  התוכנה תכלול את המודולים הבאים: 


  ניהול בעלי תגים והרשאות 


 ניהול אזעקות 


  לוחות זמנים 


  עיצוב והדפסת תגים 


  מפות 


 בקרת סיור 


  דוחות   


  רישום נוכחות  


  הצגת תמונה, מיקום  


  קוראים ביומטריים , ארון מפתחות, הרכשה באמצעות LPRאינטגרציה עם  


  תגובה מערכתית 


  מודול מעליות (אופציונלי) 
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  מודול ניהול חניה (אופציונלי) 


  WEBמודול  


  


 תקשורת עם מרכיבי המערכת החומרתיים  


או ערוץ   RS-485המערכת תתקשר עם בקרי המערכת דרך ערוץ  


TCP/IP  . 


תוכנת המערכת תנצל במלואה את יכולת רב המשימות שלה, כדי לאפשר  


של נתוני בעלי תגים וכל מידע לבקרים תוך כדי משגוח וקבלת  טעינה


 אזעקות מהחומרה בשטח.


טעינת שינויי בסיס הנתונים לא תפריע לכל פעולת בקרה, החלטות   


כניסה, משגוח אזעקות, מעקבים, או כל פונקציה נדרשת מהחומרה בשטח 


ומעמדת משגוח האזעקות. תקשורת בין המערכת ובין תחנות העבודה 


והבקרים תשולב כך שדיווחי האזעקות יגיעו לעמדות המשגוח שלהן גם 


 כאשר טעינת נתונים מתרחשת. 


באבדן ובחידוש הקשר בין הבקר ובין בסיס הנתונים של המערכת, תהליך   


הסנכרון בין בסיס הנתונים המקומי בכל הבקר ובין בסיס הנתונים של 


 המערכת יהיה מהיר ויעיל.  


ונים של בקר יישא חותמת של תאריך ושעה. כאשר כל שינוי בבסיס הנת 


תתחדש התקשורת, סנכרון בסיסי הנתונים יהיה מיידי וללא התערבות  


המפעיל. חותמת התאריך והשעה תושווה עם כל שינוי בבסיס הנתונים של  


המערכת, תצורת חומרה, אירועים או פקודות בקרה והמערכת תרשום את  


קשורת. כל השינויים שהתרחשו השינויים שהתרחשו לאחר אבדן הת


בבסיס הנתונים של המערכת לאחר אבדן התקשורת יטענו בו זמנית לכל 


 בסיסי הזמן המקומיים של הבקר.
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  תצורת חומרת השטח 


כל מסכי הגדרת תצורת חומרת השטח יהיו נגישים דרך צלמיות בשורת  


המשימות של המערכת או דרך אופציות תפריט בשורת התפריט של 


  כת, במודול הגדרת התצורה של המערכת המער


הגדרת תצורה של בקרים לוחות איסוף נתונים, לוחות ממסרי יציאה   


  וקוראים תבוצע בפורמט של חלונות.


  


  עץ מערכת גרפי  


למערכת תהיה האפשרות להעלות עץ מערכת גרפי אשר יציג בצורה גרפית את כל 


ות כניסה, חגים וחופשים, חומרת בקרת כניסות, רמות הכניסה, חלונות זמן, קבוצ


ופורמטים של תגים אשר הוגדרו במערכת. אם מנהלי המערכת ירצו לשנות התקן המוצג  


בעץ המערכת הגרפי, או לראות את מאפייניו, הם יוכלו לעשות זאת ע"י הקשה כפולה על 


  צלמית ההתקן והמערכת תביא אל המסך את הטופס המתאים.


  


 קדם אזעקה 


 בקדם אזעקות בקוראים.  המערכת תתמוך  


במצב זה הקורא ישמיע צליל לאחר שהכניסה אושרה, ומגע הדלת נפתח,   


 אם הדלת נשארה פתוחה לתקופה מוגדרת מראש. 


 צליל זה ישמש כתזכורת לבעל התג לסגור את הדלת ליד הקורא.  


אם הדלת לא תיסגר תוך פרק זמן מוגדר מראש מהשמעת צליל  


 "דלת פתוחה" ותישלח לתחנות העבודה.התזכורת, תועלה אזעקה 


 


    רישום אירוע/אזעקה: 


כברירת מחדל, המערכת תרשום את כל האירועים והאזעקות בבסיס הנתונים. רישום זה 


ישמש אחר כך לדיווח וגיבוי. עם זאת, מנהלי המערכת יוכלו לבחור, על בסיס חלונות 


סוימים בבסיס הנתונים.  זמן, את הזמנים בהם הם רוצים שמהערכת תרשום אירועים מ


לדוגמא, בשטחים לא מאובטחים, מנהלי המערכת יכולים לבקש כי המערכת לא תרשום 


את כל אישורי הכניסה של קורא מסוים במהלך שעות העבודה, אבל רוצים לדעת מי 


נכנס לשטחים אלה לאחר שעות העבודה. אירועים/אזעקות יקבעו לרישום או אי רישום  
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מסוימים על קוראים מסוימים על פי הקוראים וכניסות על פי   של אירועים/אזעקות


  הכניסות.


 


  דו"חות: 


  המערכת תאפשר הפקת דו"חות היסטוריה. 


כל הדו"חות ישמרו בבסיס הנתונים של המערכת ויהיה אפשר לצפות בהם  


  מכל תחנת עבודה בעלת הרשאה מתאימה. 


ו"ח אותו למערכת יהיו מסננים אשר יאפשרו למנהל המערכת, בתלות בד 


הוא מריץ, לסנן על פי כל אחד מהקריטריונים. המערכת תאפשר סינון על 


פי כל צירוף של קוראים, תאריך ושעה, שם פרטי ו/או שם משפחה של  


בעלי תגים, שטח, ו/או מספר תג. המערכת תשמור את כל הדו"חות 


בבסיס הנתונים כך שלכל תחנות העבודה תהיה גישה מיידית לדו"חות.  


  ות לא יותקנו בספרית דיסק משותפת.הדו"ח


 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 SECUSYS 2000/KeyKing 


 DDS . 


 LENEL OnGuard . 


  


 


כל החלטות אישור/דחיית כניסה יבוצעו ע"י הבקר, כדי לקבל זמני תגובה מהירים למעבר  


לאישור או דחיית מידע דרך הקוראים. זמן התגובה של הבקר יהיה קצר מחצי שניה 


  כניסה.


הבקר ימשיך לפעול בצורה רגילה גם כאשר יאבד את התקשורת עם תוכנת המערכת.  


במצב לא מקוון, הבקר ימשיך לאשר/לדחות כניסה וינהל רישום של כל האירועים. 


האירועים ישמרו בזיכרון המקומי ויטענו לבסיס הנתונים של המערכת לאחר חידוש 


  התקשורת. 


, ללא שרת. במצב זה בסיס הנתונים Standaloneקר יתמוך במצב פעולה יתרה מכך הב 


  יטען ישירות לבקר באמצעות תוכנת הקליינט.


 ערוצים לחיבור סט אביזרים מלא עבור כל דלת: 2הבקר יכיל  
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 קורא. 


 מתג מגנטי. 


 קופסת ניפוץ.  


 מתג פתיחה.  


 . מגנלוקמנעול חשמלי כגון  


  שונים נוספים.  i\oערוצי  2חיבורי עד לפחות   


 


  הבקר יפעל באופן מלא עד לחידושה.  -בעת חוסר תקשורת בין המחשב לבקר  


הבקר יתמוך באופן מלא בשילוב לתוכנת השו"ב. כלל פעולות הקונפיגורציה, הפעלה  


או לחלופין בחידוש תקשורת לתוכנת  ONLINE-מרוחקת, איסוף התראות יועברו ב


 כניסה. בקרת ה


 מאפייני הבקר:  


  אירועים.  –  1,000רשומות בעלי תגים ו  10,000אחסון של  


 תוכניות שבועיות לפחות. 99 


 תכניות שבועיות לפחות. 32 


 חגים לפחות.  120 


 פעולות מותנות (לוגיקה) 99 


, כרטיס חכם,  I classפס מגנטי, קרבה  –תמיכה במספר טכנולוגיות   


 . Mifare 1kביומטרי ובתקן 


  דקות  -10מידע מהמערכת לבקר בסיסי לא תיקח יותר מ  טעינת  


  כיוונית עם תוכנת המערכת -תמיכה בתקשורת דו 


אל הקוראים ואל   Multi-Drop RS-485או  TCP\IPערוצי תקשורת  


  . i\oיחידות ה 


 תמיכה בבקרת מעליות 


תמיכה בבקרי מעברים מהירים, מחסומי זרוע ושערים חשמליים מסוגים   


  שונים.


  סה מקומית של אירועים. תמיכה בהדפ 


  תמיכה בשילוב עם ציוד של מספר יצרני ציוד ותגים.  


  ) עם גיבוי מצבר. UPSאספקת מתח בלתי מופרעת ( 


 







 מ בע"ומערכות ביטחוניות  טכנולוגיות ו טנד
  4913020וה ו תק-, פתח3963.ד תת אריה, י ג', קרי  21 ' יגע כפייםרח


  03-9230668, פקס:  03-9230667': טל
 www.tandu.co.il   tandu@tandu.co.il 


 


מסמך תכולת   - בית הדין השרעי יפו  –משרד המשפטים 
  עבודה ובקשה להצעת מחיר 


  2020ספטמבר  13


 110מתוך  69 דף מס 


 


  הבקר יכיל זיכרון אשר יאפשר תמיכה בתכונות הבסיסיות ובכמויות הבאות:  


הבקר יעביר התרעות על תקלות פנימיות כגון תקלות מתח, תקלות  


  וכו'.  Tamperתקשורת, תקלות זיכרון, 


הבקר יבקר מצב הדלתות, ידווח על מצבן בפועל, ויתריע על דלת  


 שנפתחה באופן לא חוקי או נותרה פתוחה מעבר לזמן שמוגדר.  


שחרור  הבקר יוכל להפעיל תוכנית מבוססת של שעון פנימי לנעילה/ 


  דלתות, חסימת פעולת לוחות מקשים וכו'. 


הבקר יתמוך בהתניית פעולות בין הכניסות והיציאות להפעלת אמצעי חיווי   


  כגון צופרים או נצנצים מקומיים. 


במצב עבודה עם   אירועים אחרונים לפחות 1,000הבקר יאפשר שמירת  


שב  מערכת בקרה ממוחשבת, הבקר ידווח באופן קבוע על האירועים למח


הבקרה. בעת ניתוק הקשר בין הבקר לבין המחשב, כל האירועים אשר 


יתקבלו בבקר יישמרו בזיכרונו. עם חידוש הקשר בין הבקר למחשב,  


  הבקר יסנכרן את האירועים עם מחשב המערכת.


  


 הבקר יכלול: 


ע"י כניסה לשחרור נעילה באופן חומרתי   -מגע שחרור דלתות (בטיחות)  


 רום וכו').(מערכת כיבוי אש בחי


. כל הנ"ל 12vספק לבקרים, ספק למנעולים, מטען מצברים ומצברי ג'ל  


בכמות ובהספק מתאים לגיבוי כל אמצעי הקצה המחוברים לארון וכל  


 שעות (כולל מגנולוקים). 3הבקרים והציוד הנלווה המותקן בארון, למשך 


 TAMPER .חיווי לפתיחת דלת ארון הבקר 


 ל מפתח.מארז מתכתי צבוע תנור כול 


על הקבלן להציג חישוב צריכת זרם והוכחת יכולת הציוד שסופק לעמידה   


 מלאה בדרישה הנ"ל. 


 


  יסופקו מוצרים מתוצרת תוכנת ניהול בקרת הכניסה.  
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דלתות למעט מספר הדלתות וכמות האביזרים הנשלטים ע"י    2מאפיינים זהים לבקר ל 


  הבקר.


  


 


ערוצים הניתנים לתכנות לחיבור אביזרים שאינם מחייבים חיבור תקשורתי,   16מכיל  


 שונים נוספים).  i\oו חיבורי  מגנלוקכגון: מתג מגנטי, קופסת ניפוץ, מתג פתיחה, 


אגפי ומחובר לבקר הראשי או ישירות לרשת בהתאם לארכיטקטורת \מותקן בארון קומתי  


 המערכת המוצעת.


הכניסות יהיו מנוטרות לדווח על מצבי תקלה בקווים (קו  כניסות הכרטיס \כל יציאות 


  פתוח, קו מקוצר, קו מקוצר לאדמה, תקלת מעגל). 


החיווט יהיה סמוי בתוך הקירות והמשקופים, בלתי ניתן לגישת זרים. במקרים בהם לא  


 תתאפשר התקנה סמויה יועבר החיווט בצנרת מתכת משוריינת שרשורית.


 יסופקו כרטיסים תוצרת חברת מערכת בקרת הכניסה בלבד.  


 


 


  סוג: לשונית קורסת. 


 תמיכה בשני דפוסי פעולה במצב נורמאלי: 


 נעול ללא אספקת מתח למנעול. פתוח כשמסופק מתח למנעול. 


 פתוח ללא אספקת מתח למנעול. נעול כשמסופק מתח למנעול. 


 


 ק"ג לפחות.  600מס: עמידה בעו 


 לתמיכה בשני דפוסי הפעולה הנ"ל, ניתן להגיש הצעה לשני מנעולים שונים. 


  .  fail safe or secureניתן יהיה להגדיר  


 בעת מתן פקודת פתיחה תתבצע פעולת קריסה של הלשונית. 


 תאימות להתקנה בדלתות עץ ומתכת . 


  חילופין. \זרם ישר12/24V מתח הפעלה: 


  מתכת.חומר גלם:  


 המנעול יכלול מנוף שיאפשר את נטרולו. 
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 תאימות להתקנה ימנית ושמאלית באמצעות הרכבת אותם מכלולים. 


פתיחת הדלת באמצעות מפתח וצילינדר תהיה בעדיפות על הנעילה החשמלית ותאפשר  


 פתיחה גם כאשר לא ניתנה לכך פקודה חשמלית. 


יתן לגישת זרים. במקרים בהם לא החיווט יהיה סמוי בתוך הקירות והמשקופים, בלתי נ 


  תתאפשר התקנה סמויה יועבר החיווט בצנרת מתכת משוריינת שרשורית.


אספקת המנעול תכלול את כל עבודות ההתאמה הנדרשות בדלת לרבות מתאמים  


 מיוחדים, ניסור, קידוח וכו' 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 ASSA ABLOY דגם ,SOLID 131/5131/8131  . 


 ASSA ABLOY דגם ,EL560  . 


  .  MTL-14/24/34מולטילוק, דגם  


  


 


  המכלול יהיה מורכב מיחידת אלקטרומגנט, יחידת אחיזה ומתאמים. 


  סט מתאמי ההתקנה לכל סוג ותצורת דלת יהיו חלק מערכת המכלול.  


  ק"ג. 600כוח האחיזה בין האלקטרומגנט ליחידת האחיזה (בין הדלת למשקוף) יהיה כ  


  .12/24V AC/DCמתח הפעלה: 


  המכלול יהיה ממתכת שאינה מחלידה. 


 ).  failsafeבאיתות חירום, המנעול ינוטרל אוטומטית ( 


החלק הנשלט של המנעול החשמלי יותקן במשקוף ולא יגרע מאפשרות הנעילה הרגילה  


 של הדלת. 


 מבחוץ.מבנה המנעול וצורת התקנתו לא יאפשרו גישה למנעול ואפשרות לפתיחה  


המנעול יהיה מסוג הניתן להתקנה על גבי כל דלת (זכוכית, עץ ומתכת) ללא תלות  


 במיקום הידית והצירים. 


 במידת ויתאפשר ועל פי דרישת המזמין יותקן המנעול בתוך משקוף הדלת. 


 לא ימנע את האפשרות לנעילת הדלת באמצעות מפתח. מגנלוק 


  ה.יכלול חיווי ויזואלי על מצב הנעיל מגנלוק 


  ). IP65 -הפריט יעמוד בתקן לעבודה בתנאי חוץ (עמידה בתקן  


 .מגנלוקכחלק מהתכולה לאספקה, יסופק זמזם אשר יופעל בעת פתיחת  
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 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 .  ELMG1200מולטילוק, דגם   


 eLock  1200, דגםL . 


 Seco-Larm דגם ,E-941SA-1200 


 


 


 


 הקופסא תכיל לחצן שבירה. 


לחצן השבירה (ניפוץ) משמש לפתיחת מנעול חשמלי או מנעול אלקטרו מגנטי בשעת  


 חירום. 


 יכול לעמוד לבד או כחלק ממערכת כיבוי אש. 


 . 35V DCבמתח של  3Aעומד בזרם של עד  


 . N.Oאו  N.Cמגע כפול  


הקופסא תכיל מפסק טמפר אשר יעביר התרעה לבקר כאשר שוברים את הקופסא. ראה   


 דרישה למגע כפול. 


  מגיע עם מכסה פלסטיק מתרומם. 


 שוו"ע.  או  CP-22-RE, דגם  GEM :דגם מאושר 


 


 


הלחצן יותקן בצד המוגן של הדלתות המבוקרות וישמש לפתיחת הדלתות לצורך יציאה   


 מבוקרת. 


  פתיחת הדלתות באמצעות לחצן הפתיחה לא תגרום לאזעקה אך תדווח במערכת. 


 זיווד הלחצן יהיה מנירוסטה המותקן על גבי משטח מתכת. 


י הטיח בהתאם הלחצן יהיה מהסוג המיועד להתקנה מתחת לפני הטיח. או מעל לפנ 


 לדרישת המזמין.


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 YLI דגם ,PBS-820B  . 


 DRB דגם ,DRB000-F .  
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 יעוד: התקנה בדלתות מבוקרות. 


 מיועד להתקנה ע"ג קיר או התקנה שקועה.  


 . Wiegandהקורא יתקשר לבקר הדלת בתקשורת טורית ובפרוטוקול  


 .  IIIתמו"ז דור  /Mifare 1kובתקן  I classהקורא יתמוך בטכנולוגית כרטיסים חכמים   


  הקורא יהיה עשוי מקשה אחת יצוקה.  


  הקורא יהיה אטום ויתאים להתקנת פנים וחוץ.  


  .  UVמארז הקורא יהיה מחומר פלסטי עמיד לקרינת  


  א יאפשר קריאה מהירה של תגי הקרבה בפרק זמן שאינו עולה על ¼ שניה.הקור 


ס "מ מהקורא ובמצב בו התג נע  7-10הקורא יאפשר קריאת תג הקרבה בטווח של  


  בטווח זה. 


 הקורא יכיל מנגנון השהיה פנימי של שנייה לקריאה בין תג אחד לזה המוצג אחריו.  


 הקורא יכלול טמפר פנימי.  


 מובנה. Buzzerהקורא יכלול  


 אחד לפחות לחיווי (מאושר, לא מאושר, תקלה וכו'). LEDהקורא יכלול  


 . Wiegand 26/32/37 bit, Clock & Data, RS232פורמט הפלט לבקר הכניסה יהיה  


 .MHz 13.56תדר ההפעלה יהיה  


 .הקורא יופעל ממתח הזנה שיסופק לו מהבקר 


   - IIIתקן תמו"ז דור ), נדרשת תאימות מלאה ל שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 HID דגם ,iClass R10 rEADER  . 


 Secusys 6610, דגםM  . 


 Duali דגם ,DE-920  .  


 


 ייעוד: קידוד כרטיסים חכמים. 


 תסופק יחידה הכוללת צורב שיאפשר קידוד כרטיסים חכמים.  


שהוגדרו לו ע"י מנפק  היחידה תאפשר קידוד כרטיס למורשה כניסה ע"פ ההרשאות  


 האישור.


היחידה תחובר לתחת העבודה של מערכת בקרת הכניסה באמצעות בממשק תקשורת  


 או אחר שיאושר ע"י הלקוח.  USBמסוג 
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 היחידה תהיה שולחנית מפלסטיק קשיח. 


   - III), נדרשת תאימות מלאה לתקן תמו"ז דור שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 Promag דגם ,PRW106 . 


 Omnikey  5421, דגם Reader   . 


 DDS :דגם ,RWD120618 .  
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פרק זה מתייחס למערכת הכריזה שתסופק ותותקן באתרי הקצה ע"פ הגדרת הדרישה  


 המבצעית עבור כל אחד מהם בנפרד.


 .  stand aloneהמערכת הנדרשת תהיה עצמאית ותתפקד בתצורת  


הציוד האקטיבי התומך יותקן תמיד בחדר השרתים באתר הקצה וע"ג שולחן המאבטחים  


  תותקן עמדת ההפעלה.


 


 


 .הבקרהותחובר ליחידת השליטה המותקנת בשולחן  המקומיהיחידה תותקן בארון  


 פקודות מיחידות השליטה ועל פיהן תחבר ותנתק אזורי כריזה.היחידה תקבל  


 היחידה תתמוך בניתוב ברמת: 


 רמקולים.  


 מגברים.  


 


  . 100Vאו לקו רמקולים עד  LINEכניסה: אחת מיועדת לשמע ברמת  


 יציאות נפרדות בהתאם לרמה בכניסה. 4יציאות:  


 פיקוד:   


 זוג (מגע יבש) עבור כל יציאה להפעלתה.  


 ) עבור הפעלת כל היציאות יחד (כריזה כללית). זוג (מגע יבש 


 


  " וחיווי לכל אזור כאשר מופעל. ONחיוויים: "  


  כל החיוויים בפנל הקדמי. כל הפקדים מאחור, כל החיבורים בפנל האחורי.  


  כל הכניסות והיציאות פריקות עם מחברים סטנדרטיים או מהדקים נשלפים.  


  .  24VDC - ו  VAC 230מתחי הזנה:  


שילוט מלא של כל הכניסות, היציאות, הפקדים והחיוויים. השילוט בחריטה או בדפוס  


משי בעברית. ( על ציוד מיובא ניתן להדביק שילוט עברי חרוט בסנדוויץ' או מודפס 


 בדפוס משי על אלומיניום דק).


 . RACK  "19או כרטיס אלקטרוני + סל כרטיסים,  19זיווד המתאים למסד "  
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 ): שוו"ע (או דגמים מאושרים  


 InterM דגם ,MA-206 . 


 ITC דגם ,T-240B  .  


 


 תסופק יחידה דו שימושית אשר תתאים להתקנה על קיר ולהנחה על גבי שולחן.  


האלקטרוניים יהיו  לחליפין ניתן לספק את היחידה בשני זיוודים שונים בתנאי שהמכלולים  


  זהים.


 מיקרופון מסיבי בעל עמידות גבוהה, דינאמי קרדיואידי מיועד לדיבור מטווח קרוב. 


 רשת מגן מתכתית חזקה.   


 ס"מ.    30 -צוואר גמיש עבה חזק ומסיבי ביותר באורך של כ 


הצוואר הגמיש יחובר לפנל הקדמי של היחידה חיבור קבוע בלתי ניתן לניתוק מהיר   


 חלפה במעבדה בלבד.).(לפרוק וה


)  PTTשידור שמע מהמיקרופון ייעשה רק בעת לחיצה על לחצן "לחץ לדיבור" (להלן  


 מסוג מומנטרי אשר ימוקם על גבי הפנל הקדמי.  


תשלח גם ליציאה בצמוד ליציאת השמע מהיחידה למתן פקודת  PTTיציאת פיקוד  


 הפעלה לציוד האקטיבי במוקד ההגברה.


  על קיר :עבור יחידה להתקנה  


 מובנה במיקרופון.  PTTיסופק מיקרופון ידני עם לחצן  


המיקרופון יכלול פתיל מסולסל שבקצהו מחבר מתאים למחבר נגדי   


  מתאים ביחידת השליטה.


 
  פקדים וחיווים בחזית על גבי הפנל הקדמי.  


 לחצן שני מצבים מואר בעת לחיצה לכל אחד מהאזורים.   


 הלחיצה לכריזה כללית. לחצן שני מצבים מואר בעת  


  .PTT -לחצן מומנטרי מואר בעת הלחיצה  


  ".ON"  -לד ירוק לציון פעולה  


 
  שילוט 


 שילוט מלא של כל הכניסות, היציאות, הפקדים והחיוויים.   


 השילוט בחריטה או בדפוס משי בעברית.  
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  כניסות ויציאות  


 אום.  600בעכבה מרבית של  LINEיציאת שמע מוגבר מאוזן ברמת  


 מגע יבש עבור:  


 
 


 אספקת מתח  


 וולט.  24+  


  אדמה ( הדק הפוטנציאל השלילי של ספק המתח).  


  


 התחברות ליחידה 


 כל הכניסות והיציאות יכללו מהדקי בורג לחיבור כבל בתוך היחידה.  


בחלקה האחורי של היחידה יהיה פתח עם גומיית מעבר למעבר כבל   


 החיבור. 


מ'   2.5כבל רב גידי עם בידוד חיצוני, באורך של  היחידה תסופק עם 


המסתיים בקופסת חיבורים אשר תשמש לחיבור היחידה למוקד ההגברה. 


ע"פ דרישת הגורם הטכני תסופק היחידה עם תיבת חיבורים להתקנה על 


הקיר עם כבל בעל מחבר באחד מקצבותיו. בתיבה יותקן מחבר נגדי לכבל  


 הכבל ממערכת ההגברה.ובתוך התיבה מהדקים לחיבור 


 


 זיווד   


 מתאים להעמדה על שולחן או תליה על קיר או שני זיוודים שונים.  


 גוף מתכת צבוע בתנור.   


 פנל קדמי משופע (ניתן להפיכה לצורך שיפוע הפוך בהתקנה על קיר).  


 פנל אחורי ישר, רגליות גומי.  


  אמצעי התקלה לקיר. 


 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 ITC דגם ,T-216A . 


 ELLTA דגם ,MD-3 .  
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  לפחות.  Watt 40בהספק  Class Dשיכלול בתוכו מגבר  IPיסופק רמקול  


  . PoEובאמצעות  DCהרמקול יתמוך בהזנה ממתח  


  לאנלוגי. IPמובנה להמרת השמע מ Encoderהמגבר יכלול  


  . 80Hz ~ 18KHz +/- 3dB -תחום היענות  


  . 85dBלרעש גבוה מ יחס אות  


האספקה תכלול את כל הנדרש להפעלה מלאה ולהתקנה ע"ג כל אופן התקנה שיידרש   


  (עמודים או קירות). 


  הרמקול יותאם להתקנה בסביבת חוץ. 


  או הנחיה).\יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו 


 או הנחיה).\יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 AXIS :דגם ,C1004-E  . 


 AXIS :דגם ,C2005 .  


 


 


 עבור כל תת המערכות המוגדרות במפרט זה.  serverייעוד: התקנת אפליקציית  


 . 1U ,Pizza ,  "19 ,Rack Mountמארז  


 16 GB, DDR4, RAM .המהיר ביותר ביום ההתקנה 


 Intel Xeon processor   ,6  ליבות, מסדרתE5-26XX  ,2.4Ghz  .לפחות 


 בגרסה העדכנית ביותר ביום ההתקנה. WINDOWS SERVERמערכת הפעלה:  


 שני ספקי כוח.  


 (בקר מובנה). RAID 1/0-תמיכה ב 


 יציאה למסך. 


 Chipset Intel 


 : ENTERPRISEכונני  


 ההפעלה:מערכת  


  .  Raid1כל אחד אשר יפעלו בשיטת  SATA2, SSD, 512GB,שני כוננים  


 אחסון: 


8TB storage hdd 7200 RPM enterprise Raid 1  : יחידות.   2כמות  
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 נחושת או אופטי ע"פ הצורך.  Teamingלצרכי  1Gbeשתי כניסות בעלות מהירות של  


 תכולת הפריט: 


 מערכת הפעלה כולל רישיון. 


 ת.חומרת השר 


  כבילה הנדרשת להתקנה בארון.  


 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 Dell :דגם ,PowerEdge R430 


 HP דגם ,ProLiant DL20 Gen10 


 


יסופקו כוננים מהסוג התעשייתי המיועדים לפעולה בשרתים במשטר עבודה מוגבר  


 Datacenter storage andומאופיינים ע"י היצרן ככוננים למערכות טמ"ס (


Surveillance .( 


) המשמשים לביצוע הקלטות מידע וישמשו NVRיותקנו בשרתים/מכשירי הקלטה ( 


 להרחבת שטח האחסון הפנימי בשרת.


  הכונן יכלול מתאם התקנה תואם לכלוב. 


 SATA2ממשקי חיבור:  


 לפחות. rpm 7200מהירות  


 3.5"גודל  


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 WDם: , דגWD6002FZWZ  . 


 HP :דגם ,HPE 6TB 12G SAS . 


 


 ייעוד: תחנת עבודה למערכות טמ"ס או שו"ב גדולות ולשימוש כמחשב הקלטה מקומי.  


חומרת תחנת העבודה תסופק במארז המיועד להתקנה אנכית ואופקית שגובהה לא  


  . MT – Mini Towerבהתקנה אופקית, ניתן לספר  3u)(SFF יעלה על 


לטובת  MTבמידה והחומרה תסופק לטובת ביצוע הקלטות מקומיות היא תסופק במארז  


  כוננים קשיחים.  3התקנת 
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 דרה העדכנית ביותר ביום ההתקנה.המהיר ביותר מהס Core i7 Intelמעבד  


 ליבות ומעלה.  4 


 . 3.00GHzמהירות לפחות  


 המהיר ביותר ביום ההתקנה. DDR 4תמיכה בזיכרון  


 


 תכולת הפריט בהתקנה אנכית. 


 . SFFמארז עומד ברוחב המוגדר  


 מערכת הפעלה כולל רישיון. 


 חומרה של תחנת העבודה. 


 כבילה/ברגים הנדרשים להתקנה בארון. 


 


 תכולת הפריט בהתקנה אופקית 


 .19כנ"ל בתוספת מדף ייעודי למסד "  


 זוויות קיבוע למדף.  


 


 16 GB DDR4 RAM .המהיר ביותר ביום ההתקנה 


 1X512GB , SSD Sata2 system hard drive . 


 במהדורה העדכנית ביותר ביום ההתקנה. WINDOWS pro. 64bitמערכת הפעלה:  


 External NVidia video card with 2GB DDR5 RAM onboard  יציאות  4, בעל


 (אם מתאמים ע"פ הצורך).  DVIמסך בממשק 


 לוח אם: 


 לפחות. 1600MHz) של FSBמהירות ( 


 . DIMM DDR4תמיכה בזיכרון מסוג  


 . PCI Expressממשק לכרטיס וידאו:  


 פורטים.   USB2 4פורטים ו  USB3.0   ,2תמיכה ב  


 


  במסגרת האפשרויות ע"פ הנחיות יצרן המותג. ספק כוח בהספק המרבי האפשרי  


 . Logitechאו   Microsoftמתוצרת  USBעכבר אופטי ומקלדת עם מחבר  


 . Lenovoאו  DELLאו  HPיסופקו מוצרים מתוצרת  


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 Dell:דגם , Optiplex 7060  . 
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 LENOVO :דגם ,v530  . 


 HP :דגם ,Z2 Tower G4 Workstation 


 


 


 אפיון זה מתייחס לפריט אשר יותקן בחדר שרתים.  


יסופקו מתגים/נתבים מנוהלים אשר יאפשרו פעילות מושלמת של המערכת מבלי להוות   


 "צוואר בקבוק" בתקשורת. 


 הנתב/המתג יכלול את הפורטים הבאים:  


 .  Ethernet 10/100/1000פורטים של  24 


 SFP 10של  Mbps 10,000תומכים   G-BICפורטים אופטיים   2 


Gigabit Ethernet (uplinks)  4(יסופק יחד עם  G-Bic's ( 


 


 . LAYER3 -הניתוב יהיה ב 


 . WEBהנתב/המתג יהיה ניתן לניהול מרחוק וחייב להיות בעל ממשק  


 הנתב/המתג יתמוך בתצורות העברת וידאו:  


 Multicast וקול ע"י פרוטIGMP. 


 UNICAST. 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 HP :דגם ,HPE OfficeConnect 1920  . 


 Cisco :דגם ,sg110-24  . 


 Juniper  :דגם ,EX9250 . 


 


  .  L2זהים להנ"ל למעט שיהיה מסוג  


  8.1): בהתאם לסעיף שוו"ע מאושרים (או יצרנים  
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 יותקן בארונות החיצוניים בלבד.  


 המתג יכלול את הפורטים הבאים: 


 .  Ethernet 10/100פורטים של   4/8 


-G  2). (יסופק יחד עם 1Gbps )SFPתומכים   G-Bicפורטים אופטיים   2 


Bic's(  


 


 בלבד.  L2המתג יפעל ב  


, הממשק חייב    v1/2c/3 SNMPו Telnet / SSHהנתב / המתג ינוהל מרחוק באמצעות  
 . Webלהיות ממשק 


  .POEהמתג יכלול תמיכה ב + 


עד   40°-יכולת עמידה בתנאי חוץ קשים, המתג יפעל בתנאי חוץ בטווח טמפרטורות מ  
+60° .  


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 ADVICE :דגם ,GIS8P2C240  


 KORENIX :דגם ,JetNet 5310G 


 


 


 


 


 ה מתייחס למערכת אינטרקום שמע ווידאו. אפיון ז 


ארכיטקטורה ומבנה המערכת זהה למערכת אינטרקום שמע מקומית בתוספת מצלמות  


 . masterואמצעי תאורה ביחידות הקצה ומסך צפייה ביחידת ה 


 או הנחיה). \עבור כלל האפיונים בפרק זה יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו 


 .  masterיטור אשר ישולבו ביחידות הקצה וה להלן מאפייני המצלמה והמונ 
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  מאפייני המצלמה ביחידות הקצה 


 מצלמת יום צבעונית אנלוגית. 


 ייעוד: התקנה ע"ג קיר במארז יחידת הקצה.  


  . 1/3או "  1/2בגודל "  cmosאו  ccdחיישן  


 .  PALתקן אות:  


  . °90שדה ראיה:  


 לפחות.  TV LINES 460רזולוציה אופקית :  


  תמונות לשנייה לפחות. 25תצוגת וידאו חי  


  צמצם אוטומטי.  


  .  DSPמערכת  


  .  P/P V 1 -   75 ,(Composite Videoאות מוצא: ( 


  . LUX 0.5רגישות לאור: מינימום   


 לדים לבנים לתאורת פני המבקש כניסה.  


 . ONנורית ביקורת לסימון מצב   


  מטר. 1  –מרחק צילום יעיל  


 


 masterמאפייני המוניטור ביחידת ה  


 שלוחת אינטרקום פנימית הכוללת מוניטור. 


 לפחות.  7מוניטור צבעוני "שטוח", בגודל "  


  .LCD TFTהמסך יהיה בטכנולוגיית  


  .  POEאו ע"ב  12VDCאספקת המתח ליחידה תהיה  


 תהיה אפשרות להתקין את היחידה ע"ג הקיר או על גבי מעמד שולחני.   


  לפחות.  fps25חי בקצב של     תצוגת וידאו 


  היחידה כוללת את הפקדים הבאים:  
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" (מסך מושחר) ותעבור למצב STAND BYהיחידה תהיה במצב קבוע "  


 צלצול.פעולה בתוך עד כשנייה מרגע ה


 ):שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 
 
 


  


 


מאפיינים זהים ליחידה המקבילה התומכת שמע בלבד בתוספת המאפיינים בפרק  


 הכללי.


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 AIPHOPNE  :דגם ,IX-DV   


 COMMAX :דגם ,DRC-40KA 


 Hikvision דגם ,Plastic Villa Door Station with card read & 485 


&indicators 
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  . CAT7עמידה בתקן מלא של  


 ישמש בעיקר לפריסת תשתיות כבילה. 


 . MBPS1000כבל תקשורת מסוכך להעברת נתונים בקצב של עד  


 מוליכים במבנה שזור בעל סיכוך כפול. 8הכבל יהיה בעל  


 . : PVCמעטה חיצוני יהיה עשוי מ   


 לכל זוג יהיה סיכוך במעטה אלומיניום.  


 להתקנה פנימית במתקנים סגורים:  


מסוככים  (Halogen Free Flame Retardant)כבלים נטולי הלוגנים ומעכבי בעירה  


מאוזנים, כל זוג מסוכך וסיכוך רשת  AWG23זוגות עם מוליכים  4בסיכוך כפול המכילים 


  כיסוי נומינלי.  50%כללי של לפחות 


   . IEC 61034/61032-1/60754הכבל נדרש לעמוד בתקני האש  


ובהתאם לדרישות Teldor ע): כבלי תקשורת תוצרת חברת  דגמים מאושרים (או שוו"  


 הטכניות.


 


 גיד שזור גמיש. 8 


 ייעוד הכבל הינו לאפליקציות שמע, בקרה, אספקת מתח ומגעים יבשים.  


 . PVC -הכבל יהיה בעל גידים בודדים המצופים ב 


 גמישים במבנה שזור.  AWG 22הגידים יהיו בקוטר מינימאלי של  


 הכבל יהיה מסוכך. 


  להתקנה חיצונית.  UVהכבל יהיה מוגן  


  . : PVCמעטה חיצוני יהיה עשוי מ   


 . IEC 61034/61032-1/60754הכבל נדרש לעמוד בתקני האש  


ובהתאם לדרישות Teldor ): כבלי תקשורת תוצרת חברת שוו"ע דגמים מאושרים (או  


  הטכניות.


  


  







 מ בע"ומערכות ביטחוניות  טכנולוגיות ו טנד
  4913020וה ו תק-, פתח3963.ד תת אריה, י ג', קרי  21 ' יגע כפייםרח


  03-9230668, פקס:  03-9230667': טל
 www.tandu.co.il   tandu@tandu.co.il 


 


מסמך תכולת   - בית הדין השרעי יפו  –משרד המשפטים 
  עבודה ובקשה להצעת מחיר 


  2020ספטמבר  13


 110מתוך  86 דף מס 


 


 


 


 אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו במתחמים פנימיים כגון חדרי שרתים.  


  ).  Indoorהארון יהיה מהסוג המיועד להתקנה בתוך מבנה ( 


 .19" עם התאמה לסטנדרט " 23יסופק ארון ברוחב  


 . U24גובה:  


 חללים עם סידור להעברת כבילה משני צדדיו. מבנה הארון יכיל  


 יותר מעומק המכשיר הארוך ביותר שיותקן בתוכו.  30עומק : כ  


 בחיבור עם אומי כלוב מלפנים ומאחור.   19פסי התקנה(התאמת עומק) המיועדים לציוד "  


 פסי ההתקנה יהיו מהסוג הניתן להזזה קדימה ואחורה.  


 והאביזרים בארון יילקחו בחשבון השיקולים הבאים: בהתקנת היחידות, הכבלים  


  שיקולי תחזוקה ותפעול.  


 שיקולי הנדסת אנוש.  


 שיקולי רזרבה עתידית.  


 


הארונות יסופקו עם מדף אחד עבור כל פריט ציוד המותקן בהם שאינו כולל התאמה ל  


 ובתוספת מדף נוסף רזרבי.  19" 


 סי ובגוון לפי דרישת המזמין .  חירור צבוע בצבע אפוק  30%המדפים יהיו מחוררים  


 כל הארונות יכללו מסגרת אלומיניום.  


 כל הארונות יכילו דלת אחורית, דלת קדמית ודפנות צד.   


  שתי הדלתות תינתנה לנעילה. 


הדלתות הקדמיות יהיו עשויות זכוכית מחוסמת לפי , הזכוכית תהיה בתוך מסגרת  


ה בעלות אפשרות לפתיחה ימנית אלומיניום, בהתאם לדרישת המזמין. הדלתות תהיינ


 ושמאלית ע"פ תנאי השטח.


  לחליפין ע"פ דרישת המזמין יסופק ארון עם שתי דלתות קדמיות בתצורת גריל מחורר.  


 הדלת האחורית תהיה מפח. 


 מסגרת האלומיניום של הארון תכלול את התקני התליה ומנעול .   


 משונן.תתאפשר נעילה באמצעות ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה  


 דפנות הארון תהיינה עשויות פח ותינתנה לפירוק מהיר. 


 כל הדפנות יכללו חריצי אוורור.  
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משני צדי הארון בחלל הפנימי של הארונות, יהיו תעלות מובנות בגוף הארון להולכת  


 כבלי התקשורת ואספקת המתח.


 נדרש לשמור על הפרדה בין כבלי מתח הרשת לשאר הכבלים בארון. 


  שת יחווטו בתעלה נפרדת מכל שאר הכבלים שבארון.כבלי מתח הר 


 מאווררים.   4נדרש לספק את הארון עם  


, בהתאם למתח שיזין את הציוד  VAC 220או   VDC 48המאוורר יופעל ממתח של  


 SEALED BALL BEARING ,(MTBFשבמסד. הוא יהיה בעל מייסב כדורי אטום(


  DBA50 -רעש אקוסטי קטן מ  שעות. סה"כ המאווררים ייצרו 35,000מינימאלי של 


צדי המאוורר יותקן כסוי בטיחותי מסוג  2מטר, בכל כיוון ובעומס מלא. ע"ג  1במרחק של 


 רשת.


  המאווררים יותקנו בדופן העליונה של הארון אל מול פתחים מוכנים לכך.  


  צבע הארון יהיה שחור, קלוי בתנור או אחר לפי דרישת המזמין. 


ם הנלווים להארקה יכללו בתכולת הארון. כולל הארקות הארקת הארון + כל האביזרי 


  פאנלי ניתוב. 


 ננעלים (קדמיים).  2גלגלים לצורך הזזתו, מהם  4הארון יכלול  


הכבלים יכנסו לארון דרך הפתח המיועד לכך בחלקו העליון או התחתון של הארון. פתח   


  פח. זה ימוגן כך שלא תהיה אפשרות של פציעת הכבלים מקצוות חדים של 


שקעים כ"א לפחות. כל פס יכיל מאמ"ת של   6הארון יסופק כשהוא כולל, פסי שקעים של  


10-16  A המאמ"ת יהיה מוגן במכסה פלסטי (הניתן לפתיחה ולסגירה) ויכיל כבל פנדל .


 אמפר בקצהו.   16מ' ותקע סיקון  15באורך של עד 


 מל + פס רזרבה.יסופקו פסי שקעים שיספיקו לחיבור כל הציוד בארון לרשת החש 


ויותקנו בחלקו האחורי של הארון במאוזן  19פסי השקעים שיסופקו יהיו בסטנדרט "  


 האחד מתחת לשני כך שתהיה אליהם גישה מהדלת האחורית.


  לפני הזמנת הארון אצל היצרן, יגיש הספק תכניות ומפרטים של הארון לאישור.  


 כל אביזרי החשמל יעמדו בחוק החשמל המקומי. 


  מהגובה לצורך הוספת ציוד עתידי.  30%מסד שיסופק יישארו פנויים בכל  


 בתחתית המסד יותקן פס נחושת לחיבורי הארקה לציוד. 


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


  ADVICE/TIKSHORNET/CONTECHמסד תקשורת תוצרת 
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 למעט גובהו.    24Uמאפיינים זהים לארון  


 פשר תליה על הקיר לרבות אביזרי ההתקנה. יסופק בתצורה אשר תא 


):  מסד תקשורת תוצרת שוו"ע דגמים מאושרים (או  


ADVICE/TIKSHORNET/CONTECH 


 


,  SCADAשל מערכות  PLCייעוד: התקנת בקרים אלקטרוניים כגון, בקרי דלתות, בקרי  


 רכזות פריצה וכדומה אשר יותקן במתחמים סגורים. 


  מתכת צבועה בתנור. חומר גלם : 


 ס"מ 30* עומק 100*רוחב 200גובה  


 שאר המאפיינים כנ"ל.  


 


 אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו באתרי הקצה מחוץ למבנה. 


 חומר גלם: פולי קרבונט.  


 ניתנים לשינוי ע"פ החלטת המזמין בכל מקרה לגופו.  Aw60 d40 h120: ממדים 


 הארון יהיה מסוג פולי קרבונט משוריין דגם ענבר, אורלייט או שווה תכונות.  


 התקנה בשלושה אופנים: 


 על גבי הקרקע כולל סוקל ללא תוספת תשלום. 


 על גבי עמוד תאורה ותורן באמצעות מתאם התקנה ללא תוספת תשלום.   


 ות מתאם התקנה ללא תוספת תשלום.על גבי קיר באמצע 


 


 בארון יותקן כל הציוד התומך לאמצעי הקצה ולתקשורת למרכז הבקרה.  


 דופן אחורית קבועה מותאמת לתלייה על קיר ועמוד תאורה או תורן.  


 צבוע בצבע אפור.  


כל פריטי מערכת החשמל ישולטו בעברית אודות תפקידם והמעגל החשמלי אותו הם  


 עשה באמצעות מדבקות פוליאסטר שהודפסו במדפסת ייעודית.משרתים. השילוט יי


 ממדי הארון יותאמו לציוד המותקן בו ולתנאים התרמיים שציוד זה יוצר.  


 הארון יהיה ניתן לנעילה, מחומר קשיח ומוגן מתנאי סביבה. 
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 הארון יכלול סך שמש. 


ציוד  הארון יהיה מאוורר במידה שתבטיח שמירה על טמפרטורה מתאימה להגדרות ה 


 המותקן בו, ויותקנו בו התקני תחלופת אויר כגון מאווררים. 


  החיווט בתוך הארון יעבור בתעלות נפרדות עבור ז"י, ז"ח ובקרה. 


פתחי אוורור יכוסו בסבכה דקורטיבית (במידת הצורך יותקנו מאווררים להוצאת אוויר   


 חם).


שקע זה יהיה מוגן  סטנדרטי לשימוש טכנאי.  230V ACבארון יותקן שקע יציאת מתח  


 באמצעות ממסר פחת ומאמ"ת. 


 מוגן מים.   9Wבהספק  PLלנורת  RAMI-9הארון יסופק עם גוף תאורה מסוג  


בתוך הארון יחוברו כל מרכיבי המערכת למתח הזינה באמצעות תיבת שקעים ומאמ"ת   


 אשר יחוברו לגיבוי המתח. בנוסף, יותקנו בו שני שקע מתח נוספים ומאמ"ת.


ליפת כל אחד מהמכשירים המותקנים מבלי לפרק מכשירים אחרים או חיווט  תתאפשר ש 


 (לצורך תחזוקה).


 יושאר מקום פנוי בגובה להוספת ציוד בעתיד.  


 לפחות  20%הארון יתוכנן כך שיישא בעומס הציוד המותקן בו ובתוספת  


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 .  T4P-M1, דגם: CONTECHתמחש/ 


 Vsense  דגם ,VS1650  . 
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אפיון זה מתייחס לקופסאות חיבורים אשר יותקנו באתרי הקצה מחוץ למבנה, בסמוך  


 או צרכים אחרים. \לסנסורים לטובת התקנת ממירי תקשורת ו


 : בהתאם לנדרש.ממדים 


 חומר: פלסטיק עמיד לתנאי חוץ.  


 ברגים.  4מכסה עליון עם גומיית אטימה לסגירה באמצעות  


 צבע אפור.  


 . IP65אטימות  


 UVמיגון  


 באמצעות אנטיגנים אטומים.  –כניסות כבלים  


 תוצרת ע.ד.א פלסט או דומיו.   ):שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


או לבן, בעלות  ייעודיות בצבע קרם  PVCכבלים המותקנים במבנים יעברו בתוך תעלות  


  תו תקן מקומי. 


 התעלות יהיו סגורות, בעלות מכסה הניתן להורדה. 


כל התעלות יסופקו עם כל האביזרים הנלווים כגון: זוויות , אלמנט סוף, מחזיקי כבלים ,   


  מתאמים וכו'. 


  מנפחן יושאר פנוי.  50%מידות התעלות יאפשרו העברת הכבלים כאשר לפחות  


התעלות יחוברו לקירות המבנה בעזרת ברגים, כאשר המרחק בין בורג לבורג לא יעלה  


  ס"מ. 60על 


  בתוך התעלות יותקנו התקני קשירה לכבלים, במרחק שלא יעלה על מטר זה מזה. 


על כל התעלות להיות סגורות/אטומות בכל הקצוות כדי למנוע נזק של מזיקים (עכברים   


.( 


קיר יש לשחזר (כולל טיח וצבע) את הפתח שבוצע בקיר כך שלא  במעבר של תעלה דרך  


יהיה מרווח בין הקיר לבין הדפנות החיצוניות של התעלה, כלומר, התעלה תעבור בתוך 


המעבר, והפתח יהיה במידות התעלה בדיוק. יש לחתוך את המכסה כך שתתאפשר 


  פתיחתו בקטעים גלויים. 
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שרתו את שני צידי הקיר ע"י קדיחת מעברים  התעלות על הקירות הצדדיים של החדרים י 


  בקיר. לא תעבורנה תעלות מקבילות על שני צידיו של קיר. 


סיום תעלה לא יתבצע במרכז קיר. כל תעלה על קיר תסתיים במגע בקיר הניצב אליו, גם   


 אם תוספת האורך של התעלה אינה נדרשת להעברת כבלים.


 דומיו.   ): תוצרת פלגל אושוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


 


 התקנה בתקרות אקוסטיות ורצפות צפות. –יעוד עיקרי   


 ע"פ תקן כולל אביזרי התקנה. 


 ): תוצרת פלגל או דומיו.  שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


 ייעוד: העברת כבלים בתקרות אקוסטיות.  


 כולל אביזרי התקנה  


 כבה מאיליו. 


 עים שונים ע"פ התקן והייעוד. יסופקו צנרות בצב 


 יסופק ע"פ תקן וחוק החשמל. 


  ): תוצרת ארכה או דומיו.  שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


 


 ייעוד: העברת כבלים. 


 כולל אביזרי התקנה.  


 כבה מאיליו. 


 יסופקו צנרות בצבעים שונים ע"פ התקן והייעוד.  


 יסופק ע"פ תקן וחוק החשמל. 


 ): תוצרת פלגל או דומיו.  שוו"ע אושרים (או דגמים מ 


  


 


  כולל אביזרי התקנה  


 ע"פ תקן מקומי כולל אביזרי התקנה 
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  ): תוצרת ע.ד.א פלסט או דומיו. שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


  כולל אביזרי התקנה  


  ע"פ תקן כולל אביזרי התקנה 


  ): תוצרת יקיר תעשיות או דומיו. שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


 חלקים, בסיס ומכסה עם חיבור ברגים.  2מבנה:  


  יעוד: להתקנה על קירות חיצוניים וע"פ דרישות מיוחדות. 


 ע"פ תקן מקומי כולל אביזרי התקנה. 


 חומר גלם: פח מגלוון.  


  לפידות או דומיו.  ): תוצרת מולקשוו"ע דגמים מאושרים (או  


 


 


 


 ייעוד:  


 התקנת אנטנות 


 התקנת מצלמות  


 התקנת גלאים   


 התקנת שופרים. 


 תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים. 


  


 אופן ההתקנה: באמצעות הצמדה לקירות מבנה ומעקות ורצפות גגות.  


למשקל העומס ומפרס הרוח  צול, בהתאם  6עד  3מבנה: פרופיל מתכתי עגול בקוטר  


 בתלות בציוד המותקן. 


 חייב באישור קונסטרוקטור.  


  בכל מקום בו ניתן להצמיד אל המבנה יש להעדיף שיטה זו ע"פ הצבת קונסולה. 


למיקום הקונסולה מומלץ  -כאשר הקיר מכוסה/לא מכוסה בגג משופע בולט מעבר לקיר  


ר המכוסה גג ניתן להתקין מתקן לבחור במבנה/קיר שאינו מכוסה גג. לפי הצורך בקי
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הרחקה או מרווחונים שירחיקו את הקונסולה מקצה הגג, או לבצע מעבר דרך קצה הגג 


  שייאטם היטב.


יש להתחשב בהתקנות חיצוניות/פנימיות המותקנות על הקיר המיועד לקונסולה (תשתית   


  בזק, חשמל, מים וכו'). 


  ה במידה ונדרש.יש לבדוק קיום מרחב מספיק להתקנת עוגן/קונסול 


  יש לבדוק את סוג המבנה וחוזקו, בהתאם לכך יותקנו בורגי החיזוק ובורגי העגינה. 


  מ'.  0.5כאשר המבנה הינו טרומי המרחק המינימאלי מפינת המבנה הטרומי יהיה  


 -הנקודה התחתונה של הקונסולה תעוגן לקרקע, במקרה של התקנה מעל פני הקרקע  


 מין.יובא הדבר לאישור נציג המז


במקרה שהעגינה של התיל הנושא בקצהו היא לקונסולה, על הספק לעגן את תיל הנושא  


  לבורג עין בקצה הקונסולה. 


במקרה שהכבל יותקן מעמוד או קונסולה ישירות אל המבנה יש לבצע עגינה לקיר  


  המבנה. 


ל בכל מקרה בו נדרש להתקין עוגן אל קיר או גג מבנה יש לוודא כי הקיר או הגג מסוג 


  לעמוד בלחצי העיגון. יש לוודא כי התקנת העוגן אינה מהווה מכשול או מפגע. 


  בחירת צורת העגינה ואופן העגינה מותנה בסוג המבנה/הקיר. 


  יש להתקין בורג עין בשילוב עוגן בטון לבורג.  -עבור קיר בטון או מבנה טרומי  


, P.V.Cגנה מצינור יש להתקין בורג עין בשילוב שרוול ה -עבור קיר בלוקים או עץ  


 דסקית מתכת, דסקית קפיצית ואום. 


  ברזל המאושר לשימוש על ידי הקבלן. קונסטרוקציות ): יצרן שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 







 מ בע"ומערכות ביטחוניות  טכנולוגיות ו טנד
  4913020וה ו תק-, פתח3963.ד תת אריה, י ג', קרי  21 ' יגע כפייםרח


  03-9230668, פקס:  03-9230667': טל
 www.tandu.co.il   tandu@tandu.co.il 


 


מסמך תכולת   - בית הדין השרעי יפו  –משרד המשפטים 
  עבודה ובקשה להצעת מחיר 


  2020ספטמבר  13


 110מתוך  94 דף מס 


 


 


 


 שעות גיבוי לכל מערכת. 1הדרישה העקרונית הינה ל  


בכל מקרה לגופו יבוצע תכנון אשר יתבסס על התנאים הקיימים בשטח, קרי קיומו של  


 כולל.  UPSאו מערך \גנרטור חירום ו


תכנון מערך הגיבוי לכל מערכת ייעשה ע"פ התנאים כנ"ל ודרישות ספציפיות של המזמין  


 עבור כל מתקן. 


 הפריסה: בכל מקרה יתקיימו הדרישות המינימליות הבאות לרבות ארכיטקטורת 


,  TOWER" או בתצורת 19בכל חדר תקשורת, יותקן אל פסק במארז  


 בהתאם לדרישת הלקוח. 


 האל פסק בכל חדר תקשורת יחובר לשקע חיוני מוזן גנרטור חירום.  


האל פסק יזין את כל האמצעים המותקנים במסד ובנוסף את ספקי המתח  


ארונות מצוקה המותקנות ב\של מערכת בקרת הכניסה ומערכת האזעקה


 הקיר הצמודים. 


שעות כאשר הוא תומך את   1 –זמן גיבוי מינימאלי נדרש עבור האל פסק  


 כל המערכות כנ"ל אלה אם כן הוגדר אחרת. 


בארון בקרי מערכת בקרת הכניסה, יותקנו בנוסף לבקרים סטים של   


מצברים עבור הבקרים בנפרד ועבור המנעולים האלקטרו  –ספק \מטען


שרי להתקנה גם בארון נוסף צמוד במידת הצורך  מגנטיים בנפרד (אפ


 ובכפוף לאישור המזמין). 


בארון רכזת האזעקה יותקן בנוסף לרכזת ויחידות ההרחבה שלה   


מצברים עבור כל אביזרי המערכת לרבות הגלאים הפזורים   –ספק \מטען


 המחוברים לרכזת.


- מטען\זמן גיבוי נדרש עבור האל פסק וכל אחד משלושת מערכי ספק 


 שעות. 1–צברים הנ"ל מ


  1למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל מערכת נדרשת באופן עצמאי ל   


 שעות גיבוי ולא כולם יחד במצטבר.


על הקבלן המבצע להיות ער לעובדה שהאל פסק מזין מעבר למערכות  


שבמסד גם את ארונות בקרי מערכת בקרת הכניסה וארון רכזת האזעקה. 
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וע התכנון המפורט לרבות הספק האל יש להביא זאת בחשבון בעת ביצ


 פסק וכמות מצברי הגיבוי שלו.


כמו כן, חשוב להדגיש כי לא בכל חדר תקשורת צריכת הזרם זהה. לרבות  


בחדרים התומכים חדר הבקרה גדול יותר, דלפק מאבטחים, לובי כניסה,  


  מחסומים חיצוניים וכדומה. 


 


 


 יותקן במסדי הציוד שבחדרי תקשורת ושרתים.אשר יסופק ו UPSאפיון זה מתייחס ל  


רציף להפעלת המכשור חשמלי  VAC 230יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח  


 המחובר אליו בעת הפסקת חשמל לרבות במקרים של הזנה מגנרטור בהפסקת חשמל.


 שעות.   1היחידה תסופק עם מצברים שיאפשרו זמן גיבוי  


 המצברים יזוודו במארז נפרד או פנימי ביחידה.  


 .  TOWER/19זיווד: "  


תואמת לכל ארון לעמידה  מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול בכמות 


 בדרישות לזמני הגיבוי כנ"ל. 


 חודשים לכל היותר. 4המצברים שיסופקו יהיו "טריים" בני  


כך שהמעבר בין מקורות ההזנה לא יגרום  ON-LINEיסופקו מכשירים בטכנולוגית  


 , אזעקות שווא וכו'. (Reset)להפסקת פעולת הצרכנים, איפוס 


 ומגנראטור. הזנה ממתח רשת  


 .  AC  V230 %15 :מתח כניסה 


 הציוד יוגן מפני התופעות הבאות: 


 הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.  


 פגיעת ברק ועליה במתח הרשת. 


 טעינת יתר של המצברים. 


 ניתוק עומס אוטומטי.  


  קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה. 


 


 התראות וחיוויי תקלה: 


 יוויים באופן מקומי ומרוחק דרך הרשת.מערכת הגיבוי המתח תפיק ח 


 חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה.  







 מ בע"ומערכות ביטחוניות  טכנולוגיות ו טנד
  4913020וה ו תק-, פתח3963.ד תת אריה, י ג', קרי  21 ' יגע כפייםרח


  03-9230668, פקס:  03-9230667': טל
 www.tandu.co.il   tandu@tandu.co.il 


 


מסמך תכולת   - בית הדין השרעי יפו  –משרד המשפטים 
  עבודה ובקשה להצעת מחיר 


  2020ספטמבר  13


 110מתוך  96 דף מס 


 


 התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של תקלה ביחידת הגיבוי.  


  דקות לפני נפילה. 10-התראה על התרוקנות המצברים כ 


 


  חיוויים:  


 פעולה ממתח רשת. 


 פעולה ממתח מצברים .  


 BYPASS ב)-UPS.( 


 מוך . מתח מצברים נ 


 תקלה.  


 עומס יתר. 


 


בעל ממשק חיבור למערכת השו"ב אשר תתריע ותציג על מסך המערכת הודעות על  


  תקלות מתח רשת ומצברים.


היחידה תסופק עם אפליקציה אשר תותקן על גבי השרתים במרכז הבקרה ותתממשק  


 לתוכנת הניהול לצרכי קבלת התרעות.


  תכולת הפריט לאספקה ותשלום. 


 פסק. יחידת אל  


 כבלי חיבור לרשת התקשורת, מתח הזנה. מתח מוצא. 


 ממשק לשילוב בתוכנת הניהול. 


 ):שוו"ע דגמים מאושרים (או  


  ADVICE TOP V PRO 1-3k RM UPS  . 


 APC :דגם ,Easy UPS SRV 3000VA 230V SRV3K . 


 Aviem  :דגם ,Power 3K 3000VA  
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 .  1KVAתכונות טכניות זהות להנ"ל למעט עוצמת הגיבוי אשר נדרשת להיות  


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 ADVICE TOP V PRO 1-3k RM UPS 


 APC :דגם ,Easy UPS SRV 1000VA . 


 Aviem  :דגם ,Power 1-3kVA G2  


 


 


המאבטחים. בדרך כלל התקנה זו תבוצע  הטריפוד יותקן במתחמים המאוישים על ידי  


 בכניסה הראשית למתחם.


הטריפוד יופעל באמצעות מנגנון אשר יביא לכיוון סיבוב אחד והשלמה של הסיבוב ללא   


אפשרות להחזרת הכנפיים. המערכת תכלול בולמים הידראוליים וקפיצים לריכוך פעולת  


 הסיבוב והבלימה.


או שווה  Gunneboשל חברת  SLIME STYLE EVהקרוסלות הנדרשות יהיו כדוגמת  


  ערך מבחינה טכנולוגית וחזותית , אשר תובא לאישורו של המזמין כתנאי להספקה.  


  דרישות טכניות וכלליות:  


  . 1ס"מ ±  95גובה:  


  ס"מ. 48זרוע:  


  ס"מ 80מידה כוללת: רוחב  


  חומר: נירוסטה בסיס וזרועות. 


לפי דרישה רכזת אש, לחצן חירום  בטיחות: מנגנון זרועות נופלות. חיבור  


 וכו'.  


עבודה: דו כיווני. סיבוב הכנפיים ועצירתן לאחר הגעתן לנקודה הסופית  


    יהיו רצופים וללא זעזועים וללא רעידת הקרוסלה. 


שילוב קוראי כרטיס: המערכת חייבת להיות בעלת תושבת ייעודית   


גיש לאישור  הקבלן יאינטגרלית לקוראי כרטיסים משני צדדי הקרוסלה. 


  המזמין את פתרונו לנשיאת וחיבור קוראי הכרטיסים.
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 ):שוו"ע דגמים מאושרים (או  
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  בלבד.שער המגנומטר יותאם להתקנה בכל פלטפורמה מבצעית על גבי קרקע ישרה  


  השער ישמש לזיהוי אלמנטי מתכת ויתריע על כך בהתרעה קולית.   


  השער יהיה בעל צג שליטה עילי וימנה את מספר האנשים אשר חצו אותו.   


  השער ימנה את מספר ההתרעות אשר התקבלו במהלך הבדיקה.  


  . WI-FI/BLEהשער יאפשר התממשקות קלה באמצעות  


 ). LANהתממשקות רשתי (השער יהיה בעל פורט  


 ): שוו"ע דגמים מאושרים (או  


 .  200/שער יהודה 100שער יהודה  


 Garrett :דגם ,PD-6500i . 


 CEIA :דגם ,SMD600 Plus  


  דוגמא לשער מגנומטר** **
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 קומת קרקע  – פריסת המערכות הפנימיות  
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  קומה א'  
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   -קומת גג  
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 פריסת המערכות החיצוניות  
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 שד' ירושלים   –שער כניסה למתחם  
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  שד' ירושלים  –דלת כניסה ראשית  
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  קומה א'    –דלת מבואה ממעלית חיצונית  
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    -דלת פנימית (אולם בית משפט, חדר קאדי)  
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  רח' למרטין   –דלת כניסה אחורית  
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    -דלת פנימית (אולם בית משפט, חדר קאדי)  
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   -דלת יציאה לגג  
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ח תיעוד מערכת צבע וציורי קיר"דו
בית זיפטה  


יפו-אביב-תל111שדרות ירושלים 


אדם עמית ניהול והנדסה' חב:מזמין


אלי שאלתיאל, שי פרקש–סטודיו תכלת : מגיש


2020אוגסט 


צלם ורד נבון


30-בית זיפטה בתצלום יחידי משנות ה







תוכן עניינים


3.......................................................................תצלומי חזית


5..............................................................זיהוי גווני צבע חזית


8................................................הדמיית מערכת צבע בחזיתות


10....................................................טיח דקורטיבי בדגם מדליון


11................................................................עמודי בטון טרומי


12..........................................זיהוי גווני צבע פנים בקומת קרקע


18......................................'תיעוד ציורי קיר בחלל מרכזי קומה א


21...............................................'זיהוי גווני צבע פנים בקומה א


23..............................................זיהוי גווני צבע בחדר המדרגות


25........................................תיעוד ציורי קיר של הצייר דוד פיקל


ח"יעוד הדו


.מידע וכלים לשילוב של ישן וחדשזיפטהלתת בידי העוסקים בשימור בית 


.לסייע בשימור ושחזור מערכת הצבע וציורי קיר לפי המקור


.אביב יפו-ח יתוסף למאגר התרבות החומרית של בתי תל"המידע בדו


מבוא


,  ביצענו חשיפה ותיעוד של משטחי צבע וציורי קיר בחזית2020בחודש אוגוסט 


.בחדר המדרגות ובחדרים בבית זיפטה


בשני שלבים בתכנון אדריכל לא ידוע כבית מגורים בסגנון  1932הבניין נבנה בשנת 


.אקלקטי


נתבקשנו לזהות את מרכיבי מערכת הצבע ולהציג בהדמיה את גווני הצבע ומשטחי  


.צבע דקורטיבי וציורי קיר שנמצאו בשכבות הראשונות בחזית המבנה ובחדרים


לצורך התיעוד לקחנו דגימות טיח וצבע באופן סלקטיבי ממשטחים שונים בחזיתות  


.ח להלן"פרטי התיעוד וממצאי הצבע בעמודי הדו. ובחדרים


השתתפו בתיעוד


שי פרקש, צחי מיימון מסילתי, גל שהם, שי מגנזי


סיכום והמלצות
:  חזית


.  על קירות החזית מצאנו שכבות טיח וצבע מיום בניית הבניין


ב צמנט שנמצא על החזיתות  "המרכיב העיקרי של מעטפת הבניין הוא טיח דקורטיבי דמוי לבנים ע


.למעט בחזית צפונית ובמרפסת הכניסה בחזית המערבית בהם נמצאה מערכת של טיח סיד חלק


.בפתחים נמצאו שכבות צבע ראשונות על פרטי עץ ופלדה


קושי רב היה לאתר את שכבת הצבע הראשונה אשר נצבעה על הטיח דמוי לבנים מאחר וכל שטח  


קושי נוסף היה באיתור גווני הצבע של  . לערך1980מנטי מחוספס בשנת 'החזית כוסה בשכבת טיח צ


מאחר ונמצאו במעטפת החזית בקומת הקרקע  , החזית כאשר הסתיימה בניית שתי קומות הבית


.שכבות צבע ראשונות מהתקופה הקצרה שהבניין היה חד קומתי


:המלצות חזית


לאחר הצבת פיגום כדי לזהות  ' לבצע תיעוד משלים של גווני צבע על חזית המרפסת העגולה בקומה א


.על הקרניזים ועל העמודים בסגנון קורינתי, באופן מדויק את גווני הצבע על העמודים


.'לשחזר את מערכת הטיח דמוי לבנים ואת שכבות הצבע שהיו בשכבה ראשונה בקומה א


לקבל החלטה בעניין גווני צבע לשחזור  , לאחר חשיפה מלאה של שכבות הצבע מכל שטח החזית והגדר


ההחלטה תהא בין שתי אפשרויות האם לשחזר בגוון שנמצא  . על אלמנטים מבטון טרומי בחזית ובגדר


.  בשכבת הצבע הראשונה או לשחזר אותם בגוון של בטון טבעי


.לך מברזל יצוק לפי המקור בפתחי החלונות'מנצ–לשמר ולשחזר מחזיקי תריסים 


:  חדר מדרגות


.  על קירות חדר המדרגות מצאנו שכבות צבע מקוריות מיום בניית הבניין


.ח"בדו24לשחזר את מערכת הצבע המופיעה בהדמיה בעמוד :המלצה


:חדרים


נמצאו שכבות צבע ראשונות בחדרים עם חלוקה ברורה של קיר תחתון וקיר  בדירה בקומת קרקע 


בחלל המרכזי נמצאו שכבות צבע דקורטיבי דמוי שיש רק על . מ מהתקרות"ס60-במרחק של כ, עליון


.עמודי הבטון בסגנון קורינתי


:המלצות קומת קרקע


לשחזר את מערכת הצבע הראשונה על פרטי עץ . לשחזר את מערכת הצבע הראשונה בחלל המרכזי


.ופלדה בכל החדרים


.לבצע שימור ושחזור של צבע דמוי שיש על העמודים בחלל המרכזי


,  נמצאו שכבות צבע ראשונות בחדרים עם חלוקה ברורה של קיר תחתון וקיר עליון' בדירה בקומה א


.  מ מהתקרות"ס60-במרחק של כ


.  בחלל המרכזי נמצאו שכבות צבע דקורטיבי דמוי שיש על עמודי הבטון בסגנון קורינתי


,  בקירות העליונים של החלל המרכזי כולל במרפסת נמצא פס ציור פרחוני על שכבת הצבע הראשונה


בחלק התחתון של הקירות כולל במרפסת נמצא צוקל דמוי שיש  . לשמר ולשחזר, ציור זה ניתן לחשוף


.קטעים אחדים בצוקל ניתן לחשוף ולשמר, אפור


:'מלצות קומה אה


.כולל פס ציור פרחוני וצוקל דמוי שיש, לשמר ולחזר שחזר את מערכת הצבע המקורית בחלל המרכזי


.לשחזר את מערכת הצבע הראשונה על פרטי עץ בפתחים בכל החדרים


כללי


ח התיעוד יכולים לסייע לאדריכלים ולבעלי הבית בקבלת החלטות לשימור ושחזור של  "הממצאים בדו


.מערכת הצבע  ההיסטורית בבית זיפטה


.  דגימות הצבע שנלקחו יישמרו בסטודיו תכלת למשך שנתיים לצורך המשך תיעוד ותכנון השחזור


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת
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תצלומי חזית


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


2020שלט שיש חקוק משפחת זיפטה אוגוסט 


צילום ורד נבון, 2017חזית מערבית אוגוסט 2020חזית מזרחית אוגוסט 


חלון אליפסי עם מסגרת עץ דקורטיבית וזגוגיות צבעוניות


1932זיפתה איברהיםהבעלות על הרכוש לאללה ולעבדו 
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תצלומי חזית


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


פתח יציאה לגג מחדר המדרגותפתח כניסה לדירה בקומת קרקע בחזית המערבית


פתח כניסה לחדר המדרגות חזית מערבית' מרפסת ארקר בקומה א







*6


.עץ ופלדה בחזית המבנה, לקחנו דגימות צבע מעל משטחי טיח, על מנת לזהות את גווני הצבע המקוריים


.7זיהוי גוונים ושכבות הצבע ראה בטבלה בעמוד , ראה מיקום דגימות הצבע שנלקחו לפי המספרים על גבי התמונות להלן


5


זיהוי גווני צבע חזית


*4


*2


*3
*1


*5


*7


*8


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


1*2*3*4*5*6*7*8*


טיח דמוי


לבנים
קיר צפוני


ק"ק


עמודי פינה


חזית מערבית


ק"ק


קיר מרפסת


+קיר עליון


תקרת


מרפסת


ק"ק


א"ק+


בסיס עמוד


ק"ק


כותרת+עמוד


א"ק


כותרת+עמוד


קיר


צוקל


א"חזית מערבית בסיס עמוד מרפסת קק"בסיס עמוד מרפסת קעמוד פינה טיח חלק מקומת קרקע ועד הגג -חזית מערבית ב צמנט דמוי לבנים "טיח ע-חזית דרומית


-חזית צפונית


טיח סיד חלק מחופה בצבע בשכבת צבע ראשונה


–חזית מערבית 


ק"מרפסת ופתח כניסה לדירה חזית מערבית ק


ק"ק-כותרת+ חזית מערבית עמוד בטון 


א"עמוד בטון ק


*6


שכבות צבע במרפסת קומת קרקע–חזית מערבית 


*4


*5







.עץ ופלדה בחזית המבנה, לקחנו דגימות צבע מעל משטחי טיח, על מנת לזהות את גווני הצבע המקוריים


.7זיהוי גוונים ושכבות הצבע ראה בטבלה בעמוד . ראה מיקום דגימות הצבע שנלקחו לפי המספרים על גבי התמונות להלן


.התואם לצבע של הסורגים, לך נמצאו שרידים של צבע בגוון ירוק'מנצ–על מחזיקי תריסים 


6


זיהוי גווני צבע חזית


*13


*12


*11


*9


*10


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


9*10*11*12*13*


ק"ק


דלת כניסה


דלת כניסה  


חזית צפונית


סורג מעל דלת  


כניסה חזית  


צפונית


ק"ק


סורג פלדה  


מעל שער  


כניסה


עמוד עם כד


כד על עמוד בטון  וסורג פלדה בשער הכניסה כניסה צפוניתק"מרפסת כניסה ק


מדליון טיח בין עמודים-א"מרפסת קמשקוף דלת צפוניתלך דגם צרפתי בקומת קרקע'מנצ 'לך דגם בלגי בקומה א'מנצ
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מספר  


דגימה
1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13*


מספר


שכבה


קיר צפוניטיח לבנים


ק"ק


עמודי פינה


חזית מערבית


ק"ק


קיר מרפסת


+קיר עליון


תקרת


מרפסת


ק"ק


א"ק+


בסיס עמוד


ק"ק


כותרת+עמוד


א"ק


כותרת+עמוד


משקוף  


דלת כניסה


ראשית  


צד מערב


דלת כניסה  


חזית צפונית


סורגים מעל  


דלת כניסה  


חזית צפונית


סורג פלדה  


דקורטיבי


עמוד גדר


עם כד


מספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגוון


0
בטון מעורבב  


עם אבנים
בטוןצבע יסוד מיניוםמיניוםצבע יסוד עץעץבטוןבטוןבטוןטיח סידטיח סידצמנטב''עטיח טיח סיד


אפרסק  1
1001


נירלט


קיר  


אפרסק


צוקל


כתום


אפרסק


1001


נירלט


כתום


0913
נירלט


כתום
0913


נירלט
אפור


0526


נירלט
תכלת


0607


נירלט
אפרסק  


1001


נירלט
שמנת


0915


נירלט
שמנת


0915


נירלט
חום


0151


נירלט
ירוק


0739


נירלט
ירוק


0739


נירלט
ירוק


0739


נירלט


חום  


בהיר


166-1


fresco


2
חום  


בהיר


166-1


fresco
שמנת


0915


נירלט
שמנת


0915


נירלט
כתום


0913


נירלט
כתום


0913


נירלט
חום


0237


נירלט


ירוק  


בהיר


0232


נירלט
אפור


0517


נירלט
ירוק


0739


נירלט
חום


0144


נירלט
חום


0144


נירלט
אוקר


0913


נירלט


כחול


כהה


3
טיח שפריץ  


צמנטי


טיח שפריץ  


צמנטי


טיח שפריץ  


צמנטי
חום


0237


נירלט
חום


0237


נירלט
שמנת


0915


נירלט
אפור


0574


נירלט


ורוד


אדמדם


0048


נירלט
חום


0144


נירלט


אפור


כסוף


0531


נירלט
אפור


0545


נירלט


4


:שכבות נוספות


לבן


:שכבות נוספות


לבן


:שכבות נוספות


לבן


:שכבות נוספות


0607תכלת 


0915שמנת 


נירלט


:שכבות נוספות


0607תכלת 


0915שמנת 


נירלט


:שכבות נוספות


0864צהוב 


נירלט


:שכבות נוספות


0546אפור 


נירלט


חום כהה


זיהוי גווני צבע חזית
שכבות הצבע בטבלה לפי סדר כרונולוגי מהמוקדם למאוחר


.שעליה יושמו שכבות טיח גמר וצבע( תשתית)היא שכבת החומר 0שכבה כאשר 


frescoגווני צבע לפי מניפת  


color isאו לפי מניפת נירלט  


ראה פירוט בטבלה


שכבה ראשונה


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת
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יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


מערכת גווני צבע-הדמיה חזית קדמית 
.7גווני מערכת הצבע בהדמיה נקבעו על פי ממצאי טבלת זיהוי גווני צבע בעמוד 


.אם זאת ייתכן והרכב מערכת הצבע היה שונה מזה אשר אנו מציגים בהדמיה, גווני הצבע בהדמיה נבחרו מתוך ניתוח והשוואה של הדגימות אשר אספנו


.ן  שונה מגוון הקירותגוועקב שיפוצים שנעשו בטיח החזית בשטח של המעקה בגג התקשנו לזהות האם הקרניז העליון שהקיף את הגג והקרניז בקצה העליון של הארקר היו ב


.  לא בדקנו את כותרת העמודים מצדם החיצוני( מרפסת עגולה)עקב קושי לביצוע בדיקה יסודית של גווני צבע על העמודים שהקיפו את הארקר 


.או זמן קצר לאחר גמר הבנייה' נצבעו מיד עם גמר הבנייה של קומה א( 'עמודים עגולים בקומת קרקע ןעמודים עגולים בקומה א)להערכתנו כל האלמנטים מבטון טרומי בחזית 


,מומלץ להסתמך על אלו המופיעים בשכבות המוקדמות בטבלה זו, במידה ויוחלט לבחור גווני צבע שונים מאלו המוצעים


.חות צבע של בניינים נוספים אשר תועדו ברחבות סמוכים''או לבצע השוואה עם דו


~1933–מערכת צבע שנייה –חזית מערבית  1932-מערכת צבע ראשונה –חזית מערבית 


להערכתנו יתכן ששכבות הצבע בגוון חום על תריסים ועל דלת ובגוון  


אפור על קירות המרפסת ועל בסיסי עמודים עגולים שייכים לשלב בנייה  


.בשלב זה קיר החזית היה ללא חיפוי דמוי לבנים. ראשון של קומת קרקע


.  מערכת הצבע השנייה בוצעה זמן קצר לאחר גמר בניית הקומה העליונה


גווני צבע בהדפסה ועל מסך מחשב


.אינם זהים למקור והם להמחשה בלבד


התאמת גוונים יש לבצע עם כרטיסי 


הגוונים בקטלוג יצרן הצבע







.בחזיתות צד ובחזית אחורית נמצאה מערכת טיח וצבע זהה בשכבה ראשונה ושנייה


.החזית הצפונית יוצאת דופן משאר החזיתות בכך שלא נמצאה בה שכבת טיח דמויי לבנים


.בחזית הצפונית נמצאה שכבת טיח חלק ועליה גווני צבע זהים לאלה שנמצאו ביתר החזיתות


.  משטח צבע בגוון אוקר שנמצא בקיר הסמוך לדלת זהה למשטח צבע צוקל שנמצא בחדר המדרגות


.יתכן שהיה גגון צל תלוי על קיר הבניין. בשביל שהוביל מהשער הכניסה ועד לפתח חדר המדרגות


9
יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


מערכת גווני צבע-הדמיה חזיתות 


חזית מזרחיתחזית דרומית


גווני צבע בהדפסה ועל מסך מחשב


.אינם זהים למקור והם להמחשה בלבד


התאמת גוונים יש לבצע עם כרטיסי 


הגוונים בקטלוג יצרן הצבע


חזית צפונית







10
יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


טיח דקורטיבי בדגם מדליון


~1912א -ת13בית ויסר לילינבלום 1910א -ת20בית פינברג הרצל 1910א -ת23בית מרדכי הלל הכהן לילינבלום 


בבית,העגולההמרפסתחזיתבטיחשנחרטומעוגלותפינותעםמדליוניםששה


בארץאקלקטיבסגנוןמבתיםמוכראבל,נדיראדריכליפרטהםביפוזיפטהמשפחת


בטיחחרוטיםמדליוניםנמצאואביב-בתלביתאחוזתבשכונתבתיםבחזיתות.ובעולם


לבניםדמויטיחעםישניםבתיםנמצאיםבחיפה.שישדמויבצבעוצבועיםחלקסיד


בביתהמדליוניםלהערכתי.מעוגלותפינותעםמדליוניםמשולביםבהםומחוספסחלק


זיפטהבביתהשימורעבודותתחילתעם.הטיחצבעמגווןיותרבהירבגווןהיוזיפטה


.אותםמכסהאשרצמנטטיחהסרתלאחר,המדליוניםעלצבעשרידילתעדמומלץ


צילום איתמר רוטלוי, חיפה23רחוב ואדי סליב  אב חיפה'רחוב עומר בן אלחט







יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


עמודי בטון טרומי


יפו110בית באראכה יפת בית זיפטה יפובית זיפטה יפובית פרדס באזור אשקלון


בחדרינמצאיםקורינתימדגםהעמודים.וקורינתידורי:דגמיםמשניטרומיבטוןעמודינמצאיםזיפטהבבית


.הביתבנייתמיוםשישדמוידקורטיביצבעשכבתעליהםנמצאה.'אובקומהקרקעבקומתהמרכזיהחלל


שלהארקראתנושאיםכשהםהביתשלהקדמיתבחזיתהכניסהבמרפסתנמצאיםיונימדגםעמודיםארבעה


.תקוה-ופתחאשקלון,יפו:בשנמצאווזהיםדומיםעמודיםתצלומילהשוואהכאןצירפנו.'אקומההמרפסת


היא,המנדטמתקופתהראשונההשכבה,צבעשכבותמספרנמצאוזיפטהבביתדוריבסגנוןהעמודיםעל


ללאהיוהםמבטוןטרומייםאלמנטיםהוצבובהםרביםבבתים.הביתבחזיתשהיוהצבעגווניאתתואמת


לשחזראוהראשונהבשכבהשנמצאבצבעהעמודיםאתלצבועהאםהחלטה.הראשונותבשניםצבעשכבת


.הבנייןשימורתהליךבעתהעמודיםשלמלאותיעודחשיפהלאחרלהתקבליכולה,טבעיבטוןבצבעאותם


ת-פ3בית סווטיצקי מונטפיורי 







12
יפו                                                 111ירושלים ' שדזיפטהבית , תיעוד מערכת צבעח''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


תכנית חדרים  


'קומה א


קומת קרקע







חשפנו את שכבות, על מנת לזהות את גווני הצבע בשכבות הצבע הראשונות בחלל המרכזי


.  הצבע באופן סלקטיבי ולקחנו דגימות צבע מעל משטחי טיח בקירות ומעמודי בטון עגולים


,  ראה מיקום דגימות הצבע שנלקחו לפי המספרים על גבי התמונות להלן


.16ראה זיהוי גווני צבע ושכבות צבע בטבלה בעמוד 
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חלל מרכזי3קומת קרקע חדר 


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


3*2*1*


קיר עליון


תקרה+
קיר


שני עמודי  


בטון עגולים


קיר מפריד בין החלל למרפסת בצד מזרח, חלל מרכזי


עמוד עם צבע דמוי שיש ירוק בשכבת צבע ראשונה בסיס עמוד בטון עם צבע דמוי שיש ירוק בשכבת צבע ראשונה 


1*


1*


2*


3*


2*


קיר עליון


קיר


1*


1*







על מנת לזהות את גווני הצבע בשכבות הצבע הראשונות בחלל המרכזי חשפנו את שכבות הצבע באופן סלקטיבי  


.  ולקחנו דגימות צבע מעל משטחי טיח בקירות ובעמודים


.16שכבות הצבע ראה בטבלה בעמוד זיהוי גוונים ו, ראה מיקום דגימות הצבע שנלקחו לפי המספרים על גבי התמונות להלן
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חלל מרכזי3קומת קרקע חדר 


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


3*2*


קיר עליון


תקרה+
קיר


חלוקה למשטחי צבע בקירות נמצאה זהה גם במשקופי החלונות


חלונות בקיר מערביפתח כניסה ראשי–חלל מרכזי קיר צד מערב 


קו המפגש בין משטחי צבע על טיח בקיר תחתון וקיר עליון בשכבת צבע ראשונה


3*


2*


קיר עליון


2*


3*


קיר


קיר  


עליון


קיר


מ "ס72


מתקרה


2*


3*


קיר עליון בגוון תכלת בשכבת צבע ראשונה+ תקרה 







.עץ ופלדה במסדרון ובחדרים, חשפנו את שכבות הצבע ולקחנו דגימות צבע מעל משטחי טיח, על מנת לזהות את גווני הצבע בשכבות הצבע הראשונות


.16זיהוי גוונים ושכבות הצבע ראה בטבלה בעמוד , ראה מיקום דגימות הצבע שנלקחו לפי המספרים על גבי התמונות להלן


15


קומת קרקע מסדרון וחדרים


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


7*6*5*4*


מסדרון


ק''ק


קיר


חדרים


1,4,5,6


קיר  


מסדרון  


וחדרים  


1,2,4,5,6


קיר עליון


תקרה+


2חדר 


קיר


במרכז קיר מחיצה לא מקורי4חדר 6חדר 2חדר 


משטח צבע קיר  2חדר  מסדרון קומת קרקע ממזרח למערב


4*


7*


5*
5*


מסדרון קומת קרקע ממערב למזרח


5* 5*5*


7*







שכבות הצבע בטבלה לפי סדר כרונולוגי מהמוקדם למאוחר


.שעליה יושמו שכבות טיח גמר וצבע( תשתית)היא שכבת החומר 0שכבה כאשר 
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זיהוי גווני צבע על משטחי טיח בקומת הקרקע


מספר  


דגימה
7*


מספר


שכבה


ק"מסדרון ק


קיר


מספרגוון


טיח סיד0


צהוב1
091-1


fresco


חום2
168-2


fresco


לבן שבור3
OW-5-3
fresco


4


frescoגווני צבע לפי מניפת  


color isאו לפי מניפת נירלט  


ראה פירוט בטבלה


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


4*3*2*1*


2חדר 


קיר


3חדר 


קיר עליון


תקרה+


3חדר 


קיר


3חדר 


ארבעה עמודי בטון


מספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגוון


טיח סידטיח סידטיח סידטיח סיד


כתום
0913


נירלט
תכלת


023-2


fresco
כתום


0913


נירלט


ירוק


עם אפקט  


דמוי שיש


164-3


fresco


תכלת
023-2


fresco
אפור


141-1


fresco
תכלת


023-2


fresco
אפור


156-3


fresco


קרם
101-1


פרסקו
קרם


102-1


fresco
קרם


102-1


פרסקו
חום


185-4


fresco


:שכבות נוספות


לבן


:שכבות נוספות


168-2חום 


טיח צמנטשליכט


166-1חום 


Fresco
לבן


חום


:שכבות נוספות


תכלת


לבן


חום


לבן


6*5*


1,2,4,5,6חדרים 


קיר


1,2,4,5,6חדרים 


קיר עליון


תקרה+


מספרגווןמספרגוון


טיח סידטיח סיד


קרם
091-1


fresco
תכלת


023-2


fresco


חום


בהיר


168-2


fresco
תכלת


023-1


fresco


קרםלבן
102-2


fresco


:שכבות נוספות


לבן


164-3


fresco
0913


נירלט


023-2


fresco
091-1


fresco


גווני צבע בהדפסה ועל מסך מחשב


.אינם זהים למקור והם להמחשה בלבד


התאמת גוונים יש לבצע עם כרטיסי 


הגוונים בקטלוג יצרן הצבע







שכבות הצבע בטבלה לפי סדר כרונולוגי מהמוקדם למאוחר


.שעליה יושמו שכבות גמר וצבע( תשתית)היא שכבת החומר 0שכבה כאשר 
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פרטי עץ ופלדה וטיח בדירה בקומת קרקע-זיהוי גווני צבע


.  מס
דגימה


13*12*11*10*9*


מספר


שכבה


ק"ק


דלת מסדרון  


ק"ק


3חדר 


חלון מקומר


ק  "ק


2חדר 


חלון פנימי


ק  "ק


2חדר 


משקוף


חלון  חיצוני


ק"ק


2חדר 


דלת כניסה


מספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגוון


עץעץעץעץעץ0


חום1
0137~


נירלט


ירוק


בהיר


0342


נירלט
אפור


0546


נירלט
חום


0151


נירלט
חום


0137


נירלט


חום2
0294


נירלט
אפור


0546


נירלט
אוקר


0913


נירלט
אפור


0546


נירלט


לבן


(כנראה צבע יסוד)


אפור3
0546


נירלט
אפור


0233


נירלט
אפור


0232


נירלט
חום


0136


נירלט
חום


0195


נירלט


4


:שכבות נוספות


0546אפור 


חום בהיר


חום


:שכבות נוספות


חום


כתום


אדום


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


0137


נירלט
0546


נירלט


גווני צבע בהדפסה ועל מסך מחשב


.אינם זהים למקור והם להמחשה בלבד


התאמת גוונים יש לבצע עם כרטיסי 


הגוונים בקטלוג יצרן הצבע


דלת במסדרון


מסגרת חלון בחלל המרכזי


חשיפת שכבות צבע במשקוף דלת במסדרון


2מסגרת חלון חלון חדר 


2דלת בחדר 


חשיפת שכבות צבע בדלת


10*


12* 9*


11*


13*


0342


נירלט


0151


נירלט


8*


ק  "ק


סורגים פלדה


חלון  


2חדר 


מספרגוון


מיניוםצבע 


ירוק
0739


נירלט


אוקר
0913


נירלט


אפור
0545


נירלט


8*


0739


נירלט







בחלק העליון של קירות החלל המרכזי נחשף בשכבת הצבע 


.אורנמנט זרי פרחים מדגם לא מוכר, הראשונה ציור קיר


.  גוונים בוצע בטכניקת ציור סטנסיל5-הציור רב שכבתי ב


עכו  , חיפה, ציורי קיר דומים נמצאו בבתי חלל מרכזי ביפו


.ירושלים ונצרת ועוד


אביב נמצאו ציורי קיר  -בבתים רבים שנבנו בסגנון אקלקטי בתל


.אביב-תל22אחד העם ' לדוגמה בית ליטוינסקי ברח, דומים


:על הטיח בחדר החלל המרכזי נמצאו ארבעה משטחי צבע


צוקל צבע דמוי שיש בחלק תחתון1.


קיר מרכזי2.


פס ציור קיר3.


תקרה4.
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'  ציורי קיר בחלל המרכזי בקומה א


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


קטע ציור קיר שנחשף בקיר הדרומיציור קיר מעל חלונות ועמודים בקיר המרפסתקטע ציור קיר מעל החלונות בקיר העגול במרפסת


פריסת הציור על קירות החלל המרכזי


קטע ציור קיר מעל החלונות בקיר העגול במרפסת
קטע ציור קיר בין החלונות בקיר המרפסתקטע ציור קיר בין החלונות בקיר המרפסת


תרשים ציור קיר בהעתקה על שקף







.בחלק התחתון של הקיר בשכבת הצבע הראשונה נמצא ציור פנלים צבע דמויי שיש מדגם מוכר בבתי חלל מרכזי
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'  חשיפת ציורי קיר בחלל המרכזי בקומה א


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


פריסת ציור פנלים שיש על קירות החלל המרכזי


הפנל כולל משטח פנימי מסגרת היקפית ופס צוקלפנל דמוי שיש שנחשף בין דלתות בקיר הצפוני


פינה בפנל דמוי שישפנל דמוי שיש שנחשף בקיר הצפוני במרפסת המערבית


בית ראף עכומבנה סכמתי של פנל צבע דמוי שיש


יפו55עזה ' רח, ביארת בראקאת


יפו48סלמה, אלסעידבית 


דגמים של פנלים דמויי שיש מתקופת המנדט 
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'הדמיה משטחי צבע וציורי קיר חלל מרכזי קומה א


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


0152


נירלט


0147


נירלט


164-5


fresco


גווני צבע בהדפסה ועל מסך מחשב


.אינם זהים למקור והם להמחשה בלבד


התאמת גוונים יש לבצע עם כרטיסי 


הגוונים בקטלוג יצרן הצבע


מ "ס42


מתקרה


מ "ס85


מרצפה


139-2


fresco


185-6
fresco







.עץ ופלדה בחדרים, על מנת לזהות את גווני הצבע בשכבות הצבע הראשונות לקחנו דגימות צבע מעל משטחי טיח


.22זיהוי גוונים ושכבות הצבע ראה בטבלה בעמוד . ראה בתמונות להלן מיקום דגימות הצבע שנלקחו לפי המספרים על גבי התמונות להלן


.מ מהתקרה"ס60-נמצא בשכבת צבע ראשונה פס או קו תוחם בגוון חום בין משטח צבע תחתון למשטח צבע עליון במרחק של כ' בכל חדרי המגורים ובמסדרון בקומה א


. 'להלן תצלומים אחדים המייצגים את מערכת הצבע בחדרי קומה א
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'זיהוי גווני צבע בחדרי קומה א


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


3דלת וחלונות  עץ בחדר 3עמודים דקורטיביים מבטון בחדר 3כותרת עמוד דקורטיבי מבטון במרפסת חדר 


8חדר 


8*7*6*5*4*3*2*1*


חדרים  


7,8,10,11,12


קיר


חדרים  


7,8,10,11,12


קיר עליון


9חדר 


קיר תחתון  


(צוקל)


9חדר 


קיר מרכזי


9חדר 


קיר עליון


(ציור)


9חדר 


תקרה


9חדר 


עמודים במרפסת


9חדר 


כותרת עמוד 


מרפסת


12*11*10*9*


9חדר 


חלונות


1' מסדרון ק


קיר עליון  


13חדר 


קיר עליון


13חדר 


קיר


1*


2*
2*


7*


8*8*


12*


12*


8חדר 


מ בין משטח קיר תחתון לעליון"מ30פס צבע תוחם ברוחב 


8חדר 


מ בין משטח קיר תחתון לעליון"מ30פס צבע תוחם ברוחב 


8*







שכבות הצבע בטבלה להלן לפי סדר כרונולוגי מהמוקדם למאוחר


.שעליה יושמו שכבות טיח גמר וצבע( תשתית)היא שכבת החומר 0שכבה כאשר 


'זיהוי גווני צבע בחדרים בקומה א


8*7*6*5*4*3*2*1*


חדרים  


7,8,10,11,12


קיר


חדרים  


7,8,10,11,12


קיר עליון


9חדר 


קיר תחתון  


(צוקל)


9חדר 


קיר מרכזי


9חדר 


קיר עליון


(ציור)


9חדר 


תקרה


9חדר 


עמודים במרפסת


9חדר 


כותרת עמוד 


מרפסת


מספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגוון


ג"לבן עשליכט


טיח סיד


ג"לבן עשליכט


טיח סיד
טיח סידטיח סידטיח סיד


ג"לבן עשליכט


טיח סיד
יציקת בטוןיציקת בטון


ירוק  
146-2


fresco
ירוק  


בהיר 


146-2


fresco
(  רקע ציור)


ירוק  


164-5


fresco
חום


0147


נירלט
חום


0152


נירלט
חוםלבן


166-1


fresco
אוקר


0913


נירלט


חום
168-2


fresco
אוקר


091-4


fresco
אפור


141-4


Fresco
חום


0251


נירלט
ירוק


0334


נירלט
חום


175-4
fresco


חום
178-6


Fresco


חום
166-1


fresco
חום


166-1


fresco
כחול


146-4


fresco
חום  0252חום


168-3
fresco


אפור
132-3


fresco


:שכבות נוספות


מספר שכבות לבנות


:שכבות נוספות


לבן


אפור


:שכבות נוספות


קרם


אפור בהיר


לבן


:שכבות נוספות


178-6חום 


כחול


אפור


לבן


:שכבות נוספות


אפור


ירוק


חום


לבן


frescoגווני צבע לפי מניפת  


color isאו לפי מניפת נירלט  


ראה פירוט בטבלה


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


מספר  


דגימה


מספר


שכבה


0


1


2


3


4


12*11*10*9*


9חדר 


חלונות דלתות


1' מסדרון ק


קיר עליון  


13חדר 


קיר עליון


13חדר 


קיר


מספרגווןמספרגווןמספרגווןמספרגוון


עץ
ג  "לבן עשליכט


טיח סיד


ג"לבן עשליכט


טיח סיד
טיח סיד


ירוק
0421


נירלט
ירוק  


146-2


fresco
תכלת


022-2


fresco
ירוק  


146-2


fresco


חום


ירקרק


0342


נירלט
אפור


144-2


fresco
חום


168-2


fresco
חום


166-1


fresco


אפור
0546


נירלט
חום


168-2


fresco
חום


166-1


fresco
חום


180-4


fresco


:שכבות נוספות


חום ירקרק


חום ירקרק


לבן


:שכבות נוספות


לבן


:שכבות נוספות


ירוק


אפור


ירוק


0913


נירלט


166-1


fresco
146-2


fresco
168-2


fresco


146-2


fresco


0421


נירלט


גווני צבע בהדפסה ועל מסך מחשב


.אינם זהים למקור והם להמחשה בלבד


התאמת גוונים יש לבצע עם כרטיסי 


הגוונים בקטלוג יצרן הצבע







לקחנו דגימות צבע, על מנת לזהות את גווני הצבע המקוריים


.עץ ופלדה בחדר המדרגות, מעל משטחי טיח


ראה מיקום דגימות הצבע שנלקחו לפי המספרים על גבי  


.24זיהוי גוונים ושכבות הצבע ראה בטבלה בעמוד . התמונות


בקיר ליד דלת יציאה לגג נמצא משטח צבע עם דוגמאות של  


י אומני הצבע בשכבת  "ציורי קיר שכנראה שימש לניסויי צבע ע


בחדר ביציאה לגג נמצא ציור רולר דוגמאות  . הצבע השנייה


.לערך1960ציור זה בוצע בשנת , מתוחם בקו עליון
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זיהוי גווני צבע חדר מדרגות


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


'מעלה מדרגות מקומת קרקע לקומה אמעקה פלדה ומאחז יד מעץ


צוקל


מעלה מדרגות ביציאה לגג


קיר צפוני חלון תחתון קיר צפוני הצוקל בזוית מעלה המדרגות, קיר מזרחי


170


מ"ס


4*3*2*


חדר מדרגות


תקרה  +קיר עליון 


חדר מדרגות


צוקל


חדר מדרגות


מעקה פלדה


1*


חדר מדרגות


מאחז יד וחלונות
חדר ביציאה לגג לערך1960ציור קיר רולר דוגמאות בשכבת צבע רביעית משנת 


1*


1*


2*


1*


3*


3*


4* 4*







.שכבות הצבע בטבלה לפי סדר כרונולוגי מהמוקדם למאוחר


.שעליה יושמו שכבות טיח גמר וצבע( תשתית)היא שכבת החומר 0שכבה כאשר 
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זיהוי גווני צבע חדר מדרגות


מספר  


דגימה
4*3*2*


מספר


שכבה


חדר מדרגות


תקרה  +קיר עליון 


חדר מדרגות


צוקל


חדר מדרגות


מעקה פלדה


מספרגווןמספרגוון


צבע יסוד מיניוםטיח סידטיח סיד0


תכלת1
023-2


fresco
כתום


אוקר


0913


נירלט
ירוק


0739


נירלט


ירוק2
164-2


fresco
חום


0046


נירלט


חום3
096-5


fresco
ירוק


0436


נירלט


4


:שכבות נוספות


לבן


:שכבות נוספות


חום


אפור


צהוב


frescoגווני צבע לפי מניפת  


color isאו לפי מניפת נירלט  


ראה פירוט בטבלה


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת


1*


חדר מדרגות


מאחז יד וחלונות


מספרגוון


עץ


חום
0046


נירלט


ירוק
0437


נירלט


ירוק
0436


נירלט


:שכבות נוספות


חום


אפור


צהוב


023-2


fresco


0913


170נירלט


מ"ס


גווני צבע בהדפסה ועל מסך מחשב


.אינם זהים למקור והם להמחשה בלבד


התאמת גוונים יש לבצע עם כרטיסי 


הגוונים בקטלוג יצרן הצבע


0046


נירלט


הדמיה פריסת משטחי צבע קיר חדר מדרגות בשכבת צבע ראשונה


0739


נירלט


מעקה פלדה
מאחז יד


צוקל


קיר







.הדייר האחרון בבית, אל-הצייר דוד קיפר צייר מספר ציורי קיר בחדרים עבור ארגון המתנדבים שר1996בשנת 
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תיעוד ציורי קיר של הצייר דוד קיפר


יפו                                                 111ירושלים ' בית זיפטה שד, ח תיעוד מערכת צבע''דו


שי פרקש ואלי שאלתיאל, סטודיו תכלת






