מנהל תמיכה לוגיסטית 
מחלקת רכישות  - ענף מכרזים

מכרז פומבי מס' 54/2010
רכישה, אספקה, אחזקה והתקנה של
זרקורים ופנסי סריקה

פברואר 2010

אפיון עבור רכישת אספקה והתקנה של זרקורים ופנסי סריקה
1.   כללי

1.1	מפרט זה מתייחס לרכישת זרקורים ופנסי חיפוש וסריקה (להלן "הטובין") לכלל יחידות שב"ס המפורטות בנספח א' להלן, על פי צרכי שב"ס מעת לעת,  בקטגוריות השונות של :
•	זרקור  ידני.
•	זרקור  מכני/ אלקטרו מכני.
•	פנס סריקה.
(להלן : "הטובין").

1.2	תנאי סף
1.2.1	המציע הינו יצרן הטובין נשוא מכרז זה ואליו מתייחס בהצעתו. והוא מתחייב לאספקת חלקי חילוף לתקופה שלא תפחת משבע שנים . או לחלופין, מציע שאינו יצרן הטובין  יצרף להצעתו אישור בכתב מיצרן הטובין כי הינו נציגו המוסמך והינו  כשיר ומוסמך לשווק את הטובין וכי הינו נותן למציע גיבוי טכני ומבטיח אספקת חלקי חילוף לתקופה שלא תפחת מ- 7 שנים. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף להצעתו, במידה והינו יצרן הטובין תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד ואם הינו משווק מורשה מטעם היצרן יצרף להצעתו הצהרת יצרן על היותו משווק מורשה מטעמו וכי היצרן נותן למציע גיבוי טכני וחלקי חילוף לתקופה שלא תפחת מ-  7 שנים.
1.2.2	למציע ניסיון באספקת פנסי וזרקורים  כדלקמן:  
1.2.2.1	מציע המגיש הצעתו לקטגוריה  א'  (זרקור ידני ) – המציע סיפק לפחות  10  זרקורים ידניים   בכל שנה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות .
1.2.2.2	מציע המגיש הצעתו לקטגוריה  ב'  (זרקור  מכני/ אלקטרו מכני) – המציע סיפק לפחות  5 זרקורים מכאניים/ אלקטרו מכאניים בכל שנה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
1.2.2.3	מציע המגיש הצעתו לקטגוריה ג' (פנס  סריקה ) - המציע סיפק לפחות  20 פנסי סריקה בכל שנה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

הניסיון יוכח בתצהיר מנכ"ל  מאומת ע"י עו"ד בו יצוינו הגופים להם נתן את השירות הנדרש בצירוף אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.
•	מציע המגיש הצעתו עבור מספר קטגוריות, יצרף תצהיר מנכ"ל כאמור עבור כל קטגוריה כנדרש. ראה דוגמת תצהיר מנכ"ל בנספח ה' למפרט.

1.2.3	עמידה מלאה של הפנס ו/או הזרקור המוצע מטעם המציע  בדרישות הטכניות כפי שמופיעות בטבלת  "בחינות לקבלה"  לכל נספח בהתייחס לפנס ו/או זרקור המוצע.
1.2.4	המציע יצרף להצעתו  תו תקן ישראלי  ו/ או תקן אירופאי ו/או תקן אמריקאי  ו/או תקן אחר מוכר ונדרש ע"פ חוק עבור הזרקור ו/או הפנס המוצע מטעמו.
1.3	למסמכי המכרז יש לצרף:
1.3.1	כל שנדרש להוכחת תנאי הסף לעיל וכל מסמכי המכרז.
1.3.2	מפרט טכני מלא של הזרקורים והפנסים המוצעים.
1.3.3	תו תקן ישראלי / אירופאי / אמריקאי  תקן אחר מוכר.
1.3.4	דגם לבחינת הזרקור/ הפנס המוצע למכרז זה.( בסיום  המכרז יוחזר הדגם לספק).
1.3.5	קטלוג והוראות טכניות: יש לצרף קטלוג והוראות טכניות להפעלת הזרקור והפנס   ותעודת אחריות.
1.3.6	כל ההצהרות, מסמכים והאישורים הנדרשים  יהיו בעברית או עם תרגום לעברית באישור  נוטריוני.
הגשת המסמכים באופן שונה מהאמור לעיל עלולה לפסול את ההצעה.

1.4	בדיקות מקדימות:
1.4.1	שב"ס שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים להגיש לו תוך 3 ימים ממועד בקשתו, כל מידע נוסף המאמת את דרישות המכרז לרבות אישורים שונים ודוגמאות. 
1.4.2	שב"ס שומר לעצמו הזכות לפנות לגורמים אותם ציין המציע, לשם בחינת אופן ביצוע השירות ומידת שביעות הרצון של מזמיני השירות, ויהא רשאי שלא להתקשר עם מציע אשר הבחינה כאמור לא הניחה את דעתו ויתקשר עם מציע לפי ראות עניו.  
1.5	תקופת התקשרות: 
1.5.1	תקופת ההתקשרות הינה לשנה. 
1.5.2	לשב"ס תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה או חלקה ועד שלוש שנים נוספות.
1.5.3	על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי שב"ס להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לקבלן 30 יום מראש.

1.6	אמדן שנתי
                                  68 יחידות לזרקור ידני. (כמות שנתית)
                                  20 יחידות לזרקור מכני/ אלקטרו מכני.  (כמות שנתית)
760 יחידות לפנסי סריקה.  (כמות שנתית)

•	הכמויות שניתנו לעיל הינן לאומדן בלבד ואין שב"ס מתחייב לרכוש  את כל הכמות או כמות כלשהיא.
•	שב"ס יהא רשאי לרכוש כמות גדולה יותר של זרקורים ופנסים מכל סוג באותם המחירים ותנאי מכרז.

1.7	אריזה ואספקה:
1.7.1	תקופת האספקה לטובין יהיה תוך 30 יום מיום קבלת ההזמנה.
1.7.2	הזרקורים המכאניים/אלקטרו מכאניים - אספקה והתקנת הזרקורים המכאניים/אלקטרו מכאניים תבוצע ע"י הספק ליחידות המפורטות בנספח ד' המצ"ב. למען הסר הספק ,מובהר בזאת כי, המחיר  להתקנה  ליחידה מסוימת הינו כלול וקבוע ואינו תלוי בכמות הזרקורים  המותקנים  באותה התקנה.
1.7.3	זרקורים ידניים ופנסי סריקה  - זרקורים ידניים ופנסי סריקה  יסופקו למחסן הביטחון הנמצא ברמלה.
1.7.4	אריזת הפנס / הזרקור  תועבר בקרטון  / חומר קשיח אחר  עם תמיכה פנימית של קלקר או כל חומר  אחר למניעת שבר.
1.7.5	על הארגז יצוינו הפרטים הבאים:
1.7.5.1	שם ודגם הזרקור / הפנס.
1.7.5.2	שנת ייצור ושם היצרן.
1.7.5.3	סימון לציוד שביר.
1.7.6	כל נזק שיגרם לציוד עד הגעתו אל המזמין יהיה באחריות הספק.
1.7.7	ציוד בו יתגלה ליקוי /ים  במהלך המסירה יוחלף מיידית בציוד חדש ולא יתוקן.

1.8	אחריות ומענה לקריאת שירות בתקופת האחריות
1.8.1	המציע יספק לזרקורים  אחריות מלאה לכל סוגי התקלות  למשך שלוש שנים  מיום אספקת/התקנת הזרקור, ואחריות לכל החיים  לפנסי הסריקה.
1.8.2	המציע יספק   אחריות לשנה על נורת הזרקור, מיום הפעלת הזרקור.
1.8.3	שרותי האחזקה בתקופת האחריות.
1.8.3.1	המציע יספק שירותי תחזוקה שוטפת (תיקוני תקלות)  לזרקורים  שיסופקו על ידו.
1.8.3.2	המציע הזוכה חייב להיענות לקריאת שירות/תיקון/תחזוקה תוך 48 שעות מקריאה.
1.8.3.3	המציע  יציין ויצרף רשימה של נותני שרותי אחזקה לזרקורים ,  כולל חלקי חילוף. 
1.8.3.4	המציע יתחייב לספק חלקי חילוף לזרקורים  לתקופה של 7 שנים  מתאריך  האספקה. 
1.8.4	למען הסר ספק מובהר בזאת כי, האחריות לתיקון הזרקורים והפנסים  ואספקת חלקי החילוף הינה באחריות המציע הזוכה בלבד וכל פנייה לתיקון במסגרת האחריות תתבצע מול המציע הזוכה בלבד.

1.9	קנסות 
1.9.1	פיצויים מוסכמים – במקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות המוגדרות לעיל יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה  הקנסות להלן.
1.9.2	מימוש פיצויים מוסכמים תוך קיזוזו מהסכומים המגיעים לזוכה – ייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של  המזמין . 

מרכיב השירות	סוג מכונה	מדד השירות הנדרש	גובה הפיצוי המוסכם	
אספקת הטובין	הזרקורים המכאניים/אלקטרו מכאניים	לכל יום איחור מעבר ללו"ז המצוין בסעיף 1.7.1 לעיל
	5% מערך ההזמנה לכל יום פיגור	
	זרקורים ידניים ופנסי סריקה  		5% מערך ההזמנה לכל יום פיגור	
ביצוע קריאת שירות (כולל תיקון) בתקופת אחריות הספק	הזרקורים המכאניים/אלקטרו מכאניים	לכל יום איחור מעבר ללו"ז המצוין בסעיף 1.8.3.2 לעיל	500 ש”ח לכל יום פיגור	

1.10	אופן הגשת ובחירת ההצעה הזוכה : 
1.10.1	המכרז יחולק ל – 3 קטגוריות:
א.	 זרקור ידני  – כאמור בטבלה א' בכתב הכמויות להלן.
ב.	זרקור מכני/ אלקטרו מכני – כאמור בטבלה ב' בכתב הכמויות להלן.
ג.	פנס סריקה – כאמור בטבלה ג' בכתב הכמויות להלן.
1.10.2	המציע יכול להגיש הצעתו עבור קטגוריה אחת או יותר.
1.10.3	המציע חייב להתייחס בבחירת קטגוריה לכל הפרמטרים המרכיבים את טבלת הצעת המחיר לאותה הקטגוריה הנבחרת. הצעה שטבלת הצעת המחיר לא תמולא במלואה תיפסל על הסף לאותה הקטגוריה.
1.10.4	בחינת ההצעות יתבצעו בשלושה שלבים כדלהלן:
•	בשלב א' – בחינת עמידת ההצעות  בתנאי הסף. 
•	בשלב ב'- ההצעות שעמדו בתנאי הסף ייבחנו לעניין  דוגמאות הפנסים/זרקורים שצורפו להצעה ועמידתן המלאה במפרט הטכני עפ"י טבלת "בחינות קבלה".
•	בשלב  ג' - הצעות שעברו את שלב ב' לעיל לעניין עמידת הפנסים/זרקורים במפרט הטכני ייבחנו לעניין ההצעה הכלכלית . ההצעה הזולה ביותר תזכה לניקוד הגבוה ביותר ויתר ההצעות ידורגו וינוקדו ביחס ליניארי. ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר לאחר ביצוע השקלול תוכרז כזוכה.

1.10.5	וועדת המכרזים של שב"ס  תהא רשאית לקבוע כזוכה חלופי את מי שהצעתו דורגה במקום השני. ההתקשרות עם הזוכה החלופי תמומש אם מכל סיבה שהיא לא תמומש ההתקשרות עם הזוכה. 
1.10.6	הזוכה החלופי מתחייב להתקשר עם שב"ס במידה ויידרש לכך על פי תנאי המכרז וזאת במהלך ששת החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. ההתקשרות עם הזוכה החליפי לאחר חלוף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות תעשה בהסכמת הצדדים. 

א.	נתונים טכניים ל זרקור ידני-  ראה  נספח א' .
ב.	נתונים טכניים לזרקור מכני/ אלקטרו מכני ראה נספח ב' .
ג.	נתונים טכניים לפנס סריקה ראה  נספח ג' .

        

נספח א'
מפרט טכני לזרקור סריקה ידני

1.	כללי:
    
	בכוונת שב"ס להצטייד בזרקורי סריקה ידניים אשר מיועדים למגדלי תצפית.
1.2	הדרישה המבצעית הינה חיפוש וחקירת שטח למציאת אובייקטים עוינים מסביב לכותלי בית הסוהר ובתוכו. לצורך כך נדרשת אלומת אור אליפטית רחבה ע"מ לאפשר לתצפיתן יכולת סריקה מהירה של תא שטח ללא מאמץ העין.
1.3	טווח סריקה מינימאלי אפקטיבי  דרוש הינו  500 מטר.

2.	חלות המפרט:
המפרט חל על קבוצת זרקורי סריקה ידניים, שביכולתם לתת מענה לצורך המבצעי ועומד בתנאי בסיסי של טווח סריקה מינימאלי אפקטיבי של לפחות 500 מטר.
      ערכת הזרקור הידני  תורכב מ- 4 חלקים.

3. חלקי הזרקור  :
3.1	גוף הזרקור  – הכולל ידית אחיזה הניצבת ב- 90 מעלות לאלומת האור. מנורת קסאנון או שוו"ע , כבל חשמלי כולל קונקטור ( מחבר לשנאי/ מצבר)  ומפסק הפעלה. 
3.2	מקבע לזרקור – מקבע  הצידוד וההגבהה של הזרקור  יורכב ממפרק מכני - לצידוד 360 מעלות ולהטיה 60 מעלות לפחות , הזרקור יהיה שליף באופן מיידי מהמקבע.
3.3	ספק חשמלי – המתחבר לגוף הזרקור  ומאפשר את הספקת המתח הדרוש לצורך הפעלתו  מרשת החשמל V220, וממצבר נייד .

4.	תכונות הזרקור :
4.4   גוף הזרקור :
4.4.1 הזרקור  יהיה נוח לאחיזה ביד, צורתו צורת גליל המחוברת לה ידית אחיזה ניצבת לגוף הזרקור.
4.4.2	משקלו המקסימאלי של הזרקור יהיה 1 ק"ג.
4.4.3	מידות גוף הזרקור  יהיו:
אורך: בין 16 ל- 23 ס"מ (כולל ראש הפנס) .
קוטר גוף הזרקור : בין 10 ל- 25 ס"מ 
ידית האחיזה- תהיה ניצבת לגוף הזרקור  תתוכנן ארגונומית לאחיזת יד ובאורך של בין 10-14 ס"מ.
גודל מפסק ההפעלה  נע בין 2-3 ס"מ בנקודת הלחיצה כדוגמת הדק .
- תינתן עדיפות לזרקור הקטן והקל ביותר שיענה על הפרמטרים הנדרשים.
4.4.4	גוף הזרקור  יהיה עשוי מאלומיניום או מחומר פולימרי שווה ערך בתכונותיו הפיסיקליים בגוון שחור.
4.4.5	חומר המבנה של גוף הזרקור, יהיה עמיד בפני מכות, שריטות, חומצות, ודהיית הצבע באור השמש.
4.4.6	גוף הזרקור  באזור ידית האחיזה של הזרקור  יהיה מחוספס, למניעת החלקת הזרקור מיד הסוהר.
4.4.7	על גבי  ידית האחיזה ימוקם מפסק הפעלה .
4.4.8	גוף הזרקור  יהיה עמיד בכל תנאי מזג אוויר, אטום למים בהתזה , חול ,אבק ועמיד בפני קורוזיה.
4.4.9	חוזקו של הזרקור יימדד ע"י הפלה מגובה 1.5  מ' על משטח חול  ופלדה ומשלוש זוויות שונות.
4.4.10	אש הזרקור יצויד בעדשה בעלת עמידות מפני שבר כתוצאה מנפילה או מכה חזקה.
4.4.11	זרקור יהיה מצויד ב"רפלקטור" קעור, אשר יבטיח את מרכוז אלומת התאורה בזוית של 4 מעלות, ניתן להציג זרקורים עם אופציה לשינוי המיקוד.
4.4.12	חומרים מהם עשוי ה"רפלקטור" יהיו עמידים לאורך זמן מפני חום ולחות ולא פחות מ-3 שנים (קילוף הציפוי או איבוד צורה)
4.4.13	עדשה הקדמית של הזרקור  תהיה שקועה יחסית לפני הזרקור , כאשר מרכז העדשה שקוע לפחות 10 מ"מ מפני הזרקור כמו כן בשני צידי שפת הזרקור יהיו שגמים לצורך קירור הנורה במידה והונחה על פניה.
4.4.14	תיחת וסגירת הזרקור  לצורך החלפת נורה, תעשה בצורה פשוטה וקלה מבלי להשתמש בכלים מיוחדים , ההחלפה תהיה ברמת המשתמש.

5 .המקבע לזרקור
מקבע הזרקור ישמש לצורך  צידוד וההגבהה של הזרקור החומרים מהם יורכב המפרק המכאני  יהיה מאלומיניום או שוו"ע .
זוויות  תנועת המפרק הם בצידוד 360 מעלות  ובהגבהה  60 מעלות לפחות , הזרקור יהיה שליף ונתיק  באופן מיידי מהמקבע.
המקבע יהיה עמיד בכל תנאי מזג אוויר ועמיד בפני קורוזיה.

6 הנורה:
6.1 הנורה תהיה מסוג נורתxenon  או שוו"ע,זמן התנעת הנורה הינו מיידי ( לאחר שכובתה) ואורך חייה הינו שנה לפחות.
6.2	עוצמת התאורה המתקבלת משילוב הנורה, הרפלקטור והעדשה, תהיה לטווח מינימלי של 500 מטר (2לוקס טווח מבצעי יימדד ב- 500 מטר ) 
6.3	הנורה תספק תאורה אחידה ויציבה ללא ריצודים והבהובים.
6.4  לכל זרקור יסופק נורת נוספת רזרבית.

7. המפסק:
7.1	המפסק יהיה ממוקם כך, שהפעלתו תעשה על ידי אחת האצבעות ללא שתחייב שינוי תנוחת הפנס ביד.
7.2	המפסק יהיה מפסק לחיצה אטום למים .
7.3	 למפסק  תהיה אופציית הארה רגעית וקבוע.
7.4	כל לחיצה תגרום להפעלת הפנס וכיבויו.

8. הספק החשמלי:
8.1	הספק החשמלי (ADAPTOR) יתחבר לרשת החשמל ויספק מתח מתאים לגוף הזרקור .
8.2	הספק החשמלי יכלול אופציה לחיבור  יחידת מצבר הנטען ממתח של 220 וולט ולזמן עבודה של שעה וחצי לפחות ,הזנה למצבר תכלול מערכת נגד טעינה יתר ותכיל נורית חיווי על מצב הטעינה.
8.3	הספק  יעמוד בתקן מכון התקנים ו/או תקן בטיחות – C.E ו/או תקני חוק החשמל אין הכרח כי השנאי יהיה מקו הייצור של החברה המייצרת. 
יש לצרף אישור מוכח ממכון התקנים בנושא.

9.	הסוללה / המצבר (אופציה נדרשת)
	זרם הפעלה יותאם לצריכת האנרגיה של הנורה אשר נדרש ל- 1.5 שעות עבודה רצופות.
	משך פעולת זרקור כשאר הסוללה טעונה: יהיה 1.5 שעות לפחות בפעולה רצופה, ללא ירידה בעוצמת התאורה.
	הסוללה / המצבר יעמוד ב- 1000 הטענות חוזרות לפחות.
	משך זמן טעינת הסוללה ע"י המטען, ממצב של סוללה פרוקה לחלוטין יהיה קצר ככל האפשר ולא יותר מ-5 שעות.
	הסוללה תהיה מסוג ניקל קדמיום או לתיום או שוו"ע ( תתכן הצגת אופציה למערכת אגירת אנרגיה ללא צורך בסוללה).
	הספק אחראי לספק סוללות/ מצברים  עם תאריך תפוגה של 3 שנים לפחות.

סימון נדרש ע"ג הסוללה:
כל סוללה תסומן בסימון ע"פ הדרישות המפורטות להלן:

-	שם היצרן או סימן המסחרי הרשום שלו.
-	כינוי הסוללה.
-	המתח הנקוב.
-	ארץ ייצור.
-	קוטביות ההדקים.
-	תאריך הייצור.
-	תאריך אחרון לשימוש.

10.	חלפים לערכת הזרקור:
המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר לגבי חלקי חילוף השייכים לערכת הזרקור  הכוללים את הפריטים הבאים:

10.1 גוף הזרקור.
	המקבע המכאני.
	המפסק החשמלי.
	הספק החשמלי.
	הנורה.
	עדשת הזרקור.
	המצבר/ הסוללה.

11.	אבטחת איכות:
 המציע מחויב להגיש מ"י במקביל להגשת הצעתו, ערכת זרקור לצורך בחינה. כמו כן יגיש המציע הצהרת יצרן (COC) בדבר התאמת הפריט למפרט, דגש על כל הדרישות באפיון .

     12  בחינות קבלה:
           בחינות הקבלה יערכו בחטיבת הביטחון  יערכו בחינות הן למנות לאספקה שוטפת  
           הן לדגם  שיתקבל לבחינה ממציע המועמד לזכות במכרז.
           הדגם שיוגש לאישור יבחן ע"פ הפרמטרים בהאים:
מס'	נושא נבדק	עונה למפרט	לא עונה למפרט	הערות	
1	המצאות גוף זרקור  הכולל ידית אחיזה הניצבת ב- 90 מעלות לאלומת האור. מנורת קסאנון או שוו"ע , כבל חשמלי כולל קונקטור ( מחבר לשנאי/ מצבר)  ומפסק הפעלה.				
2	המצאות מקבע לזרקור אשר מורכב ממפרק מכני - לצידוד 360 מעלות ולהטיה 60 מעלות לפחות , הזרקור יהיה שליף באופן מיידי מהמקבע ויציב.				
3	המצאות ספק חשמלי – המתחבר לגוף הזרקור  ומאפשר את הספקת המתח הדרוש לצורך הפעלתו  מרשת החשמל V220, וטעינת הסוללה/המצבר .				
4	משקל מקסימאלי לא יעלה על 1 ק"ג .				
5	פרמטרים גוף הזרקור-  אורך: בין 16 ל- 23 ס"מ (כולל ראש הפנס) .
קוטר גוף הזרקור : בין 10 ל- 25 ס"מ
ידית האחיזה- תהיה ניצבת לגוף הזרקור  תתוכנן ארגונומית לאחיזת יד ובאורך של בין 10-14 ס"מ.
גודל מפסק ההפעלה  נע בין 2-3 ס"מ בנקודת הלחיצה כדוגמת הדק .				
6	החומר ממנו עשוי הזרקור – אלומיניום/ חומר פולימרי שווה ערך בתכונותיו הפיסיקליות בצבע שחור				
7	עמידות גוף הזרקור מפני שריטות, מכות, ודהייה מפני השמש ,פגעי מזג אויר, אטימות לחול , אבק, מים וקורוזיה.				
8	המצאות ידית מחוספסת למניעת החלקה				
9	המצאות מפסק הפעלה ע"ג ידית האחיזה				
11	חוזק גוף  ועדשת הזרקור– מבחן הפלה מגובה 1.5 מטר ב-3 מתארים ( חול , בטון, פלדה).				
12	המצאות רפלקטור  בממרכז את אלומת האור בזוית של- 6-4 מעלות.				
13	המצאות עדשה שקועה  לפחות 10 ס"מ+ פתחי אוורור לצורך קירור המנורה.				
14	אופן החלפת נורה בצורה פשוטה וללא כלים מיוחדים				
15	זוויות תנועת המפרק  360 מעלות צידוד ו- 60 לפחות הגבהה				
16	שליפת הזרקור באופן מהיר ומיידי				
17	נורה- עוצמת ההארה בחינה של 2  לוקס הארה של מטרת אדם  בטווח 500 מטר באופן רציף				
18	מצבי פעולה – רגעי / קבוע				
19	ספק חשמלי –משמש כספק וכמטען,  מתח עבודה מרשת החשמל ( 220). כולל מערכת כנגז טעינת יתר וחיויי נורה על מצב הטעינה.
עמידה בתקני  מכון התקנים הישראלי או מכון  תקינה בינלאומי.				
20	עבודה במצב של נפילת מתח רשת למשך 1.5 שעות לפחות ללא ירידה בעוצמת ההארה.				
21	1000 הטענות חוזרות ללא ירידה בבצועי הסוללה., זמן טעינה לא יותר מ- 5 שעות ממצב פריקה מלאה				
22	פג תוקף של הסוללה/ מצבר 3 שנים				
23	המצאות חומר הדרכה הכולל - הוראות הפעלה, תחזוקה, טעינה, ונתוני היכר הזרקור ומבנהו.				

14.   ספרות טכנית:
14.1	 לכל זרקור תצורף דפית עם הוראות בעברית.
14.2	 הדפית תהיה בלומינציה.
14.3	הדפית תכלול הוראות הפעלה, תחזוקה, טעינה, ונתוני היכר הזרקור ומבנהו.

15   סימון:
15.1 באחריות הספק להטביע בחריטה את סמל שב"ס על גבי גוף הזרקור.
15.2 מתחת לסמל הש"ב יטביע הספק את המק"ט בחריטה גודל הספרות לא יקטן מ-5 מ"מ ועד מקסימום 7 מ"מ לכל סיפרה.
15.3	כל האריזות ותתי האריזות יהיו מסומנות במדבקה ועליהן: סמל השב"ס  שמו של המוצר והמק"ט שלוו, וכן פירוט תכולת הערכה.
15.4	גודל מדבקה מינימלי יהיה 6 על 10 ס"מ ( אופיון מדויק של המדבקה יסוכם עם המציע ).

16.   אריזה:
16.1	ערכת הזרקור הכוללת את החלקים שהוזכרו בפרק 3 על אביזריהם, 
       תיארז בקופסא מדופנת, ומוגנת למניעת פגיעה בפנס ובאביזריו.
16.2	על גבי הקרטון תודבק תווית ועליה יופיעו הפרטים הבאים:

•	שם הפריט: ערכת פנס סריקה.
•	כמות הפנסים/ ערכות שבקופסא.
•	שם הספק וכתובתו.

17 אחריות:
17.1	הזוכה במכרז יהיה אחראי לטיב המוצר על כל מכלולותיו כולל סוללות ונורה, עמידותו והתאמתו לכל דרישות האפיון וזאת למשך כל החיים ומרגע אספקת המוצר למשתמש.
17.2	בכל מקרה בו יתגלה פגם או אי התאמה במוצר, יתקן הזוכה על חשבונו את הפגם או כל אי התאמה, תוך 15 יום ממועד קבלת ההודעה מהשב"ס ללא תוספת תמורה. התייחסות זאת כוללת גם הובלת המוצר ממחסן השב"ס  מרמלה והחזרתו לאחר תיקון הפגם.
17.3	הספק יתחייב לאספקת חלקי חילוף ע"פ המפורט בפרק 6 לעיל, למשך 7 שנים לפחות, לאספקת חלפים תוך 45 יום מתאריך ההזמנה.
17.4	 במידה והזרקור  ניזוק כתוצאה מרשלנות המשתמש יחייב הספק את שב"ס בעלות חלקי החילוף בלבד אשר עלותן תצוין בהצעת הספק – קטגוריה ב' .

18	תחזוקה:
18.1	על הספק להיות בעל מעבדה לתיקון הפנסים ו/או הסכם עם מעבדה כאמור למתן שירותי תיקון תחזוקה וחלקי חילוף.
18.2	הספק יעמיד לרשות שב"ס כל מסמך שיידרש המעיד על רמת יכולתו בתחום זה.

19	אספקה:
19.1	 הספק הזוכה במכרז יספק הטובין לחטיבת הביטחון בנציבות שב"ס.
19.2	 הסוללה תסופק בנפרד מהזרקור, ולא מחוברת לזרקור במידה וידרש.
19.3	 מועד אספקת הטובין יהיה תוך 30 יום ובתיאום בין הספק הזוכה לתקציבן אג"ם.  

נספח ב'
 מפרט טכני לזרקור סריקה מכאני/ אלקטרו מכאני 
1.	כללי:
    
1.1בכוונת שב"ס להצטייד בזרקורי סריקה מכאני/ אלקטרו מכאני אשר מיועדים להתקנה על מגדלי תצפית.
1.2	הדרישה המבצעית הינה חיפוש וחקירת שטח למציאת אובייקטים עוינים מסביב לכותלי בית הסוהר ובתוכו. לצורך כך נדרשת אלומת אור אליפטית רחבה ע"מ לאפשר לתצפיתן יכולת סריקה מהירה של תא שטח ללא מאמץ העין.
1.3 טווח סריקה מינימאלי אפקטיבי  דרוש הינו  500 מטר.

2.	חלות המפרט:
המפרט חל על קבוצת זרקורי סריקה, שביכולתם לתת מענה לצורך המבצעי ועומד בתנאי בסיסי של טווח סריקה מינימאלי אפקטיבי של לפחות 500 מטר.
ערכת הזרקור הידני  תורכב מ- 4 חלקים.

3. חלקי הזרקור  :
3.1	גוף הזרקור  – גוף הזרקור ייוצר מנירוסטה או אלומיניום , נורת קסאנון או שוו"ע , כבל חשמלי כולל מחבר ( מחבר לשנאי/ מצבר)  .
3.2	מקבע לזרקור – מקבע  הצידוד וההגבהה של הזרקור  יותקן על גג המגדל ויורכב ממפרק מכני - לצידוד 360 מעלות ולהטיה של 25 ± מעלות לפחות , למנגנון המכאני יחובר  מוט  לצורך שינוי זווית ההגבהה והצידוד. 
3.3	ספק חשמלי – המתחבר  לזרקור  ומאפשר את הספקת המתח הדרוש לצורך הפעלתו  מרשת החשמל V220, וממצבר נייד הספקת המתח תתאפשר ע"י לחצן הפעלה קבוע וריגעי .
3.4	דפית סימון בעברית ע"פ סעיף 7 למפרט.

4.תכונות הזרקור :
4.1  גוף הזרקור :
4.1.1 הזרקור  יהיה ממותקן על גבי  גג המגדל .
4.1.2  משקלו המקסימאלי של הזרקור יהיה 1 ק"ג.
4.1.3 מידות גוף הזרקור  יהיו:
אורך: בין 16 ל- 23 ס"מ (כולל ראש הפנס) .
קוטר גוף הזרקור : בין 10 ל- 30 ס"מ 
4.1.4 מתקן ההטייה המכני יהיה ניצב לגוף הזרקור  ויתוכנן ארגונומית לאחיזת יד ובאורך של בין 10-14 ס"מ.
4.1.5 גודל מפסק ההפעלה  נע בין 2-3 ס"מ בנקודת הלחיצה כדוגמת הדק .
- תינתן עדיפות לזרקור הקטן והקל ביותר שיענה על הפרמטרים הנדרשים.
4.1.6	גוף הזרקור  יהיה עשוי מאלומיניום , נירוסטה או מחומר פולימרי שווה ערך בתכונותיו הפיסיקליים בגוון שחור.
4.1.7	חומר המבנה של גוף הזרקור, יהיה עמיד בפני מכות, שריטות, חומצות, ודהיית הצבע באור השמש.
4.1.8	גוף הזרקור  באזור ידית האחיזה של הזרקור  יהיה מחוספס, למניעת החלקת הזרקור מיד הסוהר.
4.1.9	על גבי  ידית האחיזה ימוקם מפסק הפעלה .
4.1.10	גוף הזרקור  יהיה עמיד בכל תנאי מזג אוויר, אטום למים בהתזה , חול ,אבק ועמיד בפני קורוזיה.
4.1.11	חוזקו של הזרקור יימדד ע"י הפלה מגובה 1.5  מ' על משטח חול  ופלדה ומשלוש זוויות שונות.
4.1.12	ראש הזרקור יצויד בעדשה בעלת עמידות מפני שבר כתוצאה מנפילה או מכה חזקה.
4.1.13	הזרקור יהיה מצויד ב"רפלקטור" קעור, אשר יבטיח את מרכוז אלומת התאורה בזוית של 4 מעלות, ניתן להציג זרקורים עם אופציה לשינוי המיקוד.
4.1.14	החומרים מהם עשוי ה"רפלקטור" יהיו עמידים לאורך זמן מפני חום ולחות ולא פחות מ-3 שנים (קילוף הציפוי או איבוד צורה).
4.1.15	העדשה הקדמית של הזרקור  תהיה שקועה יחסית לפני הזרקור , כאשר מרכז העדשה שקוע לפחות 10 מ"מ מפני הזרקור כמו כן בשני צידי שפת הזרקור יהיו שגמים לצורך קירור הנורה במידה והונחה על פניה.
4.1.16	פתיחת וסגירת הזרקור  לצורך החלפת נורה, תעשה בצורה פשוטה וקלה מבלי להשתמש בכלים מיוחדים , ההחלפה תהיה ברמת המשתמש.

5. המקבע לזרקור
מקבע הזרקור ישמש לצורך  צידוד וההגבהה של הזרקור החומרים מהם יורכב המפרק המכאני  יהיה מאלומיניום או שוו"ע .
זוויות  תנועת המפרק הם בצידוד 360 מעלות  ובהגבהה  60 מעלות לפחות , הזרקור יהיה שליף ונתיק  באופן מיידי מהמקבע.
המקבע יהיה עמיד בכל תנאי מזג אוויר ועמיד בפני קורוזיה.

6. הנורה:
6.1	הנורה תהיה מסוג נורתxenon  או שוו"ע,זמן התנעת הנורה הינו מיידי ( לאחר שכובתה) ואורך חייה הינו שנה לפחות.
6.2	עוצמת התאורה המתקבלת משילוב הנורה, הרפלקטור והעדשה, תהיה לטווח מינימאלי של 500 מטר ( 2 לוקס טווח מבצעי יימדד ב- 500 מטר ) 
6.3	הנורה תספק תאורה אחידה ויציבה ללא ריצודים והבהובים.
6.4	לכל זרקור יסופק נורת נוספת רזרבית.

7.	המפסק:
7.1 מפסק הזרקור  יהיה ממוקם כך, שהפעלתו תעשה על ידי אחת האצבעות ללא שתחייב         שינוי תנוחת הפנס ביד.
	המפסק יהיה מפסק לחיצה אטום למים .
	למפסק  תהיה אופציית הארה רגעית וקבוע.
	כל לחיצה תגרום להפעלת הפנס וכיבויו.

8. הספק החשמלי:
8.1	הספק החשמלי (ADAPTOR) יתחבר לרשת החשמל ויספק מתח מתאים לגוף הזרקור .
8.2	הספק החשמלי יכלול אופציה לחיבור  יחידת מצבר הנטען ממתח של 220 וולט ולזמן עבודה של שעה וחצי לפחות ,הזנה למצבר תכלול מערכת נגד טעינה יתר ותכיל נורית חיווי על מצב הטעינה.
8.3	הספק  יעמוד בתקן מכון התקנים ו/או תקן בטיחות – C.E ו/או תקני חוק החשמל אין הכרח כי השנאי יהיה מקו הייצור של החברה המייצרת. 
יש לצרף אישור מוכח ממכון התקנים בנושא.

9.הסוללה / המצבר (אופציה נדרשת)

9.1	זרם הפעלה יותאם לצריכת האנרגיה של הנורה אשר נדרש ל- 1.5 שעות עבודה רצופות.
9.2	משך פעולת זרקור כשאר הסוללה טעונה: יהיה 1.5 שעות לפחות בפעולה רצופה, ללא ירידה בעוצמת התאורה.
9.3	הסוללה / המצבר יעמוד ב- 1000 הטענות חוזרות לפחות.
9.4	משך זמן טעינת הסוללה ע"י המטען, ממצב של סוללה פרוקה לחלוטין יהיה קצר ככל האפשר ולא יותר מ-5 שעות.
9.5	הסוללה תהיה מסוג ניקל קדמיום או לתיום או שוו"ע ( תתכן הצגת אופציה למערכת אגירת אנרגיה ללא צורך בסוללה).
9.6	הספק אחראי לספק סוללות/ מצברים  עם תאריך תפוגה של 3 שנים לפחות.
9.7	סימון נדרש ע"ג הסוללה:
      כל סוללה תסומן בסימון ע"פ הדרישות המפורטות להלן:
9.7.1	שם היצרן או סימן המסחרי הרשום שלו.
9.7.2	כינוי הסוללה.
9.7.3	המתח הנקוב.
9.7.4	ארץ ייצור.
9.7.5	קוטביות ההדקים.
9.7.6	תאריך הייצור.
9.7.7	תאריך אחרון לשימוש.

10.	חלפים לערכת הזרקור:
המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר לגבי חלקי חילוף השייכים לערכת הזרקור  הכוללים את הפריטים הבאים:
•	גוף הזרקור.
•	המקבע המכני.
•	המפסק החשמלי.
•	הספק החשמלי.
•	הנורה.
•	עדשת הזרקור.
•	המצבר/ הסוללה.

11.	אבטחת איכות:
המציע מחויב להגיש מ"י במקביל להגשת הצעתו, ערכת זרקור לצורך בחינה. כמו כן יגיש המציע הצהרת יצרן (COC) בדבר התאמת הפריט למפרט, דגש על כל הדרישות באפיון .
12 . בחינות קבלה:
       בחינות הקבלה יערכו בחטיבת הביטחון  יערכו בחינות הן למנות לאספקה שוטפת הן לדגם  שיתקבל לבחינה ממציע המועמד לזכות במכרז.
 הדגם שיוגש לאישור יבחן ע"פ הפרמטרים הבאים:

מס'	נושא נבדק	עונה למפרט	לא עונה למפרט	הערות	
1	המצאות גוף זרקור  הכולל ידית אחיזה הניצבת ב- 90 מעלות לאלומת האור. מנורת קסאנון או שוו"ע , כבל חשמלי כולל קונקטור ( מחבר לשנאי/ מצבר)  ומפסק הפעלה.				
2	המצאות מקבע לזרקור אשר מורכב ממפרק מכני - לצידוד 360 מעלות ולהטיה 25+- מעלות לפחות , הזרקור יהיה יציב ע"ג המקבע שינוי זוית ההטיה והצידו תבוצע באופן מיידי.				
3	המצאות ספק חשמלי – המתחבר לגוף הזרקור  ומאפשר את הספקת המתח הדרוש לצורך הפעלתו  מרשת החשמל V220, וטעינת הסוללה/המצבר .				
4	משקל מקסימאלי לא יעלה על 1 ק"ג .				
5	פרמטרים גוף הזרקור-  אורך: בין 16 ל- 23 ס"מ (כולל ראש הפנס) .
קוטר גוף הזרקור : בין 10 ל- 25 ס"מ
ידית הכיוון - תהיה ניצבת לגג המגדל ותתוכנן ארגונומית לאחיזת יד לאנשים בגבהים שונים
גודל מפסק ההפעלה  נע בין 2-3 ס"מ בנקודת הלחיצה כדוגמת הדק .				
6	החומר ממנו עשוי הזרקור – אלומיניום/ נירוסטה/ חומר פולימרי שווה ערך בתכונותיו הפיסיקליות בצבע שחור				
7	עמידות גוף הזרקור מפני שריטות, מכות, ודהייה מפני השמש ,פגעי מזג אויר, אטימות לחול , אבק, מים וקורוזיה.				
8	המצאות ידית מחוספסת למניעת החלקה				
9	המצאות מפסק הפעלה ע"ג ידית האחיזה				
11	חוזק גוף  ועדשת הזרקור– מבחן הפלה מגובה 1.5 מטר ב-3 מתארים ( חול , בטון, פלדה).				
12	המצאות רפלקטור  בממרכז את אלומת האור בזוית של- 6-4 מעלות.				
13	המצאות עדשה שקועה  לפחות 10 ס"מ+ פתחי איורור לצורך קירור המנורה.				
14	אופן החלפת נורה בצורה פשוטה וללא כלים מיוחדים				
15	זויות תנועת המפרק  360 מעלות צידוד ו-  +-25 לפחות הגבהה				
16	שליפת הזרקור באופן מהיר ומיידי				
17	נורה- עוצמת ההארה בחינה של 2  לוקס הארה של מטרת אדם  בטווח 500 מטר באופן רציף				
18	מצבי פעולה – רגעי / קבוע				
19	ספק חשמלי –משמש כספק וכמטען,  מתח עבודה מרשת החשמל ( 220). כולל מערכת כנגז טעינת יתר וחיויי נורה על מצב הטעינה.
עמידה בתקני  מכון התקנים הישראלי או מכון  תקינה בינלאומי.				
20	עבודה במצב של נפילת מתח רשת למשך 1.5 שעות לפחות ללא ירידה בעוצמת ההארה.				
21	1000 הטענות חוזרות ללא ירידה בבצועי הסוללה., זמן טעינה לא יותר מ- 5 שעות ממצב פריקה מלאה				
22	פג תוקף של הסוללה/ מצבר 3 שנים				
23	המצאות חומר הדרכה הכולל - הוראות הפעלה, תחזוקה, טעינה, ונתוני היכר הזרקור ומבנהו.				

הבחינות לאספקות שוטפות תהיינה בדגימה במסגרתן יבדקו הנושאים הבאים:
•	התאמה לדגם המאושר.
•	הימצאות כל פריטי הערכה.
•	שלמות פיזית והיעדר פגמים.
•	בדיקת הפעלה מדגמית.

13. ספרות טכנית:
12.1	לכל זרקור תצורף דפית עם הוראות בעברית.
12.2	הדפית תהיה בלומינציה.
12.3	הדפית תכלול הוראות הפעלה, תחזוקה, טעינה, ונתוני היכר הזרקור ומבנהו.

14.  סימון:
14.1	באחריות הספק להטביע בחריטה את סמל שב"ס על גבי גוף הזרקור.
14.2	מתחת לסמל הש"ב יטביע הספק את המק"ט בחריטה גודל הספרות לא יקטן מ-5 מ"מ ועד מקסימום 7 מ"מ לכל סיפרה.
14.3	 כל האריזות ותתי האריזות יהיו מסומנות במדבקה ועליהן: סמל השב"ס שמו של המוצר והמק"ט שלוו, וכן פירוט תכולת הערכה.
14.4	גודל מדבקה מינימלי יהיה 6 על 10 ס"מ ( אופיון מדויק של המדבקה 
      יסוכם עם המציע ).

15. אריזה:
15.1 ערכת הזרקור הכוללת את החלקים שהוזכרו בפרק 3 על אביזריהם,  תיארז בקופסא מדופנת, ומוגנת למניעת פגיעה בפנס ובאביזריו.
15.2	על גבי הקרטון תודבק תווית ועליה יופיעו הפרטים הבאים:
•	שם הפריט: ערכת פנס סריקה.
•	כמות הפנסים/ ערכות שבקופסא.
•	שם הספק וכתובתו.

16.1	16. אחריות:הזוכה במכרז יהיה אחראי לטיב המוצר על כל מכלולותיו כולל סוללות ונורה, עמידותו והתאמתו לכל דרישות האפיון וזאת למשך כל החיים ומרגע אספקת המוצר למשתמש.
16.2	בכל מקרה בו יתגלה פגם או אי התאמה במוצר, יתקן הזוכה על חשבונו את הפגם או כל אי התאמה, תוך 15 יום ממועד קבלת ההודעה מהשב"ס ללא תוספת תמורה. התייחסות זאת כוללת גם הובלת המוצר ממחסן השב"ס  מרמלה והחזרתו לאחר תיקון הפגם.
16.3	הפסק יתחייב לאספקת חלקי חילוף ע"פ המפורט בפרק 6 לעיל, למשך 7 שנים לפחות, לאספקת חלפים תוך 45 יום מתאריך ההזמנה.
16.4 במידה והזרקור  ניזוק כתוצאה מרשלנות המשתמש יחייב הספק את שב"ס בעלות חלקי החילוף בלבד אשר עלותן תצוין בהצעת הספק – קטגוריה ב' .

17.	תחזוקה:
	על הספק להיות בעל מעבדה לתיקון הפנסים ו/או הסכם עם מעבדה כאמור למתן שירותי תיקון תחזוקה וחלקי חילוף.
	הספק יעמיד לרשות שב"ס כל מסמך שיידרש המעיד על רמת יכולתו בתחום זה.

18.	אספקה:
	הספק הזוכה במכרז יספק הטובין לחטיבת הביטחון בנציבות שב"ס.
	הסוללה תסופק בנפרד מהזרקור, ולא מחוברת לזרקור במידה ותדרש.
	מועד אספקת הטובין יהיה תוך 30 יום ובתיאום בין הספק הזוכה לתקציבן אג"ם.  

נספח  ג'
מפרט טכני לערכת פנס סריקה נטען לשב"ס

1.	כללי:
    
1.1בכוונת שב"ס להצטייד בפנס סריקה נטען אשר ישמש לתאורת שטח.
1.2	הפנס יגיע עם מתאם + שנאי ותהיה אופציה למתקנו בתוך רכבי שב"ס.

2.	חלות המפרט:
2.1	המפרט חל על קבוצת פנסי סריקה, שביכולתם לתת מענה לצורך בתאורת 
      שטח בעזרת פנס נטען.
2.2	ערכת פנס הסריקה תורכב מ-4 חלקים.

3.	חלקי הפנס :
3.1	גוף הפנס – הכולל ראש עם מנורת LED , סוללה נטענת ניקל  קדמיום או שוו"ע ומפסק. 
3.2	גוף המטען – לתוכו יוכנס הפנס הכולל מגעים להטענת הסוללה.
3.3	ספק חשמלי – המתחבר לגוף המטען ( לעיל 2 ) ומאפשר הטענת סוללות הפנס מרשת החשמל V220, ומטען לרכב 12 וולט.
3.4	דפית סימון בעברית ע"פ סעיף 7 למפרט.
4.	תכונות הפנס:
4.1	גוף הפנס:
4.1.1	הפנס יהיה נוח לאחיזה ביד, צורתו צורת גליל ונוחה למשך זמן עבודה ממושך.
4.1.2	משקלו המקסימאלי של הפנס כולל ראש וסוללה יהיה: 1 ק"ג.
4.1.3	מידות גוף הפנס יהיו:
     אורך: בין 22 ל- 34 ס"מ (כולל ראש הפנס) .
     קוטר גוף הפנס: בין 3 ל- 4.5 ס"מ 
     קוטר ראש הפנס: בין 4 ל-7 ס"מ.

4.1.4	גוף הפנס יהיה מעוצב כך שמידה וקיימות פינות, הן תהיינה מעוגלות.
4.1.5	גוף הפנס יהיה עשוי מאלומיניום או מחומר פולימרי שווה ערך בתכונותיו הפיזיקליים בגוון שחור.
4.1.6	חומר המבנה של גוף הפנס, יהיה עמיד בפני מכות, שריטות, חומצות, ודהיית הצבע באור השמש.
4.1.7	גוף הפנס באזור אחיזת הפנס יהיה מחוספס, למניעת החלקת הפנס מיד הסוהר.
4.1.8	על גבי גוף הפנס ימוקם מפסק הפעלה (ראה להלן חלק ג')
4.1.9	גוף הפנס יהיה אטום למים בהתזה.
4.1.10	חוזקו של הפנס יימדד ע"י הפלה מגובה 0.5 מ' על משטח חול בגובה 15 ס"מ מ-3 זוויות שונות.
4.1.11	ראש הפנס יצויד בעדשה בעלת עמידות מפני שבר כתוצאה מנפילה או מכה חזקה.
4.1.12	הפנס יהיה מצויד ב"רפלקטור" קער, אשר יבטיח את מרכוז אלומת התאורה.
4.1.13	החומרים מהם עשוי ה"רפלקטור" יהיו עמידים לאורך זמן מפני חום ולחות ולא פחות מ-3 שנים (קילוף הציפוי או איבוד צורה)
4.1.14	העדשה הקדמית של הפנס תהיה שקועה יחסית לפני הפנס, כאשר מרכז העדשה שקוע לפחות 3 מ"מ מפני הפנס.
4.1.15	פתיחת וסגירת הפנס לצורך החלפת נורה, תעשה בצורה פשוטה וקלה מבלי להשתמש בכלים מיוחדים , ההחלפה תהיה ברמת המשתמש.

4.2	הנורה:
4.2.1	הנורה תהיה מסוג נורת LED  .
4.2.2	עוצמת התאורה המתקבלת משילוב הנורה, הרפלקטור והעדשה, תהיה 90 לומנס לפחות.
4.2.3	ל- LED יהיה בקר אלקטרוני אשר יספק תאורה אחידה ויציבה ללא ריצודים והבהובים.
4.2.4	יתרון לפנסים בעלי 2 נורות LED  או יותר בראש הפנס המקנה יתירות מבצעית 

4.3	המפסק:
4.3.1	המפסק יהיה ממוקם כך, שהפעלתו תעשה על ידי אחת האצבעות ללא שתחייב שינוי תנוחת הפנס ביד.
4.3.2	המפסק יהיה מפסק לחיצה אטום למים .
4.3.3	כל לחיצה תגרום להפעלת הפנס וכיבויו, לסירוגין.
4.3.4	אופציה אפשרית – לחיצה נוספת גורמת לפונקצית הבהוב.

4.4	גוף המטען:
4.4.1	גוף המטען יהיה ניתן להתקנה קבועה ברכב ויחובר באמצעות חיווט למערכת החשמל ברכב לצורך טעינת סוללת הפנס.
4.4.2	גוף המטען יותקן ברכב ע"י שב"ס במידת הצורך.
4.4.3	גוף המטען יצויד במגעים מותאמים למגעים המצויים ע"ג גוף הפנס לצורך טעינת הסוללה.
4.4.4	צבע גוף המטען יהיה כצבע גוף הפנס, גוף המטען יהיה עשוי מחומר פלסטי קשיח ובלתי שביר.
4.4.5	גוף המטען יכלול שקע לצורך הטענת סוללת הפנס מרשת החשמל, לשקע זה יתחבר תקע ממטען V 220.
4.4.6	גוף הפנס בהיותו ממוקם בתוך גוף המטען יהיה מאובטח ויציב בזמן תנועת הניידת (גם בסיבובים חדים)
4.4.7	גוף המטען יגיע עם הזנה נגד טעינה יתר ויכיל נורית חיווי על מצב הטעינה.

4.5	הספק החשמלי:
4.5.1	הספק החשמלי (ADAPTOR) יתחבר לרשת החשמל ויספק מתח מתאים לגוף המטען (סעיף 2ף ב' 3 לעיל) ובזרם מתאים לצורך הטענת סוללת הפנס.
4.5.2	הספק החשמלי יכלול כבל עם תקע המותאם לשקע בגוף המטען והמיועד להטענת הסוללה מרשת החשמל.
4.5.3	 השנאי שבספק יעמוד בתקן מכון התקנים ו/או תקן בטיחות – C.E ו/או תקני חוק החשמל אין הכרח כי השנאי יהיה מקו הייצור של החברה המייצרת. יש לצרף אישור מוכח ממכון התקנים בנושא.

4.6	הסוללה:
4.6.1	זרם הפעלה ולפחות 2 אמפר לשעה.
4.6.2	משך פעולת הפנס כשאר הסוללה טעונה: יהיה 1.5 שעות לפחות בפעולה רצופה, ללא ירידה בעוצמת התאורה.
4.6.3	סוללת הפנס תהיה ניתנת להטענות חוזרות 1000 פעמים לפחות.
4.6.4	משך זמן טעינת הסוללה ע"י המטען, ממצב של סוללה פרוקה לחלוטין יהיה קצר ככל האפשר ולא יותר מ-5 שעה.
4.6.5	הסוללה תהיה מסוג ניקל קדמיום או לתיום או שוו"ע ( תתכן הצגת אופציה למערכת אגירת אנרגיה ללא צורך בסוללה).
4.6.6	הספק אחראי לספק סוללות עם תאריך תפוגה של 3 שנים לפחות.
4.6.7	סימון נדרש ע"ג הסוללה: כל סוללה תסומן בסימון ע"פ הדרישות המפורטות להלן:
•	שם היצרן או סימן המסחרי הרשום שלו.
•	כינוי הסוללה.
•	המתח הנקוב.
•	ארץ ייצור.
•	קוטביות ההדקים.
•	תאריך הייצור.
•	תאריך אחרון לשימוש.

5.	חלפים לערכת הפנס:
המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר לגבי חלקי חילוף השייכים לערכת פנס הסריקה הכוללים את הפריטים הבאים:

o	גוף הפנס.
o	גוף המטען.
o	מטען חשמלי – שנאי.
o	מתאם לרכב.
o	ראש הפנס.
o	עדשת ראש הפנס.
o	מפסק הפעלת הפנס ( ON-OFF) / כרטיס / מתג הפעלה.
o	נורה.
o	סוללה נטענת NI-CD או לתיום או שוו"ע לפנס ( A/H 2) לפחות .

6.	אבטחת איכות:
 המציע מחוייב להגיש מ"י במקביל להגשת הצעתו, ערכת פנס לצורך בחינה. כמו כן יגיש המציע הצהרת יצרן (COC) בדבר התאמת הפריט למפרט, דגש על כל הדרישות באפיון .

     7.  בחינות קבלה:
           בחינות הקבלה יערכו בחטיבת הביטחון  יערכו בחינות הן למנות לאספקה שוטפת  
           הן לדגם  שיתקבל לבחינה ממציע המועמד לזכות במכרז.
           הדגם שיוגש לאישור יבחן ע"פ הפרמטרים בהאים:

מס'	נושא נבדק	עונה למפרט	לא עונה למפרט	הערות	
1	המצאות גוף פנס  הכוללת. מנורת LED, , מנורה רזרבית ,סוללה נטענת  ומפסק הפעלה.				
2	המצאות גוף מטען המאפשר טעינת הסוללות מרשת החשמל ושקע מצית רכב.				
3	המצאות חומר הדרכה הכולל - הוראות הפעלה, תחזוקה, טעינה, ונתוני היכר הזרקור ומבנהו.				
4	משקל מקסימאלי לא יעלה על 1 ק"ג .				
5	פרמטרים גוף הזרקור-  אורך: בין 22 ל- 34 ס"מ (כולל ראש הפנס) .
קוטר גוף הפנס: בין 3 ל- 4.5 ס"מ
גודל ראש הפנס נע בין 7-4 ס"מ				
6	החומר ממנו עשוי הפנס  – אלומיניום/ / חומר פולימרי שווה ערך בתכונותיו הפיסיקליות בצבע שחור				
7	עמידות גוף הפנס מפני שריטות, מכות, ודהייה מפני השמש ,פגעי מזג אויר, אטימות לחול , אבק, מים וקורוזיה.				
8	המצאות ידית מחוספסת למניעת החלקה				
9	המצאות מפסק הפעלה ע"ג  גוף הפנס				
11	חוזק גוף  ועדשת הפנס– מבחן הפלה מגובה מטר ב-3 מתארים ( חול , בטון, פלדה).				
12	המצאות רפלקטור  המרכזת את אלומת האור.				
13	המצאות עדשה שקועה  לפחות 3 מ"מ				
14	אופן החלפת נורה בצורה פשוטה וללא כלים מיוחדים				
15	סוללה- זרם הפעלה של לפחות 2 אמפר שעה.				
16	משך הארה יהיה 1.5 שעות רצופות ללא ירידה בעוצמת ההארה				
17	נורה- עוצמת ההארה בחינה של 2  לוקס הארה של מטרת אדם  בטווח XX מטר באופן רציף				
18	מצבי פעולה – רגעי / קבוע לפחות				
19	ספק חשמלי –משמש כספק וכמטען,  מתח עבודה מרשת החשמל ( 220).ומשקע מצית רכב  כולל מערכת כנגז טעינת יתר וחיויי נורה על מצב הטעינה.
עמידה בתקני  מכון התקנים הישראלי או מכון  תקינה בינלאומי.				
21	1000 הטענות חוזרות ללא ירידה בביצועי הסוללה., זמן טעינה לא יותר מ- 4 שעות ממצב פריקה מלאה				
22	פג תוקף של הסוללה  3 שנים				

10	
. ספרות טכנית:
•	לכל פנס תצורף דפית עם הוראות בעברית.
•	הדפית תהיה בלומינציה.
•	הדפית תכלול הוראות הפעלה, תחזוקה, טעינה, ונתוני היכר הפנס ומבנהו.

11. סימון:
11.1	באחריות הספק להטביע בחריטה את סמל שב"ס על גבי גוף הפנס.
11.2	 מתחת לסמל הש"ב יטביע הספק את המק"ט בחריטה גודל הספרות לא יקטן מ-5 מ"מ ועד מקסימום 7 מ"מ לכל סיפרה.
11.3	כל האריזות ותתי האריזות יהיו מסומנות במדבקה ועליהן: סמל השב"ס שמו של המוצר והמק"ט שלוו, וכן פירוט תכולת הערכה.
11.4	 גודל מדבקה מינימלי יהיה 6 על 10 ס"מ ( אופיון מדויק של המדבקה יסוכם עם המציע ).

12. אריזה:
12.1	ערכת פנס הכוללת את החלקים שהוזכרו בפרק 2 סעיף ב' על אביזריהם, תיארז בקופסא מדופנת, ומוגנת למניעת פגיעה בפנס ובאביזריו.
12.2	 על גבי הקרטון תודבק תווית ועליה יופיעו הפרטים הבאים:
•	שם הפריט: ערכת פנס סריקה.
•	כמות הפנסים/ ערכות שבקופסא.
•	שם הספק וכתובתו.

13.  אחריות:
13.1	הזוכה במכרז יהיה אחראי לטיב המוצר על כל מכלולותיו כולל סוללות ונורה, עמידותו והתאמתו לכל דרישות האפיון וזאת למשך כל החיים ומרגע אספקת המוצר למשתמשבכל מקרה בו יתגלה פגם או אי התאמה במוצר, יתקן הזוכה על חשבונו את הפגם או כל אי התאמה, תוך 15 יום ממועד קבלת ההודעה מהשב"ס ללא תוספת תמורה. התייחסות זאת כוללת גם הובלת המוצר ממחסן השב"ס  מרמלה והחזרתו לאחר תיקון הפגם.
13.2	הספק יתחייב לאספקת חלקי חילוף ע"פ המפורט בפרק 6 לעיל, למשך 7 שנים לפחות, לאספקת חלפים תוך 45 יום מתאריך ההזמנה.
13.3	במידה והפנס ניזוק כתוצאה מרשלנות המשתמש יחייב הספק את שב"ס בעלות חלקי       החילוף בלבד אשר עלותן תצוין בהצעת הספק – קטגוריה ג' .

14	תחזוקה:
14.1	על הספק להיות בעל מעבדה לתיקון הפנסים ו/או הסכם עם מעבדה כאמור למתן שירותי תיקון תחזוקה וחלקי חילוף.
14.2	הספק יעמיד לרשות שב"ס כל מסמך שיידרש המעיד על רמת יכולתו בתחום זה.
15	אספקה:
15.1	הספק הזוכה במכרז יספק הטובין לחטיבת הביטחון בנציבות שב"ס.
15.2	הסוללה תסופק בנפרד מהפנס, ולא מחוברת לפנס.
15.3	מועד אספקת הטובין יהיה תוך 30 יום ובתיאום בין הספק הזוכה לתקציבן אג"ם.  

נספח ד'

אזור דרום	אזור צפון	אזור מרכז	
ביס"ר  אשל – באר שבע	ביס"ר  צלמון – ליד צומת גולני	ביס"ר  איילון – רמלה	
ביס"ר   אוהלי קידר – באר שבע	ביס"ר  חרמון – ליד צומת גולני	בימ"ר  ניצן  - רמלה	
ביס"ר   דקל – באר שבע	ביס"ר  שטה  -   בית שאן	ביס"ר  מעשיהו – רמלה	
ביס"ר   נפחא – מצפה רמון	ביס"ר  גלבוע  -  בית שאן	ביס"ר  מג"ן  - רמלה	
ביס"ר  שקמה – אשקלון	ביס"ר  הכרמל – עתלית	ביס"ר  גבעון – רמלה	
ביס"ר קציעות – קציעות	ביס"ר  קישון   - חיפה	ביס"ר  נווה תרצה  - רמלה	
ביס"ר רמון – מצפה רמון	ביס"ר  דמון    -  ליד בית אורן	בצ"מ – רמלה	
בימ"ר ירושלים – ירושלים	ביס"ר  מגידו   -  צומת מגידו	בימ"ר – ת"א – תל אביב	
ביס"ר עופר – מודיעין.	בימ"ר עכו- עכו.	ביס"ר עופר – מודיעין.	
	בימ"ר טבריה – טבריה.	ביס"ר  השרון – ליד תל מונד	
		ביס"ר  הדרים  - ליד תל מונד	
		ביס"ר   רימונים/ אופק – ליד תל מונד	
		ביס"ר  אשמורת – צומת בית ליד	

•	יתכן ובעתיד יתווספו יחידות נוספות להתקנה  בהתאם להתרחבות שב"ס, הספק מחויב   לספק ולהתקין  את הטובין גם ליחידות חדשות אשר יתווספו באותם המחירים ותנאי המכרז.

5.	הצעת המחיר- קטגוריה א' - זרקור ידני קומפלט

 שקלול הצעת המחיר – הצעת המחיר אשר תזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר תבחר כהצעה הזוכה ובלבד שההצעה עומדת בשאר תנאי המפרט.

מס"ד	תאור הפריט	דגם המוצר המוצע	עלות ליחידה בש"ח
לא כולל מע"מ
	משקל יחסי	
1	זרקור ידני קומפלט
ע"פ המפרט המצ"ב			50%	
2	גוף הזרקור			5%	
3	מנורה			20%	
4	מקבע			5%	
5	סוללה/ מצבר			10%	
6	מטען			10%	

•	המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה. הצעה חלקית תיפסל.
•	הצעת המחיר תכלול את כל העלויות לרבות אריזה, הובלה ופריקה לבית הלקוח.
•	אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
•	ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .
___________________													_____________________
         תאריך																		     חתימה וחותמת הספק

6.	הצעת המחיר- קטגוריה ב' - זרקור מכאני/אלקטרו מכאני
שקלול הצעת המחיר – הצעת המחיר אשר תזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר תבחר כהצעה הזוכה ובלבד שההצעה עומדת בשאר תנאי המפרט.

מס"ד	תאור הפריט	דגם המוצר המוצע	עלות ליחידה בש"ח
לא כולל מע"מ
	משקל יחסי	
1	זרקור מכאני/אלקטרו מכאני ע"פ המפרט המצ"ב			50%	
2	גוף הזרקור			5%	
3	מנורה			20%	
4	מנגנון צידוד והגבהה			5%	
5	סוללה/ מצבר			10%	
6	מטען			10%	

•	המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה. הצעה חלקית תיפסל.
•	הצעת המחיר תכלול את כל העלויות לרבות אריזה, הובלה, פריקה לבית הלקוח והתקנה.
•	אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
•	ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .
___________________													_____________________
         תאריך																		     חתימה וחותמת הספק

7.	הצעת המחיר- קטגוריה ג' - פנס סריקה
 שקלול הצעת המחיר – הצעת המחיר אשר בה סה"כ  הציון המשוקלל הינה הגבוהה ביותר תבחר כהצעה הזוכה,  תחת ההנחה כי היא עומדת בשאר תנאי המפרט.
מס"ד	תאור הפריט	דגם המוצר המוצע	עלות ליחידה בש"ח
לא כולל מע"מ
	משקל יחסי	
1	פנס סריקה ע"פ המפרט המצ"ב			50%	
2	גוף הפנס			5%	
3	מנורה			20%	
4	סוללה/ מקור אנרגיה			15%	
5	מטען			10%	

•	המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה. הצעה חלקית תיפסל.
•	הצעת המחיר תכלול את כל העלויות לרבות אריזה, הובלה ופריקה לבית הלקוח. 
•	אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
•	ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .

___________________													_____________________
         תאריך																		     חתימה וחותמת הספק

נספח ה' – תצהיר מנכ"ל עבור מציע הניגש לקטגוריה א' - זרקור ידני

גוש דרום
בית סוהר נפחא	
תאריך :		
סידורי :		
תיק :		
אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________     
 לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
1.	אני משמש בתפקיד מנכ"ל חברת                                                     . (להלן:"החברה")
2.	חברתנו מייצרת זרקורים ידניים ומסוגלת לספק חלקי חילוף לתקופה של 7 שנים (במידה והמציע אינו יצרן המערכות יצרף להצעתו הצהרת יצרן כנדרש).
3.	 החברה סיפקה  לפחות 10  זרקורים ידניים בכל שנה משלושת השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
4.	הנני לפרט הגופים להם סופקו הזרקורים  בצירוף אנשי  הקשר ודרכי ההתקשרות עימם.

הגוף לו ניתן השירות	תקופת מתן השירות
משנה - שנה	שם איש הקשר ותפקידו	מס' טלפון/פלאפון	

				

5.	אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי  ותוכן תצהירי לעיל  אמת.
_____________          				  ____________________            ______________
         תאריך                                                שם  המצהיר                                 חתימה וחותמת

א י ש ו ר עו"ד

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.
    
  _________                          ________________________               _________________

      תאריך		        			חותמת + מספר רשיון עריכת דין	    	      	    חתימת עוה"ד

נספח ה' – תצהיר מנכ"ל עבור מציע הניגש לקטגוריה ב' - זרקור מכאני/אלקטרו מכאני

אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________     
 לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
1.	אני משמש בתפקיד מנכ"ל חברת                                                   . (להלן:"החברה").
2.	חברתנו מייצרת זרקורים מכאניים/אלקטרו מכאניים ומסוגלת לספק חלקי חילוף לתקופה של 7 שנים . (במידה והמציע אינו יצרן המערכות יצרף להצעתו הצהרת יצרן כנדרש).
3.	החברה סיפקה  לפחות 5 זרקורים ידניים בכל שנה משלושת השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
4.	הנני לפרט הגופים להם סופקו הזרקורים בצירוף אנשי  הקשר ודרכי ההתקשרות עימם.

הגוף לו ניתן השירות	תקופת מתן השירות
משנה - שנה	שם איש הקשר ותפקידו	מס' טלפון/פלאפון	

				

5.	אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל  אמת.
_____________            				   ____________________            ______________
         תאריך                                                שם  המצהיר                                 חתימה וחותמת

א י ש ו ר עו"ד

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.
    
  _________                          ________________________               _________________

      תאריך		       			 חותמת + מספר רשיון עריכת דין	    	      	    חתימת עוה"ד

נספח ה' – תצהיר מנכ"ל עבור מציע הניגש לקטגוריה ג' - פנס סריקה

אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________     
 לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
1.	אני משמש בתפקיד מנכ"ל חברת                                                   . (להלן:"החברה")
2.	חברתנו מייצרת פנסי סריקה ומסוגלת לספק חלקי חילוף לתקופה של 7 שנים . (במידה והמציע אינו יצרן המערכות יצרף להצעתו הצהרת יצרן כנדרש).
3.	החברה סיפקה  לפחות 20 פנסי סריקה בכל שנה משלושת השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 	הצעות.
4.	הנני לפרט הגופים להם סופקו הפנסים  בצירוף אנשי  הקשר ודרכי ההתקשרות עימם.

הגוף לו ניתן השירות	תקופת מתן השירות
משנה - שנה	שם איש הקשר ותפקידו	מס' טלפון/פלאפון	

				

5.	אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל  אמת.
_____________          				  ____________________            ______________
         תאריך                                                שם  המצהיר                                 חתימה וחותמת

א י ש ו ר עו"ד

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.
    
  _________                          ________________________               _________________

      תאריך		       		       חותמת + מספר רשיון עריכת דין	    		         חתימת עוה"ד