



									
מסמך שאלות ותשובות – מכרז 1/2019 – מרכז גריאטרי ראשל"צ
 
שאלה
בהמשך לבטיחות מאחר והמבנה פעיל ובקומת ההנהלה תקרת רביץ .
אבקש לקבל מענה .
האם העובדים בזמן הפעילות בפירוק הגג יעבדו?
תשובה
העובדים יעבדו במשך כל זמן העבודה למעט בזמן פירוק הרעפים מהגג – בזמן זה לא ישהו אנשים בקומה העליונה. 
שאלה
האם הקומה בזמן העבודות בגג הקומה תהיה פעילה? 
תשובה
הקומה תהיה פעילה 
שאלה
מאחר ומדובר בבטיחות בזמן פירוק הרעפים יכול להיות מכל סיבה שהיא שייפול רעף .
ויכול להיות שבזמן הפירוק יהיה במשרד עובד מי יהיה אחראי .
ע"פ כללי הבטיחות בזמו פעילות ובכדיי למנוע פגיעה בזמן העבודה דבר שנדיר אין אפשרות שבקומה העליונה תיהיה פעילות  ורק בתאום ולצורך .
לא ניתן לחייב על הקבלן אחריות נזיקית .
תשובה
בזמן פירוק הרעפים הקומה העליונה לא תהייה פעילה ולא ישהו בה אנשים. 
שאלה
בסעיף 3 .ג. על המציע להוכיח עבודות דומות  דהיינו עבודות גגות בהיקף במ"ר למבנה /במבנה מוסדי שהינם בעלי אופי דומה למכרז זה .
בסעיף 5 למכרז ד' מתחייב לעמוד בדרישות שבמפרט  וכו' 
תשובה
הכוונה לכל חומר המכרז לרבות המפרט הכללי 
שאלה
האם הכוונה למפרט הכללי ולתנאי המפרט במידה וכן יש לציין .
היות ובסיפא לסעיף הנ"ל שהתנאים הן מצטברים וחשוב ליידע .
תשובה
הכוונה היא גם למפרט הכללי וגם לפרט המיוחד. התשובה שענינו היא בסדר ולא צריך להוסיף דבר. חומר המכרז מגדיר מה יותר עדיף המפרט הכללי או המפרט המיוחד.
שאלה:
מכרז בכתב הכמויות בסעיף 20.01.006 
בידוד טרמי ע"י מזרוני צמר זכוכית בעובי 5 ס"מ .
לא צוין באיזה דחיסות  יש 12 ויש24 
לבידוד בדחיסות יש ערך לחום וגם העליות משתנות ולכן יש ליידע מה הדרישה .
תשובה:
דחיסות היא 24 קג/מ"ק 



שאלה:
בסעיף 20.01.005 בידוד טרמי לגג תרמו אייר  . 
התרמו אייר הוא בידוד ראפלטיבי ועשוי 2 צדדים אלומיניום האם זו הדרישה .
והאם תרמו אייר או בועות ברקאי או יריעות גולמט .
תשובה
לפי הסעיף בכתב הכמויות רשום "תרמו אייר A1A" 
שאלה
בשטח אין גישה להורדת מכולה לפינוי פסולת מסביב לבניין .
תשובה
איננו מקבלים קביעה זו. כל קבלן יציע דרך פעולה שתבחן ע"י הנהלת המרכז הגריאטרי.
שאלה
ברמפה הכניסה המקום היחיד שניתן להוריד האם יש אישור 
תשובה
לא ניתן להציב מכולה ע"ג שביל הגישה של הולכי הרגל לבניין. ניתן להציב מכולה על הדשא תוך החזרת הגינון לקדמותו בסיום העבודה . 
שאלה
במידה ואין אישור ל1-2 העבודה היחידה זה להוריד כל הרעפים לרצפה בצד הדרומי של המנהלה וכן בצד המערבי .וניתן גם להוריד בצד מזרח כאשר זה מחייב בגידור מתאים למנוע פגיעה במבנים .
האיסוף יוכל להתבצע רק ע"י בובקט או טרקטור עד למקום שנכנס המכולה 
תשובה
איננו מקבלים קביעה זו. כי זו דרך פעולה יחידה. כל קבלן יציע דרך פעולה שתבחן ע"י הנהלת המרכז הגריאטרי. במידה וקבלן יבחר בדרך המוצעת בשאלה, אין לנו התנגדות לדרך זו. 
שאלה
לעניין קונסטרוקציה בגג .בזווית ויזואלית גג הרעפים יש שקעים 
תשובה
 לפי הרשום בחומר המכרז אין צורך לשנות את קונסטרוקציית הגג אלא רק להחליף רעפים . חיזוקים מקומיים יבוצעו לפי הוראת המהנדס
שאלה
להרכבת הבידוד מתחת לרעפים יש להרכיב מתחת ללטות 
תשובה
הבידוד הטרמי יורכב מתחת ללטות
שאלה 
הלטות אינם מתאימים לרעפים הקיימים בשוק היום
תשובה
פתרון לנושא זה ניתן בהוספת סעיף של החלפת לטות לפי הצורך לפי אישור המהנדס.
שאלה
לגביי המרזבים החיצוניים הם עשויים מפח אבץ וכל נגיעה יכול שיהיה קרע .יש לתת הדעת רק בזמן העבודה והחלטה בזמן ביצוע
תשובה
במרזב מתוכננים תיקונים קלים . יש לבצעם ללא גרימת נזק לקיים




שאלה
לעניין המרזב התיקונים חובת עבודה ע"י פיגום נייד 
תשובה
כל קבלן יציע דרך פעולה שתבחן ע"י הנהלת המרכז הגריאטרי 
שאלה
בסיור נאמר שיש להרכיב הבידוד ברקאי  על הלטות . (לא ניתן ליישם .מהסיבות של שקעים בין הלטות וגם מקור לאגירת טל וטיפות ולחות )
תשובה
הבידוד הטרמי יורכב מתחת ללטות 
שאלה
בסעיף רעפים יש רוכבים איך יימדד הרוכב כולל ביטון .(מצ"ב העתק מתוך המפרט הכללי )
תשובה
הרוכב לא יימדד והוא כלול במחיר הרעפים הכללי לפי מ"ר 
שאלה
בהתאם למפרט הכללי פרק 20אופני  2000.12 לגגות רעפים הרעפים נמדדים על פי שיפוע כפי שצויין .
תשובה
הרעפים ימדדו לפי מ"ר בפועל כלומר בשיפוע.
שאלה
לגביי רוכבים המפרט הכללי20 סעיף 2000.13  מציין שהמדידה לרוכב לפי מטר אורך רוכב .(הרוכבים יימדדו בנפרד כתוספת לגג)
תשובה
בכתב הכמויות נקבעה צורת מדידה והיא הקובעת 
שאלה
מיגון מעבר  יש חובה של המשרד  לדרישה למיגון למעבר בטוח .
תשובה
עקב גג בטון קיים אין צורך בבניית מעבר "מנהרה " מקורה  בכניסה לבניין
שאלה
יש חובה לציין מה הן הדרישות וגם להודיע לכל הקבלנים שהמיגון יהיה זהה ..
בסעיפים הבאים מצוינים הסעיפים שלגביהם, על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד. 4 הכנת כתב כמויות לחוזה – בהכנת כתב כמויות לחוזה, יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויוסיף סעיפים לפי הצורך.  .
גידור באתר 
יש לצרף תכנית ולקבוע את סוג הגידור הנדרש באתר במקרים של הפרדת
תשובה
 לפי דרך הפעולה שיציע הקבלן הזוכה יקבע סוג וצורת הגידור הנדרש  לפי הנחיות אחראי הבטיחות של המרכז הגריאטרי 








שאלה 
חצרים
במקרה של עבודות תשתית ופיתוח – יש להגדיר את סוג הגידור;
 במקרה של שיפוצים במסגרת "אתר מאוכלס" או "מבנה מאוכלס" )המתקן
נמצא בשימוש( יש לפרט אם נדרשות מחיצות גבס ומיקומן, או אם נדרשת
הפרדה מקומית אחרת בפועל;
במקרה של אחזקה, יש לציין גידור להפרדה בין אזור העבודה לבין יתר החלל. 
מפרט כללי לבטיחות בעבודות בנייה אופני המדידה ותכולת המחירים .
אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת – היתר עבודה אשר יינתן על ידי
נציג המזמין במתקן לצורך ביצוע עבודה מסוכנת באתר מאוכלס שאינו נמצא
ב"הפרדת חצרים" בטרם ביצוע עבודה, למשך תקופה של לא יותר מ-12 שעות
ברציפות, על מנת לבקר עבודה מסוכנת המיועדת לביצוע על ידי הקבלן שהיא
בעלת סיכון פוטנציאלי רב העלול לגרום לסיכון שאינו קביל או שחומרת התוצאה
יש בה כדי לפגוע באדם לנציגי המזמין או לציודו ולמתקניו הנמצאים באתר או
בסביבתו הקרובה. ההיתר יינתן על גבי טופס הרשאת עבודה )להלן דוגמא
מצורפת בנספח ה'( לסוגי העבודות שהוגדרו כעבודה מסוכנת ולאחר שהקבלן
ביצע סיור במקום בו תתבצע העבודה המסוכנת;
אתר מאוכלס – מצב בו לא ניתן לבצע "הפרדת חצרים" מוחלטת, ונדרשת פעילות שוטפת של המזמין במקביל לעבודת הקבלן, תוך ביצוע גידור להפרדה בין שטח העבודות לבין האתר המאוכלס; 
 גידור – הפרדה פיזית )גידור לבטח( בין האתר לבין שטחים שאינם שטח אתר העבודה, לרבות שטחי המזמין, בין אם בהפרדת חצרים ובין אם באתר מאוכלס )ראה הגדרת "אתר מאוכלס"(; 
גידור – הפרדה פיזית )גידור לבטח( בין האתר לבין שטחים שאינם שטח אתר
העבודה, לרבות שטחי המזמין, בין אם בהפרדת חצרים ובין אם באתר מאוכלס) ראה הגדרת "אתר מאוכלס"
 נציג המזמין, במקרה של אתר מאוכלס – נציג המזמין במתקן המחזיק בשטח, האחראי על המתקן בו מתבצעת העבודה;   
לאור כל האמור בעניין בטיחות חובת הדרישה הינה של המשרד ולא של הקבלן ולכן על המשרד לצרף מה הן הדרישות לבטיחות וכל התוכניות חלות על המזמין היות ומדובר באתר מאוכלס .
לגביי מיגון מעבר להולכי רגל וכל בטיחות אחרת .ולהגדירה במכרז 
תשובה
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בברכה 
מהנדס ברר נחום 
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