נספח מספר 7
מכרז מספר: 28/11.2021
 לרכישה והתקנה של סורקים ופיתוח תוכנת התממשקות עם מערכות המשרד עבור סריקת מחברות בחינה

1. מפרט טכני נדרש
1.1 המפרט הטכני של הסורקים, פירוט הציוד הנלווה, הדרישות הטכניות והשירותים הנדרשים מפורט להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
1.2 על המציע לעמוד בכל דרישות המפרט ולעדכן, מהן התכונות הקיימות בסורק המוצע על ידו.
1.3  על המציע לצרף להצעתו מפרטי הסורק המוצע והצהרות יצרן נלוות להוכחת עמידתו בכל הדרישות המוצגות ולהפנות לעמוד הרלוונטי בהם.

1.4 שם יצרן הסורק המוצע:________________

1.5 דגם ומק"ט מדויק של הסורק המוצע:___________________

1.6 להלן המפרט :
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חוברת ההצעה 22.11.2021
	תצורת סורקים 
	
	

	#
	תכונה 
	דרישות מינימום / חובה
	דרישות מינימום / חובה
	הערות/הבהרות לדרישה
	√/X
	תיאור הקיים
	הפנייה לעמוד המוכיח את האמור במפרטי היצרן / נספחים נלווים

	 
	 סורק יעודי 
	 סורק בלבד ולא סורק משולב במכונת צילום/מדפסת 
	 חובה 
	 
	 
	 
	

	1
	 הסורק מוגדר ע"י יצרן הסורקים כסורק תעשייתי המיועד לסריקות בכמויות גדולות וברציפות ובמשך כל שעות היממה
	 
Heavy Duty / High Volume Scanner
 
	 חובה 
	 

לפי הגדרות הסורק / הצהרת יצרן 
	 
	 
	

	2
	מהירות סריקה של 180 דפים בדקה - סריקת Duplex
	 180 דפים בדקה
(360 עמודים - בסריקה של שני העמודים  משני צידי הדף במעבר אחד) 
	 דרישות מינימום 
	
נתוני מהירות הסריקה ימדדו לפי:
דף בגודל - A4
דף במצב -  Landscape
רזולוצית סריקה - של 300 DPI
משקל דף - g/m²80
	 
	 
	

	3
	Unlimited Duty Cycle
	 ללא הגבלת כמות הדפים הנסרקת  
	 חובה 
	לפי הגדרות הסורק / הצהרת יצרן
	 
	 
	

	4
	גודל נייר נתמך
Supported media type
	 A4/Legal 
 ISO formats:  A4, A5 A6, A7, B4, B5, B6, B7
 
	דרישות מינימום
	
	 
	 
	

	5
	משקל נייר נתמך
	הסורק יתמוך במשקל נייר של בין  g/m² 60 ל  g/m² 160 לפחות
	דרישות מינימום
	 
	 
	 
	

	6
	רזולוציה אופטית
	 600 DPI 
	דרישות מינימום
	 
	 
	 
	

	7
	רזולוציית סריקה נתמכות
	 תמיכה ביכולת לסרוק בטווח רזולוציית סריקה הבאות לפחות: 
200, 300, 400, 600  
	דרישות מינימום
	אפשרות לסרוק בטווח רזולוציות אלו לפחות
	 
	 
	

	8
	תמיכה בסריקה בצבע - 
Colour depth
	 24-bit depth 
	דרישות מינימום
	 
	 
	 
	

	9
	תמיכה בסריקה בגווני אפור
Gray scale - גווני אפור
	 8-bit depth 
	דרישות מינימום
	 
	 
	 
	

	10
	תמיכה בסריקה בשחור לבן
שחור/לבן - בינרי
	 1 bit depth 
	דרישות מינימום
	 
	 
	 
	

	11
	טכנולוגית סריקה
	 CCD line camera 
	 חובה 
	 
	 
	 
	

	12
	דרייברים להתממשקות  לסורקים
	 TWAIN ו-ISIS 
	 דרישות מינימום
	 
	 
	 
	

	13
	פורמט קבצים סרוקים 
	JPEG Compressed or uncompressed, PDF, PDF multipage, TIFF, TIFF multipage
	דרישות מינימום
	File Format Outputs
נדרשת יכולת שמירה דפים נסרקים הן כקובצים בודדים והן 
תמיכה גם בפורמטים התומכים בריבוי דפים הנסרקים בקובץ אחד
	 
	 
	

	14
	קביעת מיקום שמירת קבצים
	 במחשב מקומי או בכונן רשת 
	 חובה 
	 
	 
	 
	

	15
	מזין דפים אוטומטי
	700 דפים לפחות
	דרישות מינימום
	הזנת 70 מחברות בעובי דף של 
80 g/m² (מחברות שנחתכו )
(יכולת סריקה של עד 70 מחברות לפחות כיחידה אחת)
	 
	 
	

	16
	תא איסוף דפים נסרקים
	700 דפים לפחות
	דרישות מינימום

	לא יפחת מכמות הדפים במזין הדפים האוטומטי

	 
	 
	

	17
	יכולת זיהוי שדות מפתוח  באמצעות  קוראי ברקוד 
לפחות קוד ברקוד חד מימדי ודו מימדי- QR  (ברקודים כדוגמת:
 Code 2/5 Inter-leaved, Code 39, Code 128, QR Code ( 


	 מובנה ביכולות הסורק  
	 דרישות מינימום 
	 
	 
	 
	

	18
	לפחות 3 חיישנים לזיהוי משיכת דף כפול בשעת הסריקה
	 מובנה ביכולות הסורק 
	 דרישות מינימום
	Multi-feed detection
	 
	 
	

	19
	זיהוי סיכות/מהדקים בדף
	 מובנה ביכולות הסורק 
	 חובה 
	עצירת עבודת הסורק / הוצאת הדף לפני גרימת נזק
	 
	 
	

	20
	יישור דף הנסרק עקום -DeSkew, חיתוך מסגרות שחורות וחיתוך שוליים
	 מובנה ביכולות הסורק  
	 חובה 
	מאפשרת יישור אוטומטי של דף סרוק שלא נסרק ישר
	 
	 
	

	21
	ממשקי תקשורת לחיבור מחשב הסריקה
	 USB 3.0 
	 דרישות מינימום 
	או מהיר יותר
	 
	 
	

	22
	לוח הפעלה הכולל מסך מגע
	 נדרש מסך מגע לתפעול הסורק 
	דרישות מינימום
	 
	 
	 
	

	23
	תמיכה במערכת הפעלה חלונאית
	 לפחות תמיכה ב-  windows 10 32/64 bit 
	 דרישות מינימום
	לפי הצהרות יצרן/מפרט
	 
	 
	

	24
	עמידה בתקני בטיחות חשמל הנדרשים בישראל
	 
	 חובה 
	לפי הצהרות יצרן/מפרט
	 
	 
	

	25
	הסורק המוצע מותאם לעבודה ברשת החשמל בישראל
	 
	 חובה 
	לפי הצהרות יצרן/מפרט
	 
	 
	

	26
	אספקת כל הכבלים והמחברים הנדרשים לתפעול הסורק
	 
	 חובה 
	 
	 
	 
	

	27
	אספקת כל התוכנות - (Software) הכלולות בעלות  של הסורק והנחוצות לתפעולו ולאספקת השרות הנדרש (כולל תוכנות סריקה ו-OCR וכד')
	 
	 חובה 
	בהתאם למצוין במפרט
	 
	 
	

	28
	מפרטים והצהרות יצרן
	 יש לצרף מפרטי הסורק המוצע והצהרות יצרן נלוות  להוכחת עמידתו בכל הדרישות המוצגות 
	 חובה לצרף למענה 
	כולל הצהרות יצרן/יבואן הנדרשות
	 
	 
	

	29
	דרישות לתשתית חשמל לחיבור הסורקים
	 
	יש לצרף למענה
	 
	 
	 
	

	30
	דרישות תשתית לסביבת העבודה של הסורקים
	 
	יש לצרף למענה
	 
	 
	 
	






	
	
	

	תאריך
	שם מלא של מורשי החתימה של המציע
	חתימה וחותמת המציע



