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1. נתוני ביצועים ויכולת הרמה
· כושר הרמה: 862 ק"ג.
· כושר הרמה עם משקולות אחוריות (חובה): 957 ק"ג.
· גובה הרמה מקסימלי: 3,061 מ"מ.
· מערכת הידראולית: לחץ עבודה של 206 בר לפחות.
· ספיקה הידראולית סטנדרטית: 70 ליטר לדקה.
· ספיקה הידראולית גבוהה: 119 ליטר לדקה.
2. מפרט מנוע ומערכת הנעה
· יצרן מנוע: YANMAR
· הספק מנוע: 70 כ"ס.
· סוג מנוע: מנוע דיזל מתקדם, עומד בתקני זיהום אוויר, בעל ביצועים גבוהים וחיסכון בדלק.
· מהירות נסיעה מקסימלית: 14 קמ"ש לפחות.
· קיבולת מיכל דלק: 62 ליטר.
· קיבולת מיכל הידראולי: 30 ליטר.
3. מידות ומשקלים
· משקל עצמי: 3,121 ק"ג.
· אורך כללי (כולל כף): 3,245 מ"מ לפחות.
· רוחב ללא כף: 1,638 מ"מ.
· גובה תא מפעיל : 2,032 מ"מ.
· בסיס גלגלים  : 1,067 מ"מ.
4. מערכת הפעלה וסביבת נהג
· שיטת הפעלה: מערכת T-BAR או ג'ויסטיק הכוללת מפסקי מגע בידיות ההפעלה.
· תא מפעיל: תא משופר עם שדה ראייה היקפי מלא לבטיחות מרבית.
· נוחות מפעיל: כיסא אורטופדי, הנדסת אנוש מתקדמת, ריפוד פנימי ואפשרות למערכת מיזוג אוויר.
5. אבזור ודרישות חובה
· צמיגים: צמיגי סלע דגם L5 ברוחב 12/16.5.
· בטיחות: מערכת אבטחת נעילה למערכת ההידראולית ולמערכת הנסיעה, ומנגנון נעילה לזרועות במצב מורם.
· תחזוקה: גישה קלה ומהירה לכל מערכות הכלי לצורך תחזוקה שוטפת.
6. שירות, רישוי ולוגיסטיקה
· שירות ותחזוקה: על הספק להחזיק מוסך שירות במרחק של עד 20 ק"מ מבית הספר החקלאי "כדורי".
· אספקה: המחיר כולל רישוי, הובלה לבית הספר והדרכה מלאה למפעילי הכלי באתר כדורי.
