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שרות בתי הסוהר
מכרז/חוזה מס​​​​​' - 234/2010
ב/ס הכרמל
שדרוג חדר הסקה 

                                                                                                             יולי 201
העבודה במסגרת מכרז זה מתייחסת לביצוע עבודות לשדרוג חדר הסקה בב/ס כרמל, לרבות החלפת תנורים, התקנת מיכלי מים , התקנת צובר גז (יסופק ע''י חברת גז של המזמין) צנרת ואביזרים . 
מסמך 1

שרות בתי הסוהר
א.ג.נ.,

מכרז פומבי מס' – 234/2010
שדרוג חדר הסקה בב/ס כרמל
1. כללי 
1. שרות בתי הסוהר (להלן: "הממשלה" או "המזמין") מזמין בזה את כב' להגיש הצעת מחיר לביצוע עבודות לשדרוג חדר הסקה בב/ס כרמל, לרבות החלפת תנורים, התקנת מיכלי מים , התקנת צובר גז (צובר הגז יסופק ע''י חברת גז של המזמין), צנרת ואביזרים. 

2. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 500  ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד בבנק הדואר מספר חשבון  024782-2  בציון מספר מכרז.טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה בשב"ס, מחלקת רכישות ענף מכרזים , מפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (על יד  תיכון רמלוד) רמלה.
2. הנחיות לאינטרנט:
1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: http://www.mr.gov.il/
2. למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
3. רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד. 

3. תקופת ההתקשרות הינה למשך חודשיים מיום קבלת צו התחלת עבודה. על המציע להגיש עם הצעתו לוח זמנים עקרוני (בפורמט "גנט") המפרט פעילויות עיקריות.

4. הממשלה אינה אחראית לכל פירושים או הסברים שינתנו בע"פ, למעט אם ניתנו ע"י גורם מוסמך במסגרת סיור קבלנים הנזכר בסעיף 2  לעיל, או כתשובות בכתב לכל המשתתפים בעקבות סיור הקבלנים כנ"ל. הממשלה מצהירה בזאת שכל מסמך מכל סוג שהוא (בין אם הוא מילולי או משורטט), שנמסר לעיון המציע שלא במסגרת המסמכים המצורפים להזמנה זאת, במידה ונמסר הינו – בטל. 

5. כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שייעשו במסמכי המכרז, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

6. על המציע לרשום בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לעומת כל סעיף וסעיף, לחשב את סה"כ של כל סעיף, לסכמם ולהעביר את הסך הכל למסמך 2 – הצעת המציע – סעיף 27. 

7. על המציע לחתום בדיו ו/או בחותמתו על כל דף ודף של כל המסמכים והתוכניות הנמסרים לידו ולהעבירם במעטפה סגורה היטב, ללא פרטי הזיהוי של המציע על גבי המעטפה, לכתובת הממשלה הרשומה להלן לתיבת מכרזים מס' - 7.
על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר התיבה.

אין לשלוח ההצעה בדואר.

8. המועד האחרון לקבלת הצעות הוא: 30/08/2010 שעה : 12:00.
9. כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך קבלת הצעתו ו/או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו למשתתפים כהשלמה, הם רכושה הבלעדי של הממשלה, הם מושאלים למציע ועליו להחזירם לממשלה לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 7 לעיל, בין אם יגיש ובין אם 
לא יגיש את הצעתו. אין המציע רשאי להעתיקם ו/או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה לממשלה. 

10. הצעת כב' תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה, במשך תקופה של 120 יום מהמועד הנקוב בסעיף 7 לעיל. תוך תקופה זו תהא הממשלה רשאית לדרוש מהמציע להתקשר עימה בחוזה המצ"ב, בהתאם להצעת המציע, והמציע מתחייב להתקשר עם הממשלה בחוזה כנ"ל ולמסור לממשלה את החוזה החתום בצירוף פוליסת הביטוח והערבות הנדרשת עפ"י החוזה. לא קיים המציע את התחייבותו תהא הממשלה רשאית לגבות את הבטוחה שצורפה להצעה, כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בנוסף לכל סעד אחר לו היא זכאית עפ"י כל דין.

11. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להכניס בכל עת שינויים במסמכי החוזה ורק החוזה הסופי, כפי שיחתם ע"י הממשלה, יחייב אותה בכל הקשור בנושא הצעה זאת.

12. ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המפורטים להלן בסעיף זה. בהתאם לתנאים אלה.
על המציע לצרף להצעתו:
1. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976. אישור תקף מפקיד שומה או מנהל המכס והמע"מ לרבות מעובד הכפוף להם שמינו או מרו"ח או מיועץ מס והמעיד שהמציע:

1) מנהל את פנקס החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או שהוא פטור מלנהלם.

2) נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות  שמוטל עליהן מע"מ.
2. ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת שב"ס ע"ש המציע / המחאה בנקאית לפקודת שרות בתי הסוהר ע"ס  10,000 ₪, כבטוחה לקיום התחייבות המציע עפ"י תנאי המכרז (לרבות מסמך זה). תוקף הערבות יהיה עד תאריך 02/01/2011. 
3. 
ניתן לקבל ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק, ובלבד שנחתמה ע"י החברה עצמה ולא ע"י הסוכן שלה. 
4. אי דיוק באחד מפרטי הערבות עלול לפסול את ההצעה. באם לא תתקבל ההצעה תוחזר הערבות מיידית למציע. 
5. אישור מרו"ח על זכויות החתימה בחברה (אם המציע הינו תאגיד).
6. אישור רו"ח/עו"ד  בדבר היות המציע (במידה והינו תאגיד) חברה פעילה שאינה מצויה בתהליכי כינוס נכסים. 
7. עמידה בכל תנאי הסף המפורטים כדלהלן:
תנאי סף

1. המציע  רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 171 עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי המתאים להצעתו והינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג זה. 
2. המציע סיפק והתקין  בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 3 מתקני הסקה בתפוקה של 400,000 קק"ל/לשעה לפחות כל אחד,. תנאי זה יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בצירוף שמות הגופים להם סופקו מתקני ההסקה לרבות פרטי אנשי קשר.  
3. השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה ומהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
13. אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה מפורטות במסמך 2 למסמכי המכרז.
14. שב"ס רשאי לבחור במכרז זה  זוכה חלופי (ההצעה  שדורגה במקום השני). ההתקשרות עם הזוכה החלופי תמומש במידה ומכל סיבה שהיא לא תמומש ההתקשרות עם הזוכה.
15. ההצעה תוגש ע"י לא יותר ממציע אחד. הצעה משותפת תיפסל.

16. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות לעניין הפרתו יהיה בתל- אביב.

17. לא צורפה הערבות הנזכרת בסעיף 12 לעיל, או שהערבות שצורפה אינה תואמת את הנדרש תיפסל ההצעה על הסף. לא צורף איזה מהמסמכים האחרים הנזכרים בסעיף 12 לעיל או שהמסמך שצורף אינו תואם את הנדרש, רשאית ועדת המכרזים של הממשלה לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע להשלים את החסר, או לפסול ההצעה.

18. אין הממשלה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. כמו כן, אין הממשלה מתחייבת להזמין ביצוע כל העבודות ממציע אחד והממשלה תהיה רשאית לפצל ביצוע העבודות בין מספר מציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. הממשלה תהיה רשאית להזמין ביצוע חלק מהעבודות בלבד. ההכרעה בעניינים אלה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה, והמציע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין מימוש זכותה זו של הממשלה. החליטה הממשלה להזמין רק חלק מהעבודה, יתייחס החוזה שייחתם עם המציע/ים, הזוכה/ים לעבודה המוזמנת בלבד וכבסיס להוראות החוזה הנוגעות להפסקת העבודה ו/או שינויים ו/או כל הוראה אחרת שבחוזה, ישמש חלקה של העבודה שהוזמן בפועל מהקבלן, מבלי שתקום עקב כך לקבלן, זכות לקבלת פיצוי כלשהו מהממשלה או לשינוי במחירי היחידה שבהצעתו. 

הממשלה תהא רשאית לקבוע זוכה חלופי במכרז למקרה בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה במכרז מכל סיבה שהיא.

19. המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם

20. כתובת הממשלה: שירות בתי הסוהר, בנין נציבות שב"ס (ליד  בית סוהר מעשיהו), רמלה.
21. הסתייגות מתנאי המכרז או מחוזה ההתקשרות, יש לפנות בכתב לרמ"ח רכישות באמצעות פקס: 08-9194084 לא  יאוחר מיום 15/08/2010 שעה 12:00.
מסמך 2

שרות בתי הסוהר
לכבוד:

שרות בתי הסוהר

מכרז פומבי מס' – 234/2010
שדרוג חדר הסקה בב/ס כרמל
א.ג.נ.,
1. לאחר שביקרתי באתר הפרויקט ובדקתי את האתר וסביבותיו, את כמויותיהם וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, בחנתי את דרכי הגישה לאתר, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים, את העבודות המתבצעות כיום באתר ע"י קבלנים אחרים, את מקום צינורות המים, קווי החשמל, הטלפון, הביוב, התיעול וכיוצ"ב, המבנים הקיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים.

2. לאחר שניתנה לי האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים, הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתי ושוכנעתי שלא אוכל לבוא בטענות כלשהן בקשר לאי ידיעת תנאים אלה.

3. לאחר שעיינתי ובדקתי את התוכניות, המפרטים, הדוגמאות של המוצרים, אם היו כאלה, את כתב הכמויות, את נוסח החוזה וכל המסמכים האחרים שפורטו במכרז ושמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

4. לאחר שקיבלתי מהממשלה את כל הדוחות והסקרים שנעשו מטעמה לצורך העבודה, אם היו כאלה, ולאחר שהובהר לי כי בדיקות וסקרים אלה הם בבחינת מידע כללי בלבד ולא יפטרו אותי מהחובה המוטלת עלי, לבצע בעצמי בדיקות וסקרים ומוסכם עלי בזאת שהממשלה משוחררת מכל חובות או אחריות לנכונות הדוחות והסקרים שנמסרו לי.

5. לאחר שקראתי ובדקתי את פירוט המועדים לביצוע והשלמת העבודות, שנקבעו ע"י הממשלה.

6. לאחר שהובא לידיעתי כי במידה והצעתי תתקבל ע"י הממשלה, אדרש להמציא במעמד חתימתי על החוזה, וכתנאי לחתימתה של הממשלה על החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 5% מערך ההתקשרות כולל מע"מ,שתעמוד בתוקפה עד לתחילת תקופת הבדק, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיי עפ"י החוזה.

7. הנני מצהיר בזאת כי מיום חתימתי על הצעה זאת והגשתה לממשלה, מחייבת אותי הצעתי, לרבות כל האמור במסמכים הנספחים לה, והיא עומדת בתוקפה, על כל פרטיה, במשך תקופה של 120 ימים מהתאריך האחרון למסירתה, שנקבע במכרז, והכל בכפוף לאמור במסמך 1. 

8. אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב:
1. לחתום על החוזה בתאריך שאדרש לעשות זאת על ידי הממשלה, ולמסור לממשלה את החוזה החתום יחד עם פוליסות הביטוח והערבות הנזכרת בחוזה.

2. להתחיל בביצוע העבודות בהתאם לחוזה שייחתם ובהתאם לצו התחלת העבודה שיוצא לי ע"י הממשלה באמצעות המנהל.

9. הנני מאשר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים שנמסרו לידי לצורך קבלת ההצעה, הם רכושה של הממשלה ועלי להחזירם לממשלה, בין אם הגשתי ובין אם לא הגשתי את הצעתי, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

10. הנני מצהיר בזאת כי נמצאים ברשותי המפרט והתוכניות הנמצאים בתיק המכרז, וכי אני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לדרישות המפרטים ויתר המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז/ חוזה זה.
11. המחירים הנקובים בהצעתי הינם בשקלים חדשים וכוללים מיסי יבוא והיטלי יבוא על פריטים וחלפים, אך אינם כוללים מס ערך מוסף, המזמין ישלם את מס ערך המוסף בשיעור שנקבע בחוק במועד התשלום.
12. א.
 כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה ותנאיה, הנני מצרף ערבות  

בנקאית/המחאה בנקאית ערוכה לפקודתכם. הממשלה תהא זכאית לחלט את הערובה, באם אחזור בי מהצעתי מסיבה כלשהי ו/או אמנע מלהתקשר עם הממשלה בחוזה על סמך הצעתי ובהתאם לתנאי המכרז.


ב.
אם הצעתי לא תתקבל, תחזירו לי את הערבות הבנקאית.

3. אם הצעתי תתקבל, תוחזר לי הערבות הבנקאית כנגד ערבות כנדרש בחוזה. ברור לי, כי הממשלה לא תתקשר בחוזה עמי ולא תשלם חשבון כלשהו ללא קבלת ערבות וביטוח כנדרש בחוזה, וכי אי תשלום במועד מהסיבה האמורה,  לא יזכה אותי בתשלום ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה.

13. ידוע לי כי אם הצעתי כוללת הנחה כללית, תחושב ההנחה מההצעה הכוללת. 
14. הנני מאשר כי המחירים הכלולים  בהצעתי הינם קבועים וסופיים, לא ישתנו מכל  סיבה שהיא והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז/ חוזה ולביצוע כל התחייבויותיי לפיהם, ואני מתחייב כי לא אציג שום תביעה או טענה בשל אי  הבנה, או אי ידיעה שהיא על תנאי המכרז/ החוזה או כל אחד מהמסמכים הקשורים למכרז/לחוזה או של מסמכי ההצעה. 
15. הנני ממציא בזאת את כל הנדרש עפ"י סעיף 12 במסמך 1 למכרז.
16. ידוע לי כי הערבות לקיום ההצעה תהיה בסך 10,000 ₪ . 


 ערבות לביצוע תהיה בסך 5% מסך ההצעה כולל מע"מ.


 (תקופת הבדק הכללית – עפ"י סעיף 9 במסמך ב' 1). ערבות לתקופת הבדק 
  
 תהיה בסך 5% מסך החשבון הסופי (ותינתן למשך שנה אחת).

17. הנני מצהיר בזאת שחברתי מסווגת ברשם הקבלנים בסיווג 171 קבוצת סיווג לפי היקף ההצעה עם סימון כוכבית (קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות), בסיווג הנ"ל.
18. הנני מצהיר בזה כי ידוע לי שהעבודה במתחם תחייב שלביות בביצוע העבודה בכדי לאפשר המשך פעילות של בית הסוהר. השלביות תיגזר הן מדרישות תפעוליות להמשך פעילות תקינה של מתקנים או תשתיות והן מדרישות ביטחוניות אשר יחייבו הערכות בטחון נאותה לאבטחת המתקן בכל שלב ושלב.
19. ידוע לי שכל יתר מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.
20. הנני מצהיר שיש לי הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את העבודות על פי המסמכים וכן הציוד והפועלים המקצועיים הדרושים לבצע העבודות ברמה הגבוהה ביותר.
ידוע לי שהתכניות שצורפו להצעה אינן תוכניות סופיות לביצוע ותוך מהלך הביצוע יועברו תיקונים, שינויים והשלמות, באורים ופרוט נוסף לתוכניות 
באופן הדרגתי בהתאם לצורך ובהתאם לדרישות הדין ותקן הרשויות השונות.
21. ידוע לי שחתימתי על הצעתי ועל המסמכים המצורפים שנמסרו לידי במסגר ההזמנה להציע הצעות, אינה מהווה חתימה על החוזה, אלא חתימה המאפשרת את קריאת המסמכים, בדיקתם ומתן ההצעה ללא כל סייג. 
22. ידוע לי שהחוזה עליו אחתום, באם הצעתי תתקבל, יקבל תוקף אך ורק לאחר חתימת הממשלה.
23. ידוע לי כי באתר עשויים לפעול בנוסף לקבלן הנ"ל, קבלנים אחרים המבצעים עבודות עבור המזמין וכי אצטרך לתאם עבודותיי עימהם. עם זאת מאחר ולא יינתן להם כל שירותים מטעמי, הנני מצהיר כי ידוע לי שלא אקבל כל תמורה שהיא בגין עבודתם באתר. 
24. עוד הנני מצהיר כי הצעתי מוגשת, מבלי שהיה ו/או יש כל הסכם או קשר אחר עם האחרים המגישים הצעות מחיר לביצוע העבודות שבנדון.
25. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל אביב. 
26. ידוע לי כי הנני מתחייב להחזיק מהנדס מוסמך קבוע באתר לצורך הביצוע.
27. לאחר כל אלה, הנני מתחייב לבצע את כל התחייבויותיי על פי מסמכי מכרז זה :
1. שדרוג חדר הסקה בב/ס כרמל 

בסכום של ____________ ₪ לא כולל מע"מ, 

במילים (__________________________________ש"ח) לא כולל מע"מ, 
המהווה סיכום כתב הכמויות לאחר הנחה (אם נתנה כזאת).

שם הקבלן וחתימתו ______________________________

שם איש קשר______________________________________

מספר עוסק מורשה __________________________________

מספר טלפון _______________________________________

מספר פקס  ________________________________________

כתובת הקבלן ______________________________________

מס במקור ________________________________________

MAIL .E   _________________________________________

פרטי הבנק
שם הבנק               ____________________

כתובתו                 ____________________

מספר סניף             ____________________

מספר חשבון           ____________________

חתימת המציע         ____________________           תאריך   ______________

אישור רו"ח / עו"ד
הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע_______________________ אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע
ולראיה באתי על החתום:

תאריך_______________ חתימה וחותמת רואה החשבון / עו"ד________________

שם_________________ ת.ז._____________________
נספח הצמדה למכרז פומבי מספר –234/2010 
1. במקרה שבמהלך ההתקשרות יעלה המדד הפרויקטאלי (מדד תשומות הבנייה)  בשיעור של 4% או יותר לעומת מדד הבסיס (מדד בסיס הינו המדד הפרויקטאלי הידוע במועד האחרון להגשת הצעות), יעודכן הסכום לתשלום במקדם העדכון. 

2. לעניין זה "מקדם העדכון" – שיעור  השינוי של המדד הפרויקטאלי במועד התשלום לעומת מדד הבסיס , בניכוי 4% . לדוגמה : אם  במועד כלשהו עלה המדד הפרויקטאלי ב11% , אזי מקדם העדכון יהיה 7% (11% בניכוי 4%) כך שהסכום הנומינלי לתשלום יוכפל ב .1.07 .
3. חישובי ההצמדות ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם לחוזה ולא תתבצע התאמה רטרואקטיבית.
מסמך א 1 - חוזה מדף 
מסמך ב - 1  - מסמך שינויים ותוספות בתנאי החוזה
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מסמך ב' (לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה – אפריל 2005)

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ב1-לן כותרות הסעיפים של מסמך ב1- , הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם:

 1.
הגדרות

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים

3.
הביטוח

4.
הקשר עם קבלנים אחרים.

 5.
אספקת כוח אדם ותנאי עבודה.

6. מועד השלמת המבנה
7. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים.

8. בדק, תיקונים ושירותים תשלומי ביניים

9.  תשלומי ביניים

10.  סילוק שכר החוזה

11. תוכניות עדות

12. אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

13.  המפרט הכללי.

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ב1- בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות, בצורה אחרת כלשהיא, את 

האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח התשס"ה - אפריל 2005 או במסמך אחר כאמור בו ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך   

האחר - יחולו הוראות מסמך זה.

_____________________

חתימת            הקבלן


1.
הגדרות


בסעיף 1 של החוזה בסוף סעיף קטן (1) תתווסף ההגדרה שלהלן:


"המתכנן" - פירושו: אדריכל, מהנדס או יועץ מקצועי איתו התקשרה הממשלה

  

        בקשר עם תכנון ו/או ייעוץ לצורך הקמת המבנה או כל גורם אחר


                      לפי קביעת המנהל.

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים

              בסעיף 11 לחוזה, סעיף קטן 1 (א) יופיע הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 10 ימים מיום

              התחלת  הביצוע  הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים. 


 בסעיף 11 לחוזה  אחרי סעיף קטן 1 (ב) יופיע 11 (ג): מוסכם ומובהר לקבלן כי שבוע 
עבודה יהיה בן 5 ימים והעבודה תתנהל כדלקמן: כניסה בין השעות   07.30  - 08:30 

              ועבודה עד השעה  16.30 .
             לא תתבצע עבודה באתר בימי  שבת , בערבי חג  ובחגי ישראל.

3.
הביטוח


א.       פוליסה לביטוח עבודות קבלניות



תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול 


ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות 

כדלקמן:



(1)
ביטוח רכוש יכלול - ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מבנה" כהגדרתו 


בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.



(2)
סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:




(א)
סכום החוזה כולל מע"מ.




 (ב)
ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה 



לקבלן,
בנוסף לסכום החוזה.




  (ג)
הסכומים האמורים בס"ק1) ו - (2) יהיו צמודים ל- $ ארה"ב 



בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.



(3)
פרק ביטוח אחריות צד ג' - יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן 

      המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.



(4)
אנשים  שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי 


ביטוח לאומי,  ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.



(5)
גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות:




300,000 $ ארה"ב -למקרה אחד.



(6)
ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות 


שהוציאו או  התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק 


נמנע ובין אם לאו, הכול בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 


-1981 .



(7)
בפוליסה יכללו בביטוח רכוש ובביטוח צד ג' גם ציוד של הקבלן כולל 


ציוד כבד שנמצא בשימושו במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה.



(8)
הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתגרמנה בגלל 


חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.



(9)
הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה 



מתבצעות בתוך 
בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, 


הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך 


המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח -הממשלה אינו 


מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.



ב. 
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים


תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה



כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחייבויות

הקבלן עפ"י החוזה למי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר.



בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן:



(1)
גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.



(2)
הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד 



מטעמם.



(3)
הביטוח יכלול גם פיצוץ והריסה



(4)
האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק כלפי 



עובד/מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח - חדש), פקודת הבטיחות




בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק אחריות למוצרים פגומים.


ג.
בכל הפוליסות הנ"ל



(1)
יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל וכל קבלני המשנה.



(2)
תקופת הביטוח תהיה מיום התחלת ביצוע המבנה כקבוע בצו התחלת




העבודה ועד לתום תקופת הבדק.



(3)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן




נמסרה על כך לממשלה הודעה מוקדמת - 30 יום מראש לפחות.




סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה  הביטוח




תשמ"א - 1981 מתיר ביטול הפוליסה.



(4)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה  




להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים ששילמה לפי הסכם זה.



(5)
בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי




המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה  ביטוח על פי פקודת הנזקין (נוסח

                                        חדש), חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה,




לרבות תקנות, כללים וצווים שהוצאו מכוחה.


ד.
בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 19



של החוזה - ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה,



הצהרה בה הוא מתחייב , בין השאר:



(1)
להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.



(2)
להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של 



המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.



(3)
להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן לממשלה 


הן לחברת הביטוח.

 4.
הקשר עם קבלנים אחרים 

בסעיף 30 של החוזה יוסף סעיף קטן חדש 30 (3) "לא תשולם תוספת כלשהי בגין עבודות קבלנים נוספים באתר.

5.
אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

בסעיף 32 של החוזה יוסף סעיף חדש 32 (6):


   "הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי ת.ז ישראלית ו/או עובדים זרים שיש ברשותם אישור    
העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים , שיעמדו בהצלחה בבדיקה ביטחונית


מטעם הממשלה, באם תבקש הממשלה לערוך בדיקה שכזו. אי עמידת  מי  מעובדי
הקבלן בבדיקה זו, לא תפגע בביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה והקבלן ידאג


לעובד חלופי שיעמוד בהצלחה בבדיקה הביטחונית".

6.
מועד השלמת המבנה


א.
לעניין סעיף 41 (1) לחוזה - מועד סיום העבודה יהיה בתוך פרק זמן של חודשיים 

                            ממועד צו התחלת עבודה.

ב.
בסעיף 41 של החוזה - בסוף הסעיף יבוא סעיף קטן (4) שלהלן:



41 (4) "מוסכם בזה כי כל עבודה שמבצע הקבלן עבור הממשלה על פי חוזה



אחר, לא תשמש עילה לעיכוב בהשלמת כל העבודות לפי חוזה זה.

7. 
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים


לעניין סעיף 45 של החוזה - סכום הפיצויים המוסכמים הוא  0.1%  משכר החוזה.


8.
בדק, תיקונים ושירותים


למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה תקופת אחריות 


הקבלן לעבודות שביצע למשך שנה.

9.
תשלומי ביניים


א.
החשבון כאמור בסעיף 59 (1) של החוזה יוגש למפקח בתאריכים שבין ה1-



ל5- של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, חשבון זה יוגש



בארבעה עותקים.



על הקבלן לצרף לחשבון:



(1)
דפי כמויות, הניתנים למדידה מעבודות שבוצעו עד למועד אליו

מתייחס החשבון וכן ניתוח מחירים לעבודות חריגים אם היו כאלה בתקופת החשבון . 



(2)
חשבונית מס כמוגדר בחוק ב2- עותקים הלקוחה מפנקס החשבונות של 


הקבלן, או כמאושר לו ע"י שלטונות המס במקרים מיוחדים לכל חשבון.




חשבונית המס תהיה בגובה הסכום שאושר לקבלן לתשלום ותוגש ע"י 


הקבלן למנהל לאחר אישור החשבון, כמפורט בסעיף 59 (1) להלן.




עותק אחד מחשבונית המס רשאי המנהל להעביר לשלטונות המס.



(3)
בקשה לארכה במועד השלמת המבנה ו/או רשימת תביעות כאמור 



בסעיפים 42 ו51- לחוזה אם ישנן.





ג.
הערבויות האמורות בסעיף 58   של החוזה יומצאו ע"י הקבלן 



למנהל.   על הערבויות להתקבל אצל המנהל לא יאוחר מ15-



יום לפני המועד שנקבע לתשלום כל חשבון כאמור בסעיף.


ד.
בסעיף 59 של החוזה אחרי סעיף קטן (8) יבוא סעיף קטן (90) 

שלהלן:



59 (9) "כל חשבון וחשבונית על פי חוזה זה שיוגש ע"י הקבלן 

לאחר השעה 12:00 יירשם כאלו הוגש ביום העבודה הראשון 

שלאחריו".

10.
סילוק שכר החוזה



1.
החשבון הסופי והמסמכים הקשורים בו כאמור בסעיף 60 (1) של החוזה הם:



א.
חשבון סופי, כולל תביעות סופיות - אם ישנן, ב4- עותקים .



ב.
ניתוחי מחירים לעבודות חריגות, כולל המסמכים עליהם מבוססים 




ניתוחי המחירים ב4- עותקים.



ג.
דפי כמויות לכל סעיפי  החשבון, כולל דפי מדידה חתומים ע"י הצדדים,




מסודרים וממוספרים עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון ב2- 



עותקים, דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.



ד.
מאזן חומרים הכולל פירוט החומרים שקיבל הקבלן מהממשלה וחישוב 


החומרים  שהושקעו בביצוע המבנה ובצרוף כל הסימוכין הדרושים ב2- 


עותקים.



ה.
כל התוכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע המבנה, פרט למערכת 



תוכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי, מערכת זו תוחזר בעת 


קביעת שכר החוזה.



ו.
שני סטים של תכניות העדות חתומות ומאשרות ע"י המתכנן הרלבנטי.



ז.
שלושה סטים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות הפעולה 



ואחזקה מונעת של כל הציוד כמפורט במסמכי החוזה.



ח.
הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו.

9. ערבות לתקופת הבדק.

11.
 תוכניות עדות

אם הקבלן לא ביצע את הנדרש במסמכי חוזה זה בעניין הגשת תכניות עדות יבוצע הנדרש


באמצעות המנהל, על חשבונו של הקבלן, וכל ההוצאות הכרוכות בכך ינוכו מהתשלומים


המגיעים לקבלן.

12.
אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

מוסכם בזאת בין הצדדים כי קשיים במציאת עובדים מתאימים, במידה וייגרמו לקבלן 
לא ייחשבו כ"סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה" או כ"כוח עליון" כמשמעותם 
בסעיף 65 (1) לחוזה ו/או בסעיף 42 (3) לחוזה.

13.
המפרט הכללי


הקבלן מצהיר בזאת  כי נמצא ברשותו המפרט הכללי וכי קרא והבין את תוכנו, 


קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות 
שבמפרט הכללי.     



                                                                                 

          חתימת         הקבלן


מסמך ב' 2 -  תנאים בטחוניים כלליים 
מסמך ב - 2 

תנאים בטחוניים כלליים
0.1
תנאי ביצוע העבודה


א.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי החוזה המצ"ב (להלן החוזה).


ב.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים המופעים  במפרט הטכני הכללי הבין 

משרדי,
ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים 


מקצועיים ותנאים כלליים.

0.2
קבלני משנה

א.
במידה ויחליט הקבלן על העסקת קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות הקשורות 

בפרוייקט הנ"ל באתר ו/או במעבדותיו ובמעבדות קבלן המשנה, מחובתו לפרט 

בהצעתו את הפרוט הבא:





שם הקבלן/ חברה/ גוף.



הסבר מפורט על הנושאים, עבודות, תפקידים בהם יטפל קבלן המשנה בפרוייקט 

הנ"ל.



מקצועות ותחום התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה בפרוייקט הנ"ל.


ב.
לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא הוזכר בהצעת הקבלן.


ג.
המזמין ראשי לפסול קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים לקבלן.

0.3
תנאים בטחונים


להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בבצוע העבודות השונות לפי מכרז/ חוזה זה ו/או 
לפי מכרזים נפרדים של קבלנים אחרים.


א.
כללי

1.
על הקבלן להתחשב בהצעתו בעובדות כי תהליך קבלת אישורים לכניסת עובדים 

לאתר, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של כ - 15 יום ממועד הגשת 


הרשימות.


2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הקבלן למפקח על גבי טופס סטנדרטי של 

שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה 

הצוות, הטכני ומנהל הפרוייקט אשר יטפל בפרוייקט באופן קבוע ואשר עשוי 

להיכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות.



3.
הקבלן מתחייב להחזיר לשב"ס את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן 


הרשיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש 

המזמין החזרתו. 

4. הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות המפקח / אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מיד פעם במהלך בצוע העבודה, בכל הקשור לתנאי הביטחון.
5. אי עמידה של מי מעובדי הקבלן בבדיקה הביטחונית לא יפגע בביצוע העבודה                 על ידי הקבלן.  

ב.
מתן  רשיונות וסילוק עובדים

1.
מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט / שב"ס לפסול או להתיר מתן רשיונות לפי שקוליו 

הבלעדיים, מסכים הקבלן מראש כי חובת קבלת הרשיונות על פי הדרישות 


וההנחיות שיפורטו בהמשך, תחול על כל הפועלים והעובדים של הקבלן ושל 


קבלני המשנה שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים וכו', וכן העובדים 

אשר יועסקו על ידי הקבלנים במתן טפול ושרות בתקופת שנת האחריות.  



אי לכך, על הקבלן להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים 



( לתחלופה, מילואים, הרחקת עובדים וכו' ).


2.
שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן או על ידי קבלן 


המשנה שלו, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן מתחייב 


לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור. 

3  לא תותר העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או שהינם בעלי 

        אזרחות זרה ובידם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים ולמעט עובדי

        שטחים,  באתר העבודה הן בתקופת ההתקנה והן בתקופת השרות לאחר שנת 


        האחריות.


4 למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר 

       בשעות הלילה.

5 במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה 


       ומפקח העבודה, ולערוך  רישום ביומן העבודה. 

6 למניעת ספק מודגש בזאת שעל הקבלן וכל מי שנמצא בשרותו לצורך ביצוע 


       הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא מהכלל, 


       על כל ניסיון יצירת קשר מצד האסירים מחוייב הקבלן לדווח לקב"ט המתקן / 


       חדר הבקרה.

7 מודגש בזאת שמתן רשיון כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני / הנחיות 


       התנהגות במתקן זה, התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן ו/ 


       או מי שהוסמך על ידו. 

8 למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום 


       בית הסוהר או ממנו כל חפץ ( לרבות כספים, מזון, טבק מכתבים אל ומאת) 


       שלא  הותרה הכנסתו לכלא מראש, הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין. 

9 למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר, 


       לרבות מערכות מכניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצרכי ביצוע העבודה, 

              
וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט / מתכנן.

10  על הקבלן, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כל 


        ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה ( ידניים ו/או חשמליים)  חומרים וציוד 


        עזר ( צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').

              
באפשרות הקבלן לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל 

סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן / 

מפקח.

ג.
טיפול בכלי עבודה

1.
למניעת ספק מודגש בזאת שהכנסת/ הוצאת כל כלי עבודה אל ומהמתקן תהיה 

אך ורק בנוכחות קב"ט המתקן ו/או בא כוחו, בליווי רישום / תיעוד מתאים.


2.
כל כלי עבודה מכל סוג שהוא לרבות ציוד חשמלי, פנאומטי, סולמות וכד' יסומן 

כדלקמן:



- 
צביעת זיהוי בצבע אדום.



-
סיפרור בהתאם לסוג, הסיפרור יבוצענו באקדח חשמלי, פנאומטי ו/או 


בהתזת חול.



כל כלי עבודה ירשם בטופס אפסניה בזמן הכנסה ו/או הוצאה מהמתקן, העתק 

יועבר לקב"ט מהמתקן. 


3.
אחסנת כלי עבודה תבוצע במחסן כמפורט בסעיף איחסון 00.5.


4.
הקבלן ימנה את אחד העובדים כאפסנאי שיבצע רישום של הנפקה / כלי עבודה 

אל ומאת המחסן, הרישום יתבצע בכל יום עבודה בתחילתו ובסיומו.



5.
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט המתקן - חדר 


בקרה,  לא תתאפשר יציאת הקבלן / עובדיו מהשטח עד להמצאת הכלי. 


6.
הקבלן מתחייב לאפשר לקב"ט המתקן ו/או בא כוחו לבצע בדיקת התאמת 


רישום למצבת כלי עבודות במחסן.

ד.
שמירת סודיות / נוהלי בטחון


1.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו ו/או אשר הגיעה לידו ו/או 

לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית 

והקבלן מתחייב  לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת 


עובדיו.

2.
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים הרשימות, המפרטים 
וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה, לרבות 

העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י 
שב"ס.


3.
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותיו 

בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה 


שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה, ובעדר סעיף כזה בחוזה תוסף  

התחייבות בנדון, בנוסח 
שיוכן  ע"י שב"ס.

5. חובת שמירת הנחיות בטחון/ כללי התנהגות


1.
אי קיום הנחיות בטחון / כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלולה להוות עבירה 

פלילית לפי פקודות בתי הסוהר ( נוסח חדש) תשל"ב 1972.

6. חובת שמירה סודיות לפי החוק


תשומת לב הקבלן מופנית לחוק העונשין תשל"ז - 1977, שזה לשונו:


1.
היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה 

לשנת תשי"ח - 1958 ( נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות 


שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם 

שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.


2.
בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן, לשם ביצוע חוזה.



ההגדרות ל"ידיעה" ו"מסירה" הן:



"ידיעה" לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תאור, תכנית, סיסמה, סמל נוסח, חפץ



                או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור ידעה.



"מסירה" לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות וגם - מסירה, הקבלן מתחייב בזאת



                  להחזיק ולשמור את כל התכניות, השיטוטים, המסמכים וכו' 



   המתייחסים למבנה ולמערוכת בארונות מתכת נעולים במוטות נעילה 


   מפלדה ומנעולים שאושרו לכך על ידי המנהל.

הצהרה לחוזה מס'____________

הצהרה לשמירת סודיות - סדרי בטחון (עבודות חוץ)
אני החתום מטה                   ת.ז מס'          
הגר בעיר            רח'/שכונה                        מס'            טלפון:          
מצהיר בזה:

1.
 ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה


ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט 


ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי


ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר העבודה, אלא לאחר קבלת רשות 


מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל


ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות


והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו


על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים 


בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמותם 
למנהל 
עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.


לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע


העבודה.

5.
 הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי


או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות


ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל 
יום עבודה ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא ישאר בלתי 


נעול.

6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.

7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך  שיוסכם עליה מראש.

8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי  משרדי 


המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ  להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו


ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה


המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה


ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן


על ידי המנהל.

10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר אתה חוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה


כולו או מקצתו, לזולתי , אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.

11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או 


חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב


אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

12.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח  להצהרה זו.

13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות


הביטחון והסדורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע


העבודות בשבילו או מטעמו.

14.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.

15.
הצהרה זו צורפת לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.
הריני מאשר , כי קראתי  את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118 , 119 מחוק העונשין


תשל"ז - 1977 המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק


וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראייה באתי על החתום

יום           לחודש             שנת               חתימת הקבלן        
מסמך ג' 1 – תנאים כלליים מיוחדים

מסמך ג' – 1 תנאים כלליים מיוחדים

1.
כללי

2.
התארגנות באתר הבניה והמבנים דרכי הגישה לאתר הכרת השטח.


א.
שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים, חומרים, ציוד וכיו"ב 

יהיה בתחום אתר הבנייה בלבד.


ב.
על הקבלן להגיש למפקח, לא יאוחר מאשר שבוע 
מיום מתן צו התחלת 

העבודה, תכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר הבנייה תוך
שמירת שטח 

התארגנות ואיחסון מתאים ליתר הקבלנים שיעבדו באתר, 


המעוסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע המבנה, 
אם יהיו כאלה. תכנית זאת 
תכלול מפת האתר ועליה מסומנים מיקום המתקנים הזמניים, דרכי הגישה, 

המחסנים, מיקום המנוף, שטחי מיקום האחסון, מיקום המבנים שישמשו 

למשרדי הקבלן והמפקח, השרותים לנוחיות העובדים ולאכילה וכיו"ב.

3. אחסון

- הקבלן יכשיר שטח לאחסון כלים וחומרים בתוך שטח ההתארגנות לרבות

  מחסן נעול על פי ההגדרות של הנעילה למשרדים כמפורט להלן.

- באפשרות הקבלן להקים שטח אחסון חיצוני למיתקן. במידה ויממש אופציה זו

   באחריותו להציב שמירה במקום במהלך כל תקופת הביצוע על פי הנחיות 

   חברת הביטוח.

3.
תנועה ונתיבי תנועה במתקן

1. נתיבי התנועה, כבישים, ושבילים, אל מקום העבודה וממנו כולל שילוטם

וסימונם ולרבות הכנה של שבילים זמניים ודרכים זמניות יתואמו עם המפקח.



כל נזק אשר יגרם לכבישים ו/או משטחים קיימים – יתוקן על ידי הקבלן ועל



חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.



אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כל שהוא בלי לוודא שגלגליו נקיים,



והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

2. כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות 

הקיימות בשער המתקן.

3. על הקבלן להבטיח תנועה בטוחה של הולכי רגל וכלי רכב מכל סוג שהוא (לרבות

כאלה המובילים עפר או חומרי בניה ) ללא הפרעות בזמן עבודתו, לרבות השגת

אשורי הגורמים השונים, כמו משטרת ישראל, משרד התחבורה, הרשות המקומית, שב"ס  וכל גורם אחר שאישורו נדרש עפ"י דין לצורך העבודה.

הקבלן יאפשר שימוש בדרכים שהוכשרו על ידו גם לקבלנים אחרים שיעבדו באתר ובפרוייקט בכלל, גם אם הם מועסקים ישירות ע"י המזמין.

תשומת לב הקבלן מופנית לקיום עמודי חשמל, טלפון, קווי מים וביוב (לרבות תת קרקעיים) ועל הקבלן להמנע מלפגוע בהם פרט לנדרש להסיטם. על כל פגיעה, יודיע הקבלן מיידית לחברת החשמל ו/או לחברת בזק, ו/או הרשות המקומית, ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, לפי העניין וכן לידיעת המפקח וישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקונה של הפגיעה כאמור.

4.
בטיחות

א.
על הקבלן לקיים את  דרישות  כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה  ולקיים כל  הוראה של רשות מוסמכת, לרבות, הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי - ידיעת דרישה 
כל שהיא של מי מהרשויות.

2. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו וכן ולדאוג לשלום המשתמשים באתרים בדרכי הגישה.

3. במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תגרמה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים

 אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו' , רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר יינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הפסקה מסוג זה לא 
תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.

4. הקבלן נדרש למנות באתר ממונה על בטיחות אשר ימצא באתר במשך כל שעות

הפעילות ויהיו בידיו כל הפרסומים של הכללים, ההוראות והחוקים בנושא.

5. הקבלן  ימלא עם תחילת העבודה את ההודעה על פעולות בנייה לפי פקודת

הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל- 1970 (סעיף 192) וימסור לידי המפקח תצלום הודעה ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום.

6. אם ימנה המנהל או המפקח קבלנים אחרים נוספים, בין אם הם כפופים לקבלן

ובין  אם לא, יהיה הקבלן אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה. סמכותו ואחריותו לגביהם תהיה כקבלן ראשי לכל דבר ועניין.

5.
שמירה ותאורה

א.
החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין, אחראי הקבלן אחריות 


מלאה ובלעדית לשמירת עבודותיו ומוצריו באתר העבודה ומבנים עצמם 


ולהשגחה עליהם, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל הרכוש של המזמין 

במבנים, באתר הבניה ו/ או בסמוך לו. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה למבנים, 

או לכל חלק מהם או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, 

מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את המבנים לקדמותם, על 


חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק יהיו  המבנים במצב המתאים, מכל  הבחינות, 

לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

2. הקבלן יתקין ויקיים, על חשבונו, תאורה באתר הבנייה, לצורך הגנה על 

העבודות,  ו/או על המבנים והמתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או

לבטיחות ולנוחיות הציבור.

התאורה תותקן בתוך הבנין עצמו ובנקודות חיצוניות שונות באתר לפי

קביעת המפקח ותופעל כל זמן ביצוע העבודות באתר. ההוצאות הנובעות מהפעלת התאורה, יחולו על הקבלן בלבד.

6.
תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים מתקנים ומערכות:

1. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה מתבצעת בבית סוהר פעיל 

ומאוכלס. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה, תאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדורשים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.

2. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים ומתקנים הקיימים באתר הבניה או

בסביבתו,  לרבות המערכות העל קרקעיות או התת קרקעיות יתקן על חשבונו כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה.

עם גילוי מתקן המפריע למהלך עבודתו עליו להודיע מיד למפקח, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולבצע הטיה בטוב ו/או תיקון ו/או מתקן זמני אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את המתקן ו/או המערכת באותה רמת שירות כמו שהיתה לפני הגילוי ו/או ההטיה.

3. ללא קשר לנ"ל מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות המקדימות הנדרשות על פי

המפרטים, התכניות הקיימות, המטרדים והמערכות הידועות.

הטיפול האמור בס"ק ב' לעיל מתייחס רק למערכות ו/או מתקנים בלתי ידועים שאינם מופיעים ע"ג התכניות של שב"ס או שנתגלו בהפתעה תוך כדי תהליך הביצוע.

4. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק הישיר או העקיף שיגרם לאותם מבנים מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנזק הנ"ל.

7. נקיון האתר הבניה

1. הקבלן אחראי על הנקיון השוטף של המבנה ושל אתר הבניה, לרבות המדרכות

והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע המבנה. כל עודפי עפר ו/או חומרים וכל פסולת בנין מצטברת יסולקו למקום מורשה לשפיכת הפסולת. הקבלן יסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה.

הנקיון יעשה מדי יום בין אם הלכלוך ו/או הפסולת ו/או העודפים הושארו ע"י הקבלן, בין אם ע"י קבלני המשנה שלו ובין אם הושארו ע"י קבלן אחר המופעל ע"י המפקח.

2. בסיום ביצוע העבודה ולפני מסירתה למזמין, ינקה הקבלן היטב את עבודותיו 

באתר כולו, וכן הליכלוך והשאריות האחרים באתר, שלפי קביעת המפקח הינם

תוצאה של עבודותיו של הקבלן. הנקיון יכלול שטיפה ונקיון יסודי המתבצע ע"י חברת נקיון בטרם אכלוס, של אלמנטים כגון רצפות, קירות, מחיצות, ציפויים, חיפויים, משטחים, דלתות, משקופים, חלונות, שמשות, פירזול, תיקרות, כלים הסניטריים, אביזרי חשמל, לרבות הסרת כתמי צבע, שמן וכגון אלו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

3. לא ביצע הקבלן את חובותיו כאמור לעיל, רשאי המפקח להפעיל קבלן אחר לביצוע 

הנ"ל בכל מחיר שידרש והקבלן יחוייב בכל ההוצאות הנובעות מכך בתוספת של 12% דמי ניהול כמפורט בסעיף 57 לחוזה.

8. בדיקת תכניות מסמכי חוזה והמצאות חומרים נדרשים לבצוע
1. הקבלן יבדוק את כל התוכניות, את המידות ואת המצב באתר, לרבות

איזון וסימון. הנ"ל כולל סופרפוזיציה של מערכות בתוך המבנה ומחוצה לו וכן התייחסות למבנים ומתקנים קיימים.

2. במקרה שתתגלה טעות או סתירה בין התוכניות, במסמכים ובפרטים, 

לבין הקיים בשטח, יודיע הקבלן על כך מיד למזמין על מנת לאפשר בדיקה בזמן סביר. המזמין יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה.

3. על הקבלן להחזיק במשרד שבאתר את כל המסמכים המפורטים 

בהסכם, לרבות המפרט הכללי (במהדורתו העדכנית), המפרטים, כתבי כמויות, תכניות וכן מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין המפקח ו/או המתכננים ויועצים, יהיו רשאים ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתוכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופות ביצוע העבודה.

4. מובהר בזה כי כל התוכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן רכושו 

הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד. לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות.

הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ואסור לו להשתמש בהן לכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן, הקבלן מוותר בזה על זכות עכבון בקשר לתכניות ו/או חלק מהן.

5. על הקבלן לבדוק בטרם הגשת הצעתו את כל חומרים האביזרים והציוד

הנדרשים לצורכי הבניה ובמידה ויש חומר או אביזר אשר איננו קיים במלאי אצל היצרנים או שעשוי להיווצר פיגור בעבודה בשל איחור באספקתו, יתריע על כך בפני המזמין בטרם יגיש הצעתו או יציג את הבעיה במסגרת סיור הקבלנים. הגיש הקבלן את הצעתו (בין אם המזמין קיבל דעתו בקשר לחומרים או הציוד הנ"ל ובין אם לא) הצעתו נבחרה ונחתם עמו חוזה לבצוע העבודה עליו לפעול מבעוד מועד להזמנת החומרים ו/או הציוד ו/או האביזרים העשויים לעורר קושי באספקת ו/או בביצוע. לא תתקבל כל טענה על כי הקבלן התריע על קיום הבעיה או על כי נתקל בבעייה של אספקה של חומר או אביזר או ציוד תוך כדי הביצוע.

9. שווה ערך
1. שווה ערך – פרושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שוה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או המוצר שווה ערך טכנית בכפוף לאישור המוקדם של המפקח.

2. לא אישר המפקח את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך ישתמש קבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או המוצר, מתיחס המחיר בכתב הכמויות לבצוע העבודה באמצעות החומר ו/או המוצר הנזכר. במקרה של שימוש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המפקח כשווה ערך למוצר הנקוב בכתב הכמויות, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצויין בכתב הכמויות.

3. אישר המפקח שוה ערך והתברר בסופו ששוה הערך אינו נותן את אותו מענה,

יהיה הקבלן אחראי להחלפתו  ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת.

10. מהנדס ומנהל עבודה באתר מטעם הקבלן
1. הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל תקופת הביצוע מהנדס מנוסה הרשום בפנקס

המהנדסים, המהנדס ימצא באתר בכל השעות בהן מתבצעת העבודה, לרבות בשעות מעבר לשעות העבודה המקובלות.

המהנדס יחתום בעיריה על הטפסים הנדרשים כאחראי לביצוע.

2. בנוסף יועסק ע"י הקבלן מנהל העבודה ראשי קבוע אשר יהא אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם ויהיה ממונה על הבטיחות.

שמו של מנהל העבודה יועבר למשרד העבודה בטרם התחלת העבודה באתר.

11. אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים
1. על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודה

את רשימת קבלני המשנה, היצרנים והספקים שבדעתו להעסיק.

הרשימה תכלול פירוט עבודות דומות שעשה קבלן המשנה ב3- שנים האחרונות לרבות שמות של מפקח היכולים להמליץ על עבודתו.

2. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או

יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו ופסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

3. בנוסף מודגשת זכותו של המפקח, לסלק מאתר הבניה כל קבלן משנה ו/או יצרן

ו/או ספק אשר למרות האישור שניתן להעסקתו אם אינו מבצע או שאינו מסוגל לבצע לדעת המפקח את עבודתו בהתאם לדרישות לתוכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן.

4. הקבלן מתחייב להגיש לאישורו של המפקח בתוך 7 ימים מיום סילוק קבלן 

המשנה או הספק או היצרן שמות של קבלני משנה או ספקים או יצרנים אחרים.

5. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן ו/או ספק, ע"י המפקח, לא יהוו עילה לתביעות

כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

6. האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי דין

כנגד הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

12. שינויים ותוספות לסעיפי כתב הכמויות וניתוח מחירים חריגים:

1. המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע שנויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם,

בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות שבחוזה ובין אם לא.

2. במקרה שמחיר יחידה לסעיף כל שהוא אינו נכלל בכתב הכמויות הוא ישולם

על פי נתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.

3. ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה

עדיפה על השיטה הבאה אחריה):

· פרורטה למחיר קיים בחוזה.

· נתוח המבוסס על מחירון המאגר המשולב לעבודות בניה במשרדי הממשלה, כולל הנחה של 10%. 

לא תינתן / תשולם כל תוספת מקדמים על סעיפי המאגר.

·  ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט

אחר לשביעות רצון המפקח).

· הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.

4. ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים / יצרנים או על פי הצעת הקבלן

משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין (מראש ובכתב).

5. רווח קבלני (במקרה של עבודת קבלן משנה) יהיה 17% ויכלול את כל הוצאות

הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה. למען הסר ספיקות

מובהר שבמקרה של שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 17% 

בלבד לקבלן והוא יתחלק עמו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו.

6. ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המפקח הינם

בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי

של המזמין.

7. מודגש למניעת ספיקות, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודה הנוספת או 

החריגה באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע וכי עליו לבצע כל עבודה שתוטל עליו, כאשר תהליך אישור המחיר החריג או הארכת תקופת הביצוע יתבצעו במקביל, או לאחר ביצוע העבודה, או בכל עת שהיא על פי המקרה.

13. לוח הזמנים 
1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במבנה ובאתר הבניה, תוך 7 ימים מקבלת "צו 

התחלת עבודה".

2. על הקבלן לסיים ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה, כולל מסירתו למזמין, אישור

הרשויות, ניקיון כללי, בתוך חודשיים , מיום הוצאת צו התחלת עבודה.
3. על הקבלן להגיש תוך 7 ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה לוח זמנים מפורט,

בצורת גנט אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודה לרבות הפעולות שבנתיב הקריטי.

4. לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המפקח,  והכנסת שינויים שידרשו, אם

יהיו כאלה, יהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלתי נפרד מהחוזה.

5. במידה ועם סיום העבודה לא יהיה חשמל קבוע באתר הקבלן יביא על חשבונו תשתית חשמל או גנרטור לצורך הפעלות והרצות של המערכת.
14. שעות העבודה

בכדי לספק את השירות הדרוש, עובדי הקבלן יפעלו במשך שעות העבודה המקובלות 07.30 עד 16:30 .המזמין רשאי לשנות ו/או להקטין את שעות העבודה הנ"ל. במקרה זה הקבלן לא יהיה זכאי לשום תשלום או הארכת תקופת הביצוע.

15. אחריות

הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן למשך שנה מיום אישור המערכת וקבלתה ע"י המזמין.

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות אינה מסירה מהקבלן את האחריות עבור פעולתו התקינה. הקבלן בלבד יהיה אחראי על כל תקלה הנובעת משגיאות תכנוניות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.

העובדה שהיועץ הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן או אישור העבודה שבוצעה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא מסירה את האחריות מהקבלן. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד, בפעולתה התקינה של המערכת, או בטיב 

העבודה תוך תקופת האחריות, רשאי היועץ לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על ידי היועץ ותבוצע על חשבון הקבלן.

16. אחזקה

בתקופת האחריות יטפל הקבלן בשער על כל חלקיו ויחזיקו במצב פעולה תקין בהתאם להוראות הטכניות של יצרן הציוד ויחליף על חשבונו את כל החלקים אשר יתקלקלו בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה. 

כלי עבודה ובית מלאכה

הקבלן יהיה מצויד בכל החלקים, האביזרים, החומרים, המתקנים והמכשירים הנדרשים לטיפול כולל אמצעי פירוק, הרמה, העברה, הובלה, הרכבה וכיוון.

הקבלן יהיה בעל מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים לציוד המותקן.

עובדים 
הקבלן יעסיק לצורך ביצוע הטיפולים בבעלי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון במספר הדרוש ובאופן שתובטח האחזקה ברמה גבוהה.

תיקוני תקלות
תיקוני תקלות יבוצעו על ידי הקבלן תוך 12 שעות מרגע קבלת ההודעה במשרדי הקבלן.

ההודעה תיעשה על ידי נציג המזמין. אם לא עמד הקבלן בתנאי זה, יופעל קנס נגדו וגם יהיה רשאי המזמין לבצע את העבודה ע"י אחרים. תשלום לאחרים יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן השערים. ביצוע התיקונים ע"י אחרים אינו מסיר אחריות על המתקן מהקבלן שביצע אותו.

מוקד קבלת הודעות

הקבלן מתחייב לקיים (ללא תשלום נוסף) מוקד מאויש לקבלת הודעות על תקלות בכל שעות היום והלילה ובמשך כל ימות השנה, כולל ימי שישי, שבתות, חגים ומועדים ולמסור רשימת מספרי טלפונים בהם ניתן להשיג עובד תורן. הקבלן יציין את עדיפות הפנייה לעובדים לצורך תיקוני תקלות. העובד התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות עצמו על כל תקלה בשערים ופשפשים ולהחזירם לשימוש. העובד התורן של הקבלן יהיה מצוייד במכשיר "פלאפון" כך שניתן יהיה לאתרו במהירות.

17. תיק מתקן ותכניות עדות AS MADE) )
1. עם גמר העבודה יכין הקבלן על גבי העתק של התוכניות לביצוע, את העבודות

שבוצעו למעשה וכן את הקווים התת-קרקעיים בהם נתקל בעת עבודתו.

2. תכניות אלו ימסרו למתכנן לבדיקה לאחר בדיקתו ואישורו את התכניות יכין 

הקבלן דיסקטים הכוללים את תוכניות העדות בהן מצויינות במפורש מהן הסטיות מהתוכניות אשר נמסרו לביצוע וימסרו למזמין מערכת של 3 סטים של דיסקטים ותכניות (תדפיסים) חתומים על ידו (הדיסקטים של התכניות לבצוע ימסרו לקבלן ע"י המזמין).

3. בנוסף לתכניות העדות והדיסקטים כאמור לעיל יגיש הקבלן 3 תיקים של ספרי

מתקן הכוללים הוראות שימוש, הוראות אחזקה, תעודות אחריות וכו'.

18. עבודות שלא תמדדנה
1. בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא

תמדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:

· תיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות ובכלל זה גורמי שב"ס, משרדי

הממשלה לרבות המשרד לבטחון פנים, הרשות המקומית לרבות מהנדס העיר, מכבי אש, מכון התקנים וכו'.

· קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.

· תיאור עבודות הקבלן עם עבודתם של כל אחד מהקבלנים האחרים 

העובדים באתר הבניה והמועסקים ישירות על ידי המזמין ביצוע העבודה.
· הטיית מערכות זמניות, סלילת גישה חלופית, ע"מ לאפשר המשך שימוש

תקין במבנים הסמוכים.

· סידורי ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכך.

· אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר

הבנייה וסביב לו, לרבות ההפרעות, הפגיעות והתקלות העלולות להגרם על ידי קבלנים אחרים העובדים באתר  והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.

· התקנת גדרות או חסימות או מעקות וכן כל אמצעי אחר הנדרש  

לבטיחות או למניעת הפרעה לסביבה.

· הוצאות שמירת עבודות, וציוד הקבלן באתר הבניה, שמירה על שלמות

                                         גידור ותאורה.
· התקנת שלט מתכננים מואר בגודל 20 מ"ר לפי פירוט שימסר ע"י 

המפקח.

· הקמה, אחזקה ונקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים,

ומשרדי הקבלן והמפקח לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת.

· מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם ידרש.

· הוצאות התקנה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפון באתר 

הבניה ובמבנה עצמו, לרבות התקנת מונים.

· ניהול האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חישובי כמויות לרבות הכנת חשבונות, כמויות תכניות יצור ואישורם כנדרש.

· הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת 

נתונים ודיווחים כנדרש.

· סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים

אחרים במקומם.

· ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו וניקוי לקראת המסירה.

· קביעת אביזרים במבנה, הכנת חורים, קדחים, מתלים, ווים, שרוולים

פיגומים בין אם עבור הקבלן עצמו ובין אם עבור קבלני המשנה, על מנת להמנע משבירות מיותרות בעת בצוע עבודות גמר.

· סיוע והשלמה לעבודות המתבצעות ע"י קבלני המשנה שלו ואשר אינן

מפורטות בסעיף ספציפי בכתב הכמויות (כגון עבודות עזר לקבלן המשנה למעליות , לרבות פיגום, יציקת משקולת, סיוד וכו'). הדבר מחייב את הקבלן לקרא בעיון את כל כתבי הכמויות של כל הפרקים ולוודא עם קבלני המשנה המופעלים על ידו  איזה סיוע ידרש ממנו בבוא העת על מנת למסור למזמין מתקן מושלם ומתפקד.

· כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים 

בעבודה ו/או המשמשים לביצועה) הפחת שלהם,  והמסים החלים  עליהם.

· כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה 

בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארת בתכניות, בפרקים

המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.

· שימוש בציוד מכני, כלי עבודה , מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד

אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.
· הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל

זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.

· הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים

בטוח צד שלישי וכד', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות שבבצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.

· הוצאות בגין ביצוע דוגמאות, נסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה וביקורת במכונים ומעבדות.

· כל ההוצאות הקשורות בהשלמת העבודה ואכלוס המבנה ע"י שב"ס.

· הפעלות נסיונות וויסות המערכות האלקטרומכניות, בדיקות נתוני 

ציוד, הרצות וכד', הוצאות הקבלן בגין אימון ותרגול צוות של המזמין.

· הוצאות תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד', תוך כדי הבניה ו/או תקופת 

האחריות והבדק.

· הכנת תכניות עדות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות,  הוראות

הפעלה, הוראות אחזקה, סכימות של לוחות וכד').

              -            אחריות לפעולה תקינה של המבנים והמערכות הכלולות בהסכם זה 

                           לתקופה אחריות ובדק כמצויין בהסכם.

              -            רווח הקבלן.

        ב.
מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת

לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בים אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות  מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.



________________

חתימת         הקבלן
מסמך ג-  2מפרט טכני מיוחד.
פרק 16 - חדר הסקה לייצור מים חמים

16.1   תאור העבודה
1. הוחלט לשפץ חדר הסקה קיים באופן יסודי ולכן כל הציוד הקיים יפורק ויסולק

                ותותקן במקומו מערכת הסקה חדשה על כל מרכיביה.            
            להלן העבודות שעל הקבלן לייצר, לספק ולהתקין:

            - 2 תנורי הסקה כולל מבערים וארובות.   

            - 2 מיכלי מים חמים.

            - 2 מחליפי חום.

            -  2 משאבות הסקה, 2 משאבות מחליפי חום מיכלי מים, 2 משאבות סחרור 

                לצרכנים.

            -  2 מחלקי הסקה, 2 מחלקי מים חמים.

            -  מד מים ראשי עם מונה פולסים, משאבת מינון לסיליפוס נוזלי, מיכל סיליפוס

                נוזלי.

            - מיכלי התפשטות למערכת ההסקה.    

 -  לוח פיקוד חשמלי.

 -  צנרת, ברזים, מדי לחץ, תרמוסטטים, מדי טמפ', שסתומי אוויר, מגופים, 

               שסתומי בטחון, מקטיני לחץ, מז'ח, אל חוזרים וכו'.

· הטמנת צובר גז תת קרקעי (לא כולל ייצור הצובר). 

· פרוק חדר הסקה קיים וכולל כל הציוד, האביזרים והצנרת הקיימת בחדר ההסקה   

             כולל הארובות וסילוקם.

· הוצאה מהקרקע של מיכל סולר תת קרקעי קיים וסילוקו.

           2.  העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון 

               הוצאה לאור, תקנים של מכון התקנים הישראלי והוראות למתקני תברואה 

                מטעם משרד הפנים. מפרטים אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה 

                וחלים במידה שווה על העבודות המשמשות נושא למכרז/חוזה זה, כל עוד 

                אינם עומדים בסתירה עם מפרט זה.

  16.2   תוכניות
            1. תוכניות לביצוע – לקראת תחילת הביצוע וגם במהלכו ימסרו לקבלן תוכניות 

                 מאושרות לביצוע ולפיהן על הקבלן להוציא לפועל את העבודות השונות. 

                 התוכניות לביצוע יכללו תוספת פרטים ושינויים מקומיים בהתאם לצורך, 

                 התוכניות המעודכנות לא יהוו סיבה לשינויים במחירי היחידה.  

            2.  בדיקת תוכניות – על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות  

                 הנמסרות לו לביצוע העבודה. להפנות תשומת לב המפקח לכל 

                 החסרה/סתירה/אי – התאמה בין התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות. 

                 אי הפניית תשומת לב המפקח המועד לאמור לעיל תחייב את הקבלן לבצע על 

                 חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים.

            3.  תוכניות בדיעבד (לאחר ביצוע) – לאחר סיום העבודות יספק הקבלן תוכניות 

                 לאחר ביצוע, הכוללות תאור מדויק של כל העבודות כולל רומי צנרת .L.I וכו' 

                 הקבלן יספק למפקח אורגינלים + תקליטור CD של תוכניות לאחר ביצוע
                 שיאושרו ע"י המפקח כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים.

            4.  תוכניות שעל הקבלן להכין – תוכניות של קונזולות, אביזרי תלייה וחיזוק  

                 לצינורות קונזולות לאביזרי תליה לציוד שקביעתם תעשה לאחר בחירת הציוד 

                 ושל כל מיני פריטים אחרים שהקבלן יכין אותם בבתי מלאכה. תוכניות אלו 

                 טעונות אישור המתכנן.
    16.3       רתכים

                כל הרתכים שיבוצעו עבודות ריתוך חייבים להמציא תעודה מוסמכת המאשרת 

                 את יכולת בביצוע עבודות הריתוך, בהתאם לסוג הריתוך. 

    16.4      שרוולים
                  כל המעברים דרך הקירות והתקרות יבוצעו דרך שרוולים בקוטר המתאים, כך 

                  שישאר רווח של 1 ס"מ בין השרוול ופני הצינור אחר בידודו.  
                  הקבלן בלבד יהיה אחראי למקומם הנכון. 
                  הרווח בין השרוול והצינור ימולא מחומר מבודד נגד רעש. לשרוולים העוברים
                  בגג תסודר הגנה נוספת למניעת חדירת גשם דרך השרוול.   

    16.5      מבחנים

                  מערכות מים חמים וקרים ייבדקו כמפורט במפרט הכללי.  

                  כל הבדיקות יאושרו בכתב ע"י המפקח.             

    16.6       צביעה
                  1.  הצביעה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 11, פרק 07 סעיף 07.09 ופרק 16

                        סעיף 16073.

                  2.  גוון של צבע עליון לצנרת ייקבע ע"י המפקח בהתאם לצבע הזיהוי המקובל 

                       לאספקות השונות.

    16.7      רקורדים ואוגנים
                 אחרי כל שסתום הברגה בכיוון הזרימה ובחיבור למכשירים יש להרכיב רקורד. 

                 אוגנים נגדיים לשסתומים, מכשירים וכו'.

    16.8      קשתות והסתעפויות
                 קשתות, הסתעפויות, שינויי קוטר וכו' בצינורות השונות יבוצע אך ורק עם 

                 ספחים חרושתיים המיועדים לכך ולא ע"י חיתוכים והתאמות.לשינוי כיוון יש 

                 להשתמש בקוטרים מעל "1 בקשתות חרושתית עם רדיוס כפוף 1.5 פעמים 

                 קוטר הצינור.

    16.9     תמיכות ותליית הצינורות
1. צנרת המותקנת על הקיר או מתחת לתקרה תחוזק לקיר ע"י קונזולות,         

      תמיכות וחובקים שיעוגנו לקיר ע"י ברגי פיליפס.

                        הצנרת תבודד מהחובקים ע"י טבעות גומי בעובי 3 מ"מ לפחות.

                        כל השלות תהיינה מגולוונות.

2. יש לבצע תמיכה לצנרת ליד כל אביזר, ספח ובקווים ישרים כמפורט  

      בטבלה:

               מרחקים בין תמיכות:

               קוטר הצינור


צינור אנכי

צינור אופקי מ'
                    "1/2


     3.0


      1.5

                   " ¼ 1 ÷ "3/4 

     3.0                                  2.0

                   " ½ 1  1


     3.5                                  2.5

                   "2 ומעלה                                 3.5                                  3.0

                  3. צנרת מים חמים והסקה תותקן כך שיתאפשר חופש להתפשטות צירית.
 
   16.10     אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים
                      כללי  

                     בנוסף או בניגוד לפרקים של אופני המדידה של המפרט הכללי, מחייבים 

                     אופני המדידה המפורטים מטה ובכתב הכמויות.

                     1. מחיר ספחים לצנרת, רקורדים, אוגנים, מתלים וקונזולות יהיה כלול
                         במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

                     2. חציבות וקידוח חורים להתקנת שרוולים בקירות קיימים (שאינם מבטון
                         מזוין) ואיטום חריצים ומרווחים יבוצעו ע"י הקבלן ולא תשולם לקבלן
                         תוספת עבורם והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

                     3. צינורות ימדדו באורך נטו ויכלול את כל העבודות הנזכרות בכתב 

                         הכמויות במפרט הכללי והמיוחד וכמפורט להלן:

                         - בניגוד לכתוב בסעיף 0700.11 ובנוסף לסעיף 5700 במפרט הכללי, מחיר 

                            התקנת הצינור כולל את כל הספחים ואביזרי החיבור. 

                        -  חציבת חריצים, מעברים דרך קירות ותקרות, התקנת שרוולים 
                           ואטימתם וסתימת החריצים. (לא כולל מעבר בקיר, תקרה קיימת מבטון
                           מזויין).

                        -  צביעת הצנרת.

                        -  מדבקות על הצנרת עם "חץ" לכוון זרימה, סוג הנוזל וייעודו.

                       -  חיטוי מערכת הספקת המים.

                      -  חובקים, ווים, קונזולות, תמיכות וזיזים להרכבה וקביעת הצינורות.

                      -  בדיקות לחץ ושטיפת הצנרת.

                  4.  כל הסעיפים בכתב הכמויות (למעט אם מוגדר בסעיף במפורש אחרת) יכללו

                       ייצור, אספקה והובלה לאתר, משאית מנוף והתקנה.

                      כל האמור בסעיף זה לא ישולם עליו בנפרד והוא כלול במחיר סעיפי כתב

                      הכמויות. 

      16.11    כל החווט החשמלי הנדרש בין מרכיבי המערכת השונים ועד ללוחות הפיקוד

                     החשמליים וכולל תעלות חשמל לחווט וכל הנדרש יבוצעו לפי חוק החשמל

                   ותקנים ישראלים וע"י חשמלאי מוסמך. לוחות הפיקוד החשמליים חייבים

                   באישור בודק מוסמך. 

  16.12    מערכת הסקה 

               16.12.1   הפעלת, כיוון וויסות מערכת הסקה
                              עם גמר העבודה יזומן לאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו, נציג יצרן/ספק
                              תנורי ההסקה, נציג היצרן/ספק, יפעיל את המערכת בכללותה, הפעלה
                              ראשונית ויבצע בתאום עם הקבלן את כל הכיוונים וויסותים הדרושים
                              ויאשר בכתב את תקינות המערכת השונות.

                              הקבלן יווסת את כל אביזרי פיקוד ובקרה, יסמן את כיוון יתרת הזרם
                              לכל מנוע, טמפ' על תרמוסטטים, לחצים על פרסוסטטים וכו'.

                              לאחר גמר כוונים וויסותים ימציא הקבלן על גבי טפסים מיוחדים
                              ותוכניות הנתונים המווסתים לאישור המפקח.

               16.12.2   קבלת מתקן ההסקה
                               עם גמר כל העבודות הקשורות במערכת ההסקה וקבלת המתקן ע"י
                               המזמין, יפעיל הקבלן את המתקן ויודיע על כך ליועץ ולמפקח. קבלת
                               המתקן על-ידי היועץ והמפקח תעשה רק לאחר:
                                - מסירת תיקי הפעלה.

-הפעלת המתקנים בשלמותם והתגברות על כל התקלות

-   הפעלה של 10 יום רצוף.

                   אין קבלת המתקנים פותרת את הקבלן מאחריות הכוללת לגבי
                   המערכות שהורכבו על ידו במשך שנת האחריות.

                   כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

             16.12.3      אחריות ושרות מערכות ההסקה
1) הקבלן אחראי למשך שנה מיום קבלת המתקנים ואישור על כך     

     בכתב לגבי פעולה תקינה של כל המערכות וכל חלק ציוד שסופק על 
     ידו. במשך שנת אחריותה המערכת תופעל תקופה מלאה.

2) הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות 
הדרושות בציוד ובחלקי ציוד במשך תקופה זו.

3) הקבלן מתחייב במשך תקופת האחריות להענות לקריאה תוך 12 
שעות מזמן קבלת ההודעה על תקלה ולבצע התיקון מיידית.

4) למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים או לתקן התקלה 
בעצמו. אם הקבלן לא נענה תוך פרק הזמן הנ"ל לקריאה ולתבוע את הוצאות התיקונים והחלפת ציוד מהקבלן בהתאם לחשבונות מאושרים ע"י היועץ והמפקח ו/או באופן אחר.

                    ה) במקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או 

                        חלק ממנו, רשאי היועץ והמזמין להאריך את תקופת האחריות עבור
                        המתקן כולו או חלק ממנו, לפי שיקולו למשך שנה נוספת למיום קבלה
                        מחדש של המתקן או חלק ממנו שהוחלף או תוקן.

                    ו)  הקבלן מתחייב בזאת שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים
                         וציוד העלולים להידרש מפעם לפעם לתיקון המתקן לפי דרישת המזמין
                         והיועץ.

                    ז)  האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל אלמנטי המתקן, כולל שימון וגרוז 

                         מיסבים, ביקורת וכיול אביזרי פיקוד. 

                         כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

    16.12.4   תיקי הסבר והוראות תיפעול
                    א)  לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את איש האחזקה בכל הדרוש להפעלה
                          ואחזקה תקינה של המערכת.

                    ב)  לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן 3 תיקים המכילים כל אחד חומר 
                         הסבר על הציוד שסופק, תפעול ואחזקה של המתקנים.

                         כל תיק יכיל את החומר הבא מודפס וכרוך:

                         - תאור המתקן, הסבר לתיפעול ואחזקה.

                         - קטלוגים של הציוד.

                         - תוכניות מעודכנות. 

                         - תוכנית לוח החשמל והפיקוד.

                         - טבלאות סימון עם צריכת הזרם והספקים.

                         - סימון אביזרי פיקוד.

                         - העתק מכתב מטעם המזמין המאשר שניתנה לו הדרכה מלאה בקשר
                           לתפעול ואחזקת המתקנים.

                         - העתק אישור קבלת המתקן ע"י חח"י. 

                         כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

       16.12.5  לוח חשמל ופיקוד בחדר תנורי ההסקה 

                      לוח חשמל ופיקוד למערכת ההסקה מארגזי CI, תלת פאזי שיבוצע לפי
                      חוק החשמל ויותקן בחדר ההסקה. 

                      הלוח יכלול את הפונקציות הבאות ועבור:

                      - 2X תנורי הסקה.
                      - 2X משאבות הסקה למחליף חם המפוקדות ע"י הטרמוסטט במחליף החם 

                              (משאבות "C").

                      - 2X משאבת סחרור מים חמים סניטריים ממחליף החם למיכל מים חמים. 

                              (משאבה "A") פועלת כל הזמן.
                      - 2X משאבות סחרור מים חמים לצרכנים (משאבות "B") פועלות כל הזמן.

                      - שעוני שבת: 2X לתנורי ההסקה.
                                             1X למשאבות סחרור לצרכנים (משאבות "B").

                      - 2X טרמוסטטים המפקדים על פעולת משאבות "C" (ב º58 המשאבות

                              יודממו).

                      - משאבת מינון, פלט חשמלי של מד המים. משאבת המינון תופעל כל  

                        כ – 100 ליטר מי ברז שנכנסים למערכת.

                     הדגשים:

                     - לוח חשמל והפיקוד יכלול הגנות מתאימות לתנורי ההסקה ולמשאבות

                       השונות. מערכת הבקרה תכלול נוריות עבודה ותקלה לתנורי ההסקה 
                       ולמשאבות השונות.
                       מפסק ראשי ומפסקים לתנורים למשאבות ויציאה להתראות חיצוניות 
                      באמצעות מגעים יבשים.

                       הלוח ייוצר עם תוספת של 30% לאלמנטים נוספים בעתיד. 
                       יש להציג למתכנן לאישורו את תוכנית הלוח לפני ייצורו.

     16.12.6    מיכלי מים חמים
                      יותקנו 2 מיכלי מים חמים, 2000 ליטר כל אחד.

                      המיכל ייבנה מפחים 37.2-ST לפי תקן דין מיכל לחץ עם ריתוך אחד בהיקף.

                      לחץ עבודה 8 אט' לחץ בדיקה 12 אט' עובי הפח 8 מ"מ כיפות המיכל בעובי 

                      8 מ"מ.  המיכל יעבור בחלקו הפנימי ניקוי בהתזת חול ולאחר מכן יצופה

                      במספר שכבות של אפוקסי המיועד למים חמים.  כהכנה לציפוי יושחזו 

                      כל הריתוכים בפנים המיכל ופינות צוואר פתחי אדם המולחם לגוף יעוגלו

                     בהשחזה.  מבחוץ ייצבע המיכל 2 שכבות צבע מגן.

                     המיכל יבודד בפוליאוריתן בעובי 50 מ"מ ועטיפה בפח מגולוון 1 מ"מ צבוע 

                     חרושתי.   
                     בחלקו העליון של המיכל יותקן פס הידוק מאלומיניום.

                     מעברי המופות והחיבורים יהיו אטומים לחלוטין.

                     המיכל יכלול פתח אדם קוטר "20, כל היציאות כמפורט בתוכניות וכולל 

                     האוגנים החיצוניים הדרושים להמשך צנרת. כולל 3 רגלי העמדה, מד לחץ,

                     מד טמפ', (קוטר שנתות של "4), וכולל שלט סימון מתכתי מקובע למיכל עם

                     שם היצרן, שנת ייצור, מס' סידורי, מיועד למים חמים, שם היצרן, נפח 

                     המיכל, לחץ עבודה, לחץ בדיקה מידות משוערות של המיכל קוטר 130 ס"מ, 

                     גובה 250 ס"מ.

 16.12.7       פעילות רצופה של חדר ההסקה הקיים 
                    מודגש לקבלן כי במשך כל תקופת העבודה חייבים לספק לכלא מים חמים

                    ברציפות!  ולכן נדרש הקבלן לפרק בחדר ההסקה בשלבים שלבים בכל פעם

                    רק חלק מהמערכות ובמקומם יותקנו מערכות חדשות אך שאר המערכות

                    הקיימות ימשיכו לתפקד ולספק מים חמים עד שהמערכות החדשות יופעלו.

16.12.8       עבודה בכלא פעיל
                   עבודת הקבלן תתבצע במתחם כלא כרמל שהוא כלא פעיל ומתפקד והקבלן

                   חייב לקחת זאת בחשבון ועבודתו חייבת להתבצע ללא הפרעות לחיים 

                   התקינים בכלא.

16.12.9       אישור המתכנן  

                   כל האביזרים, ציוד, צנרות, בידודים לוחות פיקוד וכו' לפני ייצורם ואספקתם

                   לאתר יש לקבל את אישור המתכנן בכתב לשם כך יעביר הקבלן למתכנן את 

                   החומר הטכני הכולל תוכנית, קטלוגים, גרפים, פרשה טכנית, מפרטים וכו'.

16.12.10    בודק מוסמך
                  בודק מוסמך ומאושר ע"י משרד העבודה יוזמן לאתר לאישור הציוד,

                  האביזרים והעבודה שבתחום טיפולו כגון מיכלי מים, תנורי הסקה וכו'.

                  בודק מוסמך ומאושר לפי חוק החשמל יוזמן לאתר לאישור לוחות החשמל 

                  והפיקוד.

                  הקבלן יבצע את כל הנדרש ע"י הבודקים.

                  התשלום עבור הבודקים שלעייל יהיה על חשבון הקבלן והוא כלול בסעיפי

                  כתב הכמויות.   

16.12.11    צובר גז תת קרקעי
                   צובר הגז בנפח 2000 גלון ייוצר ע"י חברת הגז.

                   עבודת הקבלן כוללת הובלת הצובר לאתר במשאית מנוף והורדת הצובר

                   לחפירה.  חפירת הבור במידות לפי הנחיות חברת הגז.

                   בכל מקרה עומק הכיסוי מעל הצובר מפני קרקע סופיים יהיה 50 ס"מ וכולל

                  אדני בטון עליהם יוצב צובר הגז וכולל עגון הצובר לאדני הבטון וכולל מצע חול

                  בתחתית הצובר ומילוי חול בכל נפח החפירה סביב לצובר והידוק המילוי 

                  ויישור המשטח.  (החומר המקורי החפור יסולק ולא יאושר כמילוי לחפירה)

                  20 ÷ 10 ס"מ עליונים של המילוי יהיו מחצץ דק או טופ גרוס וכולל התקנת 

                  שוחת האביזרים.  (בריכת האביזרים והאביזרים יסופקו ע"י חברת הגז) וכולל

                  ייצור, אספקת והתקנת גדר מ 4 כווני הצובר בגובה 2 מ' עם פתח הכולל דלת 

                  הניתנת לנעילה הגדר תותקן במרחק 1.5 מ' מהצובר. 

                  להלן פרטי הגדר:

                  -  עמודי הגדר יותקנו במרחקים שונים.  המרחק בין עמוד לעמוד לא יעלה על

                     2.5 מטר.

                 -  עמודי הגדר ייוצרו מזויתני פלדה במידות 60X60 מ"מ (זווית סטנדרטית)

                     ובעובי 3 מ"מ לפחות, העמודים יצבעו בצבע יסוד כרומט האבץ ובצבע עליון

                     בגוון שחור.

                 -  עמודי הגדר יבוטנו בקרקע בעומק של 40 ס"מ לפחות.

                 -  עמודי הפינה ועמודי תמיכת השערים יהיו עם תומכים אלכסוניים עשויים

                    אותו סוג של זוויתן.  גובה התמיכה יהיה 60 ס"מ לפחות.

                 -  הרשת תהיה מגולוונת 3X40X40 מ"מ, קשורה כל 20 ס"מ לחוטי מתיחה.
                 -  השער יהיה בנוי ממסגרת מרותכת עשויה צינורות בקוטר "1 מגולוון ושני

                     תומכים אלכסוניים כאמור בסעיף ה' לעיל.  

                 -  השער יצבע בצבע יסוד ובצבע דוחה חלודה בגוון סופי אפור או כסף.

                     כל הריתוכים לאחר ההתקנה יצבעו גם הם באותו אופן.

                 -  לשער יהיו 3 צירים (קוטר פין הציר יהיה 6 מ"מ לפחות) כולל מנעול בריח

                     מבחוץ וסידור למנעול תליה.

                -   בסמוך לגדר, מן הצד החיצוני, יותקנו עמודי מגן העמודים יותקנו במרחק 

                     של עד 1.5 מטר זה מזה.  המרחק בין כל פינה לבין העמוד הסמוך לה לא 

                     יעלה על 0.5 מטר.

                -  העמודים יעשו מצינורות "4 באורך 1 מטר ממולאים בטון העמודים יבוטנו

                    לקרקע בעומק של 40 ס"מ (גובה העמוד מעל הקרקע יהיה 60 ס"מ).

                -  במקרים בהם אין אפשרות מעבר/נישה לכלי רכב מצד כלשהוא של הצובר

                    אין צורך להציב עמודי מגן בצד החסום.  

                -  על הגדר המקיפה את הצובר, מכל ארבעת צדדיה יוצבו שלטים בגודל 70X70 

                    ס"מ לפחות הנושאים את הכיתוב: "גז מתלקח, אסור לעשן" השלטים יהיו

                    עשויים מתכת, צבועים בצבע צהוב.  המילים יכתבו בצבע אדום כאשר גובה 

                    כל אות 10 ס"מ לפחות.

                    וכולל שילוט על סעפות וברזים בשלטי מתכת עם חריטה בצבע אדום.

                    הכיתוב על כל שלט יהיה בהתאם לייעוד הפריט המסומן (ווסת, ברז גז

                    ראשי וכו') מידת כל שלט תהיה לפחות 10X5 ס"מ וגובה האותיות יהיה 

                    1 ס"מ לפחות.

                    וכולל אספקה והתקנת הגנה קתודית וחיוצים חשמליים.

                    מודגש שלמעט הצובר עצמו, שוחת האביזרים ואביזרי צנרת הגז כגון צינור

                    מילוי, שסתומים לסגירה ופריקה, שסתום חד כווני וקטעי צנרת שייוצרו

                    ויסופקו ע"י חברת הגז כל שאר הציוד, אביזרים, חומר ועבודה יהיו על חשבון

                    הקבלן ויהיו כלולים במחיר סעיף התקנת צובר הגז שבכתב הכמויות.

                    כל עבודות הקבלן יבוצעו לפי הנחיות ודרישות ובפיקוח ובאישור של חב' הגז

                    ולפי תקנים ישראליים.

                    על הקבלן לקבל אישור ממכון מוסמך וממפקח ממרכז הדלק שכל המערכת

                    תקינה ומתאימה לתקנים ישראליים התשלום למפקח ולמכון המוסמך יהיו 

                    כלולים במחיר סעיף התקנת צובר גז שבכתב הכמויות.

מועד סיור קבלנים יערך ביום 08/08/2010 יום א' בשעה 11:00.





מקום המפגש: בכניסה הראשית לב/ס כרמל.





ההשתתפות בסיור חובה, ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז








�תצרפו את המסמך.
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