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‏26 אוקטובר 2010
לכבוד: מתמודדים פוטנציאליים
הנדון: מכרז פומבי מספר  27/10  רכישת מערכת לריסוס דיספרסנטים לספינות 
אגף ים וחופים
קובץ הבהרות מספר 2
1. לסעיף 5.2.7:
היצרן משתמש לצנרת ב אל חלד 316, ברם לשאר החלקים we use not corrosive materials particularly for components carrying fluid.
בשימוש חומרים כגון פוליפרופילן, nickel plated brass and Nyglass
החומרים יש ניסיון מוכח  highly reliable and resistant to corrosion .
התנעה חשמלית יש רק בדגמים ששוקלים מעל 80 ק"ג. האם מקובל?
תשובה: הדרישה ל אל חלד 316 מתייחסת אך ורק לחלקי מתכת. אם החלקים עשויים חומרים אחרים הרי שהדרישה לא חלה עליהם.

לגבי המשקל –  יצא תיקון, ראה קובץ הבהרות מס' 1.
2. לסעיף 5.2.10:
האם קמלוק  מ - Nyglass Material with SS R-Clips and Levers , חומר חזק אשר כבר 15 שנה בשימוש  מקובל ?
 תשובה: מקובל.

3. לסעיף 5.2.16:
החזר העודפים לחביות יגרום לזיהום החומר שבחביות ויוריד ממשך החיים של החומר.  זו שגיאה. מבקש לבטל החזר לחבית ממנה נשאב החומר.
 תשובה: במידה ולמערכת יש מנגנון שחרור לחץ עודף במקום השבה לחבית ניתן להתייחס לזה כעומד בדרישה.

4. לסעיף 8.4: 
 ההצמדה היא למדד מחירים.  מוצרי הרכש והיצרנים בחו"ל מבקשים מט"ז .  האם אפשר להצמיד למט"ז שתנודותיו שונות ואינן קורות למדד המחירים לצרכן?.

תשובה: כללי ההצמדה הם כפי שרשום במכרז. לא ניתן לשנות.

בברכה
               לימור חג'אג'
        מרכזת ועדת מכרזים
       הקרן למניעת זיהום ים
       המשרד להגנת הסביבה
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