מדינת ישראל
משרד החינוך 
אגף בכיר, תפעול רכש ולוגיסטיקה
אגף רכש, מכרזים והתקשרויות
מכרז פומבי מס' 39/10.2023: 
הפעלת מערך בחינות לנבחנים הלומדים במסגרות לימוד למבוגרים

נספח מס. 5 מפרט טכני למדבקות
1. מדבקת ברקוד

	הנושא
	נדרש

	סוג דבק
	PERMANENT ADHESIVE ACRYLIC BASED

	הדבקה ראשונית INITIAL TACK
	גבוהה

	הדבקה סופית FINAL BOND
	גבוהה מאוד

	טמפרטורה הדבקה מינימום
	O0C

	טמפרטורה תפעול
	C 200 עד C 800 + 

	שכבה עליונה ACESTOCK
	נייר לבן MATT

	משקל מרחבי
	70 – 90 G/M2

	סוג ברקוד
	CODE 128C או INTERLEVED 2 0F 5

	אורך הברקוד
	16 ספרות

	רזולוציה ברקוד
	MILL 8 = 0.314 מ"מ

	איכות הברקוד
	GRADE B לפי תקן ANSIX3.182-1990

	עמידות הצבע בקרינה U.V
	150 יום ללא החלפת גוון

	ספיגת דיו
	הדפוס יהיה עמיד בלחץ של 3 ליברות



2. מבנה המדבקות השונים (ומספר התוים בכל מדבקה)

2.1 מבנה קובץ להדפסת מדבקת ניבחן 
	
מועד בחינה	(6)
מספר זהות	(10)
שם פרטי	(8)
שם משפחה	(12)
סמל מרכז השכלה/ אולפן	(6)
כיתה		(4)
	16 סטים X
	4 מדבקות = 
	סה"כ מדבקות

	לנבחן 
	לסט (*) 
	נבחן


כמות מדבקות לנבחן


(*) סט כולל: 2 מדבקות עם הדפסה אלפא-נומרית של שם ות.ז ו- 2 מדבקות עם ת.ז ללא שם.

2.2 מבנה מדבקות שאלון 

סמל מרב"ח (6)
סמל שאלון (6)
מקצוע שאלון (15)




2.3 מבנה קובץ להדפסת מדבקת מרב"ח

	סמל מרב"ח	(6)
	רווח		(1)
שם מרב"ח	(20)
שם ישוב	(20)
כתובת מרב"ח(22)


2.4 מבנה מדבקת מנה 

סמל מרב"ח (6)
סמל שאלון (6)
מקצוע שאלון (15)
מועד בחינה	 (6)
