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לכבוד
המציעים במכרז

שלום רב, 

[bookmark: _Hlk82107175]הנדון:  תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 6/2025 לתכנון, ייצור ואספקת שולחנות ייעודיים להפעלת מערכות טכנולוגיות (שולחנות בקרה ושליטה)
1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 7.2 לפרק א' למסמכי המכרז, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. 
השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו. 
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.  
6. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שנשאלו ע"י המציעים. 

	מס"ד
	השאלה
	שם הפרק / נספח
	מספר סעיף
	תשובה

	1. 
	אנו פונים אליכם בנוגע לסעיף ההקדמה במכרז, הקובע כי "הספק הזוכה יבצע את הייצור כולו בארץ כדי לאפשר למשרד פיקוח ובקרה על תהליך הייצור, ביצוע התאמות, זמינות חלפים וכד'".
חברתנו, המייצגת חברה ספרדית מובילה, מתמחה בתכנון, ייצור והטמעת שולחנות בקרה ועמדות מפעילים, עם למעלה מ-25 שנות ניסיון מוכח בפרויקטים מורכבים בישראל ובעולם. בין לקוחותינו הבולטים נמנים: משטרת ישראל (5 מחוזות, מעל 1,000 עמדות ומפעילים בשנים 2020-2025), משרד הביטחון, צה"ל, קמ"ג דימונה, שב"כ, מוסד, משרד ראש הממשלה, וכן אלביט, רפאל והתעשייה האווירית, לצד גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות.
אנו פועלים לפי תוכניות הנדסה מפורטות (כולל DWG) ותהליכי בקרת איכות מהגבוהים בעולם, שהוכחו כיעילים בפרויקטים רבים ללא תקלות. אבטחת האיכות שלנו כוללת בדיקות קפדניות במפעל בחו"ל, קבלת תמונות מפורטות מהייצור וגמישות לביצוע שינויים והתאמות לפי הצורך עוד לפני ההובלה לישראל או לפרויקטים בעולם.
לאור ניסיוננו העשיר, אנו מבקשים לשנות סעיף זה ולאפשר הגשת הצעות גם לחברות עם יכולות ייצור בינ"ל. אנו סבורים כי הגבלה זו אינה משרתת באופן מיטבי את מטרות המכרז
	הקדמה
	4
	הבקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בדרישה מהותית לשירותים הנדרשים הן מהפן התפעולי והן מהפן המקצועי. 


	2. 
	'דרישה זו, המגבילה את הייצור לשטח מדינת ישראל בלבד, עלולה לעמוד בניגוד לעקרונות היסוד של חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, ובכלל זה עקרונות השוויון, התחרות והיעדר האפליה. בעוד שתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) מאפשרות העדפה מסוימת לתוצרת הארץ (בעיקר במחיר), הרי שהגבלה גורפת של הייצור לתוך גבולות המדינה אינה מוגדרת כהעדפה, אלא כהדרה מוחלטת, והיא חריגה ביותר, ולרוב אינה נתמכת בחוק במכרזים פומביים.
הגבלה זו מצמצמת באופן משמעותי את מעגל המציעים הפוטנציאליים, ומונעת מחברות בינלאומיות מובילות בעלות ניסיון עשיר, טכנולוגיות מתקדמות ויכולות ייצור גלובליות – כמו זו של חברתנו – מלהגיש הצעה. הדבר עלול לפגוע ביכולת המשרד ליהנות מהפתרונות החדשניים והיעילים ביותר הקיימים בשוק.
לפיכך, בהתייחס לסעיף 14 ("בקשות") ועל מנת להבטיח תחרות הוגנת ועמידה מלאה בעקרונות חוק חובת המכרזים
	
	14.4
	המזמינה דוחה את הטענות בשאלה. 
ראה מענה לשאלה 1

	3. [bookmark: _Hlk203292579]
	"אנו פונים לוועדת המכרזים בהתאם פרק ג לסעיף 15 במסמכי המכרז, ובאים להצהיר ולבקש הבהרה חד-משמעית בנוגע לתקנים הארגונומיים והתכנוניים הרלוונטיים לשולחנות השליטה והבקרה.
ברצוננו להבהיר כי תקן DIN 4549,הוא תקן מיושן אחר הנוגע לריהוט משרדי כללי, אינו רלוונטי ואינו ניתן ליישום בתחום תכנון וייצור שולחנות בקרה מתקדמים לחדרי שליטה קריטיים. תקן זה הינו מוחלף (superseded) ואינו תואם את הצרכים הטכנולוגיים והארגונומיים של ימינו, ובהתאם לכך, יצרנים מובילים בתחום אינם פועלים או מתבססים עליו עוד. 
	ג
	57
	הבקשה מתקבלת. על המציעים לעמוד בתקן הרלוונטי עבור ארגונומיה של עמדות חדרי בקרה תקן ISO 11064

	4. 
	"ציינתם את חומר הגלם של משטח העבודה MDF או TRESPA-HPL
MDF חומר זול בהרבה מטרספה, פחות עמיד לשחיקה פגיעות שריטות ובלאי, מתנפח ממים, קנטים עלולים ליפול
TRESPA-HPL הוא החומר המועדף על משתמשי חדרי הבקרה, הוא כולל פאזות ללא קנטים במראה יוקרתי.
ממליצים להוריד את האפשרות לשימוש בMDF
	ג
	44
	הבקשה מתקבלת. נוסח הסעיף יעודכן כדלקמן: "משטח עבודה עשוי MDF מצופה פורמייקה לבחירה מתוך קטלוג חב' "אברבוך" או TRESPA בצבע בהתאם להגדרת האדריכל וחזיתו (עובי חומר) תסתיים בחתך קמור ברדיוס של º180 עשויה מחומר קשיח (פלסטי או עץ מלא) או בסיום ABS EDGE.




